**Примерная [Инструкция](http://oxpana-tryda.ru/category/dokumenty-po-oxrane-truda%22%20%5Ct%20%22_blank) по** [**охране труда**](http://oxpana-tryda.ru/) **при выполнении работ по очистке кровель от снега и наледи**

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1.Настоящая Инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе по очистке кровли от снега и наледи.

2.К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний при работе на высоте, прошедшие вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, прошедшие соответству­ющее обучение, стажировку, освоившие приемы и методы безопасного ведения работ, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда и имеющие первую квалификационную группу допуска по электробезопасности.

3.Лица, допущенные к выполнению работ по очистке кровли от снега и наледи, должны знать и выполнять требования Инструкции по охране труда при выполнении работ на высоте.

Работы по очистке кровель выполняются после целевого инструктажа рабочих под непосредственным руководством лиц, которые несут персональную ответственность за безопасное производство работ.

4. Работающий обязан:

4.1 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на тер­ритории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

4.2 использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

4.3 проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

4.4. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

4.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда;

4.6 выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка;

4.7 в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя; оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

5. Не допускается находиться на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ.

6. Не допускается распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсичные вещества на рабочем месте или в рабочее время.

7. При уборке снега и наледи с кровли возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:

повышенная физическая нагрузка;

падение различных предметов с высоты на работников;

расположение рабочего места на высоте;

скользкая поверхность кровли и дорожного покрытия;

пониженная температура воздуха рабочей зоны.

8. Работнику при выполнении работ по очистке кровель от снега и наледи положено выдать: пояс предохранительный, защитную каску, куртку хлопчатобумажную  на утепляющей прокладке, подшлемник, нескользящую (резиновую, валяную) обувь.

При выполнении работ по очистке кровли от снега персонал должен быть обеспечен испытанными и проверенными предохранительными поясами, страховочными капроновыми, пеньковыми веревками или тросом.

9. Работник имеет право на:

9.1 отказ от выполнения порученной работы в случае непредставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда;

9.2 отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

10. Работы на высоте по очистке кров­ли от снега и наледи относятся к работам с повышенной опасностью и проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.

11. Наряд-допуск определяет место проведения работ, их содержание, конкретные условия безопасного выполнения, время начала и окончания работы, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

12. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

13.Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у ответственного руководителя работ. Перед допуском к работе ответственный руково­дитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске.

14. Ответственный руководитель работ осуществляет постоянный контроль за  выполнением  предусмотренных   в наряде-допуске мероприятий по обеспечению   безопасного   производства работ.

15. Перед выполнением работ проводится обязательный инструктаж на рабочем месте с разъяснением работникам:

приемов безопасной работы на высоте, порядка подхода к рабочему месту, состояния рабочего места, характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы; порядка пользования предохранительными приспособлениями; мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое, меро­приятий по обеспечению безопасности при установке в проектное положение или снятии конструкций, узлов, деталей и т.д.; обеспечение приемлемых для работников факторов производственной среды (освещенность, температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосфер­ные осадки); необходимости применения средств индивидуальной защиты – касок, предохранительных поясов и т.д.

16.  При выполнении работ в зимнее время вне отапливаемых помещений рабочие места, средства  подмащивания (если используются) должны очищаться от снега и льда, посыпаться песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

17.Работы на высоте по очистке кровли от снега и наледи при изменении погодных условий с ухудшением видимости, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, и работники выводятся с рабочего места.

18. Технологическая оснастка и средства коллективной защиты работников должны содержаться в технически исправном состоянии с организацией их технического обслуживания, контроля параметров и ремонта.

19. Следует соблюдать требования по обеспечению правил пожаро- и взрыво-безопасности. Курить и принимать пищу следует только в отведенных и оборудованных для этого местах.

20. Работник при выполнении работ по очистке кровель от снега и наледи должен знать и соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.

21. За невыполнение требований, изложенных в настоящей Инструкции, работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ГЛАВА 2**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

22. Перед началом выполнения работ работники обязаны:

22.1 проверить исправность предохранительных поясов, страховочных канатов и тросов.

22.2 надеть спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты с учетом характера производимых работ. Спецодежда не должна сковывать движений;

22.3  получить задание от руководителя работ;

22.4  получить наряд-допуск на проведение работ, пройти целевой инструктаж по охране труда.

23. Перед выдачей поясов и страховочных канатов должен производиться их наружный осмотр. Наружный осмотр производится лицом, за которым закреплен пояс, перед и после каждого его применения, при этом необходимо проверить дату его испытания.

24. Основными неисправностями и повреждениями, при которых пояс не может быть допущен к применению, являются:

24.1повреждение поясной ленты (надрыв или порез независимо от их ве­личины); неисправность пряжек;

24.2  отсутствие на закрепках шайб;

24.3  повреждение ремней для застегивания (надрыв или порезы независимо от их величины).

При наличии хотя бы одного из указанных повреждений пояс не может быть допущен к эксплуатации до приведения его в исправность и до прохождения статического испытания.

25. Наружный осмотр страховочных канатов производится мастером или бригадиром бригады, работающей по очистке снега с крыш, каждый раз перед выходом на работу по снегоочистке и после окончания работ.

25.1. К неисправностям и  повреждениям, обнаруженным при наружном осмотре веревки, дающим основание к недопустимости ее дальнейшего применения, относятся: наличие значительного количества обрывов нитей в страховочном тросе (заменяется новым);

Влажный страховочный канат должен быть просушен. Никаких наращиваний для удлинения или замены не годного участка страховочного каната не допускается.

26. Длина страховочного каната или троса должна быть не более длины от места ее крепления до карниза крыши.

27. Работы на кровле проводятся не менее чем двумя рабочими.

28. Допуск рабочих на кровлю разрешается после осмотра руководителем работ места проведения работ и определения безопасного метода их производства, а при необходимости – мест и способов надежного закрепления страховочных канатов.

28. Закреплять страховочные канаты и стальные тросы следует за прочные конструктивные элементы зданий (монтажные петли железобетонных плит, панелей, специальные скобы, устроенные на крыше, предназначенные для крепле­ния   страховочных канатов, бетонные вентиляционные блоки и т.д., прочность которых  должна  быть  предварительно проверена).

29. Тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега ограждается с трех сторон инвентарными решетками или щитами и веревкой с красными флажками или сигнальной лентой, подвешиваемой на специальных стойках.

31. До начала работ по фасаду здания выставляется дежурный для предупреждения прохожих.

32. Все дверные проемы, выходящие на фасад здания, со стороны которого проводится очистка снега с крыши, запираются на время производства работ

33.При обнаружении нарушений требований охраны труда работники не должны приступать к работе. О выявленных нарушениях необходимо поставить в известность руководителя работ для принятия мер по их устранению.

**ГЛАВА 3**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

34.  Выполнять следует только ту работу, которая поручена работникам администрацией структурного подразделения организации при условии, что известны способы ее безопасного выполнения. Если неясно, как следует выполнять работу, необходимо обратиться за разъяснением к своему непосредственному руководителю.

35. При выполнении работы нельзя отвлекаться и отвлекать других посторонними делами и разговорами.

36. Очистка кровель от снега и нале­ди производится только в дневное время.

37. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от поврежде­ний снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

38. По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

39. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

40. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

41. Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму специальными крышками-лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки-лотки необходимо с воронок снять.

42. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, находящихся под напряжением, которые могут вызвать поражение электротоком.

При выполнении работ с мобильной подъемной рабочей платформы должна быть установлена зрительная связь между находящимся в корзине работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины. Работать с мобильной подъемной рабочей платформы следует в защитной каске, стоя на дне корзины (люльки) и закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение.

43. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению и сообщить руководителю работ.

**ГЛАВА 4**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

44.  Работающие на кровле должны предупредить дежурного на тротуаре об окончании работы.

45. Спуститься с кровли, снять ограждения и произвести уборку территории от снега и льда.

46. Произвести наружный осмотр по ясов и страховочных канатов на предмет их повреждения.

47. Убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в специально отведенное для этого место.

48. Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных при проведении работы неисправностях и недостатках.

49. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, при необходимости принять душ.

**ГЛАВА 5**

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

50.  При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а так же усилении ветра до скорости 15 м/с и более работники обязаны прекратить работы и перейти в безопасное место.

51.  При возникновении неисправностей лестниц, площадок, мостиков, инструмента, а также повреждении целостности или потере устойчивости конструкций персонал обязан приостановить работу и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

52. При возникновении другой аварийной ситуации необходимо прекратить проведение работ, сообщить о ней руководителю работ, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации.

53. При пожаре следует прекратить работу, сообщить своему руководите­лю, а при необходимости – в аварийно-спасательную службу по телефону «101» и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

54. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действия электротока, сдавливающих тяжестей и других), оказанию потерпевшему пер­вой помощи согласно Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим, вызову на место происшествия медицинских работников из здравпункта или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

55.Работу следует начинать только после устранения аварийной ситуации и
разрешения руководителя работ.