Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2011 г. N 19536

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DE86405F434F6200534F831921q6L) Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием [Постановления](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DF8E4F5F454F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FD2826qFL) Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено [Положение](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DF8E4357464F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FD2926q6L) о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, [подпунктом 5.2.31](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DF8E4357464F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FD2D26q6L) которого определены полномочия Министерства по утверждению типовых норм бесплатной выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В соответствии с [подпунктом 5.2.73](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DE86405F434F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FC2E26qAL) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:

Утвердить [Типовые нормы](#Par39) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Наименование │ Наименование специальной одежды, │Норма выдачи │

│п/п │ профессий и │ специальной обуви и других средств │ на год │

│ │ должностей │ индивидуальной защиты │(штуки, пары,│

│ │ │ │ комплекты) │

├────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└────┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┘

I. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

1. Производство сахара-песка

1. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

гашения извести производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

2. Аппаратчик При выполнении работы по

диффузии немеханизированной загрузке сырья:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

3. Аппаратчик При работе на секционном отстойнике:

фильтрации Костюм брезентовый с водоупорной 1

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе на механическом фильтре:

Халат из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе на фильтропрессе:

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

4. Дробильщик При выполнении работы по дроблению

известняка и угля:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

5. Машинист При работе на буртоукрывщиках и

штабелеформи- буртоукладчиках:

рующей машины Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

6. Обжигальщик Костюм или комбинезон с головным 1

извести убором - шлемом из пыленепроницаемых

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

7. Подготовитель При работе в моечных отделениях:

пищевого сырья Костюм для защиты от воды брезентовый 1

и материалов; с водоупорной пропиткой

машинист Сапоги резиновые 1 пара

моечных машин Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы на мойке

салфеток:

Халат из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

8. Подсобный При выполнении работы по обслуживанию

рабочий жомовых вышек, коммуникаций и ям:

Костюм брезентовый с водоупорной 1

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

9. Центрифуговщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных

тканей с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

10. Чистильщик При выполнении работы по очистке

оборудования поверхности нагрева теплообменника

(решофера):

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

2. Производство сахара-рафинада

11. Грузчик При работе на внутрицеховой

транспортировке голов рафинада:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Чулки или носки хлопчатобумажные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

12. Изготовитель Халат для защиты от общих 1

костяного угля производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

13. Клеровщик При работе на белой и продуктовой

сахара клеровках и на приготовлении клерса:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук для защиты от общих 2

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

14. Подсобный При выполнении работы по разборке

рабочий патронов до пробелки; на перекладке

патронов с разливного на сушковый

вагон и на подаче сахара:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в отделениях сухих обрезок

дополнительно:

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

15. Прессовщик- Полукомбинезон для защиты от общих 1

формовщик производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий с рубашкой

продукции из хлопчатобумажных или смешанных

тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

II. МАСЛОЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Тунго-маслобойное производство

16. Аппаратчик При выполнении работы по дистилляции

перегонки мисцеллы:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

17. Аппаратчик- Костюм для защиты от общих 1

экстракторщик; производственных загрязнений и

вальцовщик механических воздействий из

сырья и хлопчатобумажных или смешанных тканей

полуфабрикатов; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

жаровщик; смешанных тканей

загрузчик- Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

выгрузчик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

пищевой рукавицы комбинированные с

продукции; усилительными накладками

кочегар

технологических

печей; машинист

рушальных

установок;

подсобный

рабочий;

сепараторщик;

слесарь-

ремонтник;

транспортировщик

18. Дробильщик При выполнении работы по дроблению

жмыха и шрота:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

19. Прессовщик- Костюм для защиты от общих 1

отжимщик производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

20. Сушильщик При выполнении работы по сушке

пищевой масличного сырья и шрота:

продукции Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

2. Производство фурфурола

21. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

нейтрализации; из суконных или смешанных тканей с

слесарь- кислотозащитной пропиткой

ремонтник Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Аппаратчику нейтрализации

дополнительно:

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

22. Загрузчик- При выполнении работы по загрузке и

выгрузчик разгрузке автоклавов:

пищевой Костюм для защиты от растворов кислот 1

продукции из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

3. Гидрогенизационное производство

23. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

гидратации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

этаноламиновой хлопчатобумажных или смешанных тканей

установки Костюм суконный дежурный

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой или из прорезиненных

материалов с нагрудником

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Очки защитные до износа

24. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

рафинации производственных загрязнений и

жиров и масел; механических воздействий из

аппаратчик хлопчатобумажных или смешанных тканей

фильтрации Костюм суконный дежурный

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой или из прорезиненных

материалов с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

25. Вальцовщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

сырья и общих производственных загрязнений и

полуфабрикатов; механических воздействий из

машинист хлопчатобумажных или смешанных тканей

рушальных Головной убор из хлопчатобумажных или 1

установок; смешанных тканей

транспортерщик Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

26. Водородчик Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

При выполнении работы железопаровым

способом:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

При выполнении работы

электролитическим способом:

Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

27. Генераторщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Очки защитные до износа

28. Катализаторщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Перчатки резиновые дежурные

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

29. Кондиционерщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

зерна и семян общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

30. Кочегар Костюм или комбинезон для защиты от 1

технологических общих производственных загрязнений и

печей механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

31. Машинист Костюм или халат для защиты от общих 1

выдувных машин производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

32. Машинист Костюм или халат для защиты от общих 1

расфасовочно- производственных загрязнений и

упаковочных механических воздействий из

машин хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

33. Наладчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

оборудования общих производственных загрязнений

в производстве и механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

34. Обработчик Костюм или халат для защиты от общих 1

соапстока производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Костюм суконный 1

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

рукавицы суконные

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

Очки защитные до износа

35. Подсобный При выполнении работы по чистке

рабочий генератора и заготовке угля:

Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по загрузке и

разгрузке катализатора водородных

печей и газогенераторов:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

36. Разварщик Костюм суконный 1

саломаса Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы суконные

Очки защитные до износа

37. Сепараторщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

38. Слесарь- Костюм или комбинезон для защиты от 1

ремонтник общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

39. Сливщик- При выполнении работы на сливе и

разливщик разливе жиров, щелочей, кислот и

других химических продуктов:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Фартук из тканей с кислотозащитной 2

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы кислотостойкие

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

40. Сушильщик При выполнении работы по сушке

пищевой масличного сырья:

продукции Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

41. Штемпелевщик Костюм или халат для защиты от общих 1

этикеток производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

4. Производство майонеза, кетчупа, горчицы

42. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

очистки сточных производственных загрязнений и

вод механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

43. Аппаратчик по Костюм или халат для защиты от общих 1

приготовлению производственных загрязнений и

майонеза механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Перчатки резиновые 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

44. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

моечных машин; общих производственных загрязнений и

машинист механических воздействий из

расфасовочно- хлопчатобумажных или смешанных тканей

упаковочных Головной убор из хлопчатобумажных или 1

машин смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей или из прорезиненных

материалов с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

45. Наладчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

оборудования в общих производственных загрязнений и

производстве механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

46. Оператор линии Костюм или комбинезон для защиты от 1

в производстве общих производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Перчатки резиновые 12 пар

47. Транспортерщик Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

48. Штемпелевщик Костюм или халат для защиты от общих 1

этикеток производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

5. Производство маргарина

49. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

дезодорации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

рафинации хлопчатобумажных или смешанных тканей

жиров и масел Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

50. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

дозирования производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

51. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

пастеризации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

52. Машинист моечных Костюм или халат для защиты от общих 1

машин; производственных загрязнений и

машинист механических воздействий из

расфасовочно- хлопчатобумажных или смешанных тканей

упаковочных с водоотталкивающей пропиткой

машин Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

53. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

насосных общих производственных загрязнений и

установок механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

54. Наладчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

оборудования в общих производственных загрязнений и

производстве механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

55. Оператор линии Костюм или халат для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

маргарина механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

56. Слесарь- Костюм или комбинезон для защиты от 1

ремонтник общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Каска защитная до износа

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

57. Слесарь- Костюм или комбинезон для защиты от 1

электрик по общих производственных загрязнений и

ремонту механических воздействий из

электрооборудо- хлопчатобумажных или смешанных тканей

вания Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

6. Производство растительных масел

58. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

фильтрации общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Перчатки резиновые 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

59. Аппаратчик- Костюм или халат для защиты от общих 1

экстракторщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

60. Жаровщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

61. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

рушальных общих производственных загрязнений и

установок механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД) противогазовое

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

62. Наладчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

оборудования в общих производственных загрязнений и

производстве механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

63. Прессовщик- Костюм или комбинезон для защиты от 1

отжимщик общих производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

64. Слесарь- Костюм или комбинезон для защиты от 1

ремонтник общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных тканей с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные или перчатки с 12 пар

полимерным покрытием

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД) противогазовое

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

7. Расщепительно-глицериновое производство

65. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

выпаривания производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

66. Аппаратчик При выполнении работы по дистилляции

перегонки глицерина:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

67. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

нейтрализации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

фильтрации хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

68. Аппаратчик При контактном методе расщепления:

расщепления Костюм или халат для защиты от общих 1

жиров производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы суконные

Очки защитные до износа

При безреактивном расщеплении:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

69. Плавильщик При выполнении работы по растопке

пищевого жира жиров:

Халат из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

8. Мыловаренное производство

70. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

вакуум-сушильной производственных загрязнений и

установки механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

71. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

мыловарения; производственных загрязнений и

оператор линии механических воздействий из

производства хлопчатобумажных или смешанных тканей

мыла Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

72. Заготовщик Костюм для защиты от общих 1

основы для производственных загрязнений и

моющих средств механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

73. Машинист Костюм или халат для защиты от общих 1

насосных производственных загрязнений и

установок механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

74. Плавильщик При выполнении работы по расплавке

пищевого жира брака и обрезке мыла:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

75. Подсобный При работе у мылорезательного станка

рабочий и штамповального пресса:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

76. Прессовщик- При выполнении работы по охлаждению и

отжимщик пищевой формированию мыльных плит в

продукции мылохолодильных прессах:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

77. Прессовщик- При выполнении работы по формированию

формовщик мыла в пелотезах, по штамповке

пищевой туалетного мыла на штамповочных

продукции прессах:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

При выполнении работы по штамповке

хозяйственного мыла на штамповальных

прессах:

Костюм или халат для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

78. Резчик пищевой При выполнении работы по резке

продукции хозяйственного мыла:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

9. Производство тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков

79. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

дозирования производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

80. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

нейтрализации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

синтеза хлопчатобумажных или смешанных тканей

Костюм суконный дежурный

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

81. Аппаратчик При выполнении работы по дистилляции

перегонки сырых спиртов и жирных кислот:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

82. Аппаратчик При выполнении работы по сушке

сушки спиртов:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

83. Аппаратчик При выполнении работы по фильтрации

фильтрации кашалотового жира:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

84. Бункеровщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

85. Загрузчик- При выполнении работы по обслуживанию

выгрузчик порошковых бункеров:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

86. Подсобный При работе у пылесосных фильтров:

рабочий Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

87. Составитель При выполнении работы по

смеси моющих приготовлению композиций стирального

средств и мыльного порошков:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

88. Сушильщик При выполнении работы по сушке жирных

кислот и на распылении готовой

композиции в распылительных камерах:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по распылению

готовой композиции дополнительно:

Очки защитные до износа

10. Общие профессии мыловаренного производства и производства

тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков

89. Контролер Халат для защиты от общих 1

пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

90. Машинист Костюм для защиты от общих 1

расфасовочно- производственных загрязнений и

упаковочных механических воздействий из

машин хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

91. Подсобный При выполнении работы по уборке цехов:

рабочий Костюм сигнальный повышенной видимости 1

(3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 12 пар

При выполнении работы по подвозке

сырья:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах по подвозке сырья

зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

сигнальная повышенной видимости

(3 класс защиты)

При выполнении работ по подноске

кислот:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

На наружных работах по подноске

кислот зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты) из тканей с

кислотозащитной пропиткой

92. Рабочий При выполнении работы по подготовке и

отпуску сырья и полуфабрикатов:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

93. Сливщик- Костюм брезентовый с водоупорной 1

разливщик пропиткой

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

94. Составитель При выполнении работы по прогреву

смеси моющих композиции в автоклавах под давлением

средств и распылении готовой композиции:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

95. Укладчик- Костюм для защиты от общих 1

упаковщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по фасовке

продукции:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

11. Свечное производство

96. Заливщик Костюм для защиты от общих 1

свинцово- производственных загрязнений и

оловянистых механических воздействий из

сплавов хлопчатобумажных или смешанных тканей

с огнезащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Рукавицы или перчатки из материалов с 12 пар

огнезащитной пропиткой

Очки защитные до износа

97. Изготовитель При выполнении работы по передаче

свечей свечной массы в батезы:

Халат из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по варке

свечной массы:

Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с огнезащитной

пропиткой

Фартук из тканей с огнезащитной 2

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 6 пар

При выполнении работы по изготовлению

фитилей:

Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по отливке

свечей на свечеотливных машинах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с огнезащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по изготовлению

крючков для заправки фитилей:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с огнезащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки или рукавицы из тканей с 12 пар

огнезащитной пропиткой

При выполнении работы по протравке

фитилей:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы суконные

98. Сортировщик в Костюм для защиты от общих 1

производстве производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

12. Производство стеарина и олеина

99. Подсобный Костюм для защиты от общих 1

рабочий; производственных загрязнений и

холодильщик механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные до износа

100. Прессовщик- Костюм для защиты от растворов кислот 1

отжимщик из суконных или смешанных тканей с

пищевой кислотозащитной пропиткой

продукции; Фартук из хлопчатобумажных или 2

сушильщик смешанных тканей с кислотозащитной

пищевой пропиткой с нагрудником

продукции Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

13. Производство лицетина и пальмитина

101. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

гидратации; из суконных или смешанных тканей с

аппаратчик кислотозащитной пропиткой

получения Фартук из хлопчатобумажных или 2

фосфатидов смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые кислотостойкие дежурные

Очки защитные до износа

102. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

кристаллизации; производственных загрязнений и

подсобный механических воздействий из

рабочий; хлопчатобумажных или смешанных тканей

регенераторщик; Фартук из хлопчатобумажных или 2

сушильщик смешанных тканей с водоотталкивающей

пищевой пропиткой с нагрудником

продукции Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные до износа

14. Общие профессии масложирового производства

103. Грузчик При работе внутри производственных

помещений:

Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

104. Загрузчик- Костюм или комбинезон для защиты от 1

выгрузчик общих производственных загрязнений и

пищевой механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

105. Кастелянша Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Полуботинки кожаные 1 пара

106. Кладовщик Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

107. Контролер Халат для защиты от общих 1

пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

108. Оформитель Халат для защиты от общих 1

готовой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

109. Приемщик- Костюм или халат для защиты от общих 1

сдатчик пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

110. Уборщик Костюм для защиты от общих 1

производственных производственных загрязнений и

помещений механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

111. Укладчик- Костюм или халат для защиты от общих 1

упаковщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 12 пар

Наушники противошумные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

112. Электромонтер Костюм сигнальный повышенной 1

по ремонту и видимости (3 класс защиты)

обслуживанию Головной убор из хлопчатобумажных или 1

электрооборудо- смешанных тканей

вания Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 12 пар

Наушники противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты)

III. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ, СУШЕНЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ, ПИЩЕВЫХ

КОНЦЕНТРАТОВ, КОФЕПРОДУКТОВ И ПРЯНОСТЕЙ

113. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

стерилизации смешанных тканей с водоотталкивающей

консервов пропиткой с нагрудником

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

114. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

сульфитации смешанных тканей с водоотталкивающей

овощей и пропиткой с нагрудником

фруктов Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты дежурное

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

115. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 1

томатосокового смешанных тканей с водоотталкивающей

агрегата пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

116. Варщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

При работе в открытых котлах

дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

117. Засольщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

овощей смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

118. Изготовитель Фартук из хлопчатобумажных или 2

глазированных смешанных тканей с водоотталкивающей

фруктов пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

119. Калибровщик При работе на ореховых калибровочных

пищевых машинах:

продуктов Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

120. Контролер При выполнении работы по проверке

пищевой герметичности наполненной тары:

продукции Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Перчатки трикотажные 12 пар

121. Машинист крана При работе на тельфере:

(крановщик) Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Галоши диэлектрические 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

122. Плавильщик Костюм для защиты от общих 1

пищевого жира производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

123. Подготовитель При выполнении работы по мойке

пищевого сырья пищевого сырья:

и материалов Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

При выполнении работы по наколке

фруктов:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

124. Подсобный Костюм для защиты от общих 1

рабочий; производственных загрязнений и

прессовщик- механических воздействий из

отжимщик пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции; Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

прессовщик- Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

формовщик рукавицы комбинированные с

пищевой усилительными накладками

продукции

125. Резчик пищевой Фартук из прорезиненных материалов с 2

продукции нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

126. Сортировщик в При выполнении работы по сортировке

производстве пылящих грузов:

пищевой Комплект из пыленепроницаемых 1

продукции хлопчатобумажных или смешанных

тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

127. Составитель При выполнении работ вручную и на

смесей механических смесителях:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

128. Сушильщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

пищевой смешанных тканей с нагрудником

продукции Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

129. Транспортировщик Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 12 пар

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по загрузке и

выгрузке канальных сушилок:

Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

130. Укладчик- Фартук из хлопчатобумажных или 2

заливщик смешанных тканей с нагрудником

продуктов Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

консервирования Перчатки трикотажные 12 пар

131. Укладчик- При выполнении работы по укладке

упаковщик консервной продукции и тары:

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

Очки защитные до износа

IV. ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

1. Подземная добыча соли и на шахтной поверхности

132. Бункеровщик Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

133. Бурильщик Костюм для защиты от воды брезентовый 1

шпуров с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

134. Взрывник Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кожаные или рукавицы или 12 пар

перчатки из спилка кожевенного

135. Горнорабочий При выполнении вспомогательных работ,

в том числе на шахтной поверхности:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работ по очистке

зумпфов, дренажей, водоотливов, по

сбору воды:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Костюм из прорезиненных материалов дежурный

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

При выполнении подсобно-

вспомогательных работ при бурении

стволов шахт и шпуров полным

сечением:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении подземных

ассенизационных работ:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работ по расфасовке,

упаковке взрывчатых материалов и

транспортировке их со склада в

раздаточную:

Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по откатке у

стволов:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по откатке на

входящей струе воздуха дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

136. Горнорабочий При выполнении отвальных работ:

очистного забоя Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При работе на передвижке скреперов:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

137. Горнорабочий Костюм для защиты от воды брезентовый 1

подземный с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

138. Грохотовщик Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

139. Дорожно- На подземных работах:

путевой рабочий Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

140. Котельщик При выполнении работ по ремонту

скреперов:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

141. Крепильщик При выполнении плотничьих работ в

горных выработках:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работ по креплению

стволов шахт, вертикальных выработок

и рудничных дворов всеми видами

крепей:

Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

142. Лебедчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

143. Люковой Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

144. Мастер горный Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

145. Машинист Костюм для защиты от воды брезентовый 1

буровой с водоупорной пропиткой или из

установки синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

146. Машинист горных Костюм для защиты от воды брезентовый 1

выемочных машин с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

147. Машинист На подземных работах:

насосных Костюм для защиты от воды брезентовый 1

установок с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

148. Машинист Костюм или комбинезон сигнальный 1

подъемной повышенной видимости (3 класс защиты)

машины Сапоги резиновые 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

149. Машинист Костюм для защиты от воды брезентовый 1

скреперной с водоупорной пропиткой или из

лебедки синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

150. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

электровоза видимости (3 класс защиты)

шахтного Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

151. Моторист Костюм или комбинезон сигнальный 1

вентиляционной повышенной видимости (3 класс защиты)

установки Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

152. Навальщик соли Костюм для защиты от воды брезентовый 1

в бассейнах с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

153. Нормировщик На подземных участках работ:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1

154 Опрокидчик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При работе на входящей струе воздуха

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

155. Проходчик Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

156. Путевой рабочий На подземных работах:

на озере Костюм для защиты от воды брезентовый 1

с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

157. Раздатчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

взрывчатых общих производственных загрязнений и

материалов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кожаные или рукавицы или 12 пар

перчатки из спилка кожевенного

158. Стволовой Полуплащ для защиты от воды 1

(подземный) брезентовый

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работ рукоятчика-

сигналиста:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты)

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

159. Электрослесарь На подземных работах:

по обслуживанию Костюм для защиты от общих 1

и ремонту производственных загрязнений и

оборудования механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Примечание к [подразделу 1 раздела IV](#Par1899) "Добыча и производство поваренной

соли".

Всем работающим в шахтах выдаются дополнительно:

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

2. Добыча соли в бассейнах

160. Буртоукладчик; Костюм брезентовый 1

машинист Сапоги резиновые 2 пары

механического Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

катка; навальщик рукавицы брезентовые

соли в

бассейнах;

подготовитель

бассейнов

161. Мастер участка Костюм для защиты от общих 1

(производства производственных загрязнений и

бассейновой механических воздействий из

соли) хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

162. Моторист Костюм для защиты от общих 1

рапокачки производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

3. Озерная добыча соли

163. Водитель Костюм сигнальный повышенной 1

погрузчика видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

164. Дежурный Костюм для защиты от общих 1

стрелочного производственных загрязнений и

поста механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Плащ для защиты от воды брезентовый 1

Сапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

165. Машинист При выполнении работ по подготовке

агрегатов по агрегатов к работе и по ремонту

добыче соли в обслуживаемого оборудования:

озере Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Плащ для защиты от воды брезентовый 1

Сапоги резиновые 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

При работе на тракторе:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Сапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

При выполнении работы по добыче соли

и солеблоков в озере:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Сапоги резиновые с утепленным 1 пара

вкладным чулком

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

166. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

бульдозера видимости (3 класс защиты)

Сапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

167. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

мотовоза видимости (3 класс защиты)

Сапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

168. Машинист Костюм или комбинезон сигнальный 1

паровоза повышенной видимости (3 класс защиты)

шахтного Сапоги резиновые с утепленным 1 пара

вкладным чулком

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

169. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

солекомбайна видимости (3 класс защиты)

Сапоги резиновые с утепленным 1 пара

вкладным чулком

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

170. Начальник цеха Костюм для защиты от общих 1

добычи; производственных загрязнений и

диспетчер; механических воздействий из

инженер и хлопчатобумажных или смешанных тканей

старший инженер Плащ брезентовый 1

(маркшейдер); Сапоги резиновые 2 пары

инженер-механик; Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

инженер- Костюм на утепляющей прокладке по поясам

нормировщик;

мастер и старший

мастер путевых

работ; мастер

железнодорожного

участка;

начальник смены;

старший мастер

цеха добычи;

старший мастер,

занятый

обслуживанием

электроустано-

вок; старший

мастер

энергоучастка;

техник; учетчик

171. Подсобный При работе на озере:

рабочий Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Плащ брезентовый 1

Сапоги резиновые 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

172. Путевой рабочий Костюм для защиты от воды брезентовый 1

на озере с водоупорной пропиткой или из

синтетических тканей с пленочным

покрытием

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Сапоги резиновые с утепленным 1 пара

вкладным чулком

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Полуплащ для защиты от воды 1

брезентовый

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

173. Слесарь- При выполнении работы по ремонту

ремонтник оборудования на озере:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Плащ для защиты от воды из дежурный

прорезиненных материалов

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

174. Трубник на Костюм для защиты от общих 1

солекомбайне производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые с утепленным 1 пара

вкладным чулком

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

175. Электромонтер При работе на озере:

по ремонту и Костюм или комбинезон для защиты от 1

обслуживанию общих производственных загрязнений и

электрообору- механических воздействий из

дования хлопчатобумажных или смешанных тканей

Плащ для защиты от воды брезентовый дежурный

Сапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

4. Солеварочное производство

176. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

выпаривания производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных

тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

177. Выпарщик соли При выполнении работы по обслуживанию

чренной выпарной установки:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по выгребу соли

из чрена и распределению ее в отсеках

на колпаке:

Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

178. Дорожно- На подземных работах:

путевой рабочий Костюм брезентовый 1

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На поверхностных работах:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

179. Кочегар При выполнении работы по обслуживанию

технологических солеварницы:

печей Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

180. Машинист При выполнении работы по обслуживанию

насосных буровых скважин:

установок Костюм брезентовый из парусины 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по обслуживанию

вакуум-насосов:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по

перекачиванию жидкостей:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

181. Машинист Костюм для защиты от общих 1

паровых турбин производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

182. Подготовитель Костюм для защиты от общих 1

пищевого сырья производственных загрязнений и

и материалов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

183. Подсобный При работе на складе:

рабочий Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

184. Реакторщик Костюм для защиты от общих 1

химочистки производственных загрязнений и

рассола механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

185. Сушильщик Костюм для защиты от общих 1

пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

186. Транспортерщик При выполнении работы по обслуживанию

элеваторов:

Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

187. Центрифуговщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

5. Производство солефенотиазиновых и солетиодифениламиновых брикетов

188. Рабочие, Костюм или комбинезон и головной 2

руководители и убор-шлем из пыленепроницаемых

специалисты хлопчатобумажных или смешанных тканей

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

6. Общие профессии для всех видов добычи соли

189. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

солеобогатите- производственных загрязнений и

льной установки механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

190. Грузчик При выполнении работы по погрузке и

разгрузке соли:

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

191. Машинист Костюм для защиты от общих 1

брикетного производственных загрязнений и

пресса механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

192. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

вальцовых общих производственных загрязнений и

станков механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

193. Машинист Костюм для защиты от общих 1

конвейера производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

194. Машинист крана При работе на железнодорожном кране

(крановщик) (кроме озерной добычи):

Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

195. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

мотовоза; видимости (3 класс защиты)

машинист Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

экскаватора Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно (кроме

машиниста экскаватора):

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

196. Стволовой Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

197. Электромонтер Костюм или комбинезон для защиты от 1

по ремонту и общих производственных загрязнений и

обслуживанию механических воздействий из

электрообору- хлопчатобумажных или смешанных тканей

дования Плащ для защиты от воды брезентовый 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

V. ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА, ВИНА И ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,

ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

1. Производство спирта

198. Аппаратчик Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

выпаривания; от общих производственных загрязнений

аппаратчик и механических воздействий из

перегонки и хлопчатобумажных или смешанных тканей

ректификации Сапоги резиновые 1 пара

спирта; Перчатки резиновые дежурные

аппаратчик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

процесса рукавицы комбинированные с

брожения; усилительными накладками

варщик; оператор

выращивания

чистой культуры

дрожжей;

оператор

приготовления

растворов

питательной

среды и солей;

сепараторщик

199. Машинист Костюм для защиты от общих 2

дробильных производственных загрязнений и

установок; механических воздействий из

солодовщик хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

200. Мельник Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

201. Подготовитель При выполнении работы по мойке

пищевого сырья картофеля:

и материалов Костюм брезентовый с водоупорной 1

пропиткой или костюм из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

202. Приготовитель Костюм для защиты от растворов кислот 1

мелассного из хлопчатобумажных или смешанных

сусла; тканей с кислотозащитной пропиткой

приготовитель Фартук из хлопчатобумажных или 2

питательных смешанных тканей с кислотозащитной

растворов пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

203. Растильщик Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

грибницы от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

2. Упаривание барды

204. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

выпаривания производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

205. Аппаратчик Халат для защиты от общих 1

фильтрации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

3. Глютаминовое производство

206. Аппаратчик всех Халат для защиты от растворов кислот 1

наименований из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

4. Глицериновое производство

207. Аппаратчик Халат для защиты от общих 1

выпаривания; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

нейтрализации; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

перегонки; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

аппаратчик рукавицы комбинированные с

фильтрации усилительными накладками

208. Машинист При выполнении работы по обслуживанию

насосных вакуум-насосов:

установок Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

209. Оператор Костюм для защиты от общих 1

ионитовой производственных загрязнений и

установки механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

5. Производство ликероводочной продукции

210. Аппаратчик Полукомбинезон для защиты от общих 1

средоварения производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

211. Денатураторщик Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

спирта от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

212. Купажист Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

213. Машинист Костюм для защиты от общих 2

моечных машин производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

При выполнении работы по мойке

салфеток:

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

214. Машинист Костюм для защиты от общих 1

расфасовочно- производственных загрязнений и

упаковочных механических воздействий из

машин хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

6. Производство соков и морса

215. Машинист Костюм для защиты от общих 1

дробильных производственных загрязнений и

установок; механических воздействий из

подготовитель хлопчатобумажных или смешанных тканей

пищевого сырья Фартук из хлопчатобумажных или 2

и материалов; смешанных тканей с водоотталкивающей

подготовитель пропиткой с нагрудником

морса Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

216. Прессовщик- Костюм для защиты от общих 1

отжимщик пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

217. Сортировщик в При выполнении работы по переборке

производстве плодов и ягод:

пищевой Фартук из хлопчатобумажных или 2

продукции смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

7. Производство вина

218. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

коньячного смешанных тканей с кислотозащитной

производства; пропиткой

аппаратчик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

производства смешанных тканей с кислотозащитной

шампанского пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

219. Дегоржер Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

220. Обработчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

винного сырья; смешанных тканей с водоотталкивающей

обработчик пропиткой с нагрудником

виноматериалов Полусапоги резиновые 1 пара

и вина; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

обработчик рукавицы комбинированные с

коньячных усилительными накладками

спиртов и При работе по извлечению винно-

коньяков; каменной извести:

обработчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

отходов смешанных тканей с водоотталкивающей

виноделия; пропиткой с нагрудником

обработчик сусла Ботинки кожаные 1 пара

и соков Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по сушке

виннокислой извести:

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

221. Приготовитель Костюм из хлопчатобумажных или 1

игристых вин смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

222. Ремоер Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

8. Производство пива и безалкогольных напитков

223. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

выращивания смешанных тканей с водоотталкивающей

дрожжей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

224. Аппаратчик Куртка на утепляющей прокладке по поясам

процесса Сапоги резиновые 1 пара

брожения Перчатки резиновые 12 пар

225. Каптажист Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

226. Обработчик воды Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

227. Оператор линии Костюм из хлопчатобумажных или 1

фильтрации в смешанных тканей с

пивоваренном водоотталкивающей пропиткой

производстве Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

228. Прессовщик- При выполнении работы по прессованию

формовщик фильтрационной массы:

пищевой Фартук из хлопчатобумажных или 2

продукции смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

229. Приготовитель Костюм из хлопчатобумажных или 1

сухих пивных смешанных тканей с водоотталкивающей

дрожжей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

9. Общие профессии производства спирта,

вина и ликероводочной продукции, пива и безалкогольных напитков

230. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

упаривания и смешанных тканей с водоотталкивающей

сгущения пропиткой

продуктов Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

231. Обработчик При выполнении работы по подготовке

технологических бутылок и ящиков для производства:

емкостей и тары; Костюм для защиты от общих 1

подсобный производственных загрязнений и

рабочий механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по подготовке

бочкотары:

Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

232. Оператор линии При выполнении работы по бестарной

в производстве подаче посуды:

пищевой Фартук из хлопчатобумажных или 1

продукции смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

233. Приемщик-сдатчик При выполнении работы по приемке

пищевой сырья:

продукции Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по раздаче

барды:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по приемке

спирта:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по приемке тары

и на сдаче готовой продукции в

торгующую сеть:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по приемке

плодово-ягодного сырья:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

234. Слесарь- Костюм для защиты от общих 1

ремонтник производственных

загрязнений и механических

воздействий из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

235. Сортировщик в При выполнении работы по сортировке

производстве бутылок и ящиков:

пищевой Костюм для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

236. Транспортерщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

237. Укладчик- При выполнении работы по завертке и

упаковщик укладке бутылок:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

VI. КРАХМАЛОПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Крахмалопаточное производство из картофельного и кукурузного сырья

238. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

крахмального производственных загрязнений и

агрегата механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

239. Аппаратчик При работе в производстве кукурузных

мукомольного кормов:

производства Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

240. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

нейтрализации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

241. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

очистки жидкости производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

242. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

получения общих производственных загрязнений и

декстрина механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

243. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

получения из суконной ткани с кислотозащитной

сернистой пропиткой

кислоты Головной убор для защиты от растворов 1

кислот из суконной ткани с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Средство индивидуальной защиты дежурное

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

244. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

приготовления общих производственных загрязнений и

окисленного механических воздействий из

крахмала хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

245. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

рафинирования общих производственных загрязнений и

крахмала механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

246. Аппаратчик При работе на фильтропрессе:

фильтрации Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

247. Дозировщик При выполнении работы по дозированию

пищевой крахмального молока и кислоты:

продукции Костюм для защиты от растворов кислот 1

из тканей хлопчатобумажных или

смешанных с кислотозащитной пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

При выполнении работы по подготовке

кислот:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из тканей хлопчатобумажных или

смешанных с кислотозащитной пропиткой

Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки кислотозащитные или рукавицы 12 пар

из тканей с кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

248. Машинист При выполнении работы по дроблению

дробильных солода:

установок Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

При работе в цехах сырого кукурузного

крахмала и в саговом производстве

дополнительно:

Нарукавники прорезиненные 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

249. Машинист При выполнении работы по мойке

моечных машин салфеток:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

250. Машинист При выполнении работы по размолке

размольного кукурузного зародыша:

оборудования Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

251. Мельник Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

252. Подготовитель Костюм для защиты от общих 1

пищевого сырья производственных загрязнений и

и материалов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

253. Подсобный При работе на элеваторе кукурузного

рабочий зерна:

Костюм с сигнальными элементами из 1

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

254. Прессовщик- При выполнении работы по прессованию

отжимщик пищевой кукурузного зародыша:

продукции Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

255. Приготовитель Костюм для защиты от общих 1

крахмального производственных загрязнений и

молока механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

256. Сепараторщик При работе на элеваторе кукурузного

сырья:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

257. Сливщик- При выполнении работы по сливу

разливщик патоки:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

258. Солодовщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

259. Сушильщик При работе на элеваторе кукурузного

зерна:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

260. Транспортерщик При работе в картофелетерочном

производстве у шнеков:

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

261. Транспортировщик При работе в паточном производстве:

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Очки защитные до износа

262. Центрифуговщик Костюм для защиты от общих 1

производственных

загрязнений и механических

воздействий из хлопчатобумажных или

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

2. Производство декстрина

263. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

окисления общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

264. Аппаратчик Костюм из суконной ткани 1

получения Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

декстрина Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

При выполнении работы по подкислению

крахмала:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

265. Аппаратчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

рафинирования общих производственных загрязнений и

крахмала; механических воздействий из

приготовитель хлопчатобумажных или смешанных тканей

крахмального с водоотталкивающей пропиткой

молока Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

266. Просевальщик Костюм или комбинезон из 1

(рассевальщик); хлопчатобумажных или смешанных тканей

сушильщик с водоотталкивающей пропиткой

пищевой Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

продукции Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

VII. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ,

ВИТАМИНОВ И ПИЩЕВЫХ КРАСОК

267. Аппаратчик всех При работе с кислотами:

наименований Костюм для защиты от растворов кислот 1

(за исключением из суконных или смешанных тканей с

аппаратчика кислотозащитной пропиткой

перегонки, Фартук из прорезиненных материалов с 1

занятого на нагрудником

вакуум- Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

ректификации) Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

При работе со щелочами:

Костюм брезентовый 1

Фартук из прорезиненных тканей с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

При одновременной работе с кислотами

и щелочами:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

268. Аппаратчик При работе на вакуум-ректификации:

перегонки Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

269. Лаборант Халат из хлопчатобумажных или 1

химического смешанных тканей с водоотталкивающей

анализа пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

270. Монтажник Костюм для защиты от общих 1

технологических производственных загрязнений и

трубопроводов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

271. Подсобный Костюм для защиты от общих 1

рабочий производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

272. Слесарь- Костюм для защиты от растворов кислот 1

ремонтник из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

273. Сливщик- Костюм для защиты от растворов кислот 1

разливщик из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке из по поясам

тканей с кислотозащитной пропиткой

274. Транспортировщик При выполнении работы по погрузке-

разгрузке кислот и едких жидкостей:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Фартук из кислотостойких 1

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке из по поясам

тканей с кислотозащитной пропиткой

275. Уборщик При выполнении работы по уборке

территории территории, включая уборку около

производственных участков:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ

1. Производство лимонной и яблочной кислот

276. Автоклавщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

277. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

выпаривания производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

278. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

выщелачивания производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

279. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

гашения извести производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

280. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

кристаллизации; смешанных тканей

центрифуговщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

281. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

нейтрализации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

282. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

синтеза из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

283. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

ферментации смешанных тканей с водоотталкивающей

препаратов пропиткой с нагрудником

биосинтеза Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

284. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

фильтрации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

285. Обработчик Костюм для защиты от общих 1

технологических производственных загрязнений и

емкостей и тары механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

286. Слесарь- Костюм для защиты от растворов кислот 1

ремонтник из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

или сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

287. Укладчик- Фартук из хлопчатобумажных или 2

упаковщик смешанных тканей с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

288. Форсунщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

2. Производство молочной кислоты

289. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

выпаривания из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

290. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

синтеза из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

291. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

средоварения из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

292. Аппаратчик Костюм для защиты от растворов кислот 1

ферментации из суконных или смешанных тканей с

препаратов кислотозащитной пропиткой

биосинтеза Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

293. Аппаратчик При работе на фильтропрессе:

фильтрации Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

При работе на нутч-фильтрах:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из суконных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

294. Слесарь- Костюм для защиты от растворов кислот 1

ремонтник из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

3. Производство уксуса

295. Аппаратчик При выполнении работы по

перегонки предварительному разделению смесей:

Полукомбинезон с рубашкой для защиты 1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

При работе в процессе тонкой очистки:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

296. Аппаратчик по Полукомбинезон для защиты от общих 1

выработке уксуса производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

297. Аппаратчик по Полукомбинезон для защиты от общих 1

обработке и производственных загрязнений и

купажированию механических воздействий из

уксуса хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

IX. ПРОИЗВОДСТВО ВИСКОЗНЫХ КОЛПАЧКОВ

298. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

коагуляции; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

сушки; хлопчатобумажных или смешанных тканей

красильщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

299. Контролер Халат для защиты от общих 1

качества производственных загрязнений и

продукции и механических воздействий из

технологического хлопчатобумажных или смешанных тканей

процесса; Фартук из прорезиненных материалов с 2

мастер; нагрудником

укладчик- Перчатки резиновые 12 пар

упаковщик

300. Подсобный Костюм для защиты от общих 1

рабочий производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

301. Слесарь- Костюм для защиты от растворов кислот 1

ремонтник из суконных или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Полусапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

X. ЭЛЕКТРОЛИТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕСТЯНО-БАНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

302. Электролизник При выполнении работы по подносу

по снятию пакетов скрапа (отходов жести) и по

олова с жести загрузке пакетов в анодные корзины:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

растворов кислот из хлопчатобумажных

или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в процессе электролиза для

снятия олова с отходов жести:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

растворов кислот из хлопчатобумажных

или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из тканей с кислотозащитной

пропиткой

Очки защитные до износа

При выполнении работы по управлению

электрогенератором, снятию губчатого

олова с катодных листов, смене и

регенерации электролита:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

XI. ПРОИЗВОДСТВО ВИКЕЛЕЙ (РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ К КРЫШКАМ

СТЕКЛЯННЫХ БАНОК)

303. Аппаратчик При выполнении работы по сушке

сушки химикалий:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

304. Вальцовщик Костюм или комбинезон для защиты от 1

резиновых смесей общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

305. Весовщик При выполнении работы по взвешиванию

химикалий:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

306. Вулканизаторщик При работе на прессах и автоклавах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе на индивидуальных

вулканизаторах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

307. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

шприц-машины общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

308. Подсобный При выполнении работы по подаче

рабочий химсырья и транспортировке колец:

Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

309. Приемщик сырья, При выполнении работы по приемке

полуфабрикатов химикалий:

и готовой Костюм для защиты от растворов кислот 1

продукции из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из тканей с кислотозащитной

пропиткой

310. Просеивальщик При выполнении работы по просеиванию

химикалий:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из хлопчатобумажных или смешанных

тканей с кислотозащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы из тканей с кислотозащитной

пропиткой

311. Резчик Костюм для защиты от общих 1

эластомеров и производственных загрязнений и

резины механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

312. Слесарь- Костюм или комбинезон для защиты от 1

ремонтник общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

313. Составитель Костюм или комбинезон для защиты от 1

навесок общих производственных загрязнений и

ингредиентов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

314. Укладчик- Фартук брезентовый 2

упаковщик Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

XII. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

1. Предубойное содержание скота

315. Приготовитель Костюм или комбинезон для защиты от 2

кормов; кормач; общих производственных загрязнений и

приемщик скота механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 6

цельнокроеным нагрудником

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе на базе дополнительно:

Плащ для защиты от воды из 1

прорезиненных материалов

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

316. Рабочий При выполнении работы по подгонке

скота к месту убоя:

Костюм для защиты от общих 2

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 6

цельнокроеным нагрудником

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе на базе дополнительно:

Плащ для защиты от воды из 1

прорезиненных материалов

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

2. Убой и переработка скота

317. Аппаратчик Фартук из прорезиненных материалов с 2

обработки крови цельнокроеным нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

318. Боец скота Сапоги резиновые 2 пары

При выполнении операции оглушения

дополнительно:

Костюм или комбинезон из 3

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 3

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Сапоги поливинилхлоридные или ботинки 2 пары

кожаные с галошами диэлектрическими

Перчатки диэлектрические дежурные

При выполнении операции подцепки,

пересадки туш дополнительно:

Костюм или комбинезон из 3

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 3

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 6

цельнокроеным нагрудником

Каска защитная 1 на 2 года

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 2 пары

с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении операции забеловки

шкур дополнительно:

Фартук кольчужный до износа

Перчатки кольчужные до износа

При выполнении операций съемки шкур,

подкатки туш к шпарильному чану и

загрузке их в чан, подъема туш после

шпарки на подвесной путь элеватором

или лебедкой, подкатки туш к

опалочной печи, опалки туш свиней

газовыми горелками или паяльными

лампами на бесконвейерных подвесных

путях; на сухом и мокром туалете туш

на бесконвейерных подвесных путях; на

выборке и транспортировке троллеев и

перемещении туш по подвесным путям

вручную дополнительно:

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

При выполнении операции распиловки

туш дополнительно:

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

319. Мездрильщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

шкур; обработчик нагрудником

шкур Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

320. Обработчик Костюм для защиты от общих 1

мясных туш производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2

Жилет утепленный 1

Сапоги резиновые 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

321. Разборщик При выполнении работы по освобождению

субпродуктов желудков от содержимого:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

322. Сборщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

эндокринно- нагрудником

ферментного Ботинки кожаные или сапоги резиновые 2 пары

сырья; сборщик с защитным подноском

эпителия Перчатки резиновые 12 пар

3. Обслуживания заразнобольных животных

323. Аппаратчик Фартук из прорезиненных материалов с 2

термической нагрудником

обработки Сапоги резиновые 2 пары

мясопродуктов Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

324. Аппаратчик Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

утилизации или смешанных тканей с

конфискатов антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

325. Боец скота При выполнении работы по убою

больного скота на санитарных бойнях:

Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

или смешанных тканей с

антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

326. Ветеринарный Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

врач; санитар или смешанных тканей с

ветеринарный; антибактериальной пропиткой

фельдшер Головной убор из хлопчатобумажных или 1

ветеринарный смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

При выполнении работы по осмотру и

клеймению туш на бесконвейерных

подвесных путях дополнительно:

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

327. Дезинфектор; Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

машинист моечных или смешанных тканей с

машин антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

328. Зоотехник; Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

кормач или смешанных тканей с

антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

329. Обработчик Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

ветсанбрака или смешанных тканей с

антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

330. Подсобный Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

рабочий или смешанных тканей с

антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

331. Сортировщик в Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

производстве или смешанных тканей с

пищевой антибактериальной пропиткой

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Жилет утепленный 1

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Валенки с резиновым низом по поясам

332. Транспортиров- Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

щик; укладчик- или смешанных тканей с

упаковщик антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

4. Обработка субпродуктов всех видов скота

333. Аппаратчик Фартук с нагрудником из прорезиненных 2

термической материалов

обработки Сапоги резиновые 2 пары

субпродуктов Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

334. Боец скота Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

335. Обвальщик мяса При выполнении работы по обвалке

голов:

Фартук кольчужный до износа

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки кольчужные до износа

336. Разборщик Фартук из прорезиненных материалов с 2

субпродуктов нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

5. Производство пищевых жиров

337. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 6

производства производственных загрязнений и

пищевых жиров механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор 6

Фартук из прорезиненных материалов с 12

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по промывке

жира-сырца и кости:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 2 пары

с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по сортировке

жира-сырца:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в холодильных камерах

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

338. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

технической механических воздействий из

продукции хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор 1

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

339. Бондарь- Фартук из хлопчатобумажных или 2

укупорщик смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

340. Машинист При выполнении работы по мойке

моечных машин салфеток:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

341. Распиловщик Костюм для защиты от общих 1

мясопродуктов производственных

загрязнений и механических

воздействий из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

342. Резчик При выполнении работы по резке жира:

мясопродуктов Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

343. Сливщик- Костюм для защиты от общих 1

разливщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по сливу жира

дополнительно:

Щиток защитный или маска защитная с до износа

прозрачным экраном

6. Обработка кишок

344. Изготовитель Костюм или халат для защиты от общих 1

натуральной производственных загрязнений и

колбасной механических воздействий из

оболочки хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 12

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Жилет утепленный 1

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по посолу кишок

дополнительно:

Перчатки резиновые анатомические 12 пар

При выполнении работы по калибровке и

метровке дополнительно:

Очки защитные до износа

7. Производство струн и технической сшивки

345. Изготовитель Костюм для защиты от общих 1

струн; контролер производственных загрязнений и

струн и сшивок; механических воздействий из

струнонави- хлопчатобумажных или смешанных тканей

вальщик с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

с защитным подноском

Перчатки кожаные 12 пар

8. Шкуроконсервировочное производство

346. Засольщик шкур; Костюм или халат для защиты от общих 1

обработчик шкур; производственных загрязнений и

обработчик механических воздействий из

волоса, шерсти и хлопчатобумажных или смешанных тканей

щетины; с водоотталкивающей пропиткой

сортировщик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

шкур; смешанных тканей с водоотталкивающей

тузлуковщик шкур пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по

приготовлению посолочной смеси и

консервирующих растворов

антисептиками:

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противопылевое

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные (юфтевые) с вкладным 1 пара

меховым чулком

9. Подготовка сырья и материалов для колбасного, мясоконсервного

производства и полуфабрикатов

347. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

установки для смешанных тканей с антибактериальной

отделения мяса пропиткой

от кости Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки 2 пары

кожаные с защитным подноском

Жилет утепленный 1

При выполнении работы по резке

замороженных блоков дополнительно:

Перчатки или рукавицы утепленные 12 пар

348. Жиловщик мяса Костюм или халат для защиты от общих 1

и субпродуктов производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки кольчужные до износа

Валенки с резиновым низом по поясам

349. Засольщик мяса Костюм для защиты от общих 1

и мясопродуктов; производственных загрязнений и

машинист механических воздействий из

дробильных хлопчатобумажных или смешанных тканей

установок Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

350. Заточник Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

351. Изготовитель Фартук из прорезиненных материалов с 2

мясных нагрудником

полуфабрикатов Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки 2 пары

кожаные с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Жилет утепленный 1

352. Изготовитель Фартук из прорезиненных материалов с 2

натуральной нагрудником

колбасной Сапоги резиновые 2 пары

оболочки Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

353. Обвальщик Костюм для защиты от общих 1

мяса производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Фартук кольчужный до износа

Перчатки кольчужные до износа

При выполнении операций разделения

полутуш, четвертин туш на части

(отрубы), перемещения туш по

подвесным путям вручную

дополнительно:

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

354. Распиловщик Костюм для защиты от общих 1

мясопродуктов; производственных загрязнений и

резчик механических воздействий из

мясопродуктов; хлопчатобумажных или смешанных тканей

обработчик Фартук из прорезиненных материалов с 2

мясных туш нагрудником

Нарукавники прорезиненные 12 пар

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Обработчику мясных туш дополнительно:

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

10. Мясоконсервное производство

355. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

гомогенизации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

пастеризации; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик с водоотталкивающей пропиткой

стерилизации; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

контролер смешанных тканей с водоотталкивающей

пищевой пропиткой

продукции; Фартук из прорезиненных материалов с 2

машинист нагрудником

закаточных Нарукавники прорезиненные 2 пары

машин; Жилет утепленный 1

машинист Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

разливочно- Сапоги резиновые 2 пары

наполнительных Валенки с резиновым низом по поясам

автоматов; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

подготовитель рукавицы комбинированные с

пищевого сырья и усилительными накладками

материалов;

подсобный

рабочий;

резчик

пищевой

продукции;

сортировщик в

производстве

пищевой

продукции;

составитель

смесей

356. Оформитель Костюм или халат для защиты от общих 1

готовой производственных загрязнений и

продукции; механических воздействий из

укладчик- хлопчатобумажных или смешанных тканей

упаковщик; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

штамповщик смешанных тканей

дисков для Фартук из хлопчатобумажных или 2

алюминиевых туб смешанных тканей с нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные 12 пар

Валенки с резиновым низом по поясам

11. Колбасное производство и производство полуфабрикатов

357. Аппаратчик Костюм из хлопчатобумажных или 1

термической смешанных тканей с антибактериальной

обработки пропиткой

мясопродуктов; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

подсобный смешанных тканей с антибактериальной

рабочий пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Жилет утепленный 1

Сапоги резиновые 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 12 пар

358. Обработчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

колбасных смешанных тканей с антибактериальной

изделий пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Жилет утепленный 1

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Козырек защитный 1

При выполнении работы по обработке

колбас защитными покрытиями:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 2 пары

с защитным подноском

Перчатки резиновые 12 пар

359. Оператор Костюм или халат из хлопчатобумажных 6

автомата по или смешанных тканей с

производству антибактериальной пропиткой

вареных колбас; Головной убор из хлопчатобумажных или 6

оператор линии смешанных тканей с антибактериальной

приготовления пропиткой

фарша; Фартук из прорезиненных материалов с 12

составитель нагрудником

фарша Нарукавники прорезиненные 12

Жилет утепленный 1

Перчатки резиновые 12 пар

Сапоги резиновые 4 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Валенки с резиновым низом по поясам

Вкладыши противошумные до износа

360. Оператор Халат для защиты от общих 1

автоматической производственных загрязнений и

линии механических воздействий из

производства хлопчатобумажных или смешанных тканей

сосисок; Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

плавильщик Перчатки трикотажные 12 пар

пищевого жира

361. Составитель Фартук из хлопчатобумажных или 3

смесей; смешанных тканей с антибактериальной

расфасовщик пропиткой с нагрудником

мясопродуктов Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Жилет утепленный 1

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

362. Формовщик Костюм или халат из хлопчатобумажных 6

колбасных или смешанных тканей с

изделий антибактериальной пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 6

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 12

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 12

Валенки с резиновым низом по поясам

Сапоги резиновые 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по вязке колбас

дополнительно:

Напальчники до износа

12. Производство бульонных кубиков

363. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 3

производства смешанных тканей с нагрудником

бульонных Ботинки кожаные или сапоги резиновые 2 пары

кубиков; с защитным подноском

оператор линии Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

в производстве рукавицы комбинированные с

пищевой усилительными накладками

продукции;

укладчик-

упаковщик

13. Производство пельменей и котлет

364. Оператор Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

автомата по Жилет утепленный 1

производству Перчатки трикотажные 12 пар

полуфабрикатов При выполнении работы по заморозке

пельменей дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Перчатки или рукавицы утепленные 12 пар

Валенки с резиновым низом по поясам

365. Просевальщик Фартук из хлопчатобумажных или 3

(рассевальщик); смешанных тканей с нагрудником

кулинар мучных Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

изделий Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

14. Производство бекона

366. Беконщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с антибактериальной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Жилет утепленный 1

При выполнении работы по разделке

полутуш дополнительно:

Фартук кольчужный до износа

Перчатки кольчужные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

15. Производство технических фабрикатов

367. Аппаратчик Костюм или халат из хлопчатобумажных 1

производства или смешанных тканей с

технической антибактериальной пропиткой

продукции; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

аппаратчик смешанных тканей с антибактериальной

рафинации пропиткой

жиров и масел; Фартук из прорезиненных материалов с 2

аппаратчик цельнокроеным нагрудником

химической Нарукавники прорезиненные 2 пары

обработки Сапоги резиновые 2 пары

технического Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

сырья; рукавицы комбинированные с

грузчик; усилительными накладками

обработчик Аппаратчику производства технической

ветсанбрака; продукции при выполнении операций

подсобный химической обработки технического

рабочий сырья дополнительно:

Перчатки резиновые 12 пар

Аппаратчику производства технической

продукции на наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

368. Изготовитель Костюм или халат для защиты от общих 1

кожмягчителя; производственных загрязнений и

машинист механических воздействий из

мельниц; хлопчатобумажных или смешанных тканей

обработчик рогов Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 1

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

16. Обработка пленок на лайку

369. Изготовитель Костюм для защиты от общих 2

лайки производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

17. Производство альбумина

370. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 3

производства смешанных тканей с нагрудником

альбумина; Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

просевальщик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

технической рукавицы комбинированные с

продукции усилительными накладками

При работе внутри сушильной башни

дополнительно:

Костюм или комбинезон для защиты от 2

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Тапочки (чувяки) кожаные 1 пара

18. Производство смазочных масел

371. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

смазочного механических воздействий из

масла хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

При выполнении операций охлаждения

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

При работе на процессах перегонки

минерального масла дополнительно:

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

19. Производство эндокринных (медицинских) препаратов

372. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

обработки крови; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

производства хлопчатобумажных или смешанных тканей

гематогена и Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

медицинской с защитным подноском

желчи; Перчатки резиновые 12 пар

аппаратчик

стерилизации;

аппаратчик

ферментации

препаратов

биосинтеза;

машинист

моечных машин;

мойщик посуды

и ампул;

слесарь-

ремонтник;

сушильщик

пищевой

продукции;

уборщик

производственных

помещений;

уборщик

служебных

помещений

373. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

осаждения; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

кристаллизации; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

обессоливания с защитным подноском

воды; Перчатки резиновые 12 пар

аппаратчик

средования;

ветеринарный

санитар;

гранулировщик;

дозировщик

медицинских

препаратов;

дражировщик;

закатчик

медицинской

продукции;

запайщик ампул;

наполнитель

ампул;

препаратор

производства

биосинтетических

лечебных

средств;

просмотрщик

продукции

медицинского

назначения;

разливщик

стерильных

растворов;

резчик ампул и

трубок;

стабилизаторщик-

дефибринировщик

крови

374. Аппаратчик При работе в фоликулийном цехе:

фильтрации Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

с защитным подноском

Перчатки резиновые 12 пар

375. Рабочий При выполнении работы по гидролизу

пептина, пептона и выработке

холестерина, при работе с кислотами и

щелочами:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из тканей с кислотозащитной пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

При выполнении работы по

приготовлению растворов кислот,

щелочей и запайке ампул

дополнительно:

Очки защитные до износа

20. Костеперерабатывающее и клеевое производство

Производство клея

376. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

газового производственных загрязнений и

консервирования механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

377. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

гранулирования; производственных загрязнений и

аппаратчик сушки механических воздействий из

клея и желатина хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

378. Аппаратчик Костюм из суконной ткани 1

перегонки Головной убор из суконных тканей 1

Белье нательное 1 комплект

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

379. Аппаратчик Комбинезон со шлемом из 1

производства пыленепроницаемой ткани

казеинового клея Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

380. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

костного клея; механических воздействий из

аппаратчик хлопчатобумажных или смешанных тканей

экстрагирования Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы специальные из парусины

полульняной

381. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

упаривания, производственных загрязнений и

сгущения механических воздействий из

продуктов хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

382. Загрузчик Костюм для защиты от общих 1

(выгрузчик) производственных загрязнений и

диффузоров механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

383. Загрузчик- При выполнении работы по загрузке и

выгрузчик выгрузке из сушилок:

пищевой Костюм или халат для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

При выполнении работы по загрузке и

выгрузке экстракторов:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

384. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

высекально- общих производственных загрязнений и

штамповочной механических воздействий из

машины хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

385. Полировщик Костюм или халат для защиты от общих 1

шрота производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

386. Приемщик сырья Костюм для защиты от общих 1

для клея производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Плащ для защиты от воды из дежурный

прорезиненных материалов

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

387. Просевальщик Костюм для защиты от общих 1

(рассевальщик) производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

388. Сортировщик Костюм для защиты от общих 1

кости производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

389. Укладчик- Костюм или комбинезон с сигнальными 1

упаковщик; элементами

транспортировщик Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Производство мясокостной и кровяной муки и удобрений

390. Аппаратчик сушки Костюм или комбинезон для защиты от 1

кости-паренки; общих производственных загрязнений и

размольщик механических воздействий из

(мельник) хлопчатобумажных или смешанных тканей

кости-паренки Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

391. Дозировщик При выполнении работы по упаковке

пищевой костной муки и костной пыли:

продукции; Костюм или комбинезон для защиты от 1

укладчик- общих производственных загрязнений и

упаковщик механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

392. Машинист крана При выполнении работы по обслуживанию

(крановщик); тельфера:

транспортировщик Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Производство желатина и мездрового клея

393. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

упаривания, производственных загрязнений и

сгущения механических воздействий из

продуктов хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

394. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

гашения извести; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

жироочистки; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик с водоотталкивающей пропиткой

экстрагирования Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

Аппаратчику гашения извести

дополнительно:

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

395. Аппаратчик При выполнении работы по варке

желатинизации желатина:

Костюм или халат для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по сушке

желатина:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по

желатинизации клея:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Сапоги резиновые 2 пары

396. Аппаратчик Костюм брезентовый из парусины с 1

золки водоупорной пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по мацерации

оссеина:

Костюм из суконной ткани 1

Белье нательное 1 комплект

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

397. Аппаратчик Костюм брезентовый с водоупорной 1

нейтрализации пропиткой

Головной убор 1

Белье нательное 1 комплект

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Перчатки резиновые 12 пар

Сапоги резиновые 2 пары

Очки защитные до износа

398. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

мездрового клея механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При работе с кислотами дополнительно:

Костюм из суконной ткани с 1

кислотозащитной пропиткой

Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

399. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

силикатного клея механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

400. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

регенерации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

401. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

смешивания; производственных загрязнений и

сортировщик в механических воздействий из

производстве хлопчатобумажных или смешанных тканей

пищевой Головной убор из хлопчатобумажных или 1

продукции; смешанных тканей

укладчик- Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

упаковщик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

402. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

сушильной производственных загрязнений и

установки механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

403. Машинист Костюм или халат для защиты от общих 1

расфасовочно- производственных загрязнений и

упаковочных механических воздействий из

машин; хлопчатобумажных или смешанных тканей

укладчик- с водоотталкивающей пропиткой

упаковщик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

404. Подготовитель Костюм для защиты от общих 1

пищевого сырья производственных загрязнений и

и материалов механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

405. Просевальщик Комбинезон со шлемом из 1

фтористого пыленепроницаемой ткани

натрия и Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

извести-пушонки Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

406. Рабочий При выполнении работы по изготовлению

гофротары:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

407. Сливщик- При выполнении работы по сливу-

разливщик разливу галерты:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

При выполнении работы по сливу-

разливу кислот:

Костюм для защиты от растворов кислот 1

из суконной или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Сапоги резиновые кислотостойкие 2 пары

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

408. Съемщик клея Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по съему и

раскладке клея:

Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

21. Производство белковой оболочки

409. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

дубления и сушки производственных загрязнений и

белковой механических воздействий из

оболочки; хлопчатобумажных или смешанных тканей

автоматчик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

вязальных смешанных тканей

автоматов; Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

измеритель Перчатки трикотажные 12 пар

белковой

оболочки;

контролер

пищевой

продукции;

намотчик

материалов и

полуфабрикатов;

укладчик-

упаковщик

410. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от 1

кислотной растворов кислот из хлопчатобумажных

обработки спилка или смешанных тканей с

кислотозащитной пропиткой

Фартук из кислотостойких 2

прорезиненных материалов с

нагрудником

Нарукавники из прорезиненного 2 пары

кислотостойкого материала

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки кислотозащитные с полимерным 12 пар

покрытием или рукавицы из тканей с

кислотозащитной пропиткой

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Средство индивидуальной защиты дежурное

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

Очки защитные до износа

411. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

нейтрализации производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

412. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

промывки производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор 1

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

413. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

фильтрации; производственных загрязнений и

машинист механических воздействий из

формующих машин; хлопчатобумажных или смешанных тканей

прессовщик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

414. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

экстрагирования; производственных загрязнений и

сепараторщик механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

415. Вальцовщик; Костюм для защиты от общих 1

составитель производственных загрязнений и

коллагеновой механических воздействий из

массы хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

416. Наладчик Костюм или комбинезон для защиты от 1

оборудования в общих производственных загрязнений и

производстве механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

417. Резчик пищевой Костюм для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

418. Сортировщик в При выполнении работы по сортировке

производстве гольевого спилка:

пищевой Костюм для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

22. Производство преципитата

419. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

кристаллизации; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

сушки; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик Головной убор из хлопчатобумажных или 1

фильтрации смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по мойке

оборудования дополнительно:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

420. Дозировщик При выполнении работы по дозированию

пищевой преципитата:

продукции Комбинезон со шлемом из 1

пыленепроницаемой ткани

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

23. Общие профессии производства мясопродуктов

421. Аккумуляторщик Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кислотозащитные с полимерным 12 пар

покрытием или рукавицы

комбинированные с усилительными

накладками из материалов с

кислотозащитной пропиткой

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке из по поясам

тканей с кислотозащитной пропиткой

422. Аппаратчик Костюм или халат для защиты от общих 1

химводоочистки производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

423. Бетонщик; Костюм или халат для защиты от общих 1

каменщик; производственных загрязнений и

плотник; механических воздействий из

штукатур хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

424. Весовщик Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

425. Водитель Костюм сигнальный повышенной 1

автомобиля; видимости (3 класс защиты)

водитель Головной убор 1

автотранспортных Жилет утепленный сигнальный 1

средств; повышенной видимости (2 класс защиты)

водитель Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

погрузчика; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

водитель рукавицы комбинированные с

электро- и усилительными накладками

автотележки При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

сигнальная повышенной видимости (3

класс защиты)

426. Гардеробщик; Костюм или халат для защиты от общих 1

кастелянша производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет или куртка утепленная по поясам

Ботинки или тапочки кожаные 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

427. Гладильщик; Халат для защиты от общих 1

закройщик, швея производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Тапочки кожаные 1 пара

428. Гофрировщик Костюм или халат для защиты от общих 1

винипласта производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Вкладыши противошумные до износа

429. Грузчик Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Головной убор 1

Жилет утепленный сигнальный 1

повышенной видимости (2 класс

защиты)

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в морозильных камерах

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты)

Валенки с резиновым низом по поясам

430. Жестянщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

431. Кассир Фартук-сарафан из хлопчатобумажных 1

торгового зала; или смешанных тканей

продавец Головной убор 1

непродовольст- Жилет утепленный 1

венных товаров

432. Кладовщик Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Перчатки трикотажные 12 пар

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

433. Лифтер Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

434. Машинист Костюм из хлопчатобумажных или 1

котельной смешанных тканей для защиты от общих

установки; производственных загрязнений и

машинист механических воздействий

вакуумной Головной убор из хлопчатобумажных или 1

установки; смешанных тканей

машинист крана Жилет утепленный 1

(крановщик); Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

машинист Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

насосных рукавицы комбинированные с

установок; усилительными накладками

машинист При работе при пониженных

холодильных температурах:

установок Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

435. Машинист Костюм или халат для защиты от общих 1

моечных машин производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Фартук с нагрудником из прорезиненных 1

материалов

Нарукавники прорезиненные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

436. Медник Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

437. Механик по Костюм для защиты от общих 1

ремонту производственных загрязнений и

транспорта механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки утепленные 6 пар

438. Монтажник Костюм для защиты от общих 1

технологического производственных загрязнений и

оборудования и механических воздействий из

связанных с хлопчатобумажных или смешанных тканей

ним конструкций; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

монтажник смешанных тканей

санитарно- Сапоги монтажные 1 пара

технических Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

средств и рукавицы комбинированные с

оборудования усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

439. Обходчик пути и Костюм сигнальный повышенной 1

искусственных видимости (3 класс защиты)

сооружений Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты)

Валенки с резиновым низом по поясам

440. Обмотчик Костюм для защиты от общих 1

элементов производственных загрязнений и

электрических механических воздействий из

машин хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

441. Оператор Костюм для защиты от общих 1

электронно- производственных загрязнений и

вычислительных механических воздействий из

и вычислительных хлопчатобумажных или смешанных тканей

машин Перчатки трикотажные 12 пар

442. Оператор моечной Костюм для защиты от общих 1

установки; производственных загрязнений и

оператор механических воздействий из

котельной; хлопчатобумажных или смешанных тканей

оператор Головной убор из хлопчатобумажных или 1

теплового смешанных тканей

пункта; оператор Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

стиральных Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

машин рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

443. Оператор Костюм для защиты от общих 1

электронно- производственных загрязнений и

вычислительных механических воздействий из

и вычислительных хлопчатобумажных или смешанных тканей

машин Перчатки трикотажные 12 пар

444. Печатник Костюм для защиты от общих 1

флексографской производственных загрязнений и

печати механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

445. Подсобный Костюм сигнальный повышенной 1

рабочий видимости (3 класс защиты)

Головной убор 1

Плащ из прорезиненных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сигнальный повышенной видимости (3

класс защиты)

Валенки с резиновым низом по поясам

446. Приемщик- Костюм для защиты от общих 1

сдатчик пищевой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

447. Слесарь Костюм для защиты от общих 1

по обслуживанию производственных загрязнений и

тепловых сетей механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Полусапоги кожаные с защитным 1 пара

подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

448. Слесарь по Костюм для защиты от общих 1

ремонту производственных загрязнений и

автомобилей; механических воздействий из

слесарь по хлопчатобумажных или смешанных тканей

ремонту и Головной убор из хлопчатобумажных или 1

обслуживанию смешанных тканей

систем Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

вентиляции Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

кондиционирова- рукавицы комбинированные с

ния; слесарь усилительными накладками

по ремонту При работе при пониженных

оборудования температурах:

котельных и Куртка на утепляющей прокладке по поясам

пылеприготови- Валенки с резиновым низом по поясам

тельных цехов;

слесарь по

контрольно-

измерительным

приборам и

автоматике;

слесарь-

ремонтник

449. Слесарь- Костюм для защиты от общих 1

сантехник производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Плащ из прорезиненных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

450. Токарь Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

451. Транспортировщик Костюм сигнальный повышенной 1

видимости (3 класс защиты)

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

452. Уборщик Костюм или халат для защиты от общих 1

производственных производственных загрязнений и

помещений; механических воздействий из

уборщик хлопчатобумажных или смешанных тканей

служебных Головной убор из хлопчатобумажных или 1

помещений смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

453. Укладчик- Костюм для защиты от общих 1

упаковщик производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

454. Шлифовщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

455. Штамповщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

456. Электрогазо- Костюм сварщика из материалов с 1

сварщик огнезащитной пропиткой

Головной убор из материалов с 1

огнезащитной пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки или рукавицы из огнестойких 12 пар

материалов

При работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке из по поясам

материалов с огнезащитной пропиткой

Сапоги утепленные сварщика по поясам

457. Электромеханик Костюм для защиты от общих 1

по лифтам; производственных загрязнений и

электромеханик механических воздействий из

по торговому и хлопчатобумажных или смешанных тканей

холодильному Головной убор из хлопчатобумажных или 1

оборудованию смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

458. Электромонтер Костюм для защиты от общих 1

по ремонту и производственных загрязнений и

обслуживанию механических воздействий из

аппаратуры и хлопчатобумажных или смешанных тканей

устройств связи; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

электромонтер смешанных тканей

по ремонту и Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

обслуживанию Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

оборудования и рукавицы комбинированные с

электрооборудо- усилительными накладками

вания При работе при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

XIII. ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА

1. Прием и откорм птицы

459. Приемщик- Жилет утепленный 1

сортировщик Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

живой птицы и Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

кроликов; рукавицы комбинированные с

оператор усилительными накладками

птицефабрик и

механизированных

ферм;

приготовитель

кормов; птицевод

2. Убой и переработка птицы и кроликов

460. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

регенерации производственных загрязнений и

воскомассы механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

461. Обработчик Костюм для защиты от общих 1

кроликов; производственных загрязнений и

мездрильщик механических воздействий из

шкурок кроликов; хлопчатобумажных или смешанных тканей

обработчик Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

птицы; приемщик- или сапоги резиновые

сортировщик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

живой птицы и рукавицы комбинированные с

кроликов усилительными накладками

462. Приемщик- Костюм для защиты от общих 1

сортировщик производственных загрязнений и

живой птицы и механических воздействий из

кроликов; хлопчатобумажных или смешанных тканей

оператор Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

птицефабрик и Жилет утепленный 1

механизированных Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

ферм; рукавицы комбинированные с

приготовитель усилительными накладками

кормов; птицевод

463. Сортировщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

тушек птицы и смешанных тканей с нагрудником

кроликов Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

464. Сортировщик Костюм для защиты от общих 1

шкурок производственных загрязнений и

кроликов; механических воздействий из

сушильщик хлопчатобумажных или смешанных тканей

шкурок кроликов Фартук из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

465. Сушильщик Костюм для защиты от общих 1

перопухового производственных загрязнений и

сырья механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

3. Производство кулинарных и фасованных изделий

466. Изготовитель Костюм для защиты от общих 1

полуфабрикатов производственных загрязнений и

из мяса птицы; механических воздействий из

обвальщик хлопчатобумажных или смешанных тканей

тушек птицы Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук кольчужный до износа

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки кольчужные до износа

Перчатки трикотажные 12 пар

467. Приготовитель Фартук с нагрудником из 2

кулинарных хлопчатобумажных или смешанных тканей

изделий из мяса Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

птицы и кроликов Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

4. Производство меланжа и яичного порошка

468. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

пастеризации; производственных загрязнений и

сушильщик механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции; Фартук из хлопчатобумажных или 2

меланжист смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

469. Приемщик яиц; Фартук из хлопчатобумажных или 2

контролер смешанных тканей с нагрудником

пищевой Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

продукции Перчатки трикотажные с полимерным 12 пар

покрытием

5. Перопуховое производство

470. Аппаратчик При работе в цехе мочевой кислоты:

гидратации; Фартук из хлопчатобумажных или 2

подсобный смешанных тканей с водоотталкивающей

рабочий пропиткой или фартук из прорезиненных

материалов с нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

471. Выбивальщик Костюм для защиты от общих 1

мягкой тары; производственных загрязнений и

дозировщик механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

изготовитель смешанных тканей

перопуховых Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

изделий; швея Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

472. Машинист Костюм для защиты от общих 1

перопухообра- производственных загрязнений и

батывающих машин механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

При работе на демпферной, рубильной и

пылеочистительной машинах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

При работе на моечных машинах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой или фартук с нагрудником из

прорезиненных материалов с

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

При работе на сушильных машинах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой или фартук с нагрудником из

прорезиненных материалов с

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

473. Оператор по При выполнении работы по очистке

обслуживанию пылеулавливающей камеры:

пылегазоулав- Костюм со шлемом из пыленепроницаемых 1

ливающих тканей

установок Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

474. Сортировщик в При выполнении работы по сортировке

производстве пуха и пера на складе:

пищевой Костюм для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

475. Укладчик- Костюм для защиты от общих 1

упаковщик производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

XIV. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОСА, КОПЫТ, КОСТИ, ПЕРА, РОГА, ЩЕТИНЫ

476. Изготовитель При выполнении работы на подборе

зубочисток пера:

Халат или полукомбинезон с рубашкой 2

(блузой) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные 12 пар

На операциях мойки, сортировки и

химической обработки сырья

дополнительно:

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 3 пары

При работе на шлифовальных кругах,

дисковых пилах дополнительно:

Очки защитные до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

477. Изготовитель Халат или полукомбинезон с рубашкой 2

струн; (блузой) для защиты от общих

изготовитель производственных загрязнений и

щетино-щеточных механических воздействий из

изделий; хлопчатобумажных или смешанных тканей

машинист Головной убор из хлопчатобумажных или 2

чесальных и смешанных тканей

мешальных машин; Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

модистка Перчатки трикотажные 12 пар

головных уборов; На операциях мойки, сортировки и

мойщик щетины химической обработки сырья

и волоса; дополнительно:

нарезчик изделий Сапоги резиновые 2 пары

из кости и рога; Перчатки резиновые 12 пар

обработчик Фартук из прорезиненных материалов с 3

волоса, шерсти и цельнокроеным нагрудником

щетины; Нарукавники прорезиненные 3 пары

обработчик При работе на шлифовальных кругах,

изделий из кости дисковых пилах дополнительно:

и рога; Очки защитные до износа

полировщик Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

художественных рукавицы комбинированные с

изделий; усилительными накладками

правильщик

роговых пластин;

прессовщик

изделий из

рогового порошка;

размольщик

роговой стружки;

распиловщик

кости и рога;

резчик

материалов и

изделий;

сортировщик

изделий,

полуфабрикатов и

материалов;

сортировщик

кости и рога;

термоотделочник

щетины и волоса;

цветочница

478. Контролер При выполнении работы по сортировке

художественных полуфабрикатов и готовых изделий из

изделий кости и рога:

Халат или полукомбинезон с рубашкой 2

(блузой) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На операциях мойки, сортировки и

химической обработки сырья

дополнительно:

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 3 пары

При работе на шлифовальных кругах,

дисковых пилах дополнительно:

Очки защитные до износа

479. Красильщик При выполнении работы по крашению

пера:

Халат или полукомбинезон с рубашкой 2

(блузой) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На операциях мойки, сортировки и

химической обработки сырья

дополнительно:

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 3 пары

При работе на шлифовальных кругах,

дисковых пилах дополнительно:

Очки защитные до износа

480. Сортировщик в При выполнении работы по сортировке

производстве пуха и пера:

пищевой Халат или полукомбинезон с рубашкой 2

продукции (блузой) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На операциях мойки, сортировки и

химической обработки сырья

дополнительно:

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые 12 пар

Фартук из прорезиненных материалов с 3

цельнокроеным нагрудником

Нарукавники прорезиненные 3 пары

При работе на шлифовальных кругах,

дисковых пилах дополнительно:

Очки защитные до износа

XV. МАСЛОДЕЛЬНОЕ, СЫРОДЕЛЬНОЕ И МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

1. Маслодельное и сыродельное производства

481. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

нанесения производственных загрязнений и

полимерных и механических воздействий из

парафиновых хлопчатобумажных или смешанных тканей

покрытий на сыры Фартук с нагрудником из 2

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или сапоги резиновые

Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

полимерным покрытием

При выполнении работы по

парафинированию сыра дополнительно:

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Очки защитные до износа

482. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

молочного механических воздействий из

сахара; хлопчатобумажных или смешанных тканей

мастер Фартук из хлопчатобумажных или 2

производства смешанных тканей с нагрудником

молочного Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

сахара; или туфли кожаные на резиновой или

сушильщик кожаной подошве

пищевой Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

продукции рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

483. Брынзодел; Костюм или халат для защиты от общих 1

брынзодел- производственных загрязнений и

мастер; механических воздействий из

сыродел; хлопчатобумажных или смешанных тканей

сыродел-мастер; Головной убор из хлопчатобумажных или 2

сыродел-мастер смешанных тканей

по созреванию Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

сыров; или туфли кожаные на

сыросол; противоскользящей подошве

формовщик сыра Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 3 пары

При работах при пониженных

температурах:

Куртка на утепляющей прокладке или по поясам

жилет утепленный

484. Изготовитель Костюм для защиты от общих 2

казеина; производственных загрязнений и

аппаратчик механических воздействий из

кристаллизации; хлопчатобумажных или смешанных тканей

аппаратчик с водоотталкивающей пропиткой

очистки Головной убор из хлопчатобумажных или 1

жидкости; смешанных тканей

маслодел; Фартук из хлопчатобумажных, смешанных 2

маслодел-мастер тканей или прорезиненных материалов с

нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Маслоделу и маслоделу-мастеру

дополнительно:

Жилет утепленный 1

Перчатки резиновые 3 пары

Полусапоги резиновые 1 пара

Наушники противошумные до износа

При работе в холодильной камере

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

485. Изготовитель Костюм для защиты от общих 1

сычужного производственных загрязнений и

порошка и механических воздействий из

пищевого пепсина хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Жилет утепленный 1

Туфли кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

486. Машинист Костюм для защиты от общих 1

вакуум- производственных загрязнений и

упаковочной механических воздействий из

машины хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

полимерным покрытием

487. Машинист При выполнении работы по мойке

моечных машин аппаратов, оборудования, тары, авто-

и железнодорожных цистерн:

Костюм с капюшоном из 1

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой и

накладками из пленочных материалов

Сапоги резиновые 2 пары

Перчатки резиновые на трикотажной 12 пар

основе

488. Подсобный При работе в сыродельном

рабочий производстве:

Куртка на утепляющей прокладке или по поясам

жилет утепленный

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

489. Сушильщик При выполнении работы по сушке

пищевой казеина:

продукции Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

2. Производство плавленых сыров

490. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

плавленого сыра; механических воздействий из

машинист хлопчатобумажных или смешанных тканей

дробильных Фартук из хлопчатобумажных или 2

установок; смешанных тканей с нагрудником

резчик пищевой Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

продукции или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

491. Коптильщик Костюм для защиты от общих 1

колбасного сыра; производственных загрязнений и

формовщик сыра механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

492. Оператор Костюм для защиты от общих 1

расфасовочно- производственных загрязнений и

упаковочного механических воздействий из

автомата хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

493. Сортировщик в При выполнении работы по разборке

производстве сыра:

пищевой Костюм для защиты от общих 1

продукции производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

3. Молочное и молочно-консервное производства

494. Аппаратчик Жилет утепленный 1

гомогенизации; Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

аппаратчик или туфли кожаные на

восстановления противоскользящей подошве

молока; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

аппаратчик рукавицы комбинированные с

пастеризации усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

495. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

кисломолочных и механических воздействий из

детских молочных хлопчатобумажных или смешанных тканей

продуктов; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

аппаратчик смешанных тканей

производства Жилет утепленный 1

сухих молочных Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

продуктов; или туфли кожаные на

дефростатчик противоскользящей подошве

пищевых Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

продуктов; рукавицы комбинированные с

изготовитель усилительными накладками

сметаны; Перчатки резиновые 3 пары

изготовитель Наушники противошумные до износа

творога; При выполнении работы по дефростации

мастер молока и творога дополнительно:

производства Сапоги резиновые с утепленным 2 пары

цельномолочной вкладышем вместо ботинок кожаных с

и кисломолочной защитным подноском или туфель

продукции кожаных на противоскользящей подошве

496. Машинист моечных При выполнении работы по мойке

машин аппаратов, оборудования и тары:

Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой и накладками из пленочных

материалов

Сапоги резиновые с утепленным 2 пары

вкладышем

Перчатки резиновые на трикотажной 12 пар

основе

Очки защитные до износа

При выполнении работы по мойке авто-

и железнодорожных цистерн

дополнительно:

Плащ из прорезиненных материалов 1

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

497. Оператор Костюм для защиты от общих 1

молокохранилища; производственных загрязнений и

оператор механических воздействий из

автомата по хлопчатобумажных или смешанных тканей

разливу молочной Головной убор из хлопчатобумажных или 1

продукции в смешанных тканей

пакеты и пленку; Фартук из прорезиненных материалов с 1

оператор линии нагрудником

в производстве Жилет утепленный 1

пищевой Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

продукции или туфли кожаные

на противоскользящей подошве

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 6 пар

Перчатки резиновые 3 пары

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

498. Приемщик Костюм для защиты от общих 1

молочной производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Сапоги или ботинки кожаные с защитным 2 пары

подноском на полиуретановой подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

499. Приемщик- Жилет утепленный 1

сдатчик пищевой Сапоги кожаные (юфтевые) на 2 пары

продукции полиуретановой подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

500. Сортировщик в При работе на разборке фляг по

производстве поставщикам (на приемке молока):

пищевой Жилет утепленный 1

продукции Сапоги кожаные (юфтевые) на 2 пары

полиуретановой подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по приемке

молока и молочной продукции на

вокзалах и пристанях дополнительно:

Плащ для защиты от воды брезентовый с 1

водоупорной пропиткой

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

4. Производство мороженого

501. Варщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Туфли кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Очки защитные до износа

502. Вафельщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

503. Глазировщик Жилет утепленный 1

мороженого и Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

сырков; оператор смешанных тканей

расфасовочно- Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

упаковочного или туфли кожаные

автомата Перчатки трикотажные 12 пар

Оператору расфасовочно-упаковочного

автомата:

Куртка на утепляющей прокладке или по поясам

жилет утепленный

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

504. Изготовитель Жилет утепленный 1

мороженого Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные

Перчатки трикотажные 12 пар

При выполнении работы по составлению

смеси мороженого:

Жилет утепленный 1

Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные

Перчатки трикотажные 12 пар

505. Закальщик Костюм на утепляющей прокладке по поясам

мороженого; Сапоги юфтевые утепленные на 2 пары

аппаратчик полиуретановой подошве или

производства Валенки с резиновым низом по поясам

кисломолочных Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

и детских рукавицы комбинированные с

молочных усилительными накладками

продуктов

506. Мастер; При работе в холодильной камере или

лаборант; на наружных работах зимой:

приемщик Куртка на утепляющей прокладке по поясам

молочной Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

продукции рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Валенки с резиновым низом по поясам

507. Подсобный При обслуживании закальщика

рабочий мороженого и аппаратчика производства

кисломолочных и детских молочных

продуктов:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Сапоги юфтевые утепленные на по поясам

полиуретановой подошве или

Валенки с резиновым низом по поясам

508. Фризерщик Жилет утепленный или куртка на по поясам

утепляющей прокладке

Нарукавники из хлопчатобумажных или 4 пары

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные

Перчатки трикотажные 12 пар

5. Общие профессии маслодельного, сыродельного и молочного производства

509. Аппаратчики всех Костюм для защиты от общих 1

наименований производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

510. Аппаратчик Костюм для защиты от общих 1

производства производственных загрязнений и

заквасок механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

полимерным покрытием

511. Вальцовщик Жилет утепленный 1

сырья и Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

полуфабрикатов; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

машинист рукавицы комбинированные с

расфасовочно- усилительными накладками

упаковочных На наружных работах зимой

машин; подсобный дополнительно:

рабочий; Костюм на утепляющей прокладке по поясам

сливщик-

разливщик

512. Варщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 2 пары

с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Перчатки резиновые 6 пар

Очки защитные до износа

513. Грузчик; При работе внутри производственных

транспортировщик помещений:

Костюм или комбинезон сигнальный 1

повышенной видимости (3 класс защиты)

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

514. Лаборант химико- Халат для защиты от общих 1

бактериологи- производственных загрязнений и

ческого анализа механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

При выполнении работы по приеме

молока и молочного сырья зимой на

наружных работах дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

515. Машинист Жилет утепленный 1

моечных машин Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по мойке авто-

и железнодорожных цистерн:

Костюм с капюшоном из 1

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой и

накладками из пленочных материалов

Сапоги резиновые с утепленным 2 пары

вкладышем

Перчатки резиновые на трикотажной 3 пары

основе

516. Наладчик Костюм для защиты от общих 1

оборудования в производственных загрязнений и

производстве механических воздействий из

пищевой хлопчатобумажных или смешанных тканей

продукции Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 3 пары

Перчатки трикотажные 12 пар

Маска защитная 1

Вкладыши противошумные до износа

517. Оператор Жилет утепленный 1

бутылоразгру- Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

зочного и или сапоги резиновые

бутылоукладоч- Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

ного автомата рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

518. Оператор ЭВМ Халат для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

519. Оформитель Халат для защиты от общих 1

готовой производственных загрязнений и

продукции механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

520. Прессовщик Жилет утепленный 1

сыра Ботинки кожаные или туфли на 2 пары

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

521. Приемщик Костюм или халат для защиты от общих 1

молочной производственных загрязнений и

продукции механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Сапоги кожаные (юфтевые) на 1 пара

полиуретановой подошве

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

522. Сепараторщик Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

523. Слесарь- Костюм сигнальный повышенной 1

ремонтник; видимости (3 класс защиты)

водитель Головной убор 1

погрузчика; Жилет утепленный сигнальный 1

водитель повышенной видимости (2 класс защиты)

электро- и Фартук из прорезиненных материалов с 1

автотележки; нагрудником

слесарь по Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

контрольно- Сапоги резиновые 1 пара

измерительным Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

приборам и рукавицы комбинированные с

автоматике; усилительными накладками

электромонтер Перчатки резиновые 12 пар

по ремонту и Наушники противошумные до износа

обслуживанию Очки защитные до износа

электрооборудо- Средство индивидуальной защиты до износа

вания органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Головной убор утепленный по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги по поясам

кожаные утепленные

524. Составитель Костюм или комбинезон из тканей 1

смесей; хлопчатобумажных или смешанных

термостатчик пыленепроницаемых

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

или туфли кожаные на

противоскользящей подошве

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Наушники противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

При работе при пониженных

температурах:

Жилет утепленный 1

525. Укладчик- Костюм или халат для защиты от общих 1

упаковщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 6 пар

Наушники противошумные до износа

При выполнении работы по укладке

наполненных бутылок и банок в ящики,

укупорке и пломбировке фляг (ящиков,

гильз), бутылок вручную:

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Примечания к [разделу XII](#Par4261) "Производство мясных продуктов" и [разделу XV](#Par6847)

"Маслодельное, сыродельное и молочное производства":

1. Работникам, в обязанности которых входят мойка, дезинфекция,

стерилизация оборудования, молокопроводов, тары, инвентаря, дополнительно

выдаются: 3 пары перчаток резиновых на 1 год и 1 пара сапог резиновых на

2 года.

2. На каждого работника, занятого на работах по обслуживанию и убою

заразнобольных животных в шкуроконсервном производстве и производстве

технических фабрикатов в инвентаре необходимо иметь по 6 комплектов

средств индивидуальной защиты, предусмотренных в соответствующих пунктах

настоящих Норм; на каждого работника, занятого в подразделениях

предубойного содержания скота, в производстве смазочных масел, в

обработке пленой на лайку, производстве струн и технической сшивке, а

также на операциях оглушения скота, подцепки и пересадки туш - по 2

комплекта средств индивидуальной защиты, предусмотренных в

соответствующих пунктах настоящих Норм.

XVI. ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

526. Весовщик; Костюм для защиты от общих 1

кладовщик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в холодильных камерах и

морозилках, а также на наружных

работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

527. Грузчик; При выполнении работы по обслуживанию

подсобный холодильника, морозилки,

рабочий рефрижератора, закалочной камеры

(мороженого), камеры предварительного

охлаждения дефростера:

Куртка брезентовая 1

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

528. Жестянщик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки трикотажные 12 пар

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

529. Заготовщик льда Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Плащ из прорезиненных материалов дежурный

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

530. Лифтер Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При обслуживании лифта-холодильника:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом или ботинки по поясам

кожаные утепленные

531. Машинист крана При работе на льдозаводах:

(крановщик) Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Брюки брезентовые 1

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

532. Машинист Костюм или комбинезон для защиты от 1

холодильных общих производственных загрязнений и

установок; механических воздействий из

мастер хлопчатобумажных или смешанных тканей

(морозильного Головной убор из хлопчатобумажных или 1

отделения) смешанных тканей

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое (2 комплекта)

533. Рабочий При обслуживании скороморозильных

аппаратов и льдохранилищ (водного

льда):

Куртка брезентовая (кроме рабочих, 1

занятых в закалочной камере

(мороженого))

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При выполнении работы по мокрой

заморозке и заморозке льдосоляной

смесью:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Нарукавники из хлопчатобумажных или 2 пары

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

При выполнении работы по набивке льда

и соли в карманы охлаждаемых складов:

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

534. Слесарь-ремон- Костюм для защиты от общих 1

тник; слесарь по производственных загрязнений и

ремонту и механических воздействий из

обслуживанию хлопчатобумажных или смешанных тканей

систем Головной убор из хлопчатобумажных или 1

вентиляции и смешанных тканей

кондиционирова- Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

ния Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

При выполнении работы по ремонту

холодильного оборудования в камерах,

а также при работе при пониженных

температурах:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Валенки с резиновым низом или ботинки по поясам

кожаные утепленные

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

535. Слесарь- Костюм для защиты от общих 1

сантехник производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки резиновые 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Пояс предохранительный дежурный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

536. Слесарь- Костюм для защиты от общих 1

электрик по производственных загрязнений и

ремонту механических воздействий из

электрооборудо- хлопчатобумажных или смешанных тканей

вания; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

электромонтер по смешанных тканей

ремонту и Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

обслуживанию Перчатки трикотажные 12 пар

электрооборудо- Перчатки диэлектрические дежурные

вания Галоши диэлектрические дежурные

холодильных На наружных работах зимой

камер; дополнительно:

электромонтер по Костюм на утепляющей прокладке по поясам

ремонту обмоток Ботинки кожаные утепленные по поясам

и изоляции При выполнении работы по ремонту и

электрооборудо- обслуживанию грузовых подъемников-

вания холодильников:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Электромонтеру по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

холодильных камер:

Костюм или комбинезон для защиты от 2

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

537. Уборщик При выполнении работы по уборке

производственных холодильной камеры и морозилки:

и служебных Костюм на утепляющей прокладке по поясам

помещений Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Валенки с резиновым низом по поясам

538. Электрогазо- Костюм для сварщика из огнезащитных 1

сварщик материалов

Головной убор из огнезащитных 1

материалов

Ботинки кожаные сварщика 1 пара

Перчатки или рукавицы с крагами из 12 пар

огнезащитных материалов

Щиток сварщика 1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм зимний для сварщика из по поясам

огнезащитных материалов

Головной убор утепленный из по поясам

огнезащитных материалов

Ботинки специальные кожаные по поясам

утепленные для сварщиков

Перчатки или рукавицы с крагами 6 пар

утепленные из огнезащитных материалов

539. Электромонтаж- Костюм для защиты от общих 1

ник-наладчик производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная дежурная

Подшлемник под каску 1

Пояс предохранительный дежурный

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

XVII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

540. Аппаратчик Фартук из хлопчатобумажных или 2

фильтрации смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

541. Буртоукладчик Плащ с капюшоном из прорезиненных 1

материалов

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

542. Выбивальщик При выполнении работы по очистке

мягкой тары мешков из-под муки, сахара, цикория,

кофе и других пылящих грузов:

Костюм или комбинезон для защиты от 1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

543. Дозировщик При выполнении работы по дозированию,

пищевой разливе и смешивании пищевых

продукции; продуктов:

сливщик- Костюм или халат для защиты от общих 1

разливщик; производственных загрязнений и

составитель механических воздействий из

смесей хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки трикотажные 12 пар

544. Загрузчик- При выполнении работы по мойке и

выгрузчик чистке чанов, цистерн, камер, бочек,

пищевой ванн, оборудования:

продукции; Костюм или комбинезон для защиты от 1

машинист общих производственных загрязнений и

моечных машин; механических воздействий из

обработчик хлопчатобумажных или смешанных

технологических тканей с водоотталкивающей пропиткой

емкостей и тары Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

545. Машинист Костюм для защиты от общих 1

насосных производственных загрязнений и

установок механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

546. Машинист Костюм сигнальный повышенной 1

паровой машины видимости (3 класс защиты)

и локомобиля; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

машинист рукавицы комбинированные с

паровых турбин усилительными накладками

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

547. Машинисты Костюм или комбинезон сигнальный 1

погрузочных повышенной видимости (3 класс защиты)

машин всех Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

наименований Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

548. Мойщик посуды При выполнении работы по мойке

пищевой посуды:

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки трикотажные 12 пар

549. Монтажник При выполнении работы по эксплуатации

технологических градирен и систем циркуляционного

трубопроводов водоснабжения:

Костюм брезентовый 1

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

550. Оформитель Фартук из хлопчатобумажных или 1

готовой смешанных тканей с нагрудником

продукции; Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

маркировщик; Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

машинист рукавицы комбинированные с

расфасовочно- усилительными накладками

упаковочных

машин; укладчик-

упаковщик

551. Подсобный Костюм или комбинезон для защиты от 1

рабочий общих производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

При работе в мокрых цехах:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

552. Пробоотборщик Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой с нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

553. Проводник по При сопровождении грузов в

сопровождению железнодорожных вагонах с пищевой

грузов и продукцией:

спецвагонов Тулуп дежурный

Валенки с резиновым низом дежурные

554. Рабочий При обслуживании увлажнительных

камер:

Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой

Плащ из хлопчатобумажных или дежурный

смешанных тканей с водоотталкивающей

пропиткой

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

555. Сливщик- При работе с кислотами:

разливщик; Костюм из суконной ткани с 1

транспортировщик кислотозащитной пропиткой

Фартук из хлопчатобумажных или 2

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки или рукавицы из тканей 12 пар

суконных с кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты дежурное

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

При работе со щелочами:

Костюм брезентовый 1

Фартук брезентовый с нагрудником 2

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы брезентовые

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты дежурное

органов дыхания (СИЗОД)

противогазовое

556. Слесарь- При работе в мокрых и пыльных цехах:

ремонтник; Костюм из хлопчатобумажных или 1

наладчик смешанных тканей с водоотталкивающей

оборудования в пропиткой или костюм из

производстве пыленепроницаемых тканей

пищевой Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

продукции Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

Средство индивидуальной защиты до износа

органов дыхания (СИЗОД)

противоаэрозольное

Очки защитные до износа

557. Травильщик Костюм из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей с кислотозащитной

пропиткой

Фартук из прорезиненных материалов с 2

нагрудником

Сапоги резиновые кислотостойкие 1 пара

Перчатки резиновые кислотостойкие 12 пар

Перчатки или рукавицы из тканей с 12 пар

кислотозащитной пропиткой

Очки защитные до износа

558. Транспортерщик; При выполнении работы по

транспортиров- транспортировке

щик свеклы на гидравлическом

транспортере:

Костюм брезентовый 1

Жилет сигнальный повышенной видимости 1

(2 класс защиты)

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

рукавицы комбинированные с

усилительными накладками

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

559. Укладчик- Фартук из прорезиненных материалов с 2

упаковщик; нагрудником

осмольщик Перчатки трикотажные 12 пар

бочек Ботинки кожаные 1 пара

Очки защитные до износа

XVIII. РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ

560. Инженер по Костюм для защиты от общих 1

подготовке производственных загрязнений и

производства, механических воздействий с головным

инженер- убором из хлопчатобумажных или

технолог, смешанных тканей

инженер- Головной убор из хлопчатобумажных или 1

электроник смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Фартук из прорезиненных материалов с 1

нагрудником

Перчатки трикотажные 12 пар

Печатки резиновые 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые 1 пара

Вкладыши противошумные до износа

Маска защитная до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

561. Мастер; техник Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий из

хлопчатобумажных или смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Перчатки трикотажные 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые 1 пара

Вкладыши противошумные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке по поясам

Ботинки кожаные утепленные по поясам

562. Начальник цеха; Костюм или халат для защиты от общих 1

начальник производственных загрязнений и

отделения; механических воздействий из

начальник хлопчатобумажных или смешанных тканей

сектора; Головной убор из хлопчатобумажных или 1

технолог смешанных тканей

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Вкладыши противошумные до износа

563. Учетчик Костюм для защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий с головным

убором из хлопчатобумажных или

смешанных тканей

Головной убор из хлопчатобумажных или 1

смешанных тканей

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений.

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD52DF8A45554A1268080A438121qEL) Минтруда РФ от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием [Приказа](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DD8C4253494F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FD2926q6L) Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые [нормы](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DD8C4253494F6200534F831916223AAFF74ECB3FB1FD2826qDL).

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD52DF8A45554A1268080A438121qEL) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 г. N 4901).

3. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого - могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных климатических условий.

4. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам аттестации рабочих мест) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

- валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резиновые утепленные и наоборот;

- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;

- куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;

- куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей прокладке.

5. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной   одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим   поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1. | Костюм на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм на утепляющей прокладке  сигнальный повышенной видимости (3  класса защиты) | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ботинки кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Валенки с резиновым низом | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 |