МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 1997 г. N 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B8268209CB582FEF80027706477F7F38F8C4A0A65D77FC020F67E1DS4dCL) Минтруда России от 17.12.2001 N 85,

Приказов Минздравсоцразвития России от 17.03.2009 [N 118](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B82682095B18EF6FF0C7A7A6C2EFBF18883151D629E73C120F67ES1dBL),

от 05.05.2012 [N 508](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B8268209CB582F1F70327706477F7F38F8C4A0A65D77FC020F67E1CS4dDL))

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B82682099B28EFEFB0C7A7A6C2EFBF18883151D629E73C120F67FS1dCL) о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации ([пункт 8.12](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B82682099B28EFEFB0C7A7A6C2EFBF18883151D629E73C120F77BS1d9L)), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам:

организаций авиационной и оборонной промышленности согласно [Приложению N 1](#Par52);

организаций бытового обслуживания согласно [Приложению N 2](#Par1931);

жилищно-коммунального хозяйства согласно [Приложению N 3](#Par2448);

(Приложение N 3 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B82682095B18EF6FF0C7A7A6C2EFBF18883151D629E73C120F67ES1dBL) Минздравсоцразвития России от 17.03.2009 N 118)

лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных организаций и химлесхозов согласно [Приложению N 4](#Par2465);

занятым на эксплуатации метрополитена согласно [Приложению N 5](#Par2936);

(Приложение N 5 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B8268209CB582F1F70327706477F7F38F8C4A0A65D77FC020F67E1CS4dDL) Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508)

целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств согласно [Приложению N 6](#Par2953);

торговли согласно [Приложению N 7](#Par4513);

занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве согласно [Приложению N 8](#Par4802);

производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов согласно [Приложению N 9](#Par5944);

микробиологической промышленности согласно [Приложению N 10](#Par14117) ;

организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок согласно [Приложению N 11](#Par14783);

сельского и водного хозяйств согласно [Приложению N 12](#Par16366);

(Приложение N 12 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B82682095B18EF6FF0C7A7A6C2EFBF18883151D629E73C120F67ES1dBL) Минздравсоцразвития России от 17.03.2009 N 118)

рыбной промышленности согласно [Приложению N 13](#Par16383).

2. С принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно [Приложению N 14](#Par18601).

Первый заместитель

Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

Ю.ЛЮБЛИН

Приложение N 1

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ АВИАЦИОННОЙ

И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи│

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┤

│ I. ЛЕТНО-ПОДЪЕМНЫЙ ПЕРСОНАЛ │

│ │

│1. │Бортмеханик, борт- │ При постоянной занятости в │ │

│ │электрик, бортопера- │ испытательных полетах: │ │

│ │тор, не имеющие пос- │Костюм меховой нагольный │1 на 5 лет │

│ │тоянных штатных мест │Костюм демисезонный хлопчатобумажный│ │

│ │на борту воздушного │на шерстяном ватине │1 на 4 года │

│ │судна │Костюм диагоналевый или лавсановый │1 на 2 года │

│ │ │Куртка шевретовая │1 на 4 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 5 лет │

│ │ │Белье нательное шерстяное │2 комплекта │

│ │ │ │на 4 года │

│ │ │Сапоги на меху │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Унты меховые │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Галоши к унтам │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Носки шерстяные плюшевого │1 пара на │

│ │ │переплетения │2 года │

│ │ │Перчатки шевретовые без подкладки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Шлемофон кожаный зимний │1 на 5 лет │

│ │ │Шлемофон летний облегченный │ │

│ │ │с сеткой │1 на 4 года │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │2 комплекта │

│ │ │ │на 3 года │

│2. │Ведущие инженеры всех│ При постоянной занятости в │ │

│ │наименований и инже- │ испытательных полетах: │ │

│ │неры-эксперимента- │Костюм меховой нагольный │1 на 5 лет │

│ │торы всех наименова- │Костюм демисезонный хлопчатобумажный│ │

│ │ний, имеющие штатные │на шерстяном ватине │1 на 4 года │

│ │места на борту воз- │Костюм кожаный │1 на 4 года │

│ │душного судна │Костюм диагоналевый или лавсановый │1 на 2 года │

│ │ │Куртка шевретовая │1 на 4 года │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 5 лет │

│ │ │Белье нательное шерстяное │2 комплекта │

│ │ │ │на 4 года │

│ │ │Сапоги на меху │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Унты меховые │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Галоши к унтам │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Ботинки полетные зимние │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Ботинки полетные летние │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Носки меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Носки шерстяные плюшевого │1 пара на │

│ │ │переплетения │2 года │

│ │ │Перчатки шевретовые без │1 пара на │

│ │ │подкладки │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Шлемофон летний облегченный │ │

│ │ │с сеткой │1 на 4 года │

│ │ │Шлемофон кожаный зимний │1 на 5 лет │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │2 комплекта │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │ │ │

│3. │Летчик; штурман; │Костюм меховой нагольный │1 на 5 лет │

│ │бортинженер; │Костюм демисезонный хлопчатобумажный│ │

│ │бортрадист; │на шерстяном ватине │1 на 4 года │

│ │бортстрелок │Костюм кожаный │1 на 4 года │

│ │ │Костюм диагоналевый или лавсановый │1 на 2 года │

│ │ │Куртка шевретовая │1 на 4 года │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 5 лет │

│ │ │Белье нательное шерстяное │2 комплекта │

│ │ │ │на 4 года │

│ │ │Сапоги на меху │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Унты меховые │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Галоши к унтам │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Ботинки полетные зимние │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Ботинки полетные летние │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Носки меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Носки шерстяные плюшевого │1 пара на │

│ │ │переплетения │2 года │

│ │ │Перчатки шевретовые без │1 пара на │

│ │ │подкладки │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Шлемофон летний облегченный │ │

│ │ │с сеткой │1 на 4 года │

│ │ │Шлемофон кожаный зимний │1 на 5 лет │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │2 комплекта │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │ │ │

│4. │Парашютист- │ При выполнении работ по испытанию │ │

│ │испытатель │ парашютного и десантного оборудова-│ │

│ │ │ ния и постоянном выполнении прыж- │ │

│ │ │ ков: │ │

│ │ │Костюм меховой нагольный │1 на 5 лет │

│ │ │Костюм демисезонный хлопчатобумажный│ │

│ │ │на шерстяном ватине │1 на 4 года │

│ │ │Костюм кожаный │1 на 3 года │

│ │ │Костюм диагоналевый или лавсановый │1 на 2 года │

│ │ │Куртка шевретовая │1 на 4 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 5 лет │

│ │ │Белье нательное шерстяное │2 комплекта │

│ │ │ │на 4 года │

│ │ │Сапоги на меху │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Унты меховые │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Галоши к унтам │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Носки шерстяные плюшевого │1 пара на │

│ │ │переплетения │2 года │

│ │ │Перчатки шевретовые без │1 пара на │

│ │ │подкладки │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Шлемофон кожаный зимний │1 на 5 лет │

│ │ │Шлемофон летний облегченный │ │

│ │ │с сеткой │1 на 4 года │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │2 комплекта │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │ │ │

│5. │Парашютист-спаса- │Костюм меховой нагольный │1 на 5 лет │

│ │тель поисково-спа- │Костюм демисезонный хлопчатобумажный│ │

│ │сательной команды │на шерстяном ватине │1 на 4 года │

│ │ │Костюм диагоналевый или лавсановый │1 на 2 года │

│ │ │Куртка шевретовая │1 на 4 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 5 лет │

│ │ │Белье нательное шерстяное │2 комплекта │

│ │ │ │на 4 года │

│ │ │Сапоги на меху │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Унты меховые │1 пара на │

│ │ │ │5 лет │

│ │ │Галоши к унтам │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Носки шерстяные плюшевого │1 пара на │

│ │ │переплетения │2 года │

│ │ │Перчатки шевретовые без │1 пара на │

│ │ │подкладки │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Шлемофон кожаный зимний │1 на 5 лет │

│ │ │Шлемофон летний облегченный │ │

│ │ │с сеткой │1 на 4 года │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │2 комплекта │

│ │ │ │на 3 года │

│ │

│ Примечание. Ведущие инженеры, техники, инженеры-экспериментаторы,│

│начальники летно-испытательных станций и другие работники│

│летно-испытательных станций, НИИ, КБ, не связанные постоянно с полетами,│

│на время полета получают спецодежду и спецобувь в соответствии с [п. 2](#Par98)│

│настоящих Норм, как дежурную, возвращая ее после каждого полета. │

│ │

│ II. ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ (НАЗЕМНЫЙ) │

│ │

│6. │Авиационные техники │ При постоянной работе на аэродроме │ │

│ │всех наименований и │ по непосредственной подготовке воз-│ │

│ │авиационные механики │ душных судов к полетам: │ │

│ │всех наименований, │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │не участвующие в по- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │летах │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на байке с │1 пара на │

│ │ │манжетами │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Вкладыши шерстяные к перчаткам │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Костюм комбинированный хлопчатобу- │ │

│ │ │мажный с ватным вкладышем и меховым │ │

│ │ │воротником │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ При занятости на тех же работах │ │

│ │ │ с применением винила: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Сапоги юфтевые с кирзовыми го- │ │

│ │ │ленищами на резиновой подошве │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Портянки байковые │2 пары │

│ │ │Перчатки кожаные на байке с │ │

│ │ │манжетами │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Вкладыши шерстяные к перчаткам │1 пара │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с ватным │ │

│ │ │вкладышем и меховым воротником │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│7. │Ведущие инженеры всех│ При постоянной работе по подготовке│ │

│ │наименований и инже- │ воздушных судов к полетам: │ │

│ │неры по эксплуатации │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │всех наименований, не│Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │участвующие в поле- │ │2 года │

│ │тах │Перчатки кожаные на байке с │1 пара на │

│ │ │манжетами │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Вкладыши шерстяные к перчаткам │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Костюм комбинированный хлопчатобу- │ │

│ │ │мажный с ватным вкладышем и меховым │ │

│ │ │воротником │по поясам │

│ │ │ │ │

│8. │Оператор заправочных │ При постоянной работе на аэро- │ │

│ │станций │ дроме по заправке самолета го- │ │

│ │ │ рючими, смазочными и другими ма- │ │

│ │ │ териалами: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Шлем из кислотозащитной ткани │1 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При занятости на тех же работах │ │

│ │ │ с применением винила: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Сапоги юфтевые с кирзовыми го- │ │

│ │ │ленищами на резиновой подошве │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Портянки байковые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Галоши из кислотозащитной ткани │1 пара │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│9. │Работник службы ра- │ При постоянной работе на аэро- │ │

│ │диосветотехническо- │ дроме по обеспечению полетов: │ │

│ │го оборудования аэ- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │родрома, не участву- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ющий в полетах │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на байке с │1 пара на │

│ │ │манжетами │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Вкладыши шерстяные к перчаткам │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Костюм комбинированный хлопчатобу- │ │

│ │ │мажный с ватным вкладышем и меховым │ │

│ │ │воротником │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │

│ Примечание. Главные специалисты, руководители подразделений│

│организаций, контрольные мастера и другие специалисты,│

│обеспечивающие контроль, организацию и проведение работ с│

│применением винила, на время работы получают спецодежду и│

│спецобувь в соответствии с [п. 6](#Par241) настоящих Норм, как дежурные,│

│возвращая их после окончания работ. │

│ │

│ III. ИСПЫТАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ │

│ │

│10. │Работник │ При постоянной занятости гидроди- │ │

│ │ │ намическими испытаниями авиацион- │ │

│ │ │ ной техники на открытых водоемах │ │

│ │ │ на катерах (верхняя команда): │ │

│ │ │Костюм хлорвиниловый на байке │1 на 2 года │

│ │ │Костюм на искусственном меху │1 на 3 года │

│ │ │с капюшоном │ │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Портянки теплые │2 пары │

│ │ │Перчатки кожаные на байке │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Шлем кожаный на байке │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При постоянной занятости гидро- │ │

│ │ │ динамическими испытаниями авиа- │ │

│ │ │ ционной техники на открытых водо- │ │

│ │ │ емах на катерах (нижняя команда): │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 4 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на │

│ │ │ │2,5 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на │

│ │ │ │2,5 года │

│ │ │ При постоянной занятости на │ │

│ │ │ буксировочной тележке гидроканала: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки кожаные на байке │дежурные │

│ │ │Шлем кожаный на байке │1 на 4 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│11. │Слесарь-испытатель │ При постоянной занятости на │ │

│ │ │ испытании авиационной техники │ │

│ │ │ на прочность в гидробассейнах: │ │

│ │ │Комбинезон прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│12. │Слесарь-испытатель; │ При постоянной занятости в под- │ │

│ │слесарь-сборщик; │ готовке к испытаниям мощных гид- │ │

│ │слесарь по аэрогидро-│ равлических и электрогидравличес- │ │

│ │динамическим испыта- │ ких систем и агрегатов с примене- │ │

│ │ниям; электромонтер │ нием керосина, бензина и различных │ │

│ │по ремонту и обслужи-│ масел: │ │

│ │ванию электрообору- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │дования │Фартук с нагрудником из пленки │ │

│ │ │МКВШ-151 │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Костюм теплый │1 на 2 года │

│ │

│ IV. РАБОТНИКИ АЭРОДРОМА │

│ │

│13. │Аэродромный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│14. │Машинист передвижно- │ При постоянном выполнении работ │ │

│ │го компрессора │ в полевых условиях: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│15. │Мойщик летательных │ При постоянной занятости на мойке │ │

│ │аппаратов │ самолетов, вертолетов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │Наколенники │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│16. │Рабочий, инженер, │ При постоянной занятости на │ │

│ │мастер, техник экс- │ аэродромах в воинских частях и │ │

│ │плуатационно-ре- │ гражданской авиации по доводке │ │

│ │монтного отдела │ и гарантийному обслуживанию │ │

│ │ │ авиационной техники: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│17. │Рабочий эксплуата- │ При занятости на авиамоторных │ │

│ │ционно-ремонтного │ заводах устранением дефектов и │ │

│ │отдела │ отладкой, регулировкой топливной │ │

│ │ │ и масляной аппаратуры, установ- │ │

│ │ │ ленной на авиадвигателях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ │ │

│18. │Слесарь-сборщик ле- │ При постоянной занятости в цехах │ │

│ │тательных аппаратов │ на монтаже и испытании гидросис- │ │

│ │ │ тем самолетов с применением бен- │ │

│ │ │ зина, керосина и масел: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук текстовиниловый с нагрудником│1 │

│ │ │Нарукавники текстовиниловые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│19. │Электромонтер по ре- │ При постоянной занятости на │ │

│ │монту и обслуживанию │ аэродромах: │ │

│ │электрооборудования │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Примечание. Работникам, командированным для участия в│

│проведении испытаний и доводке авиационной техники непосредственно на│

│аэродромах, выдается дежурная спецодежда и спецобувь согласно [пункту 16](#Par439)│

│настоящих Норм. │

│ │

│ V. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ │

│ │

│20. │Контролер сборочно- │ При непосредственной занятости │ │

│ │монтажных и ремонт- │ на испытании агрегатов и деталей │ │

│ │ных работ │ воздушно-реактивных двигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│21. │Контролер сборочно- │ При постоянной занятости на ис- │ │

│ │монтажных и ремонт- │ пытании двигателей, работающих на │ │

│ │ных работ; испыта- │ этилированном бензине: │ │

│ │тель-механик двига- │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │телей │ной пропиткой │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При постоянной занятости на испыта-│ │

│ │ │ нии воздушно-реактивных двигате- │ │

│ │ │ лей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При постоянной занятости на испыта-│ │

│ │ │ нии двигателей, работающих на чис- │ │

│ │ │ том бензине: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│22. │Машинист компрессора │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │передвижного с │ │2 года │

│ │электродвигателем │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│23. │Начальник установки │ При постоянной занятости на испыта-│ │

│ │ │ нии поршневых и воздушно-реактив- │ │

│ │ │ ных двигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│24. │Оператор заправочных │ При выполнении работ по составлению│ │

│ │станций │ этилированного горючего: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Костюм противоипритный при выпо- │ │

│ │ │лнении работы по очистке смеси- │ │

│ │ │тельных агрегатов │дежурный │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Шлем текстовиниловый │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │ │ │

│25. │Руководители, специа-│ При постоянной занятости на испыта-│ │

│ │листы и служащие │ нии поршневых и воздушно-реактив- │ │

│ │ │ ных двигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При постоянной занятости на │ │

│ │ │ испытании агрегатов и деталей │ │

│ │ │ воздушно-реактивных двигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│26. │Слесарь по изготов- │ При постоянной занятости обслужива-│ │

│ │лению и ремонту тру- │ нием и ремонтом коммуникаций подачи│ │

│ │бопроводов │ горючего на испытательные станции │ │

│ │ │ авиадвигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│27. │Слесарь-сборщик │ При выполнении работ по устранению │ │

│ │двигателей │ дефектов после испытания │ │

│ │ │ воздушно-реактивных двигателей: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При выполнении работ по разборке │ │

│ │ │ двигателей и промывке деталей │ │

│ │ │ после испытания: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук с нагрудником из пленки │ │

│ │ │МВКШ-151 │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │ При непосредственной занятости │ │

│ │ │ на сборке двигателей и агрегатов │ │

│ │ │ к ним: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При постоянной занятости на уст- │ │

│ │ │ ранении дефектов при испытании │ │

│ │ │ поршневых и воздушно-реактивных │ │

│ │ │ двигателей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Шлем кожаный │1 на 3 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При работе с этилированным бензином│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │

│ VI. РАЗБОРКА, РЕМОНТ, СБОРКА │

│ И ИСПЫТАНИЕ ТАНКОВ, ТЯГАЧЕЙ, АВТОМОБИЛЕЙ, │

│ ТРАКТОРОВ И СПЕЦМАШИН │

│ │

│28. │Водитель-испыта- │ При непосредственной занятости в │ │

│ │тель; рабочий; │ стационарных испытаниях: │ │

│ │мастер; мастер │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │контрольный │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │участка │Шлемофон │до износа │

│ │ │ При непосредственной занятости на │ │

│ │ │ полигонных испытаниях: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Шлемофон │до износа │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в I и II поясах │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Полушубок в III, IV и особом поясах │дежурный │

│ │ │ │ │

│29. │Рабочий │ При занятости на работах по разбор-│ │

│ │ │ ке, ремонту и сборке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ по поясам │

│ │

│ VII. ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК │

│ │

│30. │Испытатель двига- │ При непосредственной занятости в │ │

│ │телей; мастер; мас- │ стационарных испытаниях двигателей,│ │

│ │тер контрольный │ на их разборке, ремонте и сборке: │ │

│ │участка; рабочий │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ VIII. РАБОТНИКИ ПОЛИГОНА │

│ │

│31. │Инженер │ При занятости на радиолокационных │ │

│ │ │ работах и кинотеодолитных съемках: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ │ │

│32. │Механик │ При выполнении работ на кинотеодо- │ │

│ │ │ литных аппаратах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│33. │Начальник: радиоло- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │кационной группы, │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │баллистических │ │2 года │

│ │трасс, тира и по- │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │лигонной команды │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│34. │Оператор станции │ При выполнении работ на кинотеодо- │ │

│ │оптической регист- │ литных аппаратах: │ │

│ │рации │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│35. │Подсобный рабочий │ При постоянной занятости на │ │

│ │ │ полигонах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│36. │Приборист │ При постоянной занятости на мон- │ │

│ │ │ таже, регулировке и обслуживании │ │

│ │ │ приборов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│37. │Радист-радиолока- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │торщик летно-испы- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │тательной станции │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│38. │Радист-радиолока- │ При выполнении работ по настройке │ │

│ │торщик │ раций зимой: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│39. │Слесарь по ремонту │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вооружения │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│40. │Техник (старший │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │техник) по радиона- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │вигации, радиоло- │ │2 года │

│ │кации и связи │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│41. │Техник и старший │ При занятости на кинотеодолитных │ │

│ │техник │ съемках: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│42. │Электромеханик по │ При выполнении работ на монтаже │ │

│ │ремонту и испыта- │ и подключении сети питания трасс: │ │

│ │нию электрообору- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │дования │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ IX. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ БАКОВ │

│ │

│43. │Вулканизаторщик; │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │закройщик резиновых │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий и деталей; │ │ │

│ │клейщик резиновых, │ │ │

│ │полимерных деталей │ │ │

│ │и изделий; намазчик │ │ │

│ │деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│44. │Контролер сборочно- │ При выполнении работ по приемке │ │

│ │монтажных и ремонт- │ баков: │ │

│ │ных работ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук текстовиниловый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│45. │Слесарь механо- │ При выполнении работ по сборке │ │

│ │сборочных работ │ баков: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по разборке │ │

│ │ │ каркасов внутри мягких баков: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ X. ПРОИЗВОДСТВО МИПОРЫ │

│ │

│46. │Аппаратчик пригото- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вления влажной │Фартук прорезиненный с нагрудником │2 │

│ │мипоры │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│47. │Аппаратчик сушки │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│48. │Мастер │ При выполнении работ на участке │ │

│ │ │ приготовления мипоры: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │ │ │

│49. │Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│50. │Рабочий │ При выполнении работ по старению │ │

│ │ │ перфоли: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ При выполнении работ по раскрою │ │

│ │ │ мипоры: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│51. │Слесарь-ремонтник │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│52. │Транспортировщик │ При выполнении работ по отправке │ │

│ │ │ готовой продукции: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│53. │Уборщик производст- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │венных и служебных │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │помещений │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│54. │Укладчик-упаковщик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│55. │Формовщик блоков │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на │

│ │мипоры │ │9 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │

│ XI. УЧАСТКИ КАПИЛЛЯРНОЙ И ЦВЕТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ │

│ │

│56. │Контролер │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│57. │Рабочий │ При выполнении работ по ручной │ │

│ │ │ окраске деталей и смывке краски: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по обслужи- │ │

│ │ │ ванию механизированной установки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │12 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │

│ XII. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛОВАРЕНИЕ И ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ │

│ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│ 1. Оптическое стекловарение │

│ │

│58. │Автоклавщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При работе с тальком дополнительно:│ │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│59. │Аэрозольщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При подготовке коллоидных растворов│ │

│ │ │ и их заливке дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│60. │Бортовой │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Каска │до износа │

│ │ │ │ │

│61. │Выдувальщик стекло- │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │изделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│62. │Дробильщик-размоль- │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │щик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по помолу │ │

│ │ │ крокуса и наждака: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│63. │Закальщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки трикотажные или перчатки │ │

│ │ │хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│64. │Засыпщик шихты │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по чистке пода│ │

│ │ │ печи дополнительно: │ │

│ │ │Костюм суконный │дежурный │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Каска защитная │дежурная │

│ │ │ │ │

│65. │Каменщик (печник) │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дежурный у печей │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по горячему │ │

│ │ │ ремонту дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Шляпа войлочная │дежурная │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│66. │Кварцедув │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│67. │Кварцеплавильщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми наладон- │ │

│ │ │никами │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│68. │Классификаторщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │песка и пемзы │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│69. │Комплектовщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │и стеклоизделий │Перчатки хлопчатобумажные или │ │

│ │ │перчатки трикотажные │24 пары │

│ │ │ При постоянных наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная на утеп- │ │

│ │ │ляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│70. │Контролер стекольного│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │производства │Перчатки хлопчатобумажные или │ │

│ │ │перчатки трикотажные │24 пары │

│ │ │ При работе с листовым и блочным │ │

│ │ │ стеклом дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Гамаши для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При работе с ЛВЖ альфа-монобром- │ │

│ │ │ нафталином дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│71. │Красильщик зеркал │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│72. │Литейщик стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│73. │Машинист машин вытя- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гивания стекла │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│74. │Моллировщик стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные или экран теплозащит- │ │

│ │ │ный │до износа │

│ │ │ При работе на печах периодического │ │

│ │ │ действия и установок УМО │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │ │ │

│75. │Наладчик стекольных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │автоматов и полуав- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │томатов │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│76. │Настильщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│77. │Обжигальщик в про- │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │изводстве стекла │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │24 пары │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│78. │Обжигальщик матери- │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │алов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│79. │Отжигальщик стекло- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│80. │Отломщик стекла от │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машин │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Гамаши для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│81. │Паяльщик сеток и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │шинок на стекле │ │ │

│ │ │ │ │

│82. │Пирометрист │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│83. │Плавильщик изделий │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │из кварцевого │ной пропиткой │1 │

│ │непрозрачного стекла │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по раздувке │ │

│ │ │ горшка дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми наладонниками│12 пар │

│ │ │ │ │

│84. │Полировщик стекла │ При выполнении работ по полировке │ │

│ │и стеклоизделий │ листового стекла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по полировке │ │

│ │ │ стеклоизделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│85. │Прессовщик горячего │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стекла │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│86. │Рабочий │ При выполнении работ на участке │ │

│ │ │ бескислородного стекла: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При засыпке шихты дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные или │ │

│ │ │перчатки трикотажные │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│87. │Разметчик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Гамаши для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│88. │Резчик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по резке │ │

│ │ │ заготовок больших размеров из │ │

│ │ │ толстого стекла дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Валенки вместо ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по резке │ │

│ │ │ толстого стекла дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по резке │ │

│ │ │ тонкого стекла дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│89. │Сборщик по обрам- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лению стекла │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│90. │Сборщик стекло- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│91. │Серебрильщик │Халат хлопчатобумажный с кислозащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│92. │Составщик шихты │ При выполнении работ по приготов- │ │

│ │ │ лению оптической и технической │ │

│ │ │ шихты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по подготовке │ │

│ │ │ возвратного боя стекла │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │дежурные │

│ │ │Гамаши для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │дежурные │

│ │ │ При занятости на наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При выполнении работ по химическому│ │

│ │ │ обогащению кварца: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кислоза- │ │

│ │ │щитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│93. │Стекловар │ При выполнении работ на ваннах │ │

│ │ │ и печах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │ │ной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Экран теплозащитный │до износа │

│ │ │ │ │

│94. │Стеклодув │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│95. │Сушильщик стекло- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │изделий │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│96. │Травильщик стекла │Халат хлопчатобумажный с кислото- │ │

│ │плавиковой кисло- │защитной пропиткой │1 │

│ │той │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│97. │Фацетчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│98. │Формовщик электро- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │керамических из- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │делий │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ вручную │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│99. │Шихтовщик │Костюм хлопчатобумажный пылезащитный│1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│100.│Шлифовщик стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│101.│Шлифовщик стекло- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ 2. Оптико-механическое производство │

│ │

│102.│Блокировщик стек- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лоизделий │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │ │ │

│103.│Варщик смолки │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│104.│Градуировщик опти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих деталей │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по запол- │ │

│ │ │ нению гравировки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│105.│Изготовитель све- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тофильтров и по- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ляроидов │ При выполнении работ по изготов- │ │

│ │ │ лению просмоленных прокладок: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по нормали- │ │

│ │ │ зации пленки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │ │ │

│106.│Изготовитель шкал │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │и сеток фотоспо- │Фартук прорезиненный │1 │

│ │собом │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│107.│Классификаторщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │крокуса и наждака │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по приго- │ │

│ │ │ товлению раствора наждака допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│108.│Контролер оптиче- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ских деталей и │Перчатки трикотажные │12 пар │

│ │приборов │Перчатки хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│109.│Лаборант │ При выполнении физико-химичес- │ │

│ │ │ кого анализа оптических материалов │ │

│ │ │ и изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │дежурный │

│ │ │ │ │

│110.│Лакировщик опти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих деталей │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │дежурные │

│ │ │ │ │

│111.│Наладчик оборудо- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания оптического │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │производства │ │ │

│ │ │ │ │

│112.│Оператор вакуум- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ных установок по │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │нанесению покры- │Костюм брезентовый │1 │

│ │тий на оптические │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │детали │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│113.│Оператор по выра- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │щиванию кристал- │ │ │

│ │лов │ │ │

│ │ │ │ │

│114.│Оператор по нане- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │сению просветля- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих и защитных │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │покрытий │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│115.│Оптик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│116.│Оптик-механик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│117.│Плавильщик обез- │Костюм хлопчатобумажный с огнезащит-│ │

│ │воженного квар- │ной пропиткой │1 │

│ │цевого стекла │Рукавицы с асбестовыми наладонниками│4 пары │

│ │ │ │ │

│118.│Полировщик опти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих деталей │Перчатки хлопчатобумажные │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│119.│Прессовщик изде- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лий из оптическо- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │го стекла и крис- │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │таллов │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│120.│Прессовщик опти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческой керамики │Рукавицы с асбестовыми наладонниками│дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│121.│Приготовитель оп- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тических клеев │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│122.│Промывщик оптиче- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ских деталей │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с ЛВЖ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│123.│Разборщик оптиче- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ского стекла и │Фартук брезентовый с нагрудником │2 │

│ │кристаллов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│124.│Распиловщик опти- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ческого стекла │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│125.│Резчик стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Напальчники резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│126.│Сверловщик опти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих деталей │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Напальчники резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│127.│Склейщик оптичес- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ких деталей │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│128.│Спекальщик кювет │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│129.│Фрезеровщик опти- │ При выполнении работ по обработке │ │

│ │ческих деталей │ крупногабаритных деталей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│130.│Центрировщик оп- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тических деталей │Фартук прорезиненный с нагрудником │ │

│ │ │ │ │

│131.│Чистильщик оптики │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│132.│Шлифовщик оптичес- │ При выполнении работ по грубой │ │

│ │ких деталей │ шлифовке: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ При выполнении работ по мелкой │ │

│ │ │ шлифовке дополнительно: │ │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│133.│Юстировщик оптиче- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ских приборов │ │ │

│ │

│ 3. Общие профессии │

│ │

│134.│Кладовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│135.│Контролер-прием- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │щик фарфоровых, │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │фаянсовых и кера- │Очки защитные │до износа │

│ │мических изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│136.│Мастер; старший │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │мастер │ При занятости на горячих участках │ │

│ │ │ работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ │ │

│137.│Подсобный рабочий; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │грузчик; │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │транспортировщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 2 года │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ При выполнении работ по перевозке │ │

│ │ │ кислот, щелочей и других │ │

│ │ │ химикатов дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│138.│Распределитель │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │работ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│139.│Укладчик- │ При выполнении работ по упаковке │ │

│ │упаковщик │ листового стекла: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Нарукавники для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │Гамаши для защиты от режущих │ │

│ │ │воздействий │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по укладке │ │

│ │ │ изделий дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │6 пар │

│ │

│ XIII. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ │

│ МАТЕРИАЛОВ (ПКМ) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ │

│ │

│140.│Аппаратчик обжига │ При занятости на обжиге изделий │ │

│ │ │ из ПКМ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│141.│Аппаратчик поли- │ При занятости на полимеризации │ │

│ │меризации │ изделий из ПКМ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│142.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │товления связующих │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│143.│Аппаратчик пропитки │ При занятости в основном произ- │ │

│ │ │ водстве: │ │

│ │ │Полукомбинезон лавсано-хлопковый │1 │

│ │ │Рубашка хлопчатобумажная или │ │

│ │ │халат лавсано-хлопковый │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│144.│Изготовитель │ При занятости на изготовлении │ │

│ │пластмассовой │конструкций из ПКМ: │ │

│ │аппаратуры │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│145.│Изготовитель стек- │Костюм лавсано-хлопковый или │ │

│ │лопластиковых из- │халат лавсано-хлопковый │1 │

│ │делий намоткой; │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │каландровщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│146.│Комплектовщик │ При занятости на комплектовке │ │

│ │ │ изделий из ПКМ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│147.│Контролер качества │ При занятости на контроле произ- │ │

│ │продукции и техно- │ водства ПКМ и изделий из них: │ │

│ │логического про- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │цесса │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│148.│Лаборант по физико- │ При занятости на испытаниях │ │

│ │механическим │ изделий из ПКМ: │ │

│ │испытаниям │Халат хлопчатобумажный или полу- │ │

│ │ │комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рубашка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│149.│Лаборант химичес- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │кого анализа │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│150.│Маркировщик; по- │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │мощник мастера; │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │сновальщик; ткач; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │укладчик-упаков- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │щик; швея │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│151.│Мастер │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │ │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│152.│Оператор устано- │Халат хлопчатобумажный или │ │

│ │вок изготовления │костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │сотовых пакетов; │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │сборщик-клейщик │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │конструкций (из │Фартук прорезиненный │1 │

│ │сотовых напол- │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │нителей) │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│153.│Подсобный рабочий; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │транспортировщик │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │ На наружных работах зимой допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │ │ │

│154.│Резчик заготовок и │ При занятости на резке и раскрое │ │

│ │изделий из пласти- │ изделий из ПКМ: │ │

│ │ческих масс │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│155.│Слесарь механо- │ При занятости в основном про- │ │

│ │сборочных работ; │ изводстве: │ │

│ │токарь; фрезеров- │Халат хлопчатобумажный или │ │

│ │щик │костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │ │ │

│156.│Слесарь-ремонтник │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │ │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │ │ │

│157.│Уборщик производ- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ственных и служеб- │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ных помещений │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет или косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │ │ │

│158.│Формовщик стекло- │ При занятости на формировании из- │ │

│ │пластиковых изде- │ делий из ПКМ: │ │

│ │лий │Костюм лавсано-хлопковый или │ │

│ │ │халат лавсано-хлопковый │1 │

│ │ │Ботинки антистатические │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│159.│Электромонтер по │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслу- │Берет │1 │

│ │живанию электро- │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │оборудования │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │

│ XIV. ПРОЧИЕ ПРОФЕССИИ АВИАЦИОННОЙ │

│ И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ │

│ │

│160.│Аппаратчик │ При выполнении работ в производ- │ │

│ │ │ стве кремнийорганических соедине- │ │

│ │ │ ний: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кислото- │ │

│ │ │защитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│161.│Варщик селена │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Косынка или шапочка хлопчатобумажные│2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│162.│Герметизаторщик │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │ │комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки антистатические или │ │

│ │ │тапочки антистатические │1 пара │

│ │ │Белье нательное хлопчатобумажное │1 комплект │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Маска лицевая изолирующая │до износа │

│ │ │ │ │

│163.│Глазуровщик элек- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │трокерамических │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│164.│Дробильщик-раз- │ При выполнении работ по размолке │ │

│ │мольщик │ селена: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Косынка или шапочка хлопчатобумажные│2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│165.│Клеевар │ При выполнении работ по при- │ │

│ │ │ готовлению казеинового клея: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с нагрудни- │ │

│ │ │ком │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по приго- │ │

│ │ │ товлению клея ВИАМ-БЗ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│166.│Консервировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования и │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │металлоизделий │ │ │

│ │ │ │ │

│167.│Контролер сбороч- │ При постоянной занятости на испы- │ │

│ │но-монтажных и ре- │ тании инжекторных подогревателей: │ │

│ │монтных работ │Костюм хлопчатобумажный с водоот- │ │

│ │ │талкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│168.│Машинист компрес- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │сорных установок │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│169.│Машинист просеива- │ При выполнении работ по просеиванию│ │

│ │ющих установок │ медных, свинцовых и других порош- │ │

│ │ │ ков: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│170.│Намазчик деталей │ При выполнении работ по намазке │ │

│ │ │ селеном: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Косынка или шапочка хлопчатобумажные│2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│171.│Обжигальщик мате- │ При выполнении работ по обжигу │ │

│ │риалов │ металлокерамических изделий: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│172.│Освинцевальщик │ При выполнении работ по освин- │ │

│ │ │ цеванию стволов ружей: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │ │ │

│173.│Пескослепщик │ При занятости на работах с феноль- │ │

│ │ │ ным клеем и песочной пылью: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│174.│Плавильщик металла │ При выполнении работ по плавке │ │

│ │и сплавов │ свинца: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│175.│Полировщик │ При выполнении работ по полировке │ │

│ │ │ лопастей авиационных винтов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Рукавицы виброзащитные │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При выполнении работ на полировке │ │

│ │ │ деревянных частей оружия: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│176.│Правильщик вручную │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │ │ │

│177.│Прессовщик элект- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │рокерамических │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий из порош- │Респиратор │до износа │

│ │ковых масс │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│178.│Пропитчик │ При выполнении работ в спецпро- │ │

│ │ │ изводстве: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│179.│Протяжчик │ При выполнении работ по нарезке │ │

│ │ │ стволов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│180.│Работник │ При постоянной занятости на ис- │ │

│ │ │ пытании авиационной техники в │ │

│ │ │ натурных трубах и препараторских: │ │

│ │ │Костюм комбинированный хлопчато- │ │

│ │ │бумажный с ватным вкладышем │1 на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Ушные заглушки │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ При занятости на испытании из- │ │

│ │ │ делий при низких температурах │ │

│ │ │ в холодильных камерах: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная на меху │ │

│ │ │с меховым воротником │1 на 4 года │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные на утеп- │ │

│ │ │ляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│181.│Рабочий │ При выполнении работ по склеива- │ │

│ │ │ нию деталей клеем на дихлорэтане: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ с применением │ │

│ │ │ клея ВИАМ-БЗ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по полировке │ │

│ │ │ деревянных частей оружия: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│182.│Сборщик- │ При работе на самолетостроительных │ │

│ │клепальщик │ заводах: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки виброзащитные │6 пар │

│ │ │Ушные заглушки │до износа │

│ │ │ │ │

│183.│Слесарь- │ При работе по ремонту свинцово- │ │

│ │инструментальщик │ цинковых штампов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│184.│Слесарь- │ При постоянной занятости на мон- │ │

│ │испытатель │ таже и испытании катапульт на │ │

│ │ │ открытом воздухе: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При занятости на испытании авиа- │ │

│ │ │ ционных радиаторов гидравлическим │ │

│ │ │ способом: │ │

│ │ │Фартук текстовиниловый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ При занятости на испытании мас- │ │

│ │ │ ленки сжатым воздухом: │ │

│ │ │Фартук текстовиниловый с нагрудником│2 │

│ │ │Нарукавники текстовиниловые │2 пары │

│ │ │ При постоянной занятости на испы- │ │

│ │ │ тании инжекторных подогревателей: │ │

│ │ │Костюм текстовиниловый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на статических и │ │

│ │ │ динамических испытаниях самолетов: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│185.│Слесарь механо- │ При выполнении работ по запрессовке│ │

│ │сборочных работ │ свинцовых изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по сборке на- │ │

│ │ │ катников и заправке их специальными│ │

│ │ │ жидкостями: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по монтажу │ │

│ │ │ башенных установок вне завода: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│186.│Слесарь по изгото- │ При занятости на обработке деталей │ │

│ │влению и доводке │ из титана в горячем состоянии: │ │

│ │деталей летатель- │Фартук текстовиниловый с нагрудником│1 │

│ │ных аппаратов │Рукавицы с асбестовыми наладонни- │ │

│ │ │ками │12 пар │

│ │ │ При занятости на выколоточных │ │

│ │ │ молотах: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│187.│Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ в производстве│ │

│ │ │ кремнийорганических соединений: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кисло- │ │

│ │ │тозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по ремонту │ │

│ │ │ бензосмесительных установок: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│188.│Смазчик │ При выполнении работ по смазке │ │

│ │ │ готовых изделий: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Фартук клеенчатый │1 │

│ │ │ При выполнении работ по смазке │ │

│ │ │ лент эмульсией: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│189.│Станочник широкого │ При выполнении работ по обработке │ │

│ │профиля │ графита: │ │

│ │ │ Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Очки защитные │ до износа │

│ │ │ │ │

│190.│Чистильщик │ При выполнении работ по чистке │ │

│ │ │ стволов после оксидирования и │ │

│ │ │ стрельбы: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│191.│Штамповщик │ При выполнении работ на гидроштам- │ │

│ │ │ повке: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником │1 │

│ │ │Чуни резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┘

Приложение N 2

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи на│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ год (единицы, │

│ │ должность │ │ комплекты) │

├───┼───────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┤

│ I. ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ │

│ │

│ 1.│Аппаратчик химиче- │ При выполнении работы по │ │

│ │ской чистки │ обезжириванию растворителями:│ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 2.│Гладильщик │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ влажно-тепловой обработ- │ │

│ │ │ ке вещей при помощи утюга: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на каландрах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ 3.│Комплектовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ упаковке готовых заказов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ │ │

│ 4.│Контролер качества │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │обработки изделий; │ │ │

│ │приемщик заказов; │ │ │

│ │модистка головных │ │ │

│ │уборов; отделочник │ │ │

│ │головных уборов; │ │ │

│ │реставратор тканей,│ │ │

│ │гобеленов и ковров;│ │ │

│ │сушильщик изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│ 5.│Красильщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 6.│Машинист моечных │ При выполнении работы по │ │

│ │машин │ стерилизации бритвенных │ │

│ │ │ кистей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│ 7.│Отпарщик-прессов- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │щик, занятый рабо- │нагрудником │1 │

│ │той на прессах и │ │ │

│ │отпаривающих уста- │ │ │

│ │новках; швея, за- │ │ │

│ │нятая на работах по│ │ │

│ │наметке, подпорке, │ │ │

│ │нашивке, сшивке │ │ │

│ │ │ │ │

│ 8.│Пятновыводчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ с мыльно-содовым раствором │ │

│ │ │ и по чистке ковров дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│ 9.│Транспортировщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ приемке, сдаче, разгрузке │ │

│ │ │ и сопровождении грузов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ II. ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА │

│ И РЕМОНТА ОДЕЖДЫ │

│ │

│10.│Комплектовщик ма- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │териала, кроя и │ │ │

│ │изделий; модистка │ │ │

│ │головных уборов; │ │ │

│ │портной, занятый │ │ │

│ │художественной и │ │ │

│ │простой текстиль- │ │ │

│ │ной штопкой и ре- │ │ │

│ │монтом одежды │ │ │

│ │ │ │ │

│11.│Контролер сырья и │ При работе в скорняжном │ │

│ │полуфабрикатов │ производстве: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│12.│Красильщик меха и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │шубной овчины │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│13.│Плиссировщик- │Халат хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │гофрировщик │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │до износа │

│ │ │ │ │

│14.│Правщик меховых │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │шкурок и скроев │нагрудником │1 │

│ │изделий; скорняк- │ │ │

│ │раскройщик │ │ │

│ │ │ │ │

│15.│Приемщик материа- │ При выполнении работы │ │

│ │лов, полуфабрика- │ по приемке шкурок: │ │

│ │тов и готовых из- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │делий │нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│16.│Рабочий, занятый │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │чисткой сухих за- │ │ │

│ │грязнений (чист- │ │ │

│ │ка карманов, швов) │ │ │

│ │ │ │ │

│17.│Термоотделочник │ При влажно-тепловой │ │

│ │швейных изделий │ обработке вещей при │ │

│ │ │ помощи утюга: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на прессах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│18.│Чистильщик венти- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ляционных устано- │ │ │

│ │вок; чистильщик │ │ │

│ │оборудования │ │ │

│ │ │ │ │

│19.│Швея │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ пошиву меховых изделий │ │

│ │ │ и ремонту одежды, а также │ │

│ │ │ при работе вручную: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │

│ III. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ │

│ И РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ │

│ │

│20.│Заточник │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по заточке режущего │ │

│ │ │ инструмента: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│21.│Приемщик заказов │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по приему и ремонту │ │

│ │ │ бытовых машин и приборов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│22.│Радиомеханик по │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │обслуживанию и ре- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │монту радиотеле- │Маска предохранительная │до износа │

│ │визионной аппара- │ При работе в сельской │ │

│ │туры │ местности, пригородах │ │

│ │ │ и рабочих поселках │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном │1 на 3 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │ │ │

│23.│Радиомонтер прием- │Плащ непромокаемый с капюшоном │1 на 3 года │

│ │ных телевизионных │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │антенн, занятый │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │на наружных рабо- │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │тах │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ При работе в сельской │ │

│ │ │ местности, пригородах │ │

│ │ │ и рабочих поселках: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│24.│Реставратор духовых│Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │инструментов │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│25.│Реставратор кла- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │вишных инструмен- │нагрудником │2 │

│ │тов; реставратор │ │ │

│ │смычковых и щипко- │ │ │

│ │вых инструментов; │ │ │

│ │реставратор языч- │ │ │

│ │ковых инструментов │ │ │

│ │ │ │ │

│26.│Слесарь по конт- │ При выполнении работ по ре- │ │

│ │рольно-измери- │ монту фотоаппаратов, элект- │ │

│ │тельным приборам │ росчетчиков, весов и др.: │ │

│ │и автоматике │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│27.│Слесарь по ремон- │ При выполнении работ по │ │

│ │ту автомобилей │ ремонту и техническому │ │

│ │ │ обслуживанию автомобилей, │ │

│ │ │ мотоциклов, мопедов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ На мойке автомобилей │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│28.│Слесарь по топлив- │ При выполнении работ по │ │

│ │ной аппаратуре │ регулировке и ремонту │ │

│ │ │ карбюраторов автомобилей, │ │

│ │ │ мотоколясок, мотоциклов: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│29.│Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту сейфов, железных │ │

│ │ │ шкафов, весов и др.: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту весов автомобильных │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При выполнении работ по ре- │ │

│ │ │ монту предметов домашнего │ │

│ │ │ обихода (керосинки, коляски, │ │

│ │ │ примусы и др.), счетных и │ │

│ │ │ пишущих машинок, патефонов, │ │

│ │ │ швейных машин и др.: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту бытовых электро- │ │

│ │ │ приборов (холодильников, │ │

│ │ │ пылесосов, электробритв, │ │

│ │ │ электроплиток и др.): │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Коврик диэлектрический │дежурный │

│ │ │ │ │

│30.│Сторож │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ открытых платных стоянках │ │

│ │ │ автомобилей и других │ │

│ │ │ транспортных средств: │ │

│ │ │Плащ хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 на 3 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Тулуп в особом и IV поясах │дежурный │

│ │ │Полушубок в III поясе │дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV, III поясах │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV, III поясах │по поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II │ │

│ │ │и I поясах │по поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II │ │

│ │ │и I поясах │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV, III, II, │ │

│ │ │I поясах │по поясам │

│ │ │ │ │

│31.│Часовщик по ремон- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ту механических ча-│ │ │

│ │сов; часовщик по │ │ │

│ │ремонту электронных│ │ │

│ │кварцевых часов │ │ │

│ │ │ │ │

│32.│Электромонтер по │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслужи- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ванию электрообо- │ │ │

│ │рудования │ │ │

│ │

│ IV. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОШИВУ │

│ И РЕМОНТУ ОБУВИ │

│ │

│33.│Вырубщик деталей; │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │затяжчик обуви; │нагрудником │1 │

│ │настильщик материа-│ │ │

│ │лов; отделочник из-│ │ │

│ │делий; раскройщик │ │ │

│ │материалов; ремон- │ │ │

│ │тировщик кожгалан- │ │ │

│ │терейных изделий; │ │ │

│ │сборщик верха обу- │ │ │

│ │ви; съемщик обуви │ │ │

│ │с колодок │ │ │

│ │ │ │ │

│34.│Обработчик дета- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лей, полуфабрикатов│Очки защитные │до износа │

│ │и изделий; шлифов- │ │ │

│ │щик изделий, полу- │ │ │

│ │фабрикатов и мате- │ │ │

│ │риалов │ │ │

│ │ │ │ │

│35.│Обувщик по индиви- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дуальному пошиву │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │обуви; обувщик по │нагрудником │1 │

│ │пошиву ортопедиче- │ │ │

│ │ской обуви │ │ │

│ │ │ │ │

│36.│Обувщик по ремонту │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │обуви; приемщик │нагрудником из плотной ткани │2 │

│ │заказов │ │ │

│ │ │ │ │

│37.│Ремонтировщик │ При выполнении работы по │ │

│ │обувных колодок; │ чистке обуви и колодок: │ │

│ │чистильщик изде- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │лий, полуфабрика- │ │ │

│ │тов и материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│38.│Сборщик деталей и │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │изделий │нагрудником │1 │

│ │ │ При работе с клеем и раст- │ │

│ │ │ ворителями дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│39.│Сборщик низа обуви │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│40.│Фрезеровщик обуви │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ V. ФОТО- И КИНОПРЕДПРИЯТИЯ │

│ │

│41.│Окантовщик фотоот- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │печатков │нагрудником │2 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│42.│Оконтуровщик ори- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │гиналов │нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│43.│Приемщик заказов, │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │занятый приемкой │ │ │

│ │и сортировкой ки- │ │ │

│ │нопленки; фотограф │ │ │

│ │ │ │ │

│44.│Ретушер │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ раскраске позитивов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│45.│Фотолаборант │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ накатке фотоотпечатков: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ При промывке фотоотпечатков: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые утепленные │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ сортировке-отбраковке │ │

│ │ │ фотоотпечатков: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по фиксированию: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │

│ VI. НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ УСЛУГ │

│ │

│46.│Грузчик │ При выполнении работ по пог- │ │

│ │ │ рузке, доставке и перевозке │ │

│ │ │ мебели, топлива и т.п.: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│47.│Дровокол │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│48.│Кладовщик, товаро- │ При выполнении работ │ │

│ │вед и приемщик │ по приемке вещей на │ │

│ │ │ хранение в ломбарде: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│49.│Няня │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│50.│Паркетчик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│51.│Приемщик пункта │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │проката │ │ │

│ │ │ │ │

│52.│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный из │ │

│ │выполнением работ │плотной ткани с нагрудником │2 │

│ │по заготовке дре- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │весной коры и мо- │ │ │

│ │чала, сушке, вязке │ │ │

│ │в пучки, укладке, │ │ │

│ │сортировке, прием- │ │ │

│ │ке; рабочий, заня- │ │ │

│ │тый работой по │ │ │

│ │устройству мочищ │ │ │

│ │ │ │ │

│53.│Рабочий, занятый │Фартук прорезиненный │2 │

│ │выполнением работ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │по загрузке и вы- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │грузке дублов на │ │ │

│ │мочищах │ │ │

│ │ │ │ │

│54.│Рабочий, занятый │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │на работах по │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │сбрасыванию снега │Валенки │по поясам │

│ │с крыш и набивкой │ │ │

│ │погребов снегом │ │ │

│ │ │ │ │

│55.│Рабочий, занятый │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │уборкой квартир │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│56.│Стеклопротирщик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ VII. СЕЛЬХОЗУСЛУГИ │

│ │

│57.│Пастух │Плащ хлопчатобумажный с водоот- │ │

│ │ │талкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│58.│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │подготовкой мочала │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │для рогоже-куле- │ │ │

│ │ткацкого производс-│ │ │

│ │тва │ │ │

│ │ │ │ │

│59.│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │на работах по из- │ │ │

│ │готовлению кулей, │ │ │

│ │рогож, по вязке │ │ │

│ │метел и веников, │ │ │

│ │по плетению корзин │ │ │

│ │ │ │ │

│60.│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │на работах по за- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │готовке прута для │ │ │

│ │корзиноплетения │ │ │

│ │

│ VIII. ПРЕДПРИЯТИЯ РЕМОНТА МЕБЕЛИ │

│ │

│61.│Обойщик мебели │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ перетяжке матрацев, кресел │ │

│ │ │ и другой мягкой мебели: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│62.│Отделочник изделий │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │из древесины │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│63.│Плетельщик мебели; │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │рабочие, занятые в │ │ │

│ │багетном производ- │ │ │

│ │стве │ │ │

│ │ │ │ │

│64.│Подготовщик наби- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │вочных материалов │нагрудником │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│65.│Станочник дерево- │ При работе на стружечном │ │

│ │обрабатывающих │ станке: │ │

│ │станков │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ IX. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ │

│ │

│66.│Камнетес │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│67.│Полировщик худо- │ При выполнении работы │ │

│ │жественных изделий │ по шлифовке по камню: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│68.│Резчик по камню │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│69.│Цементатор │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

└───┴───────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘

Приложение N 3

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 N 543н утверждены [Типовые нормы](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC8753A71A57B4C45849D39FB0692E5153FDF64E886F5F7TCdAL) бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC8723A73A17B4C45849D39FB0692E5153FDF64E886F5F7TCd5L) Минздравсоцразвития России от 17.03.2009 N 118.

Приложение N 4

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЛЕСОСПЛАВНЫХ,

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ, ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ХИМЛЕСХОЗОВ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F4C7T4d0L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌───┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи │

│п/п│ или должность │ индивидуальной защиты │на год (количе- │

│ │ │ │ство единиц или │

│ │ │ │комплектов) │

├───┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤

│ I. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ │

│ │

│ 1.│Вальщик леса; во- │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │дитель погрузчика,│водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │занятый вождением │Сапоги кирзовые с защит- │ │

│ │самоходного погру-│ным подноском │1 пара │

│ │зчика; возчик ле- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │са; дорожный рабо-│Комплект одежды "Лес" │по поясам │

│ │чий, занятый на │Валенки │по поясам │

│ │строительстве ле- │ │ │

│ │совозных дорог и │ │ │

│ │усов; лебедчик на │ │ │

│ │трелевке леса; │ │ │

│ │лебедчик на шта- │ │ │

│ │белевке и погрузке│ │ │

│ │леса, занятый на │ │ │

│ │верхнем складе; │ │ │

│ │лесоруб; машинист │ │ │

│ │трелевочной маши- │ │ │

│ │ны; монтажник тре-│ │ │

│ │левочного и пог- │ │ │

│ │рузочного оборудо-│ │ │

│ │вания, занятый на │ │ │

│ │лесосеках и лесо- │ │ │

│ │возных дорогах; │ │ │

│ │навальщик-свальщик│ │ │

│ │лесоматериалов, │ │ │

│ │занятый на лесосе-│ │ │

│ │ках и верхнем │ │ │

│ │складе; обрубщик │ │ │

│ │сучьев, занятый на│ │ │

│ │лесосеках и верх- │ │ │

│ │нем складе; под- │ │ │

│ │собный рабочий на │ │ │

│ │лесозаготовках, │ │ │

│ │занятый на подго- │ │ │

│ │товке лесосек и │ │ │

│ │верхнем складе; │ │ │

│ │разметчик хлыстов,│ │ │

│ │занятый на лесосе-│ │ │

│ │ках и верхнем │ │ │

│ │складе; раскряжев-│ │ │

│ │щик, занятый на │ │ │

│ │лесосеках и верх- │ │ │

│ │нем складе; тесчик│ │ │

│ │спецсортиментов, │ │ │

│ │занятый на лесосе-│ │ │

│ │ках и верхнем │ │ │

│ │складе; тракторист│ │ │

│ │на подготовке ле- │ │ │

│ │сосек, трелевке и │ │ │

│ │вывозе леса, заня-│ │ │

│ │тый на подготовке │ │ │

│ │лесосек к рубке, │ │ │

│ │на строительстве │ │ │

│ │лесовозных дорог, │ │ │

│ │усов и на верхнем │ │ │

│ │складе; тракторист│ │ │

│ │и грузчик, занятые│ │ │

│ │на трелевке и вы- │ │ │

│ │возке живицы и ос-│ │ │

│ │мола; штабелевщик │ │ │

│ │древесины, занятый│ │ │

│ │на верхнем складе │ │ │

│(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F4C7T4dEL) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│ 2.│Водитель автомо- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │биля, занятый на │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │вывозке леса, жи- │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │вицы и осмола; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │трелевщик; чоке- │Костюм зимний "Тайга" │по поясам │

│ │ровщик │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 3.│Грузчик; дорожный │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │рабочий, занятый │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │на обслуживании │Сапоги кирзовые с защитным │ │

│ │лесовозных дорог │подноском │1 пара на 2 года│

│ │и усов; контролер │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │деревообрабатыва- │Костюм зимний "Тайга" │по поясам │

│ │ющего производст- │Валенки │по поясам │

│ │ва; лебедчик на │ Машинисту-крановщику, │ │

│ │штабелевке и по- │ занятому на погрузке, │ │

│ │грузке леса, за- │ разгрузке и штабелевке │ │

│ │нятый на нижнем │ древесины на лесовозных │ │

│ │складе; машинист -│ дорогах, обрубщику сучьев,│ │

│ │крановщик, занятый│ занятому на нижнем складе,│ │

│ │на погрузке, раз- │ раскряжевщику, занятому на│ │

│ │грузке и штабе- │ нижнем складе: │ │

│ │левке древесины │Комплект одежды "Лес" вместо │ │

│ │на лесовозных до- │костюма зимнего "Тайга" │по поясам │

│ │рогах; навальщик -│ │ │

│ │свальщик лесомате-│ │ │

│ │риалов, занятый │ │ │

│ │на нижнем складе, │ │ │

│ │лесоперевалочных │ │ │

│ │базах и биржах; │ │ │

│ │обрубщик сучьев, │ │ │

│ │занятый на нижнем │ │ │

│ │складе; оператор │ │ │

│ │раскряжевочной │ │ │

│ │установки; опера- │ │ │

│ │тор сучкорезной │ │ │

│ │установки; опера- │ │ │

│ │тор автоматизиро- │ │ │

│ │ванного лесотранс-│ │ │

│ │портера; подсобный│ │ │

│ │рабочий на лесоза-│ │ │

│ │готовках, занятый │ │ │

│ │на нижнем складе; │ │ │

│ │разметчик хлыс- │ │ │

│ │тов, занятый на │ │ │

│ │нижнем складе; │ │ │

│ │раскряжевщик, за- │ │ │

│ │нятый на нижнем │ │ │

│ │складе; слесарь │ │ │

│ │по ремонту лесо- │ │ │

│ │заготовительного │ │ │

│ │оборудования; │ │ │

│ │транспортерщик; │ │ │

│ │штабелевщик дре- │ │ │

│ │весины, занятый │ │ │

│ │на нижнем складе │ │ │

│ │ │ │ │

│ 4.│Заготовщик │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ │Комплект одежды "Лес" │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 5.│Окорщик; дровокол;│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │раскряжевщик │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые с защитным │ │

│ │ │подноском │1 пара на 2 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Костюм зимний "Тайга" │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 6.│Плотник, занятый │Костюм зимний "Тайга" │по поясам │

│ │на наружных рабо- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │тах; слесарь по │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ремонту лесозаго- │Валенки │по поясам │

│ │товительного обо- │ Навальщику-свальщику ле- │ │

│ │рудования; станоч-│ соматериалов, занятому у │ │

│ │ник шпалорезного │ шпалорезного станка, │ │

│ │станка; наваль- │ слесарю по ремонту лесо- │ │

│ │щик-свальщик ле- │ заготовительного обору- │ │

│ │соматериалов, за- │ дования и станочнику шпа- │ │

│ │нятый у шпалорез- │ лорезного станка дополни- │ │

│ │ного станка │ тельно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │ Навальщику-свальщику │ │

│ │ │ лесоматериалов, занятому │ │

│ │ │ у шпалорезного станка: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые с защитным │ │

│ │ │подноском вместо сапог кирзо- │ │

│ │ │вых │1 пара на 2 года│

│ │

│ II. ЛЕСОСПЛАВ │

│ │

│ 7.│Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F4C7T4d1L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85 │

│ │ │ │ │

│ [7](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Выгрузчик древеси-│Костюм брезентовый │1 на 2 года │

│ │ны из воды; под- │Сапоги кирзовые с защит- │1 пара на │

│ │собный рабочий на │ным подноском │2 года │

│ │лесосплаве; сплав-│Рукавицы брезентовые или │6 пар │

│ │щик; сплотчик; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │формировщик плотов│Жилет спасательный │1 на 2 года │

│ │ │ Сплавщику и сплотчику │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропит- │ │

│ │ │кой на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C1T4d6L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│ [8](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Лебедчик на лесо- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │сплаве; лебедчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │на штабелевке и │ Лебедчику на лесосплаве │ │

│ │погрузке леса, за-│ дополнительно: │ │

│ │нятый на сплавных │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │работах; машинист-│ │ │

│ │крановщик, занятый│ │ │

│ │на сплавных рабо- │ │ │

│ │тах; машинист │ │ │

│ │сплоточной (сорти-│ │ │

│ │ровочной) машины; │ │ │

│ │тракторист на под-│ │ │

│ │готовке лесосек, │ │ │

│ │трелевке и вывозе │ │ │

│ │леса, занятый на │ │ │

│ │сплавных работах │ │ │

│(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C0T4d0L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│ [9](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Сортировщик древе-│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │сины на воде │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Полуплащ брезентовый │1 на 3 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│[10](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Такелажник │Костюм брезентовый │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │

│ III. ПОДСОЧКА ЛЕСА │

│ │

│[11](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Аппаратчик лесохи-│Ботинки кожаные │1 пара на 2 года│

│ │мической установ- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ки; выжигальщик │ Выжигальщику и аппаратчи- │ │

│ │древесного угля │ ку, работающим на открытом│ │

│ │ │ воздухе, дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой на │ │

│ │ │утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│[12](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Вздымщик; подсоб- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ный рабочий на │доотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │подсочке леса; │Сапоги кирзовые │1 пара на 3 года│

│ │сборщик живицы │Ботинки резинотекстильные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Вздымщику и сборщику жи- │ │

│ │ │ вицы, постоянно работа- │ │

│ │ │ ющим на подрумянивании │ │

│ │ │ деревьев, дополнительно: │ │

│ │ │Комплект одежды "Лес" │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ Вздымщику, занятому на │ │

│ │ │ работе с химическим воз- │ │

│ │ │ действием, дополнительно: │ │

│ │ │Костюм нитроновый │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ │Ботинки резинотекстильные │1 пара │

│ │ │Рукавицы кислотозащитные │6 пар │

│ │

│ Примечание. При работе в заболоченных местах рабочим,│

│профессии которых предусмотрены в [пунктах 12](#Par2691) и [13](#Par2700) настоящих Норм,│

│вместо сапог кирзовых могут выдаваться сапоги резиновые со сроком│

│носки 1 год. │

│ │

│ IV. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ │

│ │

│[13](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Бондарь │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ │ │

│[14](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Заготовщик, заня- │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │тый на заготовке │ │ │

│ │щепы и драни │ │ │

│ │ │ │ │

│[15](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │на поливе питомни-│Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ков │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│[16](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │на разделке топоч-│ │ │

│ │ных дров в лесу, │ │ │

│ │на площадках │ │ │

│ │ │ │ │

│[17](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │на очистке и сор- │ │ │

│ │тировке семян, на │ │ │

│ │плодотерочных ма- │ │ │

│ │шинах при горячей │ │ │

│ │переработке, на │ │ │

│ │лесопатологичес- │ │ │

│ │ких обследованиях,│ │ │

│ │лесоустройстве │ │ │

│ │ │ │ │

│[18](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │заготовкой коры │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ │ │

│[19](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │на изготовлении │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ободьев, колес, │ │ │

│ │телег, саней, │ │ │

│ │ободного полуфаб- │ │ │

│ │риката и клепки │ │ │

│ │ │ │ │

│[20](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │на замочке и выем-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ке луба │ │ │

│ │ │ │ │

│[21](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный с кис-│ │

│ │на консервировании│лотозащитной пропиткой │1 │

│ │плодов с использо-│Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ванием сернистого │ │ │

│ │ангидрида │ │ │

│ │ │ │ │

│[22](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ошпаркой плодов │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│[23](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │холодной обработ- │ │ │

│ │кой плодов │ │ │

│ │ │ │ │

│[24](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │на шишкосемяносу- │Очки защитные │до износа │

│ │шилке │ │ │

│ │ │ │ │

│[25](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Костюм хлопчатобумажный с кис-│ │

│ │борьбой с вредите-│лотозащитной пропиткой │1 │

│ │лями леса ручным │Шлем суконный │1 на 2 года │

│ │способом │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года│

│ │ │ │ │

│[26](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук прорезиненный с │ │

│ │на лесокультурных │нагрудником │до износа │

│ │работах │Нарукавники прорезиненные │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│[27](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Фартук прорезиненный с │ │

│ │на лесных пожаро- │нагрудником │до износа │

│ │химических стан- │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │циях │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│[28](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Рабочий, занятый │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │на тушении лесных │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │пожаров │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│(п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C6T4d5L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│[29](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Радиотехник и ра- │Фартук хлопчатобумажный с кис-│ │

│ │диооператор, об- │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │служивающие радио-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │станции с аккуму- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ляторными установ-│Очки защитные │до износа │

│ │ками на предпри- │ │ │

│ │ятиях лесного хо- │ │ │

│ │зяйства │ │ │

│ │

│ V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ │

│ │

│[30](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Мастер, занятый │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │на лесосеках, │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │верхних и нижних │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │складах, лесоспла-│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ве, ремонте и со- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │держании лесовоз- │доотталкивающей пропиткой на │ │

│ │ных дорог, подсоч-│утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ке леса, лесопере-│Валенки │по поясам │

│ │валочных базах и │ │ │

│ │биржах │ │ │

│ │ │ │ │

│[31](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Подсобный рабочий │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года│

│ │ │Костюм зимний "Тайга" │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │

│ Примечания. 1. Сезонным рабочим, занятым на работах,│

│перечисленных в [пунктах 1](#Par2484) и [3](#Par2556) настоящих Норм, на время их работы│

│в организациях, предусмотренных в настоящих Нормах, должны│

│выдаваться следующие спецодежда, спецобувь и другие средства│

│индивидуальной защиты: │

│ Зимой: │

│ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │доотталкивающей пропиткой на │ │

│ │утепляющей прокладке │по поясам │

│ │Валенки │по поясам │

│ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ Летом: │ │

│ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │доотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │Сапоги кирзовые с защитным │ │

│ │подноском │1 пара на 2 года│

│ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │

│ 2. Сезонным рабочим, занятым на работах, перечисленных в│

│[пунктах 8](#Par2645) и [10](#Par2679) настоящих Норм, на время их работы в организациях,│

│предусмотренных в настоящих Нормах, должны выдаваться следующие│

│спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: │

│ │

│ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │доотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 3. Сезонным рабочим, работающим на лесозаготовке, лесосплаве и│

│перевалке леса сроком до 3 месяцев, выдаются только рукавицы│

│комбинированные сроком носки 3 месяца. │

│ 4. Рабочим на лесосплаве, постоянно выполняющим работу│

│непосредственно в воде, кирзовые сапоги могут быть заменены│

│резиновыми со сроком носки 12 месяцев. │

│ 5. При работе в районах, где наблюдается массовый лет│

│кровососущих насекомых, или в районах, зараженных энцефалитным│

│клещом, рабочим должен выдаваться дополнительно следующий│

│комплект защитной одежды: │

│ │

│ │Рубашка верхняя из тонкого │ │

│ │защитного полотна │1 на 2 года │

│ │Рубашка нижняя из толстого │ │

│ │защитного полотна │1 на 2 года │

│ │Головная накидка, пропи- │ │

│ │танная диэтилтолуамидом │1 на 2 года │

│ │

│ 6. Работникам, занятым на работах, где имеется опасность│

│травмирования головы, работодатель по согласованию с│

│государственным инспектором по охране труда и соответствующим│

│профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками│

│представительным органом должен выдавать следующие средства│

│индивидуальной защиты: │

│ │

│ │Каска │до износа │

│ │Подшлемник хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ 7. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных и│

│других работах, предусмотренных настоящими Нормами, вместо│

│костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой может│

│выдаваться костюм летний для лесозаготовителей. │

│ 8. Рабочим, профессии которых предусмотрены в [пунктах 7](#Par2642) и [8](#Par2645)│

│настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с│

│водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может│

│выдаваться костюм зимний универсальный для лесозаготовителей. │

│ 9. Мастерам, занятым на лесосеках, верхних и нижних складах,│

│лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса,│

│лесоперевалочных базах и биржах, вместо костюма хлопчатобумажного│

│с водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний│

│"Мастер леса" и вместо костюма хлопчатобумажного с│

│водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может│

│выдаваться костюм зимний "Мастер леса". │

│ 10. Рабочим, профессии которых предусмотрены в остальных│

│пунктах настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного с│

│водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке может│

│выдаваться костюм зимний "Тайга". │

│ 11. Работникам, занятым на лесозаготовительных, лесосплавных│

│работах и подсочке леса, вместо предусмотренных по нормам валенок│

│могут выдаваться валенки армейские. │

│ │

│[32](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA677114F8CC435F9019DBA02389668E986F6F3C2T4dFL).│Механик, занятый │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │в лесопунктах, на │доотталкивающей пропиткой на │ │

│ │рейдах и сплавных │утепляющей прокладке │по поясам │

│ │участках │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

└───┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘

Приложение N 5

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC1763674A974114F8CC435F9019DBA02389668E986F5F7C2T4d2L) Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508.

Приложение N 6

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО, ГИДРОЛИЗНОГО

И ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВ

┌────┬──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи│

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │на год (ко- │

│ │ должность │ │личество │

│ │ │ │единиц или │

│ │ │ │комплектов) │

├────┼──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┤

│ I. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│ 1. Производство целлюлозы │

│ │

│ 1.│Аппаратчик пере- │ При выполнении работы │ │

│ │гонки; аппаратчик │ по производству скипидара │ │

│ │скипидарной уста- │ и канифоли: │ │

│ │новки; аппаратчик │Костюм суконный │1 │

│ │талловой установки│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по производству таллового │ │

│ │ │ масла: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 2 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 2.│Варщик химической │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │древесной массы; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │варщик целлюлозы │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ варке сульфитной целлюлозы: │ │

│ │ │Костюм суконный или │1 на 2 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │с кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│ 3.│Выпарщик щелоков │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 4.│Диффузорщик целлю-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лозы │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 5.│Дробильщик колче- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │дана │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 6.│Загрузчик колче- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │данных, серных пе-│Фартук прорезиненный │1 │

│ │чей и турм │Полусапоги мужские с │ │

│ │ │внутренними защитными носками │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по отвозке огарков: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 7.│Загрузчик сульфата│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 8.│Кислотчик │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на турмах: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные с металлическим │ │

│ │ │носком │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении других работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Костюм грубошерстный │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 9.│Миксовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 10.│Отбельщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 11.│Промывщик целлю- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │лозы │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 12.│Регенераторщик │Костюм суконный │1 на 2 года │

│ │сернистой кислоты │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│ 13.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ │ │

│ │ник │ по обслуживанию и ремонту │ │

│ │ │ кислотных, хлорных, регенера-│ │

│ │ │ ционных и варочных цехов: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ производству целлюлозы │ │

│ │ │ щелочным способом: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой вместо │1 на 2 года │

│ │ │костюма суконного │ │

│ │ │ │ │

│ 14.│Содовщик │Костюм хлопчатобумажный с ог- │ │

│ │ │незащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Щиток наголовный │до износа │

│ │ │ │ │

│ 15.│Хлорщик │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│ 16.│Электромонтер по │ При выполнении работы в │ │

│ │ремонту и обслу- │ кислотных, варочных, хлорных │ │

│ │живанию электро- │ и регенерационных цехах: │ │

│ │оборудования │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │

│ 2. Производство древесной массы и картона │

│ │

│ 17.│Дефибрерщик │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Ботинки кожаные с металлическим │ │

│ │ │носком │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 18.│Древопар │Фартук резиновый с нагрудником │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 19.│Загрузчик балансов│Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │в дефибреры │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые или │1 пара │

│ │ │Ботинки кожаные с металлическим │ │

│ │ │носком │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 20.│Оператор очистного│Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │оборудования │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый с нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 21.│Прессовщик картона│Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │и фибры │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый с нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 22.│Сушильщик бумаги, │ При выполнении работ по │ │

│ │картона, фибры и │ производству картона: │ │

│ │изделий из них │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 23.│Съемщик целлюлозы,│ При выполнении работ по │ │

│ │бумаги, картона и │ производству картона: │ │

│ │изделий из них │Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый с нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ 3. Производство бумаги и пергамента │

│ │

│ 24.│Аппаратчик приго- │Фартук прорезиненный │1 │

│ │товления химичес- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ких растворов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 25.│Варщик тряпья │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 26.│Колорист │Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 27.│Машинист моечных │Фартук резиновый │1 │

│ │машин │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 28.│Машинист перга- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ментной машины │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 29.│Сушильщик перга- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ментной машины │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │

│ 4. Производство бумаги "Велюр" │

│ │

│ 30.│Кочегар технологи-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих печей │ │ │

│ │ │ │ │

│ 31.│Машинист агрегата │ На проклейке, намотке │ │

│ │искусственного │ и сушке ниток: │ │

│ │бархата │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ На окраске ворса: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ 5. Производство фибры │

│ │

│ 32.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 33.│Аппаратчик по вы- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │щелачиванию фибры │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 34.│Вальцовщик фибро- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │вых трубок │ │ │

│ │ │ │ │

│ 35.│Клейщик фибры и │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │литых бумажных │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│ 36.│Лакировщик фибро- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вых изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│ 37.│Мойщик фибры │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 38.│Окрасчик картона │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │и фибры │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 39.│Опиловщик фибры │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 40.│Прессовщик картона│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │и фибры │ │ │

│ │ │ │ │

│ 41.│Сушильщик бумаги, │ При выполнении работ │ │

│ │картона, фибры и │ по сушке фибры: │ │

│ │изделий из них │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 42.│Фибровщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │

│ 6. Производство технических бумаг и обоев │

│ │

│ 43.│Закройщик картона,│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │фибры и других │ │ │

│ │материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 44.│Машинист битумиро-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вочной машины │Сапоги резиновые или │1 пара │

│ │ │Ботинки на маслобензостойкой │ │

│ │ │подошве │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 45.│Машинист бумаго- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │красильной машины │ │ │

│ │(красильщик) │ │ │

│ │ │ │ │

│ 46.│Машинист обойно- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │печатной машины │ │ │

│ │ │ │ │

│ 47.│Машинист сшиваль- │ При выполнении работы по │ │

│ │ной машины │ изготовлению ящиков из │ │

│ │ │ битумированного картона: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│ 48.│Перемотчик бумаги │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │и бумажной пряжи │ │ │

│ │ │ │ │

│ 49.│Подсобный рабочий │ При выполнении работы │ │

│ │ │ в производстве лент: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 50.│Приготовитель │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │эмульсии │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 51.│Пропитчик бумаги │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │и бумажных изделий│ │ │

│ │ │ │ │

│ 52.│Размотчик лент │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ 53.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 7. Производство литых бумажных изделий │

│ │

│ 54.│Клейщик фибры и │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │литых бумажных │Фартук прорезиненный │1 │

│ │изделий │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые (лаборатор- │ │

│ │ │ные) │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 55.│Комплектовщик де- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │талей и изделий │ │ │

│ │из бумаги │ │ │

│ │ │ │ │

│ 56.│Машинист машины │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │по изготовлению │Очки защитные │до износа │

│ │гильз │ │ │

│ │ │ │ │

│ 57.│Отделочник литых │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │бумажных изделий │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые (медицинские)│до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Шланговый противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 58.│Отливщик литых бу-│ При выполнении работ по │ │

│ │мажных изделий │ изготовлению бумажных │ │

│ │ │ изоляционных труб: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │6 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ При выполнении других работ: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 59.│Прессовщик литых │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │бумажных изделий │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 60.│Пропитчик бумаги │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │и бумажных изделий│Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые (медицинские)│до износа │

│ │ │ │ │

│ 61.│Резчик бумаги, │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │картона и целлю- │Очки защитные │до износа │

│ │лозы │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 62.│Сборщик бумажных │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые (медицинские)│до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 63.│Сушильщик бумаги, │ При выполнении работ по суш- │ │

│ │картона, фибры и │ ке литых бумажных изделий: │ │

│ │изделий из них │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные для сушильщиков │ │

│ │ │отливного и сушильно-раскро- │ │

│ │ │ечного цехов │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 64.│Токарь │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ обработке литых бумажных │ │

│ │ │ изделий и фибры: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ 8. Общие профессии целлюлозно-бумажного производства │

│ │

│ 65.│Аппаратчик очистки│Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │сточных вод │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 66.│Каландровщик цел- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │люлозно-бумажно- │Полуботинки кожаные │1 пара │

│ │го производства │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 67.│Машинист бумагоде-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лательной (карто- │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ноделательной) ма-│Полуботинки кожаные │1 пара │

│ │шины (сеточник); │ │ │

│ │машинист папочной │ │ │

│ │машины; машинист │ │ │

│ │пресс-пата (се- │ │ │

│ │точник) │ │ │

│ │ │ │ │

│ 68.│Машинист рубитель-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ной машины │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 69.│Накатчик бумагоде-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │лательной (карто- │Полуботинки кожаные │1 пара │

│ │ноделательной) ма-│ │ │

│ │шины; накатчик │ │ │

│ │пресс-пата │ │ │

│ │ │ │ │

│ 70.│Оператор очистного│Комбинезон хлопчатобумажный с │ │

│ │оборудования │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 71.│Паяльщик │Костюм хлопчатобумажный с ог- │ │

│ │ │незащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 72.│Прессовщик бумаго-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │делательной (кар- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │тоноделательной) │Полуботинки кожаные │1 пара │

│ │машины; прессовщик│ │ │

│ │пресс-пата │ │ │

│ │ │ │ │

│ 73.│Промывальщик во- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │локнистых мате- │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │риалов │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 74.│Рабочий, занятый │Фартук резиновый │1 │

│ │на промывке машин │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 75.│Рабочий на подаче │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │химикатов │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 76.│Размольщик │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 77.│Раскатчик-сорти- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ровщик бумаги │ │ │

│ │ │ │ │

│ 78.│Резчик бумаги, │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │картона и целлю- │ │ │

│ │лозы │ │ │

│ │ │ │ │

│ 79.│Сгустительщик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 80.│Сортировщик бумаж-│ При выполнении работы по │ │

│ │ного производства │ сортировке бумаги, картона, │ │

│ │ │ фибры и изделий из них: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники резиновые │до износа │

│ │ │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по сортировке сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 81.│Сушильщик бумаго- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │делательной (кар- │Полуботинки кожаные │1 пара │

│ │тоноделательной) │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │машины; сушильщик │ │ │

│ │пресс-пата │ │ │

│ │ │ │ │

│ 82.│Увлажнительщик │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │бумаги и картона │доотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 83.│Укладчик-упаков- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │щик │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ II. ГИДРОЛИЗНОЕ И СУЛЬФИТНО-СПИРТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА │

│ │

│ 84.│Аппаратчик абсорб-│ При выполнении работ по │ │

│ │ции │ производству глюкозы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 85.│Аппаратчик бисуль-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │фитирования вани- │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │лина │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 86.│Аппаратчик гашения│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │извести │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 87.│Аппаратчик дегид- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ратации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 88.│Аппаратчик крис- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 89.│Аппаратчик окис- │Костюм суконный │1 │

│ │ления │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 90.│Аппаратчик пере- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 91.│Аппаратчик сушки │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │и карбонизации │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │лигнина и целло- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │лигнина │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 92.│Аппаратчик фильт- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │рации │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 93.│Аппаратчик экстра-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 94.│Варщик волокнисто-│Костюм суконный │1 │

│ │го сырья; варщик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │восковой, клеевой │Перчатки резиновые │до износа │

│ │массы и пропиточ- │Противогаз │дежурный │

│ │ной смеси; варщик │ │ │

│ │тряпья; варщик │ │ │

│ │хлопка │ │ │

│ │ │ │ │

│ 95.│Выпарщик щелоков │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 96.│Диффузорщик целлю-│Костюм суконный │1 │

│ │лозы │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 97.│Кислотчик │Костюм суконный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 98.│Литейщик катализа-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │тора │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 99.│Мастер; механик; │ При выполнении работы │ │

│ │инженер-технолог │ в гидролизно-сульфитно- │ │

│ │ │ спиртовых цехах и цехах │ │

│ │ │ по производству глюкозы, │ │

│ │ │ ванилина, ксилозы, три- │ │

│ │ │ оксиглутаровой кислоты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│100.│Машинист моечных │ При выполнении работы по │ │

│ │машин │ мытью фильтрополотен и сеток:│ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│101.│Нейтрализаторщик │Комбинезон хлопчатобумажный или │1 │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│102.│Оператор выращива-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ния дрожжей │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│103.│Оператор ионооб- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │мена │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│104.│Оператор отстаива-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ния и теплообмена │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│105.│Оператор приготов-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ления растворов │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │питательной среды │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и солей │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│106.│Промывщик целлю- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │лозы │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│107.│Реакторщик │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│108.│Сепараторщик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │биомассы │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│109.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работы в │ │

│ │ник │ производстве гидролизного │ │

│ │ │ спирта, фурфурола и его │ │

│ │ │ производных, глюкозы, ксило- │ │

│ │ │ зы, коллактивита, лигнина, │ │

│ │ │ триоксиглутаровой кислоты, │ │

│ │ │ ванилина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│110.│Сушильщик │ При выполнении работы в │ │

│ │ │ производстве коллактевита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│111.│Сушильщик ванили- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │на; сушильщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │дрожжей │ │ │

│ │ │ │ │

│112.│Футеровщик (кисло-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │тоупорщик) │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│113.│Чистильщик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ III. ЛЕСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│ 1. Пиролиз древесины │

│ │

│114.│Аппаратчик пиро- │Костюм хлопчатобумажный с ог- │ │

│ │лиза │незащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│115.│Выжигальщик дре- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │весного угля │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│116.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│117.│Кочегар технологи-│Костюм хлопчатобумажный с ог- │ │

│ │ческих печей │незащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ При ручной загрузке │ │

│ │ │ твердого топлива: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 2. Производство уксусной кислоты │

│ │

│118.│Аппаратчик очистки│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │газа │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│119.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│120.│Аппаратчик разло- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │жения │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Костюм суконный │до износа │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│121.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│122.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │рузчик │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│123.│Машинист моечных │ При выполнении работы │ │

│ │машин │ по промывке флаконов │ │

│ │ │ уксусной кислоты: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые (медицинские)│до износа │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│124.│Сливщик-разлив- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │щик │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Сапоги резиновые │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│125.│Укладчик-упаков- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │щик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые кис- │ │

│ │ │лотощелочестойкие │до износа │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│126.│Чистильщик │Костюм суконный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │

│ 3. Производство ацетатных растворителей │

│ │

│127.│Аппаратчик очистки│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │газа │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│128.│Аппаратчик этери- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │фикации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 4. Производство древесно-уксусного порошка │

│ │

│129.│Аппаратчик нейтра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лизации │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│130.│Аппаратчик очистки│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │газа │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 5. Производство формалина │

│ │

│131.│Аппаратчик дегид- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рирования │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │

│ 6. Производство карбюризатора │

│ │

│132.│Аппаратчик варки │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│133.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│134.│Аппаратчик сушки │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│135.│Машинист мельниц │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │

│ 7. Производство антиокислителя, антиполимеризатора, │

│ древесно-смоляных, флотационных, дегтярных │

│ масел и литейного крепителя │

│ │

│136.│Аппаратчик варки │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│137.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│138.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│139.│Загрузчик-выг- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 8. Канифольно-экстракционное производство │

│ │

│140.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │гирования │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│141.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│142.│Машинист моечных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машин │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│143.│Машинист рубитель-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ной машины │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 9. Канифольно-терпентинное производство │

│ │

│144.│Аппаратчик охлаж- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дения │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Гетры шерстяные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│145.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│146.│Аппаратчик плав- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ления │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│147.│Аппаратчик фильт- │Фартук брезентовый с нагрудником│1 │

│ │рации │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Гетры шерстяные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│148.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│149.│Машинист моечных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машин │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ │ │

│150.│Чистильщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 10. Производство абиетиновой смолы из еловой серки │

│ │

│151.│Аппаратчик окис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ления; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │перегонки │ │ │

│ │ │ │ │

│152.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│153.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 11. Производство хвойного экстракта, │

│ соляно-хвойного брикета и хвойной муки │

│ │

│154.│Аппаратчик сепари-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │рования; аппарат- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │чик сушки; аппа- │ Аппаратчику сушки: │ │

│ │ратчик экстрагиро-│Костюм хлопчатобумажный вместо │1 │

│ │вания │полукомбинезона хлопчатобумажно-│ │

│ │ │го │ │

│ │ │ │ │

│155.│Дробильщик; рабо- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │чий, занятый на │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │обдирочных бараба-│ │ │

│ │нах; укладчик- │ │ │

│ │упаковщик │ │ │

│ │

│ 12. Производство камфоры (синтетической и медицинской) │

│ │

│156.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │вания │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│157.│Аппаратчик дегид- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рирования │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│158.│Аппаратчик изоме- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ризации; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик перегонки; ап-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │паратчик этерифи- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │кации │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ Аппаратчику этерификации: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ │ │

│159.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │таллизации │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│160.│Аппаратчик нейтра-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │лизации │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│161.│Аппаратчик омыле- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │центрифугирования │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ Аппаратчику омыления │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│162.│Аппаратчик про- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │мывки │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│163.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │товления катали- │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │затора │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│164.│Аппаратчик разло- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │жения │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│165.│Аппаратчик раство-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │рения │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│166.│Аппаратчик смеши- │ При работе по производству │ │

│ │вания │ медицинской камфоры: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ │ │

│167.│Аппаратчик сушки │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ │ │

│168.│Мастер; начальник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │смены; механик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│169.│Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│170.│Слесарь-ремонт- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│171.│Укладчик-упаков- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │щик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │

│ 13. Производство окситерпеновой смолы, │

│ окситерпенового растворителя и мебельных │

│ терпеноколоксилиновых лаков │

│ │

│172.│Аппаратчик окис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ления │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│173.│Аппаратчик получе-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ния лаков и эма- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │лей на полимериза-│Респиратор │до износа │

│ │ционных смолах │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │

│ 14. Производство эфиров канифоли │

│ │

│174.│Аппаратчик дегид- │ При работе по производству │ │

│ │рирования │ соснового масла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│175.│Аппаратчик этери- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │фикации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ 15. Общие профессии лесохимического производства │

│ │

│176.│Аппаратчик нагрева│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │теплоносителей │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│177.│Аппаратчик нейтра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лизации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│178.│Мастер; механик │ При работе в пиролизных │ │

│ │ │ уксусно-кислотных, смоло- │ │

│ │ │ перерабатывающих-дре- │ │

│ │ │ весных смол, ацетатных, │ │

│ │ │ канифольно-скипидарных, │ │

│ │ │ камфорных производствах │ │

│ │ │ и цехах по производству │ │

│ │ │ вторичных продуктов на ос- │ │

│ │ │ нове канифоли и скипидара: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│179.│Машинист насосных │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │установок │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│180.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ в │ │

│ │ник │ пиролизном, уксусно-кис- │ │

│ │ │ лотном, ацетатном, │ │

│ │ │ смолоперерабатывающем, │ │

│ │ │ канифольно-скипидарном, │ │

│ │ │ камфорном производствах и │ │

│ │ │ цехах по производству вто- │ │

│ │ │ ричных продуктов канифоли: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│181.│Транспортировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│182.│Футеровщик (кисло-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │тоупорщик) │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕФИБРЕРНЫХ КАМНЕЙ │

│ │

│183.│Арматурщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│184.│Камнетес │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│185.│Оператор заготови-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │тельного отделения│Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│186.│Подсобный рабочий │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│187.│Стропальщик │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│188.│Сушильщик запол- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │нителей │ │ │

│ │ │ │ │

│189.│Формовщик железо- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │бетонных изделий │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и конструкций │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Фартук брезентовый с нагрудником│1 │

│ │

│ V. КАРТОНАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│190.│Закройщик картона,│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │фибры и других ма-│Напальчники │12 пар │

│ │териалов │ │ │

│ │ │ │ │

│191.│Клеильщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Напальчники │12 пар │

│ │ │ │ │

│192.│Машинист высекаль-│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │но-штамповочной │Напальчники │12 пар │

│ │машины │ │ │

│ │ │ │ │

│193.│Подсобный рабочий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│194.│Сборщик бумажных │ При выполнении работы по │ │

│ │изделий │ сборке коробочек из картона: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ VI. ПРОИЗВОДСТВО ДВУОКИСИ ХЛОРА │

│ │

│195.│Аппаратчик конден-│Костюм полушерстяной с │ │

│ │сации; аппаратчик │полипропиленом │1 на 2 года │

│ │производства │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │двуокиси хлора │лотозащитной пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │1 комплект │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │ │ │

│196.│Кислотчик │Костюм полушерстяной с │ │

│ │ │полипропиленом │1 │

│ │ │Белье нательное │1 комплект │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│197.│Слесарь-ремонт- │Костюм полушерстяной с │ │

│ │ник, занятый в ос-│полипропиленом │1 │

│ │новных производст-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │венных цехах │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│198.│Футеровщик (кис- │Костюм полушерстяной с │ │

│ │лотоупорщик) │полипропиленом │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│199.│Хлорщик │Костюм полушерстяной с │ │

│ │ │полипропиленом │1 │

│ │ │Белье нательное │1 комплект │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│200.│Электромонтер по │Костюм полушерстяной с │ │

│ │ремонту и обслу- │полипропиленом │1 │

│ │живанию электро- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │оборудования, за- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │нятый в основных │ │ │

│ │производственных │ │ │

│ │цехах │ │ │

│ │

│ VII. ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРАТА НАТРИЯ │

│ │

│201.│Аппаратчик крис- │Костюм полушерстяной с │ │

│ │таллизации; аппа- │полипропиленом │1 │

│ │ратчик осаждения; │Белье нательное │1 комплект │

│ │аппаратчик приго- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │товления химичес- │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ких растворов; ап-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │паратчик центрифу-│ На наружных работах │ │

│ │гирования; аппара-│ зимой дополнительно: │ │

│ │тчик электролиза │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ VIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО, │

│ ГИДРОЛИЗНОГО, ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО И КАРТОНАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВ, │

│ ПРОИЗВОДСТВА ДВУОКИСИ ХЛОРА И ХЛОРАТА НАТРИЯ │

│ │

│202.│Аппаратчик очист- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ки газа; аппарат- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │чик очистки жид- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │кости │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│203.│Варщик битума; │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │рабочий, занятый │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │варкой смолы │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│204.│Водитель автомоби-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ля; водитель пог- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │рузчика; машинист │ При работе на кранах и │ │

│ │крана (крановщик) │ машинах с открытыми │ │

│ │ │ кабинами дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном │1 на 3 года │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ при работе на кранах │ │

│ │ │ и машинах с неотапли- │ │

│ │ │ ваемыми кабинами зи- │ │

│ │ │ мой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│205.│Выгрузчик древе- │Костюм из плащ-палатки │1 на 2 года │

│ │сины из воды │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ вылову топлива вручную: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые вместо │ │

│ │ │рукавиц комбинированных │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы суконные │2 пары │

│ │ │ │ │

│206.│Грузчик; подсоб- │ При выполнении работы по │ │

│ │ный рабочий │ подготовке и погрузке лес- │ │

│ │ │ ных и целлюлозно-бумажных │ │

│ │ │ грузов на судах в морских │ │

│ │ │ портах и у морских прича- │ │

│ │ │ лов предприятий: │ │

│ │ │Куртка из ткани "Шахтерка" │1 │

│ │ │Полукомбинезон из ткани "Шахтер-│ │

│ │ │ка" │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Наплечники │до износа │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Полуплащ непромокаемый с │ │

│ │ │капюшоном │1 на 3 года │

│ │ │ Постоянно занятым │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│207.│Дробильщик │ При выполнении работы │ │

│ │ │ на дроблении химикатов │ │

│ │ │ и стекла: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│208.│Изолировщик на │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │гидроизоляции; │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │изолировщик на │ │ │

│ │теплоизоляции │ │ │

│ │ │ │ │

│209.│Контролер дерево- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │обрабатывающего │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │производства │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│210.│Лебедчик │ При выполнении работы │ │

│ │ │ на биржах сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Постоянно занятым │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│211.│Машинист моечных │ При выполнении работы │ │

│ │машин │ по мойке технологи- │ │

│ │ │ ческой посуды: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│212.│Машинист рубитель-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ной машины │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│213.│Обмуровщик кислот-│ При выполнении работы по │ │

│ │ных резервуаров │ обмуровке резервуаров для │ │

│ │ │ агрессивной среды и дета- │ │

│ │ │ лей оборудования: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│214.│Окорщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│215.│Плотник │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│216.│Подсобный рабочий │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│217.│Прессовщик коры │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│218.│Приемосдатчик гру-│ При выполнении работы │ │

│ │за и багажа; сдат-│ на речном транспорте │ │

│ │чик экспортных ма-│ и нефтеналивных судах │ │

│ │териалов │ в морских портах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Рейтузы (женщинам) вместо │ │

│ │ │брюк на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│219.│Сортировщик древе-│ При выполнении работы │ │

│ │сины на воде │ по подаче древесины │ │

│ │ │ в производство: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ При работе в мокрых │ │

│ │ │ условиях дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работы │ │

│ │ │ на рейде и бирже: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Постоянно занятым │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ При выполнении других работ: │ │

│ │ │Костюм из плащ-палатки │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│220.│Станочник-распи- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ловщик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│221.│Стивидор │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III поя- │по поясам │

│ │ │сах │ │

│ │ │ │ │

│222.│Транспортировщик │ При выполнении работы │ │

│ │ │ по транспортировке шлама, │ │

│ │ │ глины и химикатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении других работ: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Постоянно занятым │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке в │ │

│ │ │особом, IV и III поясах │по поясам │

│ │ │Валенки в особом, │ │

│ │ │IV и III поясах │по поясам │

└────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┘

Приложение N 7

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи на│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ год (единицы, │

│ │ должность │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────┤

│ I. ТОРГОВО-СКЛАДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ │

│ │

│ 1.│Комплектовщик това- │ При выполнении работ │ │

│ │ров │ на складах: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на складах москательно- │ │

│ │ │ химических и посудо- │ │

│ │ │ хозяйственных товаров │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 2.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ складах и в магазинах по │ │

│ │ │ продаже москательно- │ │

│ │ │ химических и строительных │ │

│ │ │ материалов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При работе с кислотами и │ │

│ │ │ химикатами дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ 3.│Продавец непродо- │ При выполнении работ по │ │

│ │вольственных товаров│ продаже нефтепродуктов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже москательных │ │

│ │ │ товаров: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже посудо-хозяйст- │ │

│ │ │ венных товаров: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже стройматериалов, │ │

│ │ │ угля и на лесоторговых │ │

│ │ │ базах и складах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │ │костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги │ │

│ │ │кирзовые │1 пара │

│ │ │ При работе зимой в неотап-│ │

│ │ │ ливаемых помещениях и на │ │

│ │ │ открытом воздухе: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей про- │ │

│ │ │кладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей про- │ │

│ │ │кладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже семян, рассады, │ │

│ │ │ цветочной земли, цветов: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│ 4.│Продавец продоволь- │ При выполнении работ │ │

│ │ственных товаров; │ по продаже мясных и │ │

│ │буфетчик │ рыбных товаров: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже картофеля │ │

│ │ │ и овощей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ При постоянной работе в │ │

│ │ │ неотапливаемых палатках, │ │

│ │ │ киосках, ларьках или при │ │

│ │ │ разносной и развозной │ │

│ │ │ торговле на наружных │ │

│ │ │ работах зимой: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей про- │ │

│ │ │кладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ При непосредственном об- │ │

│ │ │ служивании населения в │ │

│ │ │ осенне-зимний период на │ │

│ │ │ открытом воздухе или в │ │

│ │ │ неотапливаемых помещени- │ │

│ │ │ ях на ярмарках, уличных │ │

│ │ │ базарах, выставках- │ │

│ │ │ продажах: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей про- │ │

│ │ │кладке │дежурная │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ продаже пищевого льда: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 5.│Товаровед │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по разбраковке метизных, │ │

│ │ │ силикатных товаров и стро-│ │

│ │ │ ительных материалов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ II. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ │

│ │

│ 6.│Изготовитель пищевых│ При выполнении работ по │ │

│ │полуфабрикатов │ чистке корнеплодов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ мойке картофеля │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 7.│Кухонный рабочий │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│ 8.│Мойщик посуды │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ мойке котлов │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 9.│Рабочий │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по мойке котлов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │

│ III. РЫНКИ │

│ │

│10.│Разрубщик мяса на │Фартук прорезиненный с │ │

│ │рынке │нагрудником │дежурный │

│ │ │ │ │

│11.│Уборщик производ- │ При выполнении работ по │ │

│ │ственных и служеб- │ мойке столов: │ │

│ │ных помещений │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │

│ IV. ПЛОДООВОЩНЫЕ И ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ │

│ ОРГАНИЗАЦИИ │

│ │

│12.│Аппаратчик сульфи- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │тации овощей и │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │фруктов │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│13.│Бланшировщик │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│14.│Варщик пищевого │ При выполнении работ по │ │

│ │сырья и продуктов │ варке плодоовощной │ │

│ │ │ продукции: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником с водоотталки- │ │

│ │ │вающей пропиткой │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ При работе с открытыми │ │

│ │ │ котлами дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│15.│Засольщик овощей │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ засолке и замочке овощей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│16.│Машинист протирочных│Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │машин │грудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│17.│Мойщик посуды │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ мойке бочек и другой дере-│ │

│ │ │ вянной тары: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│18.│Подготовитель пи- │ При выполнении работ по │ │

│ │щевого сырья и ма- │ мойке плодов и овощей: │ │

│ │териалов │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ чистке овощей, плодов │ │

│ │ │ и ягод: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│19.│Рабочий │ При выполнении работ у │ │

│ │ │ волчков и финишеров: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ крахмальных (картофеле- │ │

│ │ │ терочных) цехах: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│20.│Сортировщик в про- │ При выполнении работ по │ │

│ │изводстве пищевой │ переборке и сортировке │ │

│ │продукции │ солений: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ледниках дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей про- │ │

│ │ │кладке │дежурная │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Галоши на валенки │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ подвалах дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ переборке картофеля, │ │

│ │ │ овощей и фруктов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│21.│Укладчик-упаковщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ фасовке готовой продукции:│ │

│ │ │Фартук прорезиненный с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ фасовке соленых, марино- │ │

│ │ │ ванных овощей, фруктов и │ │

│ │ │ томатов дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ V. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ │

│ │

│22.│Машинист холодиль- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ных установок │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│23.│Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту кассовых аппаратов│ │

│ │ │ и весоизмерительных │ │

│ │ │ приборов: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту холодильных │ │

│ │ │ установок: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобу- │ │

│ │ │мажный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор │до износа │

└───┴────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────┘

Приложение N 8

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ,

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

И В КАРТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

┌───┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Профессия или │ Наименование средств индивидуальной│Нормы выдачи │

│п/п│ должность │ защиты │на год (коли-│

│ │ │ │чество единиц│

│ │ │ │или комплек- │

│ │ │ │тов) │

├───┼──────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴──────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┤

│ I. СЕЗОННЫЕ И КРУГЛОГОДИЧНЫЕ │

│ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫЕ, │

│ ПОИСКОВЫЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, │

│ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, │

│ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ │

│ УСЛОВИЯХ - В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, НЕФТЕРАЗВЕДКАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ │

│ И ГЕОКОНТОРАХ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЯДЫ, ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ │

│ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ │

│ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ │

│ │

│1. │Бурильщик плавуче-│Костюм брезентовый │1 │

│ │го бурильного аг- │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │регата в море; ди-│Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │зелист плавучего │ │1,5 года │

│ │бурильного агрега-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │та в море; маши- │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │нист буровых уста-│Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │новок на нефть и │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │газ, занятый на │ │ │

│ │плавучем бурильном│ │ │

│ │агрегате; помощник│ │ │

│ │бурильщика плаву- │ │ │

│ │чего бурильного │ │ │

│ │агрегата в море │ │ │

│ │ │ │ │

│2. │Бурильщик шпуров │ На подземных работах: │ │

│ │ │ На сухих работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ На поверхностных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При работе с электросверлом │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ На проходке поверхностных │ │

│ │ │ горных выработок дополнительно: │ │

│ │ │ В IV поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ В Омской, Новосибирской, Сахалинс- │ │

│ │ │ кой, Оренбургской, Иркутской и Чи- │ │

│ │ │ тинской областях, Красноярском и │ │

│ │ │ Хабаровском краях, в Республике │ │

│ │ │ Башкортостан, в Республике Бурятия │ │

│ │ │ и в Республике Татарстан, располо- │ │

│ │ │ женных в III поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│3. │Бурильщик эксплу- │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │атационного и │водоотталкивающей пропиткой и │ │

│ │разведочного бу- │костюм брезентовый или │1 на 2 года │

│ │рения скважин на │Костюм брезентовый │1 │

│ │нефть и газ; ма- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │шинист буровой │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │установки, заня- │Портянки суконные │1 пара │

│ │тый на структур- │ На наружных работах зимой │ │

│ │но-поисковом │ дополнительно: │ │

│ │бурении; машинист │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │буровых установок │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │на нефть и газ; │Валенки │по поясам │

│ │моторист буровой │Полушубок в IV поясе │1 на 4 года │

│ │установки; помощ- │Полушубок в Омской, Новосибирской, │ │

│ │ник бурильщика │Сахалинской, Оренбургской, Томской, │ │

│ │эксплуатационного │Пермской и Тюменской областях, в │ │

│ │и разведочного │Красноярском крае, в Республике Баш-│ │

│ │бурения скважин на│кортостан и в Республике Татарстан, │ │

│ │нефть и газ; сле- │расположенных в III поясе │1 на 5 лет │

│ │сарь по обслужива-│ Помощнику бурильщика эксплуатаци- │ │

│ │нию буровых; элек-│ онного и разведочного бурения сква-│ │

│ │тромонтер по об- │ жин на нефть и газ при выполнении │ │

│ │служиванию буро- │ верховых работ в зимнее время в IV,│ │

│ │вых, занятый в со-│ III и II поясах дополнительно (если│ │

│ │ставе буровой бри-│ правом на получение полушубка он │ │

│ │гады при электро- │ не пользуется): │ │

│ │бурении │Полушубок │дежурный │

│ │ │ При работе на катушках: │ │

│ │ │Перчатки вигоневые вместо рукавиц │ │

│ │ │брезентовых │дежурные │

│ │ │ │ │

│4. │Взрывник │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │ │Перчатки вигоневые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ При работе в мокрых выработках: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо сапог │ │

│ │ │кирзовых │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ На поверхностных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Полуплащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые или │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки вигоневые │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ На проходке поверхностных │ │

│ │ │ горных выработок дополнительно: │ │

│ │ │ В IV поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ В Омской, Новосибирской, Сахалинс- │ │

│ │ │ кой, Оренбургской, Иркутской и Чи- │ │

│ │ │ тинской областях, Красноярском и │ │

│ │ │ Хабаровском краях, в Республике │ │

│ │ │ Башкортостан, в Республике Бурятия │ │

│ │ │ и в Республике Татарстан, располо- │ │

│ │ │ женных в III поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │ │ │

│5. │Водитель автомо- │ При обслуживании спецмашин и │ │

│ │биля │ других автомобилей (кроме легковых)│ │

│ │ │ в экспедиции, партии, отряде и │ │

│ │ │ геоконторе: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный или │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Полушубок в IV, III и II поясах │1 на 5 лет │

│ │ │ │ │

│6. │Возчик │ При работе в экспедиции, партии │ │

│ │ │ и отряде: │ │

│ │ │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Рукавицы теплые │1 пара │

│ │ │ В IV, III и II поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Тулуп │дежурный │

│ │ │ │ │

│7. │Вышкомонтажник; │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │вышкомонтажник- │отталкивающей пропиткой и костюм │ │

│ │сварщик; вышко- │брезентовый или │1 на 2 года │

│ │монтажник- │Костюм брезентовый │1 │

│ │электромонтер │Ботинки кожаные или │ │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Пояс предохранительный │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ Зимой в IV и III поясах (в │ │

│ │ │ Самарской, Саратовской областях │ │

│ │ │ и в Республике Татарстан) │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │ Вышкомонтажнику-сварщику │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм брезентовый с огнезащитной │ │

│ │ │пропиткой вместо костюма хлопча- │ │

│ │ │тобумажного с водоотталкивающей │ │

│ │ │пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Щиток защитный │дежурный │

│ │ │ │ │

│8. │Гелиотропист; за- │ При работе в полевых отрядах, │ │

│ │мерщик на топогра-│ партиях и экспедициях: │ │

│ │фо-геодезических │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │и маркшейдерских │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │работах; монтаж- │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │ник геодезических │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │знаков; рабочий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │на геолого-съе- │ На наружных работах зимой │ │

│ │мочных и поисковых│ дополнительно: │ │

│ │работах; рабочий │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │на геофизических │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │работах; рабочий │Валенки │по поясам │

│ │на гидрогеологи- │ Рабочему геофизических и то- │ │

│ │ческих работах; │ пографо-геодезических отрядов │ │

│ │радиометрист; ре- │ и партий в IV и III поясах: │ │

│ │перщик │Полушубок вместо куртки на │ │

│ │ │утепляющей прокладке │1 на 5 лет │

│ │ │ При работе в заболоченных │ │

│ │ │ местностях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │сапог кирзовых │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ Рабочим на геофизических │ │

│ │ │ работах, занятым на │ │

│ │ │ экспедиционных судах, │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │2 пары │

│ │ │ │ │

│9. │Гидромониторщик; │Костюм прорезиненный │1 │

│ │горнорабочий рос- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │сыпных месторож- │Портянки суконные │4 пары │

│ │дений │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│10.│Горнорабочий; │ При выполнении горно-разве- │ │

│ │горнорабочий под- │ дочных работ: │ │

│ │земный; мастер │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │(горный) │отталкивающей пропиткой или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги │1 пара на │

│ │ │резиновые │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На проходке поверхностных │ │

│ │ │ горных выработок, дополнительно: │ │

│ │ │ В IV поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ В Омской, Новосибирской, Сахалинс- │ │

│ │ │ кой, Оренбургской, Иркутской и Чи- │ │

│ │ │ тинской областях, Красноярском и │ │

│ │ │ Хабаровском краях, в Республике │ │

│ │ │ Башкортостан, в Республике Бурятия │ │

│ │ │ и в Республике Татарстан, располо- │ │

│ │ │ женных в III поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │ На сухих работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ При проходке стволов шахт, │ │

│ │ │ шурфов и околоствольных │ │

│ │ │ выработок дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ На работах в канавах и траншеях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│11.│Грохотовщик; дро- │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │бильщик; загруз- │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │чик; сепараторщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ Грохотовщику на мокрых │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│12.│Дорожно-путевой │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │рабочий │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые или │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│13.│Каротажник; маши- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │нист подъемника │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │каротажной стан- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ции; моторист са- │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │моходной каротаж- │ На наружных работах зимой │ │

│ │ной станции │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│14.│Каюр │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │ │ │

│15.│Контролер матери- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │алов, металлов, │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │полуфабрикатов и │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │изделий; опрес- │ На наружных работах зимой │ │

│ │совщик труб; ус- │ дополнительно: │ │

│ │тановщик буриль- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ных замков │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│16.│Концентраторщик; │Костюм прорезиненный │1 │

│ │промывальщик гео- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │логических проб │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Промывальщику геологических │ │

│ │ │ проб на наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│17.│Крепильщик │ На работе в подземных выработках: │ │

│ │ │ На сухих работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │1 │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ При креплении стволов шахт, │ │

│ │ │ шурфов и околоствольных │ │

│ │ │ выработок дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│18.│Лаборант-кол- │ При работе по замеру глинистого │ │

│ │лектор │ раствора: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│19.│Машинист авто- │ При работе в экспедиции, │ │

│ │грейдера; машинист│ партии и отряде: │ │

│ │бульдозера; маши- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │нист грейдера │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │прицепного; трак- │ │на 2 года │

│ │торист │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе на машинах без │ │

│ │ │ кабин дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ В IV, III и II поясах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок в IV поясе │1 на 4 года │

│ │ │Полушубок в III и II поясах │1 на 5 лет │

│ │ │ │ │

│20.│Машинист буровой │Костюм брезентовый │1 │

│ │установки; маши- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │нист бурильно- │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │крановой самоход- │ На наружных работах зимой │ │

│ │ной машины │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Полушубок в IV поясе │1 на 4 года │

│ │ │Полушубок в Омской, Новосибир- │ │

│ │ │ской, Сахалинской, Оренбургской, │ │

│ │ │Томской, Пермской и Тюменской │ │

│ │ │областях, в Красноярском крае, │ │

│ │ │в Республике Башкортостан и Рес- │ │

│ │ │публике Татарстан, расположен- │ │

│ │ │ных в III поясе; во II поясе │1 на 5 лет │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На мокрых участках подземных │ │

│ │ │ работ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │2 │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │брюк брезентовых и куртки бре- │ │

│ │ │зентовой │1 │

│ │ │ Машинисту буровой установки │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│21.│Машинист буровых │ В экспедиции, партии и отряде │ │

│ │установок на │ при выезде на ремонт бурового, │ │

│ │нефть и газ; мо- │ горного и энергетического │ │

│ │торист буровой │ оборудования: │ │

│ │установки; сле- │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │сарь по обслужи- │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ванию буровых; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │электромонтер по │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │обслуживанию бу- │ │на 1,5 месяца│

│ │ровых │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ Электромонтеру по обслуживанию │ │

│ │ │ буровых дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│22.│Машинист (кочегар)│ При обслуживании установки на │ │

│ │котельной │ буровых: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огне- │ │

│ │ │защитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│23.│Машинист по це- │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ментажу скважин; │отталкивающей пропиткой и костюм │ │

│ │машинист подъем- │брезентовый или │1 на 2 года │

│ │ника по опробова- │Костюм брезентовый │1 │

│ │нию скважин; ма- │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │шинист электро- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │станции передвиж- │ │на 1,5 года │

│ │ной; моторист це- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ментировочного │ На наружных работах зимой │ │

│ │агрегата; мото- │ дополнительно: │ │

│ │рист цементопес- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │космесительного │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │агрегата │Валенки │по поясам │

│ │ │ При работе с кислотой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с кислото- │ │

│ │ │защитной пропиткой │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│24.│Машинист электро- │ На подземных работах: │ │

│ │воза; машинист │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │компрессорных ус- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │тановок; машинист │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │насосных устано- │Каска │1 на 2 года │

│ │вок; машинист па- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ровой машины и │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │локомобиля; маши- │ При проходке горных выработок │ │

│ │нист подъемной │ в условиях капежа: │ │

│ │машины; машинист │Костюм прорезиненный вместо │ │

│ │скреперной лебедки│комбинезона хлопчатобумажного │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ На поверхностных работах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 месяца│

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│25.│Наладчик геофизи- │ При работе на геофизических │ │

│ │ческой аппаратуры │ исследованиях в скважинах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│26.│Обмотчик элемен- │ При работе на каротажных базах │ │

│ │тов электрических │ и в экспедициях: │ │

│ │машин │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│27.│Оператор перед- │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │вижной сейсмичес- │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │кой установки │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Фартук из винилискожи с на- │ │

│ │ │грудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ В IV поясе дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │ │ │

│28.│Оператор по це- │ Приготовителю бурового раствора: │ │

│ │ментажу скважин; │Костюм брезентовый │1 на 2 года │

│ │приготовитель бу- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │рового раствора │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Оператору по цементажу скважин: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой или │1 на 2 года │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │сапог резиновых │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│29.│Подсобный рабочий │ При работе на трубной и │ │

│ │ │ инструментальной базах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│30.│Пробоотборщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ сортировке породы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из пыле- │ │

│ │ │непроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На подземных мокрых работах: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│31.│Проводник на гео- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │логических поис- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ках и съемке │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│32.│Проходчик │ На подземных работах: │ │

│ │ │ На сухих работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ При проходке стволов шахт, │ │

│ │ │ шурфов и околоствольных │ │

│ │ │ выработок дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ На работах в канавах и траншеях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей прокладкой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На проходке поверхностных │ │

│ │ │ горных выработок дополнительно: │ │

│ │ │ В IV поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ В Омской, Новосибирской, Сахалинс- │ │

│ │ │ кой, Оренбургской, Иркутской и Чи- │ │

│ │ │ тинской областях, Красноярском и │ │

│ │ │ Хабаровском краях, в Республике │ │

│ │ │ Башкортостан, в Республике Бурятия │ │

│ │ │ и в Республике Татарстан, располо- │ │

│ │ │ женных в III поясе: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 5 лет │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ породопогрузочной машине: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ При проходке горных выработок: │ │

│ │ │ В условиях капежа: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный вместо │ │

│ │ │комбинезона хлопчатобумажного │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо ботинок │ │

│ │ │кожаных │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ На поверхностных работах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│33.│Радиооператор │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │ │Сапоги геологические или │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │(с увеличе- │

│ │ │Валенки │нием срока │

│ │ │ │носки в │

│ │ │ │1,5 раза) │

│ │ │ │ │

│34.│Слесарь по конт- │ При работе по ремонту бурового │ │

│ │рольно-измери- │ оборудования, приборов и │ │

│ │тельным приборам │ агрегатов: │ │

│ │и автоматике; │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник; электромон- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │тер по ремонту и │ На наружных работах зимой │ │

│ │обслуживанию │ дополнительно: │ │

│ │электрооборудова- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ния │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│35.│Слесарь по обслу- │ На подземных горных работах: │ │

│ │живанию буровых; │ На сухих работах: │ │

│ │электромонтер по │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслу- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │живанию электро- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │оборудования; │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │электрослесарь │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │(слесарь) дежур- │ На мокрых работах: │ │

│ │ный и по ремонту │Костюм прорезиненный │1 │

│ │оборудования │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ На поверхностных горных │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ Электрослесарю (слесарю) │ │

│ │ │ дежурному и по ремонту │ │

│ │ │ оборудования и электромонтеру │ │

│ │ │ по ремонту и обслуживанию │ │

│ │ │ электрооборудования дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│36.│Сортировщик │ При выполнении работ на сортировке │ │

│ │ │ породы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из пыле- │ │

│ │ │непроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │ На подземных мокрых работах: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│37.│Сортировщик изде- │ При выполнении работ на │ │

│ │лий, сырья и ма- │ сортировке пьезокварцевого │ │

│ │териалов │ сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из пыле- │ │

│ │ │непроницаемой ткани │1 │

│ │ │Валенки или ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Напальчники кожаные │12 пар │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│38.│Стволовой │ При выполнении горно-разве- │ │

│ │ │ дочных работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги резиновые│1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│39.│Электромонтер по │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │обслуживанию бу- │отталкивающей пропиткой и │ │

│ │ровых │костюм брезентовый или │1 на 2 года │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года │

│ │ │Пояс предохранительный │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│40.│Электромонтер │ При работе по обслуживанию │ │

│ │связи │ и ремонту линий связи полевых │ │

│ │ │ геолого-разведочных организаций: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ В заболоченной местности на │ │

│ │ │ монтаже и демонтаже опор линий: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │

│ II. СЕЗОННЫЕ ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫЕ, │

│ ПОИСКОВЫЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, │

│ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, │

│ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ - │

│ В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, НЕФТЕРАЗВЕДКАХ И ЭКСПЕДИЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ │

│ ОТРЯДЫ, ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ │

│ ИНСТИТУТОВ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ │

│ │

│41.│Астроном; геобо- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │таник; географ; │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │главный геолог; │Сапоги геологические или │1 пара на │

│ │главный геофизик; │ │3 года │

│ │главный гидрогео- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │лог; главный гид- │ │2 года │

│ │ролог; главный │ На наружных работах зимой │ │

│ │инженер; началь- │ дополнительно: │ │

│ │ник экспедиции и │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │его заместители; │Брюки на утепляющей прокладке │(с увеличе- │

│ │почвовед; техни- │Валенки │нием срока │

│ │ческий руководи- │ │носки в │

│ │тель │ │1,5 раза) │

│ │ │ │ │

│42.│Аэролог; аэрофо- │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │тогеодезист; гео- │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │лог; геофизик; │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │гидрогеолог; гид- │Сапоги геологические или │1 пара на │

│ │рограф; инженер │ │2 года │

│ │по землеустройс- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │тву; мастер; ме- │ Геологу и геофизику при работе │ │

│ │ханик; коллектор; │ на экспедиционных судах или │ │

│ │начальник нефте- │ плавучих буровых установках │ │

│ │газоразведки; на- │ дополнительно: │ │

│ │чальник отряда; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │начальник партии; │Портянки суконные │2 пары │

│ │производитель ра- │ На наружных работах зимой │ │

│ │бот; топограф; │ дополнительно: │ │

│ │энергетик (веду- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │щие специалисты │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │всех должностей, │Валенки │по поясам │

│ │перечисленных в │ Инженеру по землеустройству │ │

│ │п. 42); инженеры │ на время выполнения полевых │ │

│ │и техники всех │ работ, работающему вне отряда, │ │

│ │специальностей, │ партии и экспедиции: │ │

│ │занятые непос- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │редственно на по- │ │на 2 года │

│ │левых работах │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │

│ Примечание. Аэрофотогеодезист на время выполнения│

│аэрофотосъемочных работ на борту самолета обеспечивается│

│спецодеждой и спецобувью в соответствии с [п. 1](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA676114F8CC435F9019DBA02389668E984F7FFC3T4d2L) Типовых отраслевых│

│норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств│

│индивидуальной защиты работникам гражданской авиации [(п. 2)](consultantplus://offline/ref=9FE330DE2F01D803FFD34892669AF89EC176367BA676114F8CC435F9019DBA02389668E986F2F3C2T4d7L), как│

│бортовой оператор. │

│ │

│ III. КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ, │

│ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, │

│ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ │

│ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, │

│ КОНТОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ │

│ ОПОЛЗНЕВЫЕ СТАНЦИИ │

│ │

│ Руководители и специалисты │

│ │

│43.│Географ; гидро- │Костюм хлопчатобумажный или │1 на 1,5 года│

│ │лог; главный гео- │костюм прорезиненный (только │ │

│ │лог; главный гео- │на подземных работах) │1 на 2 года │

│ │физик; главный │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │гидрогеолог; │ │2 года │

│ │главный инженер; │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │начальник обога- │ На наружных работах зимой │ │

│ │тительной уста- │ дополнительно: │ │

│ │новки; начальник │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │отряда; начальник │Брюки на утепляющей прокладке │(с увели- │

│ │партии, конторы, │Валенки │чением сро- │

│ │экспедиции и его │ │ка носки в │

│ │заместители │ │1,5 раза) │

│ │ │ │ │

│44.│Геодезист; гео- │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │лог; геофизик; │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │гидрогеолог; гид- │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │рограф; коллек- │ │2 года │

│ │тор; маркшейдер; │Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │мастер буровой; │ На подземных работах: │ │

│ │механик; произво- │Костюм прорезиненный вместо кос- │ │

│ │дитель работ; │тюма хлопчатобумажного с водо- │ │

│ │энергетик; топог- │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │раф (ведущие │ Мастеру буровому на экспедици- │ │

│ │специалисты │ онных судах или плавучих буровых │ │

│ │всех должностей, │ установках дополнительно: │ │

│ │перечисленных в │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │п. 44); руководи- │ На наружных работах зимой │ │

│ │тели и специалис- │ дополнительно: │ │

│ │ты, занятые не- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │посредственно на │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │производстве │Валенки │по поясам │

│ │ │ Старшему мастеру буровому и │ │

│ │ │ мастеру буровому на наружных │ │

│ │ │ работах зимой дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок в IV поясе │1 на 4 года │

│ │ │Полушубок в Омской, Новосибир- │ │

│ │ │ской, Сахалинской, Оренбургской, │ │

│ │ │Томской, Пермской и Тюменской об- │ │

│ │ │ластях, Красноярском крае, в Рес- │ │

│ │ │публике Башкортостан и в Республи- │ │

│ │ │ке Татарстан, расположенных в │ │

│ │ │III поясе │1 на 5 лет │

│ │

│ IV. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ │

│ ЭКСПЕДИЦИИ, ПАРТИИ И ОТРЯДЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ │

│ В АРКТИЧЕСКИХ И АНТАРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ │

│ │

│45.│Работникам, заня- │ Дополнительно (если настоящими │ │

│ │тым на полевых ра-│ Нормами не предусмотрена их │ │

│ │ботах в Арктиче- │ выдача): │ │

│ │ских и Антарктиче-│Полушубок │1 на 4 года │

│ │ских районах │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши на валенки │дежурные │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 2 года │

│ │ │ На мокрых участках │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ V. ПОЛЕВЫЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ │

│ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ │

│ МОРЕЙ И МОРСКИЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ │

│ │

├───┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┤

│46.│ Наименование │ Вид спецодежды │ Сроки носки по морским │

│ │ профессий и │ и спецобуви │ районам (в годах) │

│ │ должностей │ ├────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│ │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │

├───┼──────────────────┼────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│ │Работники экспе- │Полупальто кирзовое │ │ │ │ │ │

│ │диций, партий и │на меху │ - │ - │ 4 │ 3 │ 3 │

│ │отрядов, непос- │Полушубок │ - │ - │ - │ 3 │ 3 │

│ │редственно заня- │Куртка на │ │ │ │ │ │

│ │тые на полевых │утепляющей прокладке│ 3 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│

│ │геологических ра- │Брюки на утепляющей │ │ │ │ │ │

│ │ботах, топогра- │прокладке │ - │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│

│ │фо-геодезичес- │Валенки │ - │ 4 │ 3 │ 2 │ 2 │

│ │ких работах по │Шапка-ушанка │ - │ - │ - │ - │ 3 │

│ │картографированию │Рукавицы теплые │ - │ - │ 2 │ 2 │ 2 │

│ │континентального │ │ │ │ │ │ │

│ │шельфа морей и │ │ │ │ │ │ │

│ │морским гравимет- │ │ │ │ │ │ │

│ │рическим съемкам │ │ │ │ │ │ │

├───┴──────────────────┴────────────────────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│ Морские районы │

│ │

│I морской район: Черное море южнее 44 град. северной широты и порт │

│ Ялта │

│ Каспийское море южнее 40 град. северной широты │

│ │

│II морской район: Азовское море │

│ Черное море севернее 44 град. северной широты │

│ Бассейн низовья реки Дунай │

│ Каспийское море севернее 40 град. северной широты │

│ Аральское море │

│ Балтийское море │

│ │

│III морской район: Японское море │

│ │

│IV морской район: Амурский лиман │

│ Баренцево море │

│ Белое море │

│ Охотское море │

│ Пролив Лаперуза │

│ Татарский пролив │

│ │

│V морской район: Северный Ледовитый океан │

│ Карское море │

│ Море Лаптевых │

│ Восточно-Сибирское море │

│ Чукотское море │

│ Берингово море │

│ Воды Антарктики │

│ │

│ IV. КАМЕРАЛЬНЫЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ │

│ РАБОТЫ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│47.│Копировщик филь- │ При занятости на копировании │ │

│ │мовых материалов; │ фотоснимков: │ │

│ │гальванотипист; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │фотолаборант │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│48.│Лаборант-сенси- │Халат хлопчатобумажный с кислото- │ │

│ │тометрист │защитной пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки резиновые или │ │

│ │ │медицинские │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│49.│Монтажник позитива│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│50.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ на доставке │ │

│ │ │ химикатов, материалов, полуфаб- │ │

│ │ │ рикатов, фильмокопий: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │6 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ особом, IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │ │ │

│51.│Работники, занятые│Халат хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │вычерчиванием и │ │ │

│ │гравированием на │ │ │

│ │пластиках топо- │ │ │

│ │графических, гео- │ │ │

│ │графических, гео- │ │ │

│ │логических, морс- │ │ │

│ │ких и специальных │ │ │

│ │планов и карт │ │ │

│ │ │ │ │

│52.│Работники, непос- │Халат хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │редственно заня- │ │ │

│ │тые на обработке │ │ │

│ │топографо-геоде- │ │ │

│ │зических материа- │ │ │

│ │лов на фотограмме-│ │ │

│ │трических приборах│ │ │

│ │ │ │ │

│53.│Рабочий │ Занятый обработкой пленки (на │ │

│ │ │ процессах печати, проявки, контро- │ │

│ │ │ ля, реставрации и подготовки к │ │

│ │ │ ним): │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные или │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│54.│Руководители и │Халат хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │специалисты, за- │ │ │

│ │нятые хранением, │ │ │

│ │подготовкой и вы- │ │ │

│ │дачей топографо- │ │ │

│ │геодезических ма- │ │ │

│ │териалов │ │ │

│ │ │ │ │

│55.│Составитель хими- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих растворов; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │электролизерщик, │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │занятый регенера- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │цией серебра │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│56.│Техник, лаборант, │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │приемщик приборов │ При работе с кислотами и ще- │ │

│ │и механик-юсти- │ лочами дополнительно: │ │

│ │ровщик, работаю- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │щие в стационар- │Халат хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ных и передвижных │лотозащитной пропиткой вместо │ │

│ │лабораториях: │халата хлопчатобумажного │дежурный │

│ │электроизмери- │ При работе по проверке │ │

│ │тельных и приемки │ приборов высокой частоты │ │

│ │приборов │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ Технику, занятому копированием │ │

│ │ │ фотоснимков: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│57.│Травильщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ травлении металла или стекла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кислото- │ │

│ │ │защитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы кислотозащитные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

└───┴──────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┘

Примечания. 1. Рабочим всех профессий, занятым на подземных работах в условиях вечной мерзлоты, выдаются (если настоящими Нормами им не предусмотрена выдача теплой спецодежды и теплой спецобуви):

│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года

│Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года

│Валенки │1 пара на

│ │2 года

2. Рабочим всех профессий, которым настоящими Нормами предусматривается выдача каски, выдается шлем под каску с тем же сроком носки, что и каска.

3. Работникам, профессии и должности которых перечислены в [пунктах 43](#Par5691) и [44](#Par5705) настоящих Норм и работающим постоянно в полевых условиях севернее 62 град. северной широты (за исключением работников стационарных отрядов, партий, контор и экспедиций), выдается дополнительно полушубок со сроком носки 5 лет.

4. Работникам геологических, топографо-геодезических и землеустроительных партий, экспедиций или отрядов, работающим на территории природных очагов энцефалита, дополнительно выдается противоэнцефалитный костюм со сроком носки 3 года, а в районах массового лета гнуса и комаров - накомарник со сроком носки "до износа".

5. Работникам геологических, топографо-геодезических, изыскательских и землеустроительных партий, экспедиций или отрядов, занятым на работах в полевых условиях в областях, краях и республиках, не отнесенных к климатическим поясам, бесплатно выдается куртка на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года.

6. При работе в высокогорных районах (с отметкой свыше 2000 м над уровнем моря) всем работникам, непосредственно выполняющим полевые топографо-геодезические работы, выдаются: полушубок со сроком носки 5 лет, валенки со сроком носки 3 года и очки светозащитные со сроком носки "до износа", если правом на получение этих средств индивидуальной защиты они не пользуются.

7. При работе в горных районах вместо сапог выдаются специальные горные ботинки.

8. Рабочим всех профессий, поименованных в [пунктах 1](#Par4828) и [3](#Par4893) настоящих Норм, которым предусмотрена выдача валенок, в случае необходимости по условиям работы могут выдаваться галоши на валенки.

9. Работникам геологических и топографо-геодезических отрядов, партий и экспедиций, занятым на полевых работах в особом и IV климатических поясах, могут выдаваться сапоги резиновые (рыбацкие) с высокими голенищами вместо сапог резиновых, кирзовых или геологических со сроком носки 1 год.

10. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов, занятым на летних полевых работах в особом и IV климатических поясах, дополнительно выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке со сроком носки 2 года, портянки суконные на сезон, если их выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

11. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов (каждой маршрутной паре (бригаде)), занятым на полевых работах в малонаселенной местности, дополнительно выдается жилет сигнальный на два сезона.

12. Работникам геологических и топографо-геодезических партий, экспедиций или отрядов предусмотренные настоящими Нормами костюм хлопчатобумажный и сапоги кирзовые или резиновые выдаются: при продолжительности полевого сезона более 3,5 месяцев на 1 сезон, от 2 до 3,5 месяцев - на 2 сезона, а при продолжительности полевого сезона меньше 2 месяцев указанные виды спецодежды и спецобуви выдаются на 3 сезона.

13. Работникам, выполняющим геолого-разведочные и поисковые работы на нефть и газ в районах IV климатического пояса Тюменской области (если правом на получение меховой спецодежды они не пользуются), выдаются: полушубок со сроком носки 4 года, шапка-ушанка со сроком носки 3 года, меховые рукавицы со сроком носки 2 года.

14. Работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача полушубков, допускается замена их на полупальто меховое или овчинно-шубное с тем же сроком носки, что и полушубок.

Приложение N 9

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1998 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ПРОИЗВОДСТВ МЕДИКАМЕНТОВ, МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ

ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ

┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Нормы выдачи на год │

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │ (единицы, │

│ │ должность │ │ комплекты) │

├────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴──────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┤

│ I. ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ │

│ │

│ 1. ПРЕПАРАТЫ АКРИДИНОВОГО РЯДА │

│ │

│ Ацетоуксусный эфир, этилацетат абсолютированный │

│ │

│ 1.│Аппаратчик абсо- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лютирования; ап- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │паратчик гидри- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные на │ │

│ │чик нейтрализа- │латунных гвоздях │1 пара │

│ │ции; аппаратчик │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │осаждения; ап- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │паратчик перегон- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ки; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │экстрагирования; │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │мастер; механик │поглощающего типа │дежурный │

│ │цеха; начальник │ На наружных работах │ │

│ │смены; слесарь- │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ремонтник │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 2.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │сации, занятый на │Белье нательное │2 комплекта │

│ │распылении метал- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │лического натрия │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │и конденсации его │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │с этилацетатом; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │механик участка, │Рукавицы комбинированные │36 пар │

│ │начальник смены, │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │начальник участка,│Противогаз фильтрующе- │ │

│ │занятые в отделе- │поглощающего типа │дежурный │

│ │нии металлического│ Слесарю-ремонтнику, за- │ │

│ │натрия │ нятому ремонтом аппаратур- │ │

│ │ │ ного оборудования в отде- │ │

│ │ │ лении металлического нат- │ │

│ │ │ рия дополнительно: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │дежурная │

│ │ │Галоши резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 3.│Аппаратчик нагрева│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │теплоносителей │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │

│ Бромид │

│ │

│ 4.│Аппаратчик броми- │Костюм суконный │2 │

│ │рования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы кислотозащитные │6 пар │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 5.│Аппаратчик нейтра-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лизации; аппарат- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │чик сушки; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик экстрагиро-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │вания │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Риванол │

│ │

│ 6.│Аппаратчик амини- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик восстановле- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллизации; │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │аппаратчик осаж- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │дения; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │очистки жидкости; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик синте- │поглощающего типа │до износа │

│ │за; аппаратчик су-│ │ │

│ │шки; аппаратчик │ │ │

│ │плавления; мастер;│ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Трипафлавин, котарнин (стиптицин), │

│ опиановая кислота, тибон │

│ │

│ 7.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │рования; аппарат- │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │чик ацетилирова- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ния; аппаратчик │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │конденсации; ап- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │паратчик омыления;│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик синте- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; меха- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник цеха; началь- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ник смены; сле- │поглощающего типа │до износа │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Нитрохлорантраниловая кислота, нитрохлоракредин │

│ │

│ 8.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лиза; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │конденсации; ап- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │паратчик фильтра- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ции; аппаратчик │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │циклизации; мас- │Рукавицы суконные │дежурные │

│ │тер; механик це- │Берет суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ха; начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ Для схем циклизации │ │

│ │ │ и конденсации, гидро- │ │

│ │ │ лиза и фильтрации: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │2 │

│ │ │ │ │

│ 9.│Аппаратчик сушки │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ 2. АЛКАЛОИДЫ │

│ │

│ Апоморфина хлоргидрат, дионин, кодеин, │

│ наркотин очищенный, омнопон, тебаин, │

│ кодеин-фосфат, кодеин-основание │

│ │

│ 10.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ния сильнодейству-│лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │ющих алкалоидов и │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │кристаллических │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │гликозидов; мас- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │тер; механик цеха;│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │слесарь-ремон- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │тник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│ 11.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Лютенурин, мелликтин, кондельфин, │

│ элатин (разные алкалоиды) │

│ │

│ 12.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния сильнодейству-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ющих алкалоидов и │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; сле- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │сарь-ремонтник; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │электромонтер по │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ремонту и обслу- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │живанию электро- │поглощающего типа │до износа │

│ │оборудования │ Электромонтеру по ремонту │ │

│ │ │ и обслуживанию электрообо- │ │

│ │ │ рудования дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические вместо│ │

│ │ │рукавиц КР и перчаток резиновых│дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │

│ Морфин, морфин из маковой головки, │

│ побочные алкалоиды │

│ │

│ 13.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │кристаллизации; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик осажде-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │получения сильно- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │действующих алка- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │лоидов и кристал- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │лических гликози- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │дов; аппаратчик │поглощающего типа │до износа │

│ │сушки; аппаратчик │ │ │

│ │фильтрации; ап- │ │ │

│ │паратчик экстра- │ │ │

│ │гирования; мастер;│ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Соласодин, секуринин, дигиланиды А В С и С, │

│ эхинопсин │

│ │

│ 14.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния сильнодейству-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллических │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │гликозидов; мас- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │тер; механик цеха;│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │начальник смены; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │слесарь-ремон- │поглощающего типа │до износа │

│ │тник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 15.│Аппаратчик сушки │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Папаверин синтетический │

│ │

│ 16.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования, аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик осаждения, │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик центри-│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │фугирования, заня-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │тые на очистке │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │технического пиро-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │катехина, вератро-│поглощающего типа │до износа │

│ │ла; аппаратчик │ На наружных работах │ │

│ │аминирования, ап- │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │паратчик конденса-│ поясах дополнительно: │ │

│ │ции, аппаратчик │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │окисления, аппара-│ │ │

│ │тчик этерификации,│ │ │

│ │занятые на получе-│ │ │

│ │нии параформа, ве-│ │ │

│ │ратролового альде-│ │ │

│ │гида, аминокарбо- │ │ │

│ │новой кислоты и ее│ │ │

│ │эфира, папаверин- │ │ │

│ │дигидрокарбоновой │ │ │

│ │кислоты и папаве- │ │ │

│ │рина; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; мастер,│ │ │

│ │начальник смены, │ │ │

│ │занятые на очистке│ │ │

│ │технического пиро-│ │ │

│ │катехина, вератро-│ │ │

│ │ла, на получении │ │ │

│ │параформа, верат- │ │ │

│ │ролового альдеги- │ │ │

│ │да, амидокарбоно- │ │ │

│ │вой кислоты и ее │ │ │

│ │эфира, │ │ │

│ │папавериндиандро- │ │ │

│ │карбоновой кислоты│ │ │

│ │и папаверина │ │ │

│ │ │ │ │

│ 17.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 │

│ │за, занятый на по-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │лучении гиппуро- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │вой кислоты, аз- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │лактона и верат- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │раль гиппуровой │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │кислоты; сле- │поглощающий │до износа │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Анабазина сульфат │

│ │

│ 18.│Аппаратчик диффу- │ При выполнении работ на │ │

│ │зии, аппаратчик │ стадии диффузии и экст- │ │

│ │получения сильно- │ ракции: │ │

│ │действующих алка- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лоидов и кристал- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │лических гликози- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │дов, аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │экстрагирования │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II, I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 19.│Аппаратчик получе-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ния сильнодейству-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов, аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик центрифуги-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │рования, занятые │ │ │

│ │на получении ана- │ │ │

│ │базина сульфата; │ │ │

│ │сливщик-разлив- │ │ │

│ │щик │ │ │

│ │ │ │ │

│ 20.│Загрузчик-выг- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рузчик │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 21.│Транспортировщик; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │мастер; механик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │цеха; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены; слесарь- │ Рукавицы комбинированные или │ 4 пары │

│ │ремонтник │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Транспортировщику и сле- │ │

│ │ │ сарю-ремонтнику, заня- │ │

│ │ │ тому ремонтом аппаратурно- │ │

│ │ │ го оборудования на наруж- │ │

│ │ │ ных работах зимой в IV, III,│ │

│ │ │ II, I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Атропина сульфат и его производные │

│ (тропин, гоматропин, аэрон, гиосциамин, │

│ диплацин, скополамин) │

│ │

│ 22.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния сильнодейству-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллических │Белье нательное │2 комплекта │

│ │гликозидов; мас- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │тер; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │смены; слесарь- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Платифиллин, антифебрин │

│ │

│ 23.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния сильнодейству-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллических │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │гликозидов; мас- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │тер; механик цеха;│поглощающего типа │до износа │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремон- │ │ │

│ │тник │ │ │

│ │

│ Сальсолина и сальсолидина хлоргидраты │

│ │

│ 24.│Аппаратчик крис- │Костюм суконный │1 │

│ │таллизации; ап- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │паратчик перегон- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ки; аппаратчик │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │экстрагирования │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Скополамина бромгидрат │

│ │

│ 25.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния сильнодейству-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ющих алкалоидов и │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │кристаллических │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │гликозидов; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик экстрагиро-│Перчатки резиновые │4 пары │

│ │вания; мастер; ме-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ханик цеха; нача- │поглощающего типа │до износа │

│ │льник смены; сле- │ Аппаратчикам получения силь-│ │

│ │сарь-ремонтник │ нодействующих алкалоидов и │ │

│ │ │ кристаллических гликозидов и│ │

│ │ │ экстрагирования, занятым на │ │

│ │ │ получении бромгидрата, до- │ │

│ │ │ полнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │

│ Эфедрина хлоргидрат, питизин, │

│ сферофизин, пахикарпин │

│ │

│ 26.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания, аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │изомеризации, ап- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │паратчик кристал- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │лизации, аппарат- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │чик осаждения, │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик пере- │поглощающего типа │до износа │

│ │гонки; аппаратчик │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │получения сильно- │ дополнительно: │ │

│ │действующих алка- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │лоидов и кристал- │ На наружных работах зимой │ │

│ │лических гликози- │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │дов; аппаратчик │ дополнительно: │ │

│ │центрифугирования,│Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования, занятые│ │ │

│ │на получении кар- │ │ │

│ │боната, бензоата, │ │ │

│ │сферофизина, суль-│ │ │

│ │фата, основания и │ │ │

│ │моногидрата пахи- │ │ │

│ │карпина; мастер; │ │ │

│ │механик цеха; │ │ │

│ │начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 27.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ в │ │

│ │товления химичес- │ производстве эфедрина: │ │

│ │ких растворов │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 28.│Резчик сырья │ При выполнении работ на резке│ │

│ │ │ сырья эфедрина и пахикарпина │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Эфедрин (синтетический) │

│ │

│ 29.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный или │1 │

│ │лиза; аппаратчик │Костюм суконный │1 │

│ │конденсации; ап- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │паратчик метокси- │Нарукавники прорезиненные │6 пар │

│ │лирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик регенера- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ции; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │синтеза; аппарат- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │чик хлорирования; │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │мастер; начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ 3. БАРБИТУРАТЫ │

│ │

│ Люминал, барбамил (аминал натрия) │

│ │

│ 30.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Костюм асбестовый │дежурный │

│ │чик бромирования; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик конден-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │сации; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │кристаллизации; │Рукавицы КР │6 пар │

│ │аппаратчик омыле- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │осаждения; аппа- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ратчик перегонки; │поглощающего типа │до износа │

│ │аппаратчик синте- │ На сушке люминала, щавеле- │ │

│ │за; аппаратчик │ вой кислоты и дицианиамида:│ │

│ │сушки; аппаратчик │ Тапочки кожаные вместо │ │

│ │цианирования; ап- │ сапог резиновых │2 пары │

│ │паратчик этерифи- │ │ │

│ │кации; мастер; ме-│ │ │

│ │ханик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 31.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │товления химичес- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ких растворов; │Ботинки кожаные на │ │

│ │резчик металличес-│латунных гвоздях │1 пара │

│ │кого натрия │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │36 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ При работе с металлическим │ │

│ │ │ натрием дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│ 32.│Слесарь-ре- │ При выполнении работ в отде-│ │

│ │монтник │ лении металлического натрия:│ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │дежурная │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Барбитал натрия │

│ │

│ 33.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │гонки; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │синтеза; аппарат- │Фартук резиновый или │ │

│ │чик этерификации; │Фартук полиэтиленовый │дежурный │

│ │мастер; механик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │участка; началь- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ник участка; сле- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │сарь-ремонтник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику на │ │

│ │ │ наружных работах зимой в IV,│ │

│ │ │ III, II, I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Гексенал │

│ │

│ 34.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │за, аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │этерификации, за- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │нятые на получении│Перчатки резиновые │4 пары │

│ │эфиров и гексенал-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │кислоты; мастер; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │механик участка; │поглощающего типа │до износа │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 35.│Аппаратчик нейтра-│ При выполнении работ на │ │

│ │лизации; аппарат- │ получении гексенала натрия: │ │

│ │чик осаждения; ап-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │паратчик перегон- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ки; дозировщик ме-│Ботинки кожаные на │ │

│ │дицинских препара-│латунных гвоздях │1 пара │

│ │тов │Рукавицы комбинированные │36 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ При работе с металлическим │ │

│ │ │ натрием дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │

│ Бензонал │

│ │

│ 36.│Аппаратчик абсолю-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │тирования; аппара-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │тчик конденсации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик крис- │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │таллизации; аппа- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик осаждения; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик синте- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │за; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │сушки; механик це-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ха; начальник сме-│поглощающего типа │до износа │

│ │ны; начальник │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │участка; рабочий, │ на наружных работах │ │

│ │занятый односта- │ зимой в IV, III, II │ │

│ │дийным синтезом; │ и I поясах дополнительно: │ │

│ │слесарь-ремонт- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Квиэтал, тиопентал, этаминал натрия │

│ │

│ 37.│Аппаратчик броми- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик конденсации; │Ботинки кожаные на │ │

│ │аппаратчик нейтра-│латунных гвоздях │1 пара │

│ │лизации; аппарат- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чик осаждения; ап-│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │паратчик перегон- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ки; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │синтеза; аппарат- │поглощающего типа │до износа │

│ │чик этерификации; │ При работе с металлическим │ │

│ │мастер; механик │ натрием дополнительно: │ │

│ │цеха; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Кислота фенилуксусная │

│ │

│ 38.│Аппаратчик кристал-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лизации; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик омыления; мас- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │тер; механик це- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ха; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │смены; слесарь- │ На наружных работах │ │

│ │ремонтник │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │

│ Эфир малоновый и бутилмалоновый │

│ │

│ 39.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │синтеза; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик цианирования; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик этери- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │фикации; мастер; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │механик цеха; на- │Колпак суконный │2 │

│ │чальник смены; │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │слесарь-ремон- │поглощающего типа │дежурный │

│ │тник │ │ │

│ │

│ 4. ПРЕПАРАТЫ БРОМА И ЙОДА │

│ │

│ Адамин, бромурал, билиграфин, нейротраст │

│ │

│ 40.│Аппаратчик солеоб-│Костюм суконный │дежурный │

│ │разования; аппа- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик сушки; мас-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │тер; начальник │Фартук резиновый │дежурный │

│ │смены; рабочий, │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │занятый односта- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │дийным синтезом; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │слесарь-ремон- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │тник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Билигност, билитраст, йодгиперсол, совкаин │

│ │

│ 41.│Аппаратчик йодиро-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │конденсации; аппа-│Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик осаждения; │Костюм суконный │дежурный │

│ │аппаратчик приго- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │товления химичес- │поглощающего типа │до износа │

│ │ких растворов; ап-│ │ │

│ │паратчик перегон- │ │ │

│ │ки; аппаратчик │ │ │

│ │синтеза; │ │ │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования; мастер;│ │ │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Йодолипол, йодогност, сайодин (кальциойодин) │

│ │

│ 42.│Аппаратчик йодиро-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппара-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │тчик перегонки; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик синте- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; нача- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │льник смены; меха-│поглощающего типа │до износа │

│ │ник цеха; сле- │ На наружных работах │ │

│ │сарь-ремонтник │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Йодоформ │

│ │

│ 43.│Аппаратчик йодиро-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │сушки; просеиваль-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │щик; мастер; меха-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник цеха; началь- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ник смены; сле- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │сарь-ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Йодинол │

│ │

│ 44.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │товления химичес- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ких растворов; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик солеоб-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │разования │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Соли йода и брома, камфора однобромистая │

│ │

│ 45.│Аппаратчик броми- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик кристаллиза- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ции; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │солеобразования; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │мастер; механик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │цеха; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │смены; рабочий, │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │занятый односта- │поглощающего типа │до износа │

│ │дийным синтезом; │ На стадии бромирования │ │

│ │слесарь-ремон- │ камфоры однобромистой: │ │

│ │тник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Пропилйодон │

│ │

│ 46.│Аппаратчик этери- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │фикации │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Триомбрин │

│ │

│ 47.│Аппаратчик ацети- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик восстанов- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ления; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │йодирования; аппа-│Фартук прорезиненный │2 │

│ │ратчик кристал- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │лизации │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кардиотраст │

│ │

│ 48.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лиза; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │йодирования; ап- │Фартук резиновый │до износа │

│ │паратчик карбокси-│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │лирования; аппа- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик конденса- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ции; аппаратчик │Костюм суконный │до износа │

│ │хлорирования; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │мастер; механик │поглощающего типа │до износа │

│ │цеха; начальник │ На наружных работах │ │

│ │смены; слесарь- │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ремонтник │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Сергозин, кордиамин │

│ │

│ 49.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик синте- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │за; мастер; меха- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ник цеха; началь- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ник смены; сле- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сарь-ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ 5. ПРЕПАРАТЫ ВИСМУТА │

│ │

│ Висмоверол, бийохинол │

│ │

│ 50.│Аппаратчик солеоб-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │разования; мастер;│Фартук резиновый │дежурный │

│ │механик цеха; на- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чальник смены; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │рабочий, занятый │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │одностадийным син-│поглощающего типа │до износа │

│ │тезом; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Ксероформ │

│ │

│ 51.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │за; мастер; меха- │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │ник цеха; началь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник смены; сле- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │сарь-ремонтник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Соли висмута │

│ │

│ 52.│Аппаратчик окисле-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │солеобразования; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │мастер; механик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │цеха; начальник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │смены; слесарь- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Аппаратчикам окисления, │ │

│ │ │ солеобразования и слесарю -│ │

│ │ │ ремонтнику при работе с │ │

│ │ │ кислотами: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │

│ Дерматол │

│ │

│ 53.│Аппаратчик солеоб-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │разования; рабо- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │чий, занятый од- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ностадийным син- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │тезом │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ 6. ГВАЯКОЛОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ │

│ │

│ Гваякол │

│ │

│ 54.│Аппаратчик диазо- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │тирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик кристалли- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │зации; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │перегонки; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик разложения;│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик синте- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │за; мастер; меха- │Берет суконный │2 │

│ │ник цеха; началь- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ник смены; сле- │поглощающего типа │до износа │

│ │сарь-ремонтник │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ Аппаратчикам диазотирования,│ │

│ │ │ кристаллизации, перегонки, │ │

│ │ │ разложения и синтеза, заня- │ │

│ │ │ тым на регенерации медного │ │

│ │ │ купороса, на наружных рабо- │ │

│ │ │ тах зимой в IV, III, II, │ │

│ │ │ I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Ванилин, фенилацетамид │

│ │

│ 55.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик пере- │Ботинки кожаные на │ │

│ │гонки; аппаратчик │латунных гвоздях │1 пара │

│ │экстрагирования; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │начальник смены; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ник │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Дуотал, прегнантол │

│ │

│ 56.│Аппаратчик крис- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик перегонки; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик синте- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │за; аппаратчик │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │солеобразования; │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │аппаратчик фосге- │Колпак суконный │2 │

│ │нирования; сле- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сарь-ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 57.│Аппаратчик осажде-│Халат хлопчатобумажный (2) │2 │

│ │ния; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │сушки │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │

│ 7. ГОРМОНЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ │

│ │

│ 58.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния синтетических │Белье нательное │2 комплекта │

│ │гормонов; сле- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │сарь-ремонтник; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │механик цеха; на- │Рукавицы КР │дежурные │

│ │чальник смены │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак суконный или │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Синэстрол, диэтифен, диэтилстильбэстрол │

│ │

│ 59.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │дежурный │

│ │рования; аппарат- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │чик бромирования; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик конден-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │сации; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │кристаллизации; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │аппаратчик получе-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ния синтетических │поглощающего типа │до износа │

│ │гормонов; механик │ Слесарю-ремонтнику на │ │

│ │цеха; начальник │ наружных работах │ │

│ │смены; слесарь- │ зимой в IV, II, II, I │ │

│ │ремонтник │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Никелевый катализатор │

│ │

│ 60.│Аппаратчик плавле-│ При выполнении работ на при-│ │

│ │ния; аппаратчик │ готовлении сплава катализа- │ │

│ │прокаливания │ тора: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │1 │

│ │ │ │ │

│ 61.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ на │ │

│ │товления катализа-│ травлении катализатора: │ │

│ │тора │Костюм хлопчатобумажный │ 1 на 9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │ 1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │ 4 пары │

│ │

│ 8. ПРЕПАРАТЫ КОФЕИНА, ТЕОБРОМИНА │

│ │

│ Диуретин │

│ │

│ 62.│Аппаратчик выпари-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │нейтрализации; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик смеши- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │вания; мастер; ра-│поглощающего типа │до износа │

│ │бочий, занятый од-│ │ │

│ │ностадийным синте-│ │ │

│ │зом │ │ │

│ │

│ Кофеин (из растительного сырья) │

│ │

│ 63.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик экстрагиро-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │вания; мастер; │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │механик цеха; на- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │слесарь-ремон- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │тник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Для аппаратчиков кристалли- │ │

│ │ │ зации и экстрагирования, за-│ │

│ │ │ нятых на диффузии и хлорофо-│ │

│ │ │ рмной экстракции, дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │

│ Кофеин (синтетический), кофеин салицилат │

│ и бензоат натрия │

│ │

│ 64.│Аппаратчик алки- │ На всех стадиях, кроме стадии│ │

│ │лирования; аппа- │ хлорирования метилкофеина: │ │

│ │ратчик гидролиза; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик крис- │поглощающего типа │до износа │

│ │таллизации; ап- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │паратчик осажде- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │синтеза; аппарат- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чик смешивания; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │аппаратчик сушки; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик экст- │ Аппаратчику сушки, про- │ │

│ │рагирования; ма- │ сеивальщику, укладчику- │ │

│ │стер; механик це- │ упаковщику, занятому на │ │

│ │ха; начальник │ фасовке, дополнительно: │ │

│ │смены; просеиваль-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │щик; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; уклад- │ │ │

│ │чик-упаковщик, │ │ │

│ │занятый на фасовке│ │ │

│ │ │ │ │

│ 65.│Аппаратчик хлори- │ На стадии хлориро- │ │

│ │рования; слесарь -│ вания метилкофеина: │ │

│ │ремонтник │Костюм суконный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│ 66.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Теальбин │

│ │

│ 67.│Аппаратчик осажде-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │сушки; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │центрифугирования;│Перчатки резиновые │4 пары │

│ │слесарь-ремонт- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Теобромин │

│ │

│ 68.│Аппаратчик алкили-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │1 │

│ │чик ацетилирова- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Перчатки резиновые │до износа │

│ │восстановления; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик выпари-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │вания; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │изомеризации; ап- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │паратчик конден- │поглощающего типа │до износа │

│ │сации; аппаратчик │ │ │

│ │кристаллизации; │ │ │

│ │аппаратчик осажде-│ │ │

│ │ния; аппаратчик │ │ │

│ │приготовления хи- │ │ │

│ │мических раство- │ │ │

│ │ров; аппаратчик │ │ │

│ │синтеза; аппарат- │ │ │

│ │чик цианирования; │ │ │

│ │аппаратчик цикли- │ │ │

│ │зации; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; мастер;│ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены │ │ │

│ │ │ │ │

│ 69.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Теофиллин, атофан, абсолютный спирт, │

│ эфир щавелевой кислоты, эуфиллин │

│ │

│ 70.│Аппаратчик гидро- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │лиза; аппаратчик │Костюм асбестовый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик пере- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │гонки; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │синтеза; аппарат- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │чик смешивания; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик хлори- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │рования; мастер; │поглощающего типа │до износа │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 71.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Эфир цианоуксусный │

│ │

│ 72.│Аппаратчик перего-│Костюм суконный │2 │

│ │нки; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │нейтрализации; ап-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │паратчик солеобра-│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │зования; аппарат- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │чик этерификации; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │мастер; механик │Колпак суконный │2 │

│ │цеха; начальник │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │дежурный │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 73.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ 9. ПРЕПАРАТЫ МЫШЬЯКА │

│ │

│ Кислота нитрооксифениларсоновая │

│ │

│ 74.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; меха- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник цеха; началь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник смены; сле- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │сарь-ремонтник │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Полотенце │дежурное │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Миарсенол, новарсенол │

│ │

│ 75.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; меха- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник цеха; началь- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник смены; сле- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │сарь-ремонтник │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Полотенце │дежурное │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Осарсол │

│ │

│ 76.│Аппаратчик ацети- │Костюм суконный │1 │

│ │лирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик восстанов- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ления; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │осаждения; аппара-│Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │тчик синтеза; ма- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │стер; механик це- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ха; начальник сме-│Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ны; слесарь-ре- │поглощающего типа │дежурный │

│ │монтник │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 77.│Аппаратчик сушки │ При выполнении работ на сушке│ │

│ │ │ мышьяковистых препаратов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ Фасовка мышьяковистых препаратов │

│ │

│ 78.│Дозировщик медици-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │нских препаратов; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │капиллярщик; за- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │пайщик ампул │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ 10. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ-РАЗНЫЕ │

│ │

│ Азота закись │

│ │

│ 79.│Аппаратчик плавле-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │разложения; мас- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тер; механик цеха;│Противогаз фильтрующе- │ │

│ │начальник смены; │поглощающего типа │дежурный │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│ 80.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния закиси азота; │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │слесарь-ремонт- │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ник │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 81.│Электромонтер по │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслу- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │живанию электро- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Бария сульфат для рентгеноскопии, │

│ бария сульфат реактивный │

│ │

│ 82.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │за; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │сушки; мастер; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │механик цеха; на- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чальник смены; │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Гидроперит │

│ │

│ 83.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; механик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │цеха; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены; слесарь- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Глина белая │

│ │

│ 84.│Аппаратчик промыв-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ки; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │сушки; машинист │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │мельниц; просеи- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │вальщик; мастер; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ник │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ Железо, сульфат железа, железо │

│ восстановленное, железа лактат │

│ │

│ 85.│Аппаратчик выпари-│Костюм суконный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппара-│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │тчик промывки; ап-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │паратчик солеобра-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │зования; аппарат- │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │чик сушки; аппа- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ратчик электроли- │ │ │

│ │за; мастер; меха- │ │ │

│ │ник цеха; началь- │ │ │

│ │ник смены; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Карбонаты и бикарбонаты кальция и натрия │

│ │

│ 86.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик осаждения; │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │аппаратчик смеши- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │вания; аппаратчик │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │солеобразования; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик сушки; │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │мастер; начальник │ │ │

│ │смены; рабочий, │ │ │

│ │занятый односта- │ │ │

│ │дийным синтезом; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Глицерофосфат железа │

│ │

│ 87.│Аппаратчик промыв-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ки; аппаратчик со-│Сапоги резиновые или │1 пара на 9 месяцев │

│ │леобразования; ап-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │паратчик сушки; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │аппаратчик фильт- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │рации │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кислота борная │

│ │

│ 88.│Аппаратчик разло- │ При выполнении работ на раз-│ │

│ │жения │ ложении боратовой руды: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│ 89.│Аппаратчик фильт- │ При выполнении работ на фи- │ │

│ │рации; аппаратчик │ льтрации, кристаллизации │ │

│ │кристаллизации │ борной кислоты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│ 90.│Дробильщик; про- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │сеивальщик │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│ 91.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник; мастер; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │механик цеха; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │начальник смены │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Карбонат магния, перекись магния │

│ │

│ 92.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 │

│ │за; мастер; сле- │Фартук резиновый │1 │

│ │сарь-ремонтник │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ 11. ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ-РАЗНЫЕ │

│ │

│ Натриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты │

│ │

│ 93.│Аппаратчик выпари-│Костюм суконный │2 │

│ │вания; аппаратчик │Костюм из асбестовой │ │

│ │гидролиза; аппа- │ткани со шлемом │дежурный │

│ │ратчик осаждения; │Фартук резиновый │1 │

│ │аппаратчик приго- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │товления стериль- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ных растворов; ап-│Рукавицы суконные │4 пары │

│ │паратчик центрифу-│Берет суконный │2 │

│ │гирования; аппара-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │тчик экстрагирова-│Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ния; мастер; меха-│ │ │

│ │ник цеха; началь- │ │ │

│ │ник смены; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Амилнитрит │

│ │

│ 94.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │этерификации; ма- │Фартук резиновый │1 на 9 месяцев │

│ │стер; механик це- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ха; начальник сме-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ны; слесарь-ре- │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │монтник │Берет суконный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Парацетамол │

│ │

│ 95.│Аппаратчик сушки; │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │аппаратчик крис- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │таллизации; аппа- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик центрифуги-│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │рования; мастер; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │механик цеха; на- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │чальник смены; │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ник │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Производство карбоновых кислот: │

│ хлорнитробензойной, дихлорнитробензойной, │

│ дихлорбензойной, паранитробензойной, бензойной │

│ и бензоат натрия │

│ │

│ 96.│Аппаратчик карбок-│Костюм суконный │2 │

│ │силирования; аппа-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик конденса- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ции; аппаратчик │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │кристаллизации; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик нитро- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │вания; аппаратчик │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │окисления; аппа- │Берет суконный │2 │

│ │ратчик омыления; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик осажде-│поглощающего типа │до износа │

│ │ния; аппаратчик │ На наружных работах │ │

│ │очистки жидкости; │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │аппаратчик синте- │ поясах дополнительно: │ │

│ │за; аппаратчик │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │хлорирования; ап- │ │ │

│ │паратчик циклиза- │ │ │

│ │ции; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник │ │ │

│ │

│ Хлорэтон-ингалянт │

│ │

│ 97.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товления химичес- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ких растворов │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Аминокапроновая кислота │

│ │

│ 98.│Аппаратчик гидро- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │лиза │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 99.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │товления стериль- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ных растворов │Фартук клеенчатый │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Билигност-кислота │

│ │

│100.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │2 │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │синтеза; аппарат- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │чик хлорирования │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│101.│Аппаратчик осажде-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Диэтаноламин │

│ │

│102.│Аппаратчик солеоб-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │разования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│103.│Аппаратчик хлори- │Костюм суконный │2 │

│ │рования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Диазолин │

│ │

│104.│Аппаратчик восста-│Костюм суконный │2 │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик нитрозирова- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │перегонки; аппа- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик циклизации │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Этимизол │

│ │

│105.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик кристаллизации│Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Глюкамин │

│ │

│106.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик кристаллизации│Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Этилендиаминтетрауксусная кислота │

│ │

│107.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик перегонки; │Фартук прорезиненный │2 │

│ │аппаратчик синтеза│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Сульсен │

│ │

│108.│Аппаратчик синтеза│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Сахарин │

│ │

│109.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │4 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Ацефен, фенилин, коразол │

│ │

│110.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Циазид, циазон │

│ │

│111.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Целновокаин │

│ │

│112.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Дилудин │

│ │

│113.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Дифрил │

│ │

│114.│Аппаратчик синтеза│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ синтезе нипагина, сульфо- │ │

│ │ │ камфарной кислоты, миданта- │ │

│ │ │ на, циклофосфана, реманта- │ │

│ │ │ диона, дифенацина: │ │

│ │ │Костюм суконный или │1 на 9 месяцев │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Бета-фенилизопропиламин, бромадамантан │

│ │

│115.│Аппаратчик броми- │Костюм суконный или │1 на 9 месяцев │

│ │рования │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Цистеин │

│ │

│116.│Аппаратчик восста-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │новления │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │резиновой подошве │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Гексилтеобромин │

│ │

│117.│Аппаратчик подго- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товки сырья и от- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │пуска полуфабрика-│Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │тов и продукции, │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │занятый подготов- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │кой сырья; аппа- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ратчик синтеза; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │мастер; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│118.│Механик цеха (уча-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │стка); начальник │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │участка │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ IV, III, II, I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Салазодиметоксин │

│ │

│119.│Аппаратчик подго- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товки сырья и от- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │пуска полуфабрика-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │тов и продукции, │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │занятый подготов- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │кой сырья; аппа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик синтеза; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │мастер; механик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │цеха (участка); │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │начальник участка;│поглощающего типа │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ На наружных работах │ │

│ │ник │ зимой в IV, III, II, I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│120.│Аппаратчик амини- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик меток- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │силирования; аппа-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ратчик омыления; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │аппаратчик осажде-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сушки; аппаратчик │поглощающего типа │до износа │

│ │циклизации; меха- │ На стадии сушки: │ │

│ │ник цеха (участ- │Халат хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ка); слесарь-ре- │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │монтник; уклад- │ На наружных работах │ │

│ │чик-упаковщик, │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │занятый фасовкой │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│121.│Аппаратчик хлори- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; рабочий, │Белье нательное │2 комплекта │

│ │занятый обработкой│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │маточников произ- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │водства сульфа- │Колпак суконный │2 │

│ │монометоксина │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Ратиндан │

│ │

│122.│Аппаратчик солеоб-│Костюм суконный │2 │

│ │разования │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Фтазин, нитазол │

│ │

│123.│Аппаратчик ацети- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │лирования; аппа- │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │ратчик конденса- │Куртка суконная │1 │

│ │ции; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик нитро- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │вания; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │фильтрации │Берет суконный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Этамид │

│ │

│124.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │окисления; мастер;│Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │начальник смены; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │слесарь-ремонт- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Оксибутират натрия, лития │

│ │

│125.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; нача- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │льник смены; под- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │собный рабочий; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │слесарь-ремонт- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ник; старший мас- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │тер │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│126.│Аппаратчик сушки │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Сильван, фурфурол │

│ │

│127.│Аппаратчик гидри- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Дихлортолуол, 2-хлорфенитидин │

│ │

│128.│Аппаратчик диазо- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │тирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик приготовле-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │ния катализатора; │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │аппаратчик хлори- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │рования; механик │Рукавицы КР или │6 пар │

│ │цеха; слесарь- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ремонтник │Берет суконный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Концентрат-1, хлор-2 нафтол детойль │

│ │

│129.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; подсобный ра- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │бочий │Фартук резиновый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Подсобному рабочему │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Аминазин │

│ │

│130.│Аппаратчик диазо- │Комбинезон хлопчатобумажный │4 │

│ │тирования; аппа- │Белье нательное │4 комплекта │

│ │ратчик карбоксили-│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │рования; аппарат- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │чик конденсации; │Портянки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │аппаратчик крис- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │таллизации; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик нейтрали- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │зации; аппаратчик │поглощающего типа │до износа │

│ │окисления; аппа- │ │ │

│ │ратчик осаждения; │ │ │

│ │аппаратчик пере- │ │ │

│ │гонки; аппаратчик │ │ │

│ │приготовления ка- │ │ │

│ │тализатора; аппа- │ │ │

│ │ратчик синтеза; │ │ │

│ │аппаратчик хлори- │ │ │

│ │рования; аппарат- │ │ │

│ │чик циклизации; │ │ │

│ │мастер; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; уборщик│ │ │

│ │служебных и произ-│ │ │

│ │водственных поме- │ │ │

│ │щений; укладчик- │ │ │

│ │упаковщик, заня- │ │ │

│ │тый фасовкой; │ │ │

│ │электромонтер по │ │ │

│ │ремонту и обслужи-│ │ │

│ │ванию электрообо- │ │ │

│ │рудования │ │ │

│ │

│ Хлорацетобутиролактон │

│ │

│131.│Аппаратчик хлори- │Костюм суконный │2 │

│ │рования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Анестезин, новокаин, новокаиновые │

│ основания, дикаин, метилтиоурацил │

│ │

│132.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │новления; аппарат-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик конденсации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик крис- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │таллизации; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик осаждения; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик пере- │поглощающего типа │до износа │

│ │гонки; аппаратчик │ На производстве новокаина и │ │

│ │синтеза; аппарат- │ анестезина дополнительно: │ │

│ │чик хлорирования; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования; мастер;│ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│133.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Тримекаин │

│ │

│134.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │аппаратчик синте- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │за; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │этерификации; │Фартук прорезиненный │2 │

│ │мастер; механик │Берет суконный │1 │

│ │цеха; начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчикам алкилирования, кон-│ │

│ │ │ денсации, синтеза, этерифи- │ │

│ │ │ кации на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I поя-│ │

│ │ │ сах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│135.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Новокаинамид │

│ │

│136.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик осажде-│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ния; мастер; на- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │чальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчикам конденсации, крис- │ │

│ │ │ таллизации и осаждения на │ │

│ │ │ наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Антиформин │

│ │

│137.│Аппаратчик хлори- │Костюм суконный │2 │

│ │рования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Берет суконный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Тетурам │

│ │

│138.│Аппаратчик алкили-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Сапоги резиновые или │1 пара │

│ │чик конденсации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик крис- │Фартук резиновый │1 │

│ │таллизации; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик синтеза; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик сушки; │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик хлори- │поглощающего типа │до износа │

│ │рования; мастер; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Ацетилхолинхлорид │

│ │

│139.│Аппаратчик амини- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │2 │

│ │чик ацетилирова- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ния; аппаратчик │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │конденсации; аппа-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик синтеза; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик сушки; │поглощающего типа │до износа │

│ │дозировщик меди- │ │ │

│ │цинских препара- │ │ │

│ │тов; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник; мастер │ │ │

│ │

│ Бензонафтол, салол │

│ │

│140.│Аппаратчик крис- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │2 │

│ │ратчик этерифика- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ции; мастер; ме- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ханик цеха; нача- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │льник смены; сле- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │сарь-ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Цетазол │

│ │

│141.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за; слесарь-ре- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │монтник; началь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник смены │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчику синтеза на наружных │ │

│ │ │ работах зимой в IV, III, II │ │

│ │ │ и I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Бигумаль, фенотиазин │

│ │

│142.│Аппаратчик диазо- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │тирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик изомериза- │Фартук резиновый │1 │

│ │ции; аппаратчик │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │конденсации; аппа-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик кристал- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │лизации; аппарат- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │чик синтеза; ап- │поглощающего типа │до износа │

│ │паратчик сушки; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Гексахлорэтан │

│ │

│143.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик перегонки; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │мастер; начальник │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │смены; слесарь- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчикам кристаллизации и │ │

│ │ │ перегонки на наружных рабо- │ │

│ │ │ тах зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Бутадион │

│ │

│ Отделение гидразобензола │

│ │

│144.│Аппаратчик конден-│Комбинезон хлопчатобу- │ │

│ │сации; аппаратчик │мажный │4 │

│ │синтеза; лаборант │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │химического анали-│Белье нательное │4 комплекта │

│ │за; мастер; рабо- │Портянки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │чий по стирке и │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │и ремонту спец- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │одежды; уборщик │Колпак хлопчатобумажный │4 │

│ │производствен- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ных и служебных │поглощающего типа │до износа │

│ │помещений, занятый│ │ │

│ │на уборке произ- │ │ │

│ │водственных поме- │ │ │

│ │щений │ │ │

│ │

│ Цианбензил, бензоин │

│ │

│145.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │гонки; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │цианирования; ап- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │паратчик этерифи- │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │кации; начальник │поглощающего типа │до износа │

│ │смены; слесарь- │ Аппаратчикам перегонки, │ │

│ │ремонтник │ цианирования, этерификации │ │

│ │ │ и слесарю-ремонтнику допо- │ │

│ │ │ лнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчикам перегонки, циани- │ │

│ │ │ рования и этерификации зимой│ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах до-│ │

│ │ │ полнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Общее отделение │

│ │

│146.│Аппаратчик пере- │Костюм суконный │2 │

│ │гонки; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │цианирования; ап- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │паратчик этерифи- │Портянки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │кации; мастер; │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │механик цеха; сле-│Колпак суконный │2 │

│ │сарь-ремонтник │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Отделение бутиломалонового эфира │

│ │

│147.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │синтеза; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │чик этерификации; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │начальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │начальник участка │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Дикетен │

│ │

│148.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │перегонки; аппа- │Ботинки кожаные на │ │

│ │ратчик прокалива- │латунных гвоздях │1 пара │

│ │ния; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │синтеза; началь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ник смены; сле- │ Аппаратчикам конденсации, │ │

│ │сарь-ремонтник │ перегонки, прокаливания, │ │

│ │ │ синтеза и слесарю-ремонт- │ │

│ │ │ нику дополнительно: │ │

│ │ │ Фартук прорезиненный │ дежурный │

│ │ │ Рукавицы комбинированные │ 6 пар │

│ │ │ Перчатки резиновые │ дежурные │

│ │ │ Колпак хлопчатобумажный │ 1 │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и ап- │ │

│ │ │ паратчикам конденсации, пе-│ │

│ │ │ регонки, прокаливания, син-│ │

│ │ │ теза зимой в IV, III, II и │ │

│ │ │ I поясах дополнительно: │ │

│ │ │ Куртка на утепляющей прокладке│ дежурная │

│ │

│ Валидол, изафенин │

│ │

│149.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │гонки; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │этерификации; мас-│Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │тер; начальник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │смены; слесарь- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ремонтник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Гептилрезорцин │

│ │

│150.│Аппаратчик восста-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик крис- │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │таллизации; аппа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик омыления; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │аппаратчик синте- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │за; слесарь-ре- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │монтник │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Дипрофиллин │

│ │

│151.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │осаждения; аппа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик перегонки; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик синте- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │за; аппаратчик │Очки защитные │дежурные │

│ │этерификации; ме- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ханик цеха; на- │поглощающего типа │до износа │

│ │чальник смены; │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │слесарь-ремонт- │ ратчикам конденсации, осаж- │ │

│ │ник │ дения, перегонки, синтеза, │ │

│ │ │ этерификации зимой в IV, III,│ │

│ │ │ II и I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│152.│Аппаратчик синте- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │за; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │хлорирования │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Нафтизин-порошок │

│ │

│153.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │сации │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Гемоспоридин │

│ │

│154.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │новления; аппарат-│лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │чик конденсации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик крис- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ратчик нитрования;│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик синте- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │за; мастер; сле- │поглощающего типа │до износа │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Гистидин │

│ │

│155.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │гашения извести; │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик гидро- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │лиза; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │нейтрализации; ап-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │паратчик приготов-│Костюм суконный │дежурный │

│ │ления химических │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │растворов; аппа- │поглощающего типа │до износа │

│ │ратчик фильтрации │ │ │

│ │ │ │ │

│156.│Подсобный рабочий;│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ник │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│157.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │цеха; начальник │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │смены │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ Глюкоза медицинская и реактивная │

│ │

│158.│Аппаратчик крис- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │таллизации; мас- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │тер │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор противопылевой │до износа │

│ │

│ Дибазол │

│ │

│159.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик крис- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ратчик синтеза │Респиратор противопылевой │до износа │

│ │

│ Корвалол │

│ │

│160.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки; аппаратчик │Фартук резиновый │2 │

│ │приготовления хи- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │мических раство- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ров; аппаратчик │поглощающего типа │до износа │

│ │этерификации │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Диметиламинопропанол │

│ │

│161.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик гидрирования; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик конден-│Ботинки кожаные на │ │

│ │сации; аппаратчик │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев │

│ │синтеза; аппарат- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │чик экстрагирова- │Колпак суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ния │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты │

│ │

│162.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │перегонки │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Дисульформин │

│ │

│163.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; на- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чальник смены; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │слесарь-ремонт- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Дифеин │

│ │

│164.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за; слесарь-ре- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │монтник │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Тионилхлорид │

│ │

│165.│Аппаратчик хлори- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники комбинированные │дежурные │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Этиловый спирт │

│ │

│166.│Аппаратчик этери- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │фикации; началь- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник смены; сле- │Фартук резиновый │2 │

│ │сарь-ремонтник │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Карбонат с сахаром, железо закиси │

│ │

│167.│Аппаратчик солеоб-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │разования; мастер;│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │слесарь-ремонт- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ник │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Кальцекс │

│ │ │

│168.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │осаждения; аппа- │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ратчик сушки; мас-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │тер; механик цеха;│Нарукавники резиновые │2 пары │

│ │начальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │слесарь-ремонт- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ник │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Кальция глицерофосфат, кальция фруктозодифосфат │

│ │

│169.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │омыления; аппарат-│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │чик осаждения; ап-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │паратчик солеобра-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │зования; аппарат- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │чик сушки; аппа- │поглощающего типа │до износа │

│ │ратчик фильтрации;│ │ │

│ │аппаратчик этери- │ │ │

│ │фикации; слесарь -│ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Кальция глюконат │

│ │

│170.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик осажде-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ния; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │очистки жидкости; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик элект- │поглощающего типа │до износа │

│ │ролиза │ │ │

│ │ │ │ │

│171.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Фартук резиновый │1 │

│ │смены; слесарь- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ремонтник │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Кислота адениловая │

│ │

│172.│Аппаратчик выпари-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │гидролиза; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик промывки; │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │аппаратчик разло- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │жения │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│173.│Механик цеха; на- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │чальник смены │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│174.│Подсобный рабочий;│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │слесарь-ремонт- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кислота глютаминовая │

│ │

│175.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │гидролиза; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик кристалли- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │зации; мастер; на-│Ботинки кожаные │2 пары │

│ │чальник смены; на-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │чальник участка; │Колпак суконный │2 │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I поя-│ │

│ │ │ сах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кислота молочная и ее соли │

│ │

│176.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │гашения извести; │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │аппаратчик нейтра-│Нарукавники резиновые │2 пары │

│ │лизации; аппарат- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │чик осаждения; ап-│поглощающего типа │до износа │

│ │паратчик солеобра-│ │ │

│ │зования; аппарат- │ │ │

│ │чик фильтрации; │ │ │

│ │мастер; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Кислота стеариновая │

│ │

│177.│Аппаратчик плавле-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ния; слесарь-ре- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │монтник │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Кислота трихлоруксусная │

│ │

│178.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │окисления; мастер;│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │механик цеха; на- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │чальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │начальник участ- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ка; слесарь-ре- │Костюм суконный │дежурный │

│ │монтник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Ланолин (фармакопейный) │

│ │

│179.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования; мастер;│Фартук резиновый │дежурный │

│ │слесарь-ремонт- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ Линетол, линол │

│ │

│180.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │гирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик этерифика- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ции; начальник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │смены; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │участка; слесарь- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ремонтник │ Слесарю на наружных рабо- │ │

│ │ │ тах зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Ларусан │

│ │

│181.│Аппаратчик осажде-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │синтеза; мастер; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │начальник смены; │Ботинки кожаные на │ │

│ │слесарь-ремонт- │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев │

│ │ник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Литий бензойнокислый │

│ │

│182.│Аппаратчик соле- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │образования; ра- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │бочий, занятый │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │одностадийным │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │синтезом; сле- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Мезатон │

│ │

│183.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за; механик цеха; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │начальник смены; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │слесарь-ремонт- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Ментол кристаллический │

│ │

│184.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик омыления; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик синте- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │за; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │экстрагирования; │поглощающего типа │до износа │

│ │аппаратчик этери- │ │ │

│ │фикации; мастер; │ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены │ │ │

│ │

│ Наганин, прозерин, карбохолин, │

│ диэтилкарбинолхлорид │

│ │

│185.│Аппаратчик алкили-│ Производство техни- │ │

│ │рования; аппарат- │ ческих препаратов: │ │

│ │чик аминирования; │Костюм суконный │2 │

│ │аппаратчик конден-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │сации; аппаратчик │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │кристаллизации; │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │аппаратчик плавле-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ния; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │синтеза; аппарат- │Берет суконный │2 │

│ │чик сульфирования;│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик фосге- │поглощающего типа │до износа │

│ │нирования; аппа- │ На наружных работах │ │

│ │ратчик хлорирова- │ зимой в IV, III, II и I поя-│ │

│ │ния; механик це- │ сах дополнительно: │ │

│ │ха; начальник сме-│Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ны; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник │ │ │

│ │

│ Производство фармакопейных препаратов │

│ │

│186.│Аппаратчик крис- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик синтеза │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Натрий нуклеиново-кислый, нуклеиновая кислота │

│ │

│187.│Аппаратчик гидро- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лиза; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик фильтра- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ции; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │центрифугирования;│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │мастер; рабочий, │поглощающего типа │до износа │

│ │занятый односта- │ На наружных работах │ │

│ │дийным синтезом; │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │слесарь-ремонт- │ поясах дополнительно: │ │

│ │ник │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Пантоцид │

│ │

│188.│Аппаратчик сушки; │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │аппаратчик фильт- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │рации; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │хлорирования; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │мастер; слесарь- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ремонтник │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Берет суконный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Полиглюкин │

│ │

│189.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товления стериль- │Фартук резиновый │1 │

│ │ных растворов; ап-│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │паратчик средова- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │рения; аппаратчик │Рукавицы КР │6 пар │

│ │стерилизации; ап- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │паратчик фермента-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ции препаратов │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │биосинтеза; ап- │поглощающего типа │до износа │

│ │паратчик фильт- │ На наружных работах │ │

│ │рации; мастер; │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │слесарь-ремонт- │ поясах дополнительно: │ │

│ │ник │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Промедол, гексамидин │

│ │

│190.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик гидратации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик дегид- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратации; аппарат- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чик конденсации; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │аппаратчик крис- │Колпак суконный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ратчик нейтрализа-│поглощающего типа │до износа │

│ │ции; аппаратчик │ При выполнении работ в лити-│ │

│ │омыления; аппарат-│ евом отделении на наружных │ │

│ │чик осаждения; ап-│ работах зимой в IV, III, II │ │

│ │паратчик перегон- │ и I поясах дополнительно: │ │

│ │ки; аппаратчик │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │синтеза; аппарат- │ │ │

│ │чик сушки; аппа- │ │ │

│ │ратчик циклизации;│ │ │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования; механик│ │ │

│ │цеха; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│191.│Мастер; начальник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара │

│ │

│ Резорцин чистый и медицинский │

│ │

│192.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; мас- │Фартук резиновый │1 │

│ │тер; механик це- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ха; начальник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │смены; слесарь- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ремонтник │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Сантонин │

│ │

│193.│Аппаратчик выщела-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │чивания; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик кристаллиза- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ции; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │перегонки │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│194.│Аппаратчик гашения│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │извести │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│195.│Аппаратчик нейтра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лизации; аппарат- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │чик смешивания │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│196.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │ до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│197.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник; мастер; меха-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник цеха; началь- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ник смены │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Солюсурьмин │

│ │

│198.│Аппаратчик омыле- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик перегонки; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │аппаратчик получе-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ния комплексных │поглощающего типа │до износа │

│ │соединений; аппа- │ │ │

│ │ратчик разложения;│ │ │

│ │аппаратчик синте- │ │ │

│ │за; аппаратчик │ │ │

│ │этерификации; мас-│ │ │

│ │тер; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Таннин, таннальбин, галловая кислота │

│ │

│199.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │аппаратчик осажде-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные или │4 пары │

│ │очистки жидкости; │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │аппаратчик раство-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │рения; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │синтеза; аппарат- │поглощающего типа │до износа │

│ │чик солеобразова- │ │ │

│ │ния; аппаратчик │ │ │

│ │сушки; аппаратчик │ │ │

│ │фильтрации; аппа- │ │ │

│ │ратчик экстрагиро-│ │ │

│ │вания; рабочий, │ │ │

│ │занятый односта- │ │ │

│ │дийным синтезом │ │ │

│ │ │ │ │

│200.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │смены; слесарь- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Терпингидрат │

│ │

│201.│Аппаратчик гидра- │ При выполнении работ на │ │

│ │тации; аппаратчик │ гидратации: │ │

│ │кристаллизации; │Костюм суконный │1 │

│ │аппаратчик экстра-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │гирования │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│202.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работ на раст-│ │

│ │таллизации, аппа- │ ворении и кристаллизации тер-│ │

│ │ратчик экстраги- │ пингидрата: │ │

│ │рования │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│203.│Мастер; начальник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │смены; слесарь- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Фенолфталеин │

│ │

│204.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик осажде-│Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ния; мастер; сле- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │сарь-ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Фитин │

│ │

│205.│Аппаратчик осажде-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │экстрагирования; │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │мастер; механик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │цеха; начальник │поглощающего типа │до износа │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Цинкундан │

│ │

│206.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ких масс и мазей; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик синтеза│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │ │ │

│207.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Фтивазид, метазид, тубазид, солюзид растворимый │

│ Схема начальная │

│ │

│208.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │осаждения; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик перегонки; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик разло- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │жения; аппаратчик │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │синтеза; аппарат- │Колпак суконный │2 │

│ │чик солеобразова- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ния; аппаратчик │поглощающего типа │до износа │

│ │хлорирования; ап- │ На наружных работах │ │

│ │паратчик центрифу-│ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │гирования; аппа- │ поясах дополнительно: │ │

│ │ратчик экстрагиро-│Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │вания; аппаратчик │ │ │

│ │этерификации; ме- │ │ │

│ │ханик цеха; рабо- │ │ │

│ │чий, занятый одно-│ │ │

│ │стадийным синте- │ │ │

│ │зом; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Схема фармакопейная │

│ │

│209.│Аппаратчик сушки; │Халат хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │мастер │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│210.│Начальник смены │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара │

│ │

│ Солютизон │

│ │

│211.│Аппаратчик ацети- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лирования; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик восстанов- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ления; аппаратчик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │конденсации; аппа-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик окисления; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик синте- │поглощающего типа │до износа │

│ │за; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник │ │ │

│ │ │ │ │

│212.│Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │участка │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ Этоксид │

│ │

│213.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик осаждения; │Ботинки кожаные на │ │

│ │аппаратчик синте- │латунных гвоздях │1 пара │

│ │за; начальник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │смены; слесарь- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и ап- │ │

│ │ │ паратчикам кристаллизации, │ │

│ │ │ осаждения, синтеза на наруж-│ │

│ │ │ ных работах зимой в IV, III,│ │

│ │ │ II и I поясах дополнительно:│ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Фурамон │

│ │

│214.│Аппаратчик алкили-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик аминирования; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик йодиро-│Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │вания; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │осаждения; аппа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик перегонки; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик синте- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │за; мастер; нача- │Берет суконный │2 │

│ │льник смены; сле- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сарь-ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Фурациллин │

│ │

│215.│Аппаратчик ацети- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик гидролиза; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик нитро- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │вания; аппаратчик │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │получения комп- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │лексных соедине- │поглощающего типа │ │

│ │ний; аппаратчик │ │ │

│ │синтеза; мастер; │ │ │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Хинозол, хлоралгидрат, ятрен │

│ │

│216.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Фартук резиновый │1 │

│ │аппаратчик пере- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │гонки; аппаратчик │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │синтеза; аппарат- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │чик хлорирования; │Костюм суконный │дежурный │

│ │мастер; механик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │цеха; начальник │поглощающего типа │до износа │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│217.│Аппаратчик испаре-│ При выполнении работ на │ │

│ │ния │ хлорной станции: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│218.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик сушки │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Хлороформ │

│ │

│219.│Аппаратчик пере- │Костюм суконный │дежурный │

│ │гонки; мастер; ме-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ханик цеха; на- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чальник смены; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │слесарь-ремонт- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │ │

│ │ │ Аппаратчику перегонки, заня-│ │

│ │ │ тому на очистке хлороформа: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Хлорэтил, хлорэтан │

│ │

│220.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Фартук резиновый │1 │

│ │перегонки; аппа- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │ратчик приготов- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ления химических │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │растворов; мас- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тер; слесарь- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ремонтник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты │

│ │

│221.│Аппаратчик этери- │Костюм суконный │2 │

│ │фикации │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Азафен │

│ │

│222.│Аппаратчик нейтра-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │лизации │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│223.│Аппаратчик синтеза│Костюм хлопчатобумажный или │1 │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │

│ Препараты пиперазинового ряда: │

│ дитразиноснование, дитразин цитрат этаперазин │

│ │

│224.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; меха- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник цеха (участ- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев │

│ │ка); слесарь-ре- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ремонтник; техно- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │лог │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │2 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │2 пары │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Пиперазин и его производные │

│ │

│225.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик нейтра-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │лизации; аппарат- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │чик перегонки; ап-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │паратчик получения│поглощающего типа │до износа │

│ │комплексных соеди-│ │ │

│ │нений; аппаратчик │ │ │

│ │разложения; аппа- │ │ │

│ │ратчик синтеза; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Дитразин-фосфат │

│ │

│226.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; меха- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник цеха; началь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник смены; сле- │Ботинки кожаные на │ │

│ │сарь-ремонтник │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кислота изоникотиновая, кислота никотиновая │

│ (из бетаникотина), цетазол │

│ │

│227.│Аппаратчик крис- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик окисления; │Фартук резиновый │1 │

│ │аппаратчик осажде-│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ния; аппаратчик │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │очистки жидкости; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик пере- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │гонки; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │получения комплек-│поглощающего типа │до износа │

│ │сных соединений; │ На наружных работах │ │

│ │аппаратчик разло- │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │жения; аппаратчик │ поясах дополнительно: │ │

│ │синтеза; аппарат- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │чик сушки; аппа- │ │ │

│ │ратчик центрифуги-│ │ │

│ │рования; аппарат- │ │ │

│ │чик экстрагирова- │ │ │

│ │ния; механик це- │ │ │

│ │ха; начальник сме-│ │ │

│ │ны; просеивальщик;│ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Никодин │

│ │

│228.│Аппаратчик амини- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик конденсации; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев │

│ │аппаратчик мето- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ксилирования; ап- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │паратчик синтеза; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик этери- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │фикации; мастер; │поглощающего типа │до износа │

│ │начальник смены; │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │слесарь-ремонт- │ на наружных работах │ │

│ │ник │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Кислота никотиновая из анабазина и никотина │

│ │

│229.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │окисления; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик перегонки; │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │аппаратчик центри-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │фугирования; мас- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │тер; механик цеха;│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │начальник смены; │поглощающего типа │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Кислота пропиновая, этилпропионат, │

│ хлористый пропионил │

│ │

│230.│Аппаратчик омыле- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │очистки жидкости; │Фартук резиновый │2 │

│ │аппаратчик пере- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │гонки; механик │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │цеха; начальник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │смены; слесарь- │Колпак суконный │2 │

│ │ремонтник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ 12. ПРЕПАРАТЫ РЯДА СИНТОМИЦИНА И ЛЕВОМИЦЕТИНА │

│ И ИХ ПОЛУПРОДУКТЫ │

│ │

│ Паранитроацетофенон │

│ │

│231.│Аппаратчик гидро- │ При выполнении работ на │ │

│ │лиза; аппаратчик │ стадиях получения пара- │ │

│ │приготовления хи- │ нитроальфаметоксистирола, │ │

│ │мических раство- │ паранитроацетофенона, ре- │ │

│ │ров; слесарь-ре- │ генерации метанола: │ │

│ │монтник; электро- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │монтер по ремонту │Белье нательное │2 комплекта │

│ │и обслуживанию │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │электрооборудова- │Рукавицы КР │дежурные │

│ │ния │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Аппаратчикам гидролиза, │ │

│ │ │ приготовления химических │ │

│ │ │ растворов на наружных рабо- │ │

│ │ │ тах зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│232.│Аппаратчик испаре-│ При выполнении работ на │ │

│ │ния; аппаратчик │ стадиях получения мети- │ │

│ │перегонки; аппа- │ лового эфира хлоргидрина, │ │

│ │ратчик синтеза; │ стирола и его нитровании: │ │

│ │аппаратчик хлори- │Костюм суконный │2 │

│ │рования; слесарь -│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ремонтник │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│233.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │

│ Оксиметильное соединение │

│ │

│234.│Аппаратчик амини- │ При выполнении работ на ста- │ │

│ │рования; аппарат- │ диях аминирования окиси па- │ │

│ │чик ацетилирова- │ ранитростирола, ацетилиро- │ │

│ │ния; аппаратчик │ вания "оксиамина", окисле- │ │

│ │окисления; сле- │ ния "оксиацетильного", ок- │ │

│ │сарь-ремонтник │ симетилирования "оцетильно- │ │

│ │ │ го" и получения "оксиметиль- │ │

│ │ │ ного" соединения" │ │

│ │ │Костюм суконный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│235.│Аппаратчик ацети- │ При выполнении работ на ста- │ │

│ │лирования; аппа- │ диях приготовления раствора │ │

│ │ратчик конденса- │ гипохлорита кальция и полу- │ │

│ │ции; аппаратчик │ чения хлоргидрина стирола: │ │

│ │растворения; ап- │Костюм суконный │2 │

│ │паратчик хлориро- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │вания; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │центрифугирования;│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │слесарь-ремонт- │Берет суконный │1 │

│ │ник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│236.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации; аппаратчик │ стадиях получения бромке- │ │

│ │осаждения; сле- │ тона, хлоргидрата, амино- │ │

│ │сарь-ремонтник │ кетона, ацетильного соеди- │ │

│ │ │ нения и получения "оксиме- │ │

│ │ │ тильного" соединения: │ │

│ │ │Костюм суконный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│237.│Аппаратчик нитро- │ При выполнении работ на │ │

│ │вания; аппаратчик │ стадиях получения окиси │ │

│ │омыления; аппарат-│ паранитростирола: │ │

│ │чик осаждения; ап-│Костюм суконный │2 │

│ │паратчик перегон- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ки; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │этерификации; сле-│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │сарь-ремонтник │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│238.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │отделения │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Синтомицин, эусинтомицин │

│ │

│239.│Аппаратчик ацети- │Костюм суконный │2 │

│ │лирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик восстанов- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ления; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │выпаривания; аппа-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик конденса- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ции; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │метоксилирования; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик нейтра-│поглощающего типа │до износа │

│ │лизации; аппарат- │ На наружных работах │ │

│ │чик нитрования; │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │аппаратчик окисле-│ поясах дополнительно: │ │

│ │ния; аппаратчик │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │омыления; аппар- │ │ │

│ │атчик осаждения; │ │ │

│ │аппаратчик пере- │ │ │

│ │гонки; аппаратчик │ │ │

│ │получения комп- │ │ │

│ │лексных соедине- │ │ │

│ │ний; аппаратчик │ │ │

│ │синтеза; аппарат- │ │ │

│ │чик центрифугиро- │ │ │

│ │вания; аппаратчик │ │ │

│ │этерификации; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│240.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на ста- │ │

│ │сации; аппаратчик │ дии получения хлоргидрата, │ │

│ │нитрования; аппа- │ альфа, 1-треомина: │ │

│ │ратчик перегонки; │Костюм суконный │2 │

│ │аппаратчик хлори- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик бромирования; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик крис- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │таллизации; аппа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик омыления; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик осаж- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │дения; аппарат- │поглощающего типа │до износа │

│ │чик смешива- │ На наружных работах │ │

│ │ния; аппаратчик │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │этерификации, сле-│ поясах дополнительно: │ │

│ │сарь-ремонтник │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│241.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации; аппаратчик │ стадии получения альфа, │ │

│ │растворения; аппа-│ 1-треомина, синтомицина, │ │

│ │ратчик хлорирова- │ абсолютирования изопро- │ │

│ │ния; слесарь-ре- │ пилового спирта: │ │

│ │монтник │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│242.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│243.│Рабочие │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ резке алюминиевой стружки: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │

│ Левомицетин, эулевомицетин │

│ │

│244.│Аппаратчик амини- │ За исключением работ по │ │

│ │рования; аппарат- │ получению бромкетона: │ │

│ │чик ацетилирова- │Халат хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ния; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │восстановления; │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │аппаратчик конден-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │сации; аппаратчик │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик мето- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ксилирования; ап- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │паратчик нитрова- │поглощающего типа │до износа │

│ │ния; аппаратчик │ На наружных работах │ │

│ │окисления; аппа- │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ратчик омыления; │ поясах дополнительно: │ │

│ │аппаратчик осаж- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │дения; аппаратчик │ │ │

│ │получения комп- │ │ │

│ │лексных соеди- │ │ │

│ │нений; аппаратчик │ │ │

│ │разложения; аппа- │ │ │

│ │ратчик синтеза; │ │ │

│ │аппаратчик этери- │ │ │

│ │фикации; механик │ │ │

│ │цеха; │ │ │

│ │рабочий, занятый │ │ │

│ │одностадийным син-│ │ │

│ │тезом; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│245.│Аппаратчик броми- │ При выполнении работ по │ │

│ │рования; аппарат- │ получению бромкетона: │ │

│ │чик гидролиза; ап-│Костюм суконный │2 │

│ │паратчик приготов-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │ления химических │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │растворов; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик синтеза; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик хлори- │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │рования; слесарь- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ремонтник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ 13. ПРЕПАРАТЫ ПИРАМИДОНА-ФЕНАЦЕТИНА │

│ │

│ Анальгин, антипирин │

│ │

│246.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик гидролиза; ап-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │паратчик кристал- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │лизации; аппарат- │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │чик синтеза; аппа-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ратчик центрифуги-│поглощающего типа │до износа │

│ │рования ; мастер; │ Аппаратчикам алкилирования, │ │

│ │механик цеха; на- │ гидролиза, кристаллизации, │ │

│ │чальник смены; │ синтеза, центрифугирования и │ │

│ │слесарь-ремонт- │ слесарю-ремонтнику на ра- │ │

│ │ник │ ботах по получению антипири- │ │

│ │ │ на и динатриевой соли: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ Аппаратчикам алкилирования, │ │

│ │ │ гидролиза, кристаллизации, │ │

│ │ │ синтеза и центрифугирования │ │

│ │ │ на наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Амидопирин (пирамидон) │

│ │

│247.│Аппаратчик алкили-│ При выполнении работ в │ │

│ │рования; аппарат- │ цехе технического пира- │ │

│ │чик восстановле- │ мидона: │ │

│ │ния; аппаратчик │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │насыщения; аппа- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ратчик нитрозиро- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │вания; аппаратчик │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │осаждения; аппа- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ратчик синтеза; │Фартук резиновый │1 │

│ │аппаратчик экстра-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │гирования; мас- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │тер; механик це- │поглощающего типа │до износа │

│ │ха; начальник │ Аппаратчикам алкилирования, │ │

│ │смены; слесарь- │ восстановления, насыщения, │ │

│ │ремонтник │ нитрозирования, осаждения, │ │

│ │ │ синтеза, экстрагирования на │ │

│ │ │ наружных работах зимой до- │ │

│ │ │ полнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│248.│Аппаратчик восста-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик гидролиза; ап-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │паратчик диазоти- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │рования; аппарат- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чик конденсации; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │мастер; начальник │Колпак суконный │2 │

│ │смены; слесарь- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│249.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работ на │ │

│ │таллизации; аппа- │ стадии получения пирами- │ │

│ │ратчик осаждения; │ дона-фабриката: │ │

│ │аппаратчик сушки; │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │аппаратчик цикли- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │зации; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │экстрагирования │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Салипирин │

│ │

│250.│Аппаратчики, заня-│Костюм хлопчатобумажный │12 │

│ │тые в производс- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │тве; мастер; меха-│Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ник цеха; началь- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ник смены; рабо- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │чий, занятый од- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ностадийным синте-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │зом; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник │ │ │

│ │

│ Фенацетин │

│ │

│251.│Аппаратчик алкили-│ При выполнении работ на ста- │ │

│ │рования; аппарат- │ диях получения нитрофенетола │ │

│ │чик ацетилирования│ и фенацитина на водно-спир- │ │

│ │аппаратчик восста-│ товой кристаллизации: │ │

│ │новления; аппарат-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │чик карбоксилиро- │Костюм суконный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │конденсации; аппа-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик кристалли- │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │зации; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │насыщения; аппа- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик перегонки; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик осажде-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │синтеза; аппарат- │поглощающего типа │до износа │

│ │чик сушки; мастер;│ │ │

│ │механик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│252.│Аппаратчик алкили-│ При выполнении работы по │ │

│ │рования; аппарат- │ получению фенацетина: │ │

│ │чик конденсации; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик синте- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │за; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │циклизации; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │мастер; механик │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │цеха; начальник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │смены; слесарь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ремонтник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Эфир метиловый бензолсульфокислоты │

│ │

│253.│Аппаратчик этери- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │фикации; мастер; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │механик цеха; на- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │чальник смены; │Фартук резиновый │2 │

│ │слесарь-ремонт- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На стадии подготовки сырья │ │

│ │ │ бензосульфохлорида: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │костюма суконного │1 на 9 месяцев │

│ │

│ 14. ПРЕПАРАТЫ РТУТИ │

│ │

│ Каломель и сулема │

│ │

│254.│Аппаратчик солеоб-│Костюм хлопчатобумажный с кисло-│ │

│ │разования; мастер;│тозащитной пропиткой с капюшоном│2 │

│ │слесарь-ремонт- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Моносепт │

│ │

│255.│Аппаратчик диазо- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │тирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик осаждения; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик разло- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │жения; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │синтеза; мастер; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │механик цеха; на- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │чальник смены; │поглощающего типа │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Диоцид │

│ │

│256.│Аппаратчик броми- │Костюм суконный │дежурный │

│ │рования; аппарат- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │чик конденсации; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик осажде-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │приготовления хи- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │мических раство- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ров; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │синтеза; мастер; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │начальник смены; │поглощающего типа │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ник │ ратчикам бромирования, кон- │ │

│ │ │ денсации, осаждения, приго- │ │

│ │ │ товления химических раство- │ │

│ │ │ ров, синтеза на наружных ра- │ │

│ │ │ ботах зимой в IV, III, II и I│ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Разные препараты ртути │

│ │

│257.│Рабочий, занятый │Халат хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │одностадийным │лотозащитной пропиткой │2 │

│ │синтезом; мастер; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │механик цеха; на- │Фартук прорезиненный │3 │

│ │чальник смены; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │слесарь-ремонт- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ 15. САЛИЦИЛОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ │

│ │

│ Аспирин (кислота ацетилсалициловая) │

│ из уксусного ангидрида, ацесол │

│ │

│258.│Аппаратчик ацети- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик возгонки; │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │аппаратчик карбо- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ксилирования; ап- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │паратчик перегон- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ки; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │центрифугирования;│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │мастер; механик │поглощающего типа │до износа │

│ │цеха; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Аспирин (ацетилсалициловая кислота) │

│ из уксусной кислоты и треххлористого фосфора │

│ │

│259.│Аппаратчик ацети- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │лирования; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик возгонки; │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │аппаратчик карбо- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ксилирования; ап- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │паратчик перегон- │Колпак суконный │2 │

│ │ки; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │центрифугирования;│поглощающего типа │до износа │

│ │мастер; механик │ │ │

│ │цеха; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Кислота салициловая │

│ │

│260.│Аппаратчик возгон-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ки; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │карбоксилирования;│Сапоги резиновые │2 пары │

│ │аппаратчик конден-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │сации; подсобный │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │рабочий; мастер; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │механик цеха; на- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │чальник смены; │поглощающего типа │до износа │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Оксафенамид │

│ │

│261.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик конденса- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ции; аппаратчик │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │перегонки; мас- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │тер; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │смены; слесарь- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ремонтник │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчикам кристаллизации, кон-│ │

│ │ │ денсации, перегонки на наруж-│ │

│ │ │ ных работах зимой в IV, III, │ │

│ │ │ II и I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Натрия салицилат, бензойнокислый натрий │

│ │

│262.│Аппаратчик соле- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │образования; ап- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │паратчик сушки; │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │мастер; механик │Перчатки резиновые │дежурная │

│ │цеха; начальник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │смены; рабочий, │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │занятый односта- │поглощающего типа │до износа │

│ │дийным синтезом; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Эфиры салициловой кислоты и производство бепаска │

│ │

│263.│Аппаратчик этери- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │фикации; мастер; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │механик цеха; на- │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │чальник смены; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │слесарь-ремонт- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ 16. ПРЕПАРАТЫ СЕРЕБРА │

│ │

│ Альбаргин, колларгол, проторгол │

│ │

│264.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │лиза; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; мас- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │тер; механик цеха;│Перчатки резиновые │4 пары │

│ │начальник смены; │Нарукавники резиновые │4 пары │

│ │рабочий, занятый │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │одностадийным │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │синтезом │ │ │

│ │

│ 17. СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ │

│ │

│ Мета-фенилендиамин, амид, натрий, сульфохлорид, │

│ амино-пиридин, белый стрептоцид, стрептоцид │

│ растворимый, сульфоцил натрия, уросульфан, │

│ этазол, сульфодимизин │

│ │

│265.│Аппаратчик амини- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик ацетилирова- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │восстановления; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик гидро- │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │лиза; аппаратчик │Берет суконный │2 │

│ │изомеризации; ап- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │паратчик конденса-│поглощающего типа │до износа │

│ │ции; аппаратчик │ На наружных работах │ │

│ │кристаллизации; │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │аппаратчик омыле- │ поясах дополнительно: │ │

│ │ния; аппаратчик │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │осаждения; аппа- │ │ │

│ │ратчик перегонки; │ │ │

│ │аппаратчик плавле-│ │ │

│ │ния; аппаратчик │ │ │

│ │разложения; аппа- │ │ │

│ │ратчик синтеза; │ │ │

│ │аппаратчик солеоб-│ │ │

│ │разования; аппа- │ │ │

│ │ратчик сульфирова-│ │ │

│ │ния; аппаратчик │ │ │

│ │хлорирования; ап- │ │ │

│ │партчик центрифу- │ │ │

│ │гирования; аппа- │ │ │

│ │ратчик этерифика- │ │ │

│ │ции; мастер; ме- │ │ │

│ │ханик цеха; на- │ │ │

│ │чальник участка; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Кристаллизация, фильтрация, сушка │

│ │

│266.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │таллизации; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик сушки; мас-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │тер; слесарь-ре- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │монтник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Сульгин │

│ │

│267.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный или │2 │

│ │таллизации; аппа- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик синтеза; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик центри-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │фугирования │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Сульфапиридазин натрия, мефенаминовая кислота │

│ │

│268.│Аппаратчик восста-│ При выполнении работ │ │

│ │новления; аппарат-│ на получении мефена- │ │

│ │чик конденсации; │ миновой кислоты: │ │

│ │аппаратчик нитро- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │ │Куртка суконная │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет суконный │2 │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│269.│Аппаратчик син- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │теза │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Берет суконный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ 18. ПРОИЗВОДСТВО НОРСУЛЬФАЗОЛА │

│ │

│270.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │новления; аппарат-│Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │чик гашения извес-│Рукавицы суконные │4 пары │

│ │ти; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │конденсации; аппа-│Противогаз │дежурный │

│ │ратчик нейтрализа-│Очки защитные │до износа │

│ │ции; аппаратчик │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │омыления; аппарат-│поглощающего типа │до износа │

│ │чик осаждения; ап-│ На стадиях хлорирования, │ │

│ │паратчик приготов-│ 1 и 2 конденсации, омы- │ │

│ │ления химических │ ления дополнительно: │ │

│ │растворов; аппа- │Костюм суконный │дежурный │

│ │ратчик синтеза; │ │ │

│ │аппаратчик солеоб-│ │ │

│ │разования; аппа- │ │ │

│ │ратчик хлорирова- │ │ │

│ │ния; мастер; ме- │ │ │

│ │ханик цеха; нача- │ │ │

│ │льник смены; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ 19. ПРЕПАРАТЫ СУЛЬФОТИНОВОГО РЯДА │

│ │

│ Сульфотин, сулюсульфон, сульфодиамин, │

│ диаминдифенилсульфон │

│ │

│271.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; меха- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ник цеха; началь- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ник смены; сле- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │сарь-ремонтник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ ПРОИЗВОДСТВО ЭПИЛИНА │

│ │

│272.│Аппаратчик восста-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │новления; аппарат-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик диазотирова- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │конденсации; аппа-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ратчик кристалли- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │зации; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │омыления; аппарат-│поглощающего типа │до износа │

│ │чик экстрагирова- │ │ │

│ │ния; мастер; ме- │ │ │

│ │ханик цеха; на- │ │ │

│ │чальник участка; │ │ │

│ │рабочий, занятый │ │ │

│ │одностадийным │ │ │

│ │синтезом; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Фталазол │

│ │

│273.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │сации; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │смены; слесарь- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ремонтник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и аппа- │ │

│ │ │ ратчику конденсации на на- │ │

│ │ │ ружных работах зимой в IV, │ │

│ │ │ III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Мадрибон │

│ │

│274.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │аппаратчик омыле- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │осаждения; аппа- │Колпак суконный │1 │

│ │ратчик перегонки; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик приго- │поглощающего типа │до износа │

│ │товления химичес- │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ких растворов; ап-│ на наружных работах │ │

│ │паратчик синтеза; │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │аппаратчик этери- │ поясах дополнительно: │ │

│ │фикации; мастер; │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│275.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работ на ста- │ │

│ │таллизации; аппа- │ диях кристаллизации, фильт- │ │

│ │ратчик сушки; ап- │ рации и сушки мадрибона: │ │

│ │паратчик фильтра- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ции; мастер; на- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чальник смены; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │слесарь-ремонт- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На стадии сушки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│276.│Механик участка; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │механик цеха; на- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │чальник участка │ │ │

│ │

│ 21. ЭКРАНЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ (ПРОСВЕЧИВАЮЩИЕ И УСИЛИВАЮЩИЕ) │

│ │

│277.│Аппаратчик изго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления рентге- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │новских экранов; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик осажде-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ния; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │получения составов│ Аппаратчику получения соста- │ │

│ │для рентгеновских │ вов для рентгеновских экранов:│ │

│ │экранов; аппарат- │Рукавицы брезентовые вместо │ │

│ │чик промывки; мас-│перчаток резиновых │12 пар │

│ │тер; механик цеха;│ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ 22. ПРОИЗВОДСТВО ТРИФТАЗИНА │

│ │

│278.│Аппаратчик ацети- │ При выполнении работ на ста- │ │

│ │лирования; аппа- │ диях хлорирования, восстанов-│ │

│ │ратчик восстанов- │ ления, ацетилирования, кон- │ │

│ │ления; аппаратчик │ денсации с бромбензолом: │ │

│ │конденсации; аппа-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ратчик нитрования;│Белье нательное │2 комплекта │

│ │аппаратчик омыле- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │хлорирования; под-│Берет суконный │2 │

│ │собный рабочий, │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │слесарь-ремонт- │поглощающего типа │до износа │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│279.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работы │ │

│ │таллизации; под- │ на стадии получения го- │ │

│ │собный рабочий; │ тового продукта: │ │

│ │слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│280.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │цеха; начальник │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │смены │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │ │ │

│281.│Слесарь по конт- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │рольно-измери- │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │тельным приборам и│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │автоматике; элек- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │тромонтер по ре- │ │ │

│ │монту и обслужи- │ │ │

│ │ванию │ │ │

│ │электрооборудо- │ │ │

│ │вания │ │ │

│ │

│ II. РЕАКТИВЫ И ФАРМАКОПЕЙНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ │

│ │

│ Азур 1, азур-эозин, азур 2, азарин, │

│ антрахинон, амидоазобензол, бриллиантовая зелень, │

│ гимза сухая, диазоамидобензол, диметиламидоазобензол, │

│ диметиламидабензольдегид, инригокармин, иодэозин, кислота │

│ антраниловая, кислота сульфаниловая, кристаллвиолет, конго │

│ красный, лейшман сухой, майгрюнвальд сухой, метиловая │

│ голубая медицинская, метиловый зеленый, метиловый │

│ красный, метиловый оранжевый, нитрозодиметиламин, │

│ нитрозодиметиланилин, нитрозобетанафтол, судан 1, │

│ судан III, тимолфталеин, тионин, тропеолин ОО, │

│ тропеолин ООО, феноловый красный, эозин-К, │

│ эозин-натрий, эритрозин, тропеолин │

│ │

│282.│Аппаратчик возгон-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ки; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик осажде-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ния; аппаратчик │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │приготовления хи- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │мических раство- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ров; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │производства хими-│поглощающего типа │до износа │

│ │ческих реактивов; │ │ │

│ │аппаратчик солеоб-│ │ │

│ │разования; мастер;│ │ │

│ │рабочий, занятый │ │ │

│ │одностадийным │ │ │

│ │синтезом; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Ацетаты аммония, бария, калия; │

│ сульфаты калия, кальция, натрия, кадмия; │

│ хлориды бария, кальция, натрия, аммония; │

│ барий едкий, роданистые соли, соль Мора │

│ │

│283.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик осаждения; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик солеоб-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │разования; мастер;│Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │механик цеха; на- │ При работе с кислотами: │ │

│ │чальник смены; │Костюм суконный вместо │ │

│ │рабочий, занятый │костюма хлопчатобумажного │1 │

│ │одностадийным │ │ │

│ │синтезом; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Кислота виннокаменная, кислота лимонная │

│ реактивная, виннокислые соли, лимоннокислые │

│ соли, щавелевые соли, нафталин для внутреннего │

│ употребления, молочный сахар, крахмал растворимый │

│ │

│284.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик осаждения; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │аппаратчик приго- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │товления химичес- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ких растворов; ап-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │паратчик производ-│ Аппаратчикам кристаллизации, │ │

│ │ства химических │ осаждения, приготовления хи- │ │

│ │реактивов; аппа- │ мических растворов, производ-│ │

│ │ратчик синтеза; │ ства химических реактивов, │ │

│ │мастер; рабочий, │ синтеза, занятым на подсобных│ │

│ │занятый односта- │ работах: │ │

│ │дийным синтезом; │Тапочки кожаные вместо │ │

│ │слесарь-ремонт- │сапог резиновых │2 пары │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Квасцы, нитрат натрия, тиосульфат │

│ натрия (гипосульфит), ферроцианид │

│ калия (желтая кровяная соль), формиат │

│ натрия, фосфаты, цинковые соли │

│ │

│285.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │чик конденсации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик крис- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │таллизации; аппа- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ратчик синтеза; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик сушки; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик хлори- │поглощающего типа │до износа │

│ │рования; мастер; │ Аппаратчикам алкилирования, │ │

│ │слесарь-ремонт- │ конденсации, кристаллизации, │ │

│ │ник │ синтеза, сушки, хлорирования,│ │

│ │ │ занятым на подсобных работах:│ │

│ │ │Тапочки кожаные вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │2 пары │

│ │

│ Соль карлсбадская, детская присыпка, гальманин │

│ │

│286.│Аппаратчик смеши- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; слесарь- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Уротропин │

│ │

│287.│Аппаратчик сушки; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │мастер; механик │Фартук резиновый │1 │

│ │цеха; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │смены; рабочий, │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │занятый односта- │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │дийным синтезом; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Производство малотоннажных │

│ препаратов методом многостадийного синтеза: │

│ апрессин, апрофен, армин, бензамон, гексоний, │

│ гидрокодеинон, димедрол, дипрофен, допан, изадрин, │

│ лейкоген, мезаконин, миелосан, пантамин, пентоксил, │

│ пиральдин, сарколизин, спазмолитин, тетридин, триметин, │

│ тропацин, унитиол, фенадон, феназол, тифен, фенамин, │

│ фенатин, фосфакол, этамид, азидин, диколин, димеколин, │

│ трихомонацид, фепранон, аминохинол, нафтамон, хлоракон- │

│ циклозилин, бета-фенилизопропиламин, амизил, циклодол, │

│ рединол, дифенин, метилурацил, азлактон, бензил, │

│ бензиловая кислота, дифенилуксусная кислота, │

│ цистамин, амиказол, хлорбутин, аминокапроновая │

│ кислота, диазолин, димекарбин, никотиновая │

│ кислота, никотинамид, ментол рацемический, │

│ пирофос, нибуфин │

│ │

│288.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик аминирования; │Фартук прорезиненный │2 │

│ │аппаратчик броми- │Ботинки кожаные или │ │

│ │рования; аппарат- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │чик восстановле- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │конденсации; аппа-│Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ратчик кристалли- │поглощающего типа │до износа │

│ │зации; аппаратчик │ При работе с кислотами: │ │

│ │окисления; аппа- │Костюм суконный вместо │ │

│ │ратчик перегонки; │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │аппаратчик при- │ На наружных работах │ │

│ │готовления хими- │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ческих растворов; │ поясах дополнительно: │ │

│ │аппаратчик синте- │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │за; аппаратчик со-│ │ │

│ │леобразования; ап-│ │ │

│ │паратчик хлориро- │ │ │

│ │вания; мастер; на-│ │ │

│ │чальник смены; ра-│ │ │

│ │бочий, занятый од-│ │ │

│ │ностадийным синте-│ │ │

│ │зом; слесарь-ре- │ │ │

│ │монтник │ │ │

│ │

│ III. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИТАМИНЫ │

│ │

│ Метилвинилкетон │

│ │

│289.│Аппаратчик разло- │ При выполнении работ на │ │

│ │жения; слесарь- │ получении хлоргидрата │ │

│ │ремонтник │ диэтиламина: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│290.│Аппаратчик синте- │ При выполнении работ на сушке │ │

│ │за; мастер; сле- │ и разливе метилвинилектона: │ │

│ │сарь-ремонтник │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На разливе дополнительно: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │ │ При выполнении работ по по- │ │

│ │ │ лучению хлоргидрата основания│ │

│ │ │ Манниха и пиролиза, на стадии│ │

│ │ │ регенерации диэтиламина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин А │

│ │

│291.│Аппаратчик ацети- │ При выполнении работ на │ │

│ │лирования; аппа- │ получении А-ацетата │ │

│ │ратчик дегидрата- │ экстракта витамина: │ │

│ │ции │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│292.│Аппаратчик броми- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования │ получении бромистоводо- │ │

│ │ │ родной кислоты: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│293.│Аппаратчик гидри- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования │ получении диола С20: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы КР │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│294.│Аппаратчик изоме- │ При выполнении работ на │ │

│ │ризации │ получении первичного │ │

│ │ │ ацетиленового карбинола │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│295.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации │ получении диолина С20: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│296.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │сации; мастер; ме-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ханик цеха; сле- │Ботинки кожаные на │ │

│ │сарь-ремонтник │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│297.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ на │ │

│ │товления катализа-│ получении палладиевого │ │

│ │тора │ катализатора: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│298.│Аппаратчик приго- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │товления химичес- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ких растворов, ап-│Фартук прорезиненный │2 │

│ │паратчик этерифи- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │кации, занятые на │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │получении этилово-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │го эфира монохлор-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │уксусной кислоты; │Берет шерстяной │1 │

│ │аппаратчик этери- │Очки защитные │до износа │

│ │фикации, занятый │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │в подготовительном│поглощающего типа │до износа │

│ │отделении │ │ │

│ │ │ │ │

│299.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за, занятый на по-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │лучении альдегида │Фартук прорезиненный │2 │

│ │С14; мастер; на- │Ботинки кожаные на │ │

│ │чальник смены │латунных гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин А (французская технология) │

│ Реакционное отделение синтеза (получение │

│ ацеталей, оксиацеталей, ретиненгидрохинона, │

│ кетона, витамина А, ацетилметиониноктила) │

│ │

│300.│Аппаратчик гидро- │Костюм суконный или │1 │

│ │лиза; аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │конденсации; аппа-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик подготовки │Фартук прорезиненный │2 │

│ │сырья и отпуска │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │полуфабрикатов и │Перчатки резиновые │до износа │

│ │продукции; аппа- │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │ратчик синтеза; │Рукавицы КР │12 пар │

│ │аппаратчик экстра-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │гирования; аппа- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ратчик этерифика- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ции; мастер; на- │Очки защитные │до износа │

│ │чальник смены; │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │слесарь-ремонт- │поглощающего типа │до износа │

│ │ник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Отделение получения этилата натрия │

│ │

│301.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; слесарь-ре- │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │монтник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │6 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Отделение ректификации растворителей │

│ │

│302.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │гонки; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Плащ прорезиненный с капюшоном │дежурный │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│303.│Кладовщик │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│304.│Лаборант химичес- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │кого анализа; хи- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │мик │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│305.│Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│306.│Слесарь по конт- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рольно-измери- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │тельным приборам │Перчатки резиновые │до износа │

│ │и автоматике │Рукавицы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│307.│Слесарь-ре- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │монтник │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│308.│Электромонтер по │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ремонту и обслужи-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ванию электрообо- │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │рудования │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Микровит │

│ │

│309.│Аппаратчик грану- │Комбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │лирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик подготовки │Полусапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │сырья и отпуска │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │полуфабрикатов и │Очки защитные │до износа │

│ │продукции; аппа- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ратчик приготовле-│поглощающего типа │до износа │

│ │ния эмульсии │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│310.│Аппаратчик пере- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │гонки, занятый на │Белье нательное │2 комплекта │

│ │молекулярной дис- │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │тилляции кетона, │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ацеталя, ретинена,│Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │витамина; аппарат-│Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │чик установки │доотталкивающей пропиткой │2 │

│ │опытного производ-│Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ства │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ дежурная │

│ │ │ │ │

│311.│Инженер-техно- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лог; механик цеха │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │(участка); началь-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ник смены; началь-│Химику дополнительно: │ │

│ │ник участка; стар-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ший химик; химик │ │ │

│ │ │ │ │

│312.│Кладовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ │ │

│313.│Лаборант химичес- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │кого анализа │Тапочки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│314.│Мастер по ремонту;│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │начальник участка │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │КИП и автоматики; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │энергетик цеха │ │ │

│ │ │ │ │

│315.│Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│316.│Слесарь по конт- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рольно-измери- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │тельным приборам │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │и автоматике; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │электромонтер по │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ремонту и обслу- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │живанию электро- │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │оборудования │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│317.│Слесарь-ре- │Комбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │монтник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин В1 │

│ │

│318.│Аппаратчик амини- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования │ получении формамида: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│319.│Аппаратчик амини- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования, аппарат- │ получении хлоргидрата │ │

│ │чик фильтрации │ ацетиленового эфира и │ │

│ │ │ хлоргидрата ацетамидина: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│320.│Аппаратчик броми- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования │ стадии бромацепропила- │ │

│ │ │ цетата: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│321.│Аппаратчик броми- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования; аппарат- │ получении бромаминопири- │ │

│ │чик синтеза; ап- │ дина, хлористого и бро- │ │

│ │паратчик фильтра- │ мистого водорода: │ │

│ │ции; аппаратчик │Костюм суконный │1 │

│ │экстрагирования; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │мастер; механик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │цеха; слесарь- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│322.│Аппаратчик броми- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования, аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик синтеза, аппа-│Фартук прорезиненный │2 │

│ │ратчик фильтрации,│Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │аппаратчик экстра-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │гирования, занятые│Рукавицы КР │12 пар │

│ │на стадии выделе- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ния аминопиридина;│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик регене-│Очки защитные │до износа │

│ │рации, занятый на │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │регенерации раст- │поглощающего типа │до износа │

│ │ворителей │ │ │

│ │ │ │ │

│323.│Аппаратчик выпари-│ При выполнении работ на │ │

│ │вания; аппаратчик │ получении медицинского │ │

│ │кристаллизации; │ витамина В1: │ │

│ │аппаратчик центри-│Халат хлопчатобумажный белый │1 │

│ │фугирования; мас- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │тер │Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│324.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации, занятый на │ получении бета-этокси- │ │

│ │получении бета- │ пропионитрила: │ │

│ │этоксипропионит- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рила │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│325.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации; аппаратчик │ получении технического │ │

│ │перегонки; аппа- │ витамина В1: │ │

│ │ратчик сушки; ап- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │паратчик центрифу-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │гирования │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│326.│Аппаратчик пере- │ При выполнении работ на │ │

│ │гонки; аппаратчик │ разгонке тиазола и отгон- │ │

│ │фильтрации │ ке хлороформа стадии ти- │ │

│ │ │ азола: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│327.│Аппаратчик синте- │ При выполнении работ на │ │

│ │за; аппаратчик │ получении тиазола и омы- │ │

│ │омыления; аппарат-│ лении тиазола: │ │

│ │чик фильтрации │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│328.│Аппаратчик синте- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │за, занятый на по-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │лучении спиртового│Фартук прорезиненный │2 │

│ │раствора аминопи- │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ридина; мастер; │Рукавицы КР │4 пары │

│ │начальник смены │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│329.│Аппаратчик этери- │ При выполнении работ на │ │

│ │фикации │ получении этилформиата: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│330.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении ацетонитрила: │ │

│ │синтезом │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ получении этилата натрия: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│331.│Резчик металли- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ческого натрия │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин В2 │

│ │

│332.│Аппаратчик броми- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования; аппарат- │ получении бромксилидина: │ │

│ │чик перегонки; │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │мастер; начальник │Белье нательное │2 комплекта │

│ │смены; подсобный │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │рабочий; слесарь -│Фартук резиновый с нагрудником │дежурный │

│ │ремонтник │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику и ап- │ │

│ │ │ паратчикам бромирования, │ │

│ │ │ перегонки на наружных рабо- │ │

│ │ │ тах зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│333.│Аппаратчик выпари-│ При выполнении работ на │ │

│ │вания; аппаратчик │ получении Д-арабоната │ │

│ │конденсации; аппа-│ калия: │ │

│ │ратчик окисления │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│334.│Аппаратчик выпари-│ При выполнении работ на │ │

│ │вания; аппаратчик │ получении рибоновой кис- │ │

│ │изомеризации; ап- │ лоты, упарке ее и полу- │ │

│ │паратчик кристал- │ чении рибонолактона: │ │

│ │лизации; аппарат- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │чик осаждения; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │мастер смены │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│335.│Аппаратчик гидри- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │аппаратчик пере- │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │гонки, занятые на │Рукавицы КР │6 пар │

│ │получении 3, 4- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ксилидин-NД-рибо- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │пиранозида, 3, 4 -│Берет шерстяной │1 │

│ │ксилил-NД-риботи- │Очки защитные │до износа │

│ │ламина, регенера- │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ции спирта, азори-│поглощающего типа │до износа │

│ │битиламина, барби-│ │ │

│ │туровой кислоты, │ │ │

│ │технического рибо-│ │ │

│ │флавина; мастер; │ │ │

│ │начальник смены │ │ │

│ │ │ │ │

│336.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации; аппаратчик │ получении медицинского │ │

│ │кристаллизации; │ рибофлавина: │ │

│ │аппаратчик сушки │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Полусапоги взрывобезопасные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│337.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ на │ │

│ │товления химичес- │ приготовлении едкого │ │

│ │ких растворов │ калия: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ приготовлении раствора │ │

│ │ │ серной кислоты: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Рукавицы КР │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│338.│Аппаратчик регене-│ При выполнении работ на │ │

│ │рации │ переработке отходов: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │2 пары │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│339.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении ксилидина: │ │

│ │синтезом │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│340.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении Д-рибозы: │ │

│ │синтезом; подсоб- │ Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ный рабочий; сле- │ доотталкивающей пропиткой │2 │

│ │сарь-ремонтник; │ Белье нательное │2 комплекта │

│ │электромонтер по │ Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ремонту и обслу- │ Перчатки комбинированные │4 пары │

│ │живанию электро- │ Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │оборудования; ме- │ Фартук прорезиненный │4 │

│ │ханик цеха; на- │ Берет суконный │1 │

│ │чальник участка │ Очки защитные │до износа │

│ │ │ Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │ поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │ Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ Электромонтеру по ремонту и │ │

│ │ │ обслуживанию электрообору- │ │

│ │ │ дования: │ │

│ │ │ Перчатки диэлектрические вместо│ │

│ │ │ перчаток комбинированных │дежурные │

│ │

│ Витамин В3 (пантотенат кальция) │

│ │

│341.│Аппаратчик амини- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования; слесарь -│ стадии получения фталимида: │ │

│ │ремонтник │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│342.│Аппаратчик ваку- │ При выполнении работ на │ │

│ │умирования │ стадии вакуумразгонки │ │

│ │ │ лактона, регенерации │ │

│ │ │ метанола, ацетона и по- │ │

│ │ │ лучения спиртового раст- │ │

│ │ │ вора пантотената кальция: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│343.│Аппаратчик гаше- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния извести │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│344.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работ на │ │

│ │таллизации │ получении пантотената │ │

│ │ │ кальция: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки КР │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│345.│Аппаратчик нейтра-│ При выполнении работ на │ │

│ │лизации │ получении кальциевой со- │ │

│ │ │ ли бета-аланина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│346.│Аппаратчик омыле- │ При выполнении работ на │ │

│ │ния │ получении фталимидопро- │ │

│ │ │ пионитрила: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│347.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении фталимидопро- │ │

│ │синтезом; сле- │ пионитрила и на примене- │ │

│ │сарь-ремонтник │ нии цианистых соединений и │ │

│ │ │ других аналогичных веществ: │ │

│ │ │ Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │ Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │ Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │ Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │ поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │ Костюм суконный │дежурный │

│ │ │ Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ Очки защитные │дежурные │

│ │

│ Витамин В3 (оптически активный) │

│ │

│348.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лиза, занятый на │Белье нательное │2 комплекта │

│ │стадиях перекрис- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │таллизации (+) - │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │треоамина, получе-│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ния натриевой соли│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │Д-пантоевой кисло-│Берет суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ты, расщепления │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │натриевой соли; │поглощающего типа │дежурный │

│ │аппаратчик конден-│ │ │

│ │сации, занятый на │ │ │

│ │стадии получения │ │ │

│ │медицинского │ │ │

│ │витамина В3 опти- │ │ │

│ │чески активного; │ │ │

│ │аппаратчик омы- │ │ │

│ │ления, занятый на │ │ │

│ │получении панто- │ │ │

│ │лактона и рацема- │ │ │

│ │ции пантолактона; │ │ │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования │ │ │

│ │

│ Витамин В6 (пиридоксин) │

│ │

│349.│Аппаратчик гидро- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лиза, аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │экстрагирования, │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │занятые на получе-│Фартук резиновый │2 │

│ │нии технического │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │пиридоксина; аппа-│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ратчик кристалли- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │зации, занятый на │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │перекристаллиза- │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ции пиридоксина; │поглощающего типа │дежурный │

│ │аппаратчик сушки │ │ │

│ │ │ │ │

│350.│Аппаратчик конден-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │сации, аппаратчик │Костюм суконный │дежурный │

│ │сушки, аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │циклизации, заня- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │тые на получении │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │цианоксипиридона; │Фартук резиновый │2 │

│ │аппаратчик циани- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │рования, аппарат- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │чик этерификации, │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │занятые на получе-│Противогаз фильтрующе- │ │

│ │нии циануксусного │поглощающего типа │дежурный │

│ │эфира │ │ │

│ │ │ │ │

│351.│Аппаратчик крис- │ При выполнении работ на │ │

│ │таллизации; аппа- │ получении нитроцианокси- │ │

│ │ратчик нитрования;│ пиридона: │ │

│ │аппаратчик сушки │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Костюм суконный │дежурный │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│352.│Аппаратчик меток- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │силирования, аппа-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик конденса- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ции, аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │перегонки, аппа- │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │ратчик этерифи- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │кации, занятые на │Перчатки брезентовые │дежурные │

│ │получении метило- │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │вого эфира ме- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │токсиуксусной │Очки защитные │до износа │

│ │кислоты; резчик │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │металлического │поглощающего типа │дежурный │

│ │натрия │ │ │

│ │ │ │ │

│353.│Аппаратчик регене-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рации; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │сушки; рабочий, │Фартук резиновый │2 │

│ │занятый односта- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │дийным синтезом │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│354.│Аппаратчик синте- │ При выполнении работ на │ │

│ │за │ гидрировании хлорида, │ │

│ │ │ приготовлении катализа- │ │

│ │ │ тора, диазотировании, │ │

│ │ │ регенерации катализатора, │ │

│ │ │ выпаривании и сушке эфира │ │

│ │ │ пиридоксина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Костюм суконный │дежурный │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ Витамин Е │

│ │

│355.│Аппаратчик пере- │ При выполнении работ на │ │

│ │гонки │ счистке альфа-токофери- │ │

│ │ │ лацитата методом молеку- │ │

│ │ │ лярной дистилляции: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный белый │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук резиновый │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ │ │

│356.│Механик цеха; на- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │чальник смены; на-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │чальник участка │ │ │

│ │ │ │ │

│357.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении альфатокофе- │ │

│ │синтезом; сле- │ рилацетата: │ │

│ │сарь-ремонтник │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Витамин С (аскорбиновая кислота) │

│ │

│358.│Автоклавщик, аппа-│ При выполнении работ на │ │

│ │ратчик гидрирова- │ стадии гидрирования │ │

│ │ния, начальник │ глюкозы: │ │

│ │смены, занятые на │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │стадии гидрирова- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ния глюкозы │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│359.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллизации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик сушки; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик центри-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │фугирования; маши-│Рукавицы КР │6 пар │

│ │нист мельниц, за- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │нятый на размоле │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сорбозы │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│360.│Аппаратчик еноли- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │зации, аппаратчик │Белье нательное │1 комплект на │

│ │центрифугирования,│ │9 месяцев │

│ │занятые на получе-│Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │нии технической │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │аскорбиновой кис- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │лоты, на регенера-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ции дихлорэтана; │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │мастер; начальник │Рукавицы КР │12 пар │

│ │смены │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Щиток защитный │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│361.│Аппаратчик конден-│Костюм суконный │1 │

│ │сации, аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │экстрагирования, │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │занятые на ацето- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │нировании сорбозы │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │и экстракции ди- │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ацетонсорбозы; │Фартук прорезиненный │1 │

│ │слесарь-ремонт- │Берет суконный │1 │

│ │ник; мастер; │Очки защитные │до износа │

│ │начальник смены │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│362.│Аппаратчик нейтра-│Костюм суконный │1 │

│ │лизации, занятый │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │на очистке диаце- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │тонсорбозы, ректи-│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │фикации ацетона; │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │аппаратчик пере- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │гонки │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Щиток защитный │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│363.│Аппаратчик окисле-│ При выполнении работ на │ │

│ │ния, занятый на │ получении диацетонсорбозы: │ │

│ │получении диаце- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │тонсорбозы │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │ │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│364.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ на │ │

│ │товления катализа-│ приготовлении алюмо-ни- │ │

│ │тора │ келевого катализатора: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук резиновый с нагрудником │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│365.│Аппаратчик синте- │ При выполнении работ на │ │

│ │за; аппаратчик ре-│ получении медицинской │ │

│ │генерации активи- │ аскорбиновой кислоты: │ │

│ │рованного угля; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик сушки; │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │аппаратчик центри-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │фугирования; мас- │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │тер │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│366.│Аппаратчик хлори- │ При выполнении работ на │ │

│ │рования │ получении хлористого во- │ │

│ │ │ дорода и на насыщении │ │

│ │ │ этилового спирта хлорис- │ │

│ │ │ тым водородом: │ │

│ │ │Костюм суконный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Щиток защитный │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│367.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ выделении гидрата ДКГК, │ │

│ │синтезом │ промывке, центрифугиро- │ │

│ │ │ вании и сушке гидрата: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Щиток защитный │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Холинхлорид │

│ │

│368.│Мастер; начальник │ При выполнении работ на │ │

│ │участка; рабочий, │ получении холинхлорида: │ │

│ │занятый односта- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │дийным синтезом │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ Витамины, получаемые методом молекулярной дистилляции │

│ Витамины А, Д2, Е, Р, дрожжевой биостимулятор │

│ │

│369.│Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │смены; начальник │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │участка │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│370.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении витаминов А, Д2, │ │

│ │синтезом │ Е, Р методом молекулярной │ │

│ │ │ дистилляции: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный белый │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │2 │

│ │ │ При работах на облучательных │ │

│ │ │ установках дополнительно: │ │

│ │ │Очки темные защитные │до износа │

│ │

│ Витамины и пищевые красители из растительного сырья │

│ Пищевые красители │

│ │

│371.│Аппаратчик экстра-│ При выполнении работ на │ │

│ │гирования │ получении пищевых краси- │ │

│ │ │ телей: │ │

│ │ │ Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │ Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ Тапочки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │ Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Для мойки оборудо- │ │

│ │ │ вания дополнительно: │ │

│ │ │ Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ Производство сиропа с витаминами С и Р из шиповника │

│ │

│372.│Аппаратчик экстра-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Производство масла с витамином Е из шиповника │

│ │

│373.│Аппаратчик экстра-│ При выполнении работ на │ │

│ │гирования │ получении масла с вита- │ │

│ │ │ мином Е методом экстрак- │ │

│ │ │ ции дихлорэтаном: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │латунных гвоздях │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин В12 │

│ │

│374.│Аппаратчик ионооб-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │менной очистки хи-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │мико-фармацевти- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ческих препара- │Сапоги резиновые или │1 пара │

│ │тов; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │приготовления │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │стериль- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ных растворов; ап-│ На наружных работах │ │

│ │паратчик сепариро-│ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │вания; аппаратчик │ поясах дополнительно: │ │

│ │средоварения; ап- │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │паратчик стерили- │ │ │

│ │зации; аппаратчик │ │ │

│ │ферментации препа-│ │ │

│ │ратов биосинтеза; │ │ │

│ │аппаратчик фильт- │ │ │

│ │рации; аппаратчик │ │ │

│ │химической очистки│ │ │

│ │препаратов биосин-│ │ │

│ │теза; мастер; ме- │ │ │

│ │ханик цеха; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник │ │ │

│ │

│ Витамины, получаемые в результате │

│ микробиологических процессов витамина В12 │

│ │

│375.│Аппаратчик сепари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рования, аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик сушки, занятые│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │на сепарации и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │сушке биомассы ви-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │тамина В12; сле- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │сарь-ремонтник, │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │занятый на обслу- │поглощающего типа │до износа │

│ │живании и ремонте │ │ │

│ │оборудования; мас-│ │ │

│ │тер │ │ │

│ │ │ │ │

│376.│Механик цеха │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Витамин Д3, видеин Д3 │

│ │

│377.│Рабочий, занятый │ При выполнении работ на │ │

│ │одностадийным │ получении холекальциферола │ │

│ │синтезом; сле- │ и витамина Д3: │ │

│ │сарь-ремонтник │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ на наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │ │ │

│378.│Механик цеха; на- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │чальник смены │Костюм суконный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ Витамин Д2 │

│ │

│379.│Аппаратчик выпари-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │перегонки; аппа- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ратчик растворения│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│380.│Аппаратчик подго- │Костюм суконный │1 │

│ │товки сырья и от- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │пуска полуфабрика-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │тов и продукции │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│381.│Аппаратчик получе-│ При выполнении работ по │ │

│ │ния сильнодейству-│ фитохимическому синтезу: │ │

│ │ющих алкалоидов и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │кристаллических │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │гликозидов │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│382.│Аппаратчик приго- │Костюм суконный │1 │

│ │товления химичес- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ких растворов; │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │транспортировщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На транспортировке: │ │

│ │ │Рукавицы суконные вместо │ │

│ │ │перчаток резиновых │12 пар │

│ │ │ │ │

│383.│Аппаратчик синтеза│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│384.│Аппаратчик хлори- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │рования │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│385.│Аппаратчик экстра-│ При выполнении работ по │ │

│ │гирования │ экстрагированию эргосте- │ │

│ │ │ рина: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│386.│Аппаратчик этери- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │фикации │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│387.│Контролер │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│388.│Машинист компрес- │ При выполнении работ в │ │

│ │сорных установок │ основном производстве: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Сапоги диэлектрические │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│389.│Приемщик сырья, │Костюм суконный │1 │

│ │полуфабрикатов и │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │готовой продукции │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│390.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Фолиевая кислота │

│ │

│391.│Аппаратчик гидри- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик синтеза, заня-│Фартук прорезиненный │2 │

│ │тый на получении │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │нитрозодиаминоок- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │сипиримидина │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│392.│Аппаратчик конден-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │сации; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │очистки жидкости; │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │аппаратчик фильт- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │рации │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│393.│Аппаратчик конден-│ При выполнении работ на │ │

│ │сации │ получении нитробензоил- │ │

│ │ │ глутаминовой кислоты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│394.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │товления химичес- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ких растворов │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│395.│Аппаратчик хлори- │Костюм хлопчатобумажный или │1 │

│ │рования │Костюм суконный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Берет суконный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│396.│Машинист мельниц │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Наушники противошумные │до износа │

│ │ │ │ │

│397.│Подсобный рабочий │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Малотоннажные витамины, витаминные │

│ препараты и полупродукты для витаминов │

│ Изофитол │

│ │

│398.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; на- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чальник смены; │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │слесарь-ремонт- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Псевдоинон, бета-ионон │

│ │

│399.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │за; мастер; на- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чальник смены; │Ботинки кожаные или │ │

│ │слесарь-ремонт- │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ник │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │костюма хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Липоевая кислота, липамид │

│ │

│400.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; на- │Костюм суконный │дежурный │

│ │чальник смены; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные на │ │

│ │ник │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ Витамин В-15 (пангамат кальция) │

│ │

│401.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; на- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │чальник смены; │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │слесарь-ремонт- │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │

│ Витамин "И" (метилметионинсульфония хлорид) │

│ │

│402.│Аппаратчик синте- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │за; мастер; на- │Костюм суконный │дежурный │

│ │чальник смены; │Белье нательное │2 комплекта │

│ │слесарь-ремонт- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ник │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Производство водорода (электролизом воды) │

│ │

│403.│Аппаратчик элект- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ролиза; машинист │Ботинки кожаные на │ │

│ │компрессорных ус- │латунных гвоздях │1 пара │

│ │тановок │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Компримирование и очистка азота │

│ │

│404.│Машинист компрес- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │сорных установок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Производство поливинилпирролидина │

│ и метилпирролидина │

│ │

│405.│Аппаратчик амини- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные на │ │

│ │чик дегидрирова- │латунных гвоздях │1 пара на 9 месяцев│

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │перегонки; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик полимериза-│Очки защитные │до износа │

│ │ции; аппаратчик │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │синтеза; аппарат- │поглощающего типа │до износа │

│ │чик экстрагирова- │ Слесарю и аппаратчику на │ │

│ │ния; слесарь-ре- │ наружных работах зимой в │ │

│ │монтник │ IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│406.│Аппаратчик нагре- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ва теплоносителей │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 на 9 месяцев │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │ │ │

│407.│Аппаратчик сушки │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ IV. АНТИБИОТИКИ │

│ │

│ Отделение штаммов │

│ │

│408.│Препаратор произ- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │водства биосинте- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │тических лечебных │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │средств │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Отделение средоварки │

│ │

│409.│Аппаратчик средо- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │варения; аппарат- │Фартук резиновый │1 │

│ │чик приготовления │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │химических раство-│Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ров; мастер; сле- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │сарь-ремонтник, │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │занятый обслужива-│ На наружных работах │ │

│ │нием оборудования │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Отделение глубинной ферментации, коагуляции и │

│ предварительной очистки культуральной жидкости │

│ │

│410.│Аппаратчик очист- │ При выполнении работ на │ │

│ │ки жидкости; аппа-│ подготовке нативного ра- │ │

│ │ратчик приготовле-│ створа, на осаждении ще- │ │

│ │ния химических │ лочно-земельных метал- │ │

│ │растворов; аппа- │ лов, на обработке готового│ │

│ │ратчик регенера- │ концентрата активированным│ │

│ │ции; аппаратчик │ углем и на приготовлении │ │

│ │стерилизации; ап- │ активированного угля: │ │

│ │паратчик химичес- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │кой очистки препа-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратов биосинтеза │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│411.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ на │ │

│ │товления стериль- │ стерильной фильтрации: │ │

│ │ных растворов │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│412.│Аппаратчик фермен-│ При выполнении работ на │ │

│ │тации препаратов │ ферментации, на посевных │ │

│ │биосинтеза; мас- │ аппаратах: │ │

│ │тер; сменный мас- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │тер; слесарь- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ремонтник │ Перчатки резиновые │ дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Для отделения мясной воды │ │

│ │ │ в производстве пиоцида и │ │

│ │ │ при очистке ферментеров: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный вме-│ │

│ │ │сто халата хлопчатобумажного │дежурный │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │тапочек кожаных │1 пара │

│ │ │ При зарядке воздушных фильт-│ │

│ │ │ ров стеклянной ватой: │ │

│ │ │Комбинезон прорезиненный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 на 9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │тапочек кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│413.│Аппаратчик фильт- │ При выполнении работ на │ │

│ │рации │ фильтрации препаратов би- │ │

│ │ │ осинтеза: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Аппаратчику на коагуляции: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│414.│Слесарь-ре- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │монтник │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Отделение химочистки и регенерации растворителей │

│ │

│415.│Аппаратчик ионооб-│Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │менной очистки хи-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │мико-фармацевти- │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ческих препаратов;│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │аппаратчик обессо-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ливания воды; ап- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │паратчик химводо- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │очистки │ │ │

│ │ │ │ │

│416.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │таллизации; аппа- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ратчик регенера- │Ботинки кожаные на │ │

│ │ции; аппаратчик │латунных гвоздях │1 пара │

│ │химической очистки│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │препаратов биосин-│Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │теза; мастер; на- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │чальник участка; │Рукавицы КР │6 пар │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│417.│Аппаратчик пропит-│ При выполнении работ на │ │

│ │ки │ приготовлении антибакте- │ │

│ │ │ риальных дисков: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На упарке элюатов, кон- │ │

│ │ │ центрата и промывных │ │

│ │ │ вод дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На получении новоциллина и │ │

│ │ │ грамицидина дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│418.│Аппаратчик хими- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ческой очистки │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │препаратов био- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │синтеза │ На упарке элюатов, кон- │ │

│ │ │ центрата и промывных │ │

│ │ │ вод дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На получении новоциллина и │ │

│ │ │ грамицидина дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ получении дигидростреп- │ │

│ │ │ томицина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ При загрузке боргид- │ │

│ │ │ риднатрия: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │

│ Отделение разлива и укупорки │

│ │

│419.│Аппаратчик сушки │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ замораживании и сушке │ │

│ │ │ препаратов (лиофильная │ │

│ │ │ и распылительная сушка) │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На замораживании дополнительно:│ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │дежурная │

│ │ │Рукавицы меховые │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию вакуумдифуз- │ │

│ │ │ ного агрегата: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│420.│Дозировщик меди- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │цинских препара- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │тов; закатчик ме- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │дицинской продук- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ции; просмоторщик │ Стерилизаторщику │ │

│ │продукции медицин-│ дополнительно: │ │

│ │ского назначения; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │стерилизаторщик │ │ │

│ │материалов и пре- │ │ │

│ │паратов; уклад- │ │ │

│ │чик-упаковщик; │ │ │

│ │укладчик продук- │ │ │

│ │ции медицинского │ │ │

│ │назначения │ │ │

│ │ │ │ │

│421.│Мастер; начальник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │смены; начальник │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │участка │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│422.│Машинист моечных │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │машин │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ мойке фильтрополотен и │ │

│ │ │ сеток от антибиотиков: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│423.│Механик цеха; │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│424.│Мойщик посуды и │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ампул │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│425.│Просеивальщик; │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │укладчик-упа- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ковщик, занятый │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │фасовкой │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Лекарственные формы антибиотиков │

│ │

│426.│Аппаратчик химиче-│ При выполнении работ в про- │ │

│ │ской очистки пре- │ изводстве лекарственных форм│ │

│ │паратов биосинте- │ антибиотиков: │ │

│ │за │ │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный или │1 на 9 месяцев │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│427.│Мастер; слесарь- │Халат хлопчатобумажный или │2 │

│ │ремонтник │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│428.│Механик цеха (ос- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │новного); началь- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник участка │ │ │

│ │

│ V. ГАЛЕНОВЫЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ │

│ │

│ Настойки, экстракты │

│ (жидкие, густые, сухие, галеновые и неогаленовые │

│ препараты), спирты (камфорный, мыльный, гебры и др.) │

│ Адонизид, кристаллические гликозиды, хологон, холосас, │

│ эризид, сок подорожника, бумага бактерицидная │

│ │

│429.│Аппаратчик выпари-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │кристаллизации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик осажде-│Перчатки резиновые │дежурный │

│ │ния; аппаратчик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │перколяции; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик получения │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │сильнодействующих │поглощающего типа │до износа │

│ │алкалоидов и крис-│ При производстве бакте- │ │

│ │таллических глико-│ рицидной бумаги: │ │

│ │зидов; аппаратчик │Галоши резиновые вместо │ │

│ │приготовления ме- │ботинок кожаных │2 пары │

│ │дицинских масс и │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │мазей; аппаратчик │ на наружных работах │ │

│ │приготовления хи- │ зимой дополнительно: │ │

│ │мических раство- │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ров; аппаратчик │ │ │

│ │пропитки; аппарат-│ │ │

│ │чик сушки; аппа- │ │ │

│ │ратчик фильтрации;│ │ │

│ │аппаратчик центри-│ │ │

│ │фугирования; аппа-│ │ │

│ │ратчик экстрагиро-│ │ │

│ │вания; мастер; ме-│ │ │

│ │ханик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь- │ │ │

│ │ремонтник, занятый│ │ │

│ │на обслужи- │ │ │

│ │вании и ремонте │ │ │

│ │оборудования │ │ │

│ │

│ Производство антрогликозидов │

│ Экстракт марены красильной │

│ │

│430.│Аппаратчик выпари-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │кристаллизации; │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │аппаратчик экстра-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │гирования │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│431.│Дробильщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ дроблении сырья: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│432.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ник │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ Полиспонин │

│ │

│433.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │гликозидов; меха- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ник цеха (участ- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ка); начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │смены; слесарь- │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ремонтник │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│434.│Аппаратчик этери- │ При выполнении работ с │ │

│ │фикации │ этиловым эфиром: │ │

│ │ │Костюм суконный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Абицин │

│ │

│435.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; меха- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник цеха (участ- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ка); начальник │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │дежурный │

│ │ремонтник │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Целанид │

│ │

│436.│Аппаратчик полу- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │чения сильно- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │действующих ал- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │калоидов и кри- │Рукавицы КР │6 пар │

│ │сталлических │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │гликозидов; меха- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ник цеха (участ- │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ка); начальник │поглощающего типа │дежурный │

│ │смены; слесарь- │ На наружных работах зимой │ │

│ │ремонтник │ в IV, III, II, и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Глауцин гидрохлорид │

│ │

│437.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; меха- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник цеха (участ- │Колпак хлопчатобумажный │2 пары │

│ │ка); начальник │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │дежурный │

│ │ремонтник │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Гиндарин гидрохлорид │

│ │

│438.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; меха- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник цеха (участ- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ка); начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Анабазина гидрохлорид │

│ │

│439.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; меха- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник цеха (участ- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ка); начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Гипсофилин │

│ │

│440.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ния сильнодейству-│Белье нательное │2 комплекта │

│ │ющих алкалоидов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │кристаллических │Рукавицы КР │6 пар │

│ │гликозидов; меха- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ник цеха (участ- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ка); начальник │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │смены; слесарь- │поглощающего типа │до износа │

│ │ремонтник │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в VI, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Тауремизин, келлин-порошок │

│ │

│441.│Аппаратчик крис- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │таллизации; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик экстрагиро-│Перчатки резиновые │3 пары │

│ │вания │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Алкалоиды │

│ Колхамин-порошок │

│ │

│442.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния сильнодейству-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ющих алкалоидов и │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │кристаллических │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │гликозидов, заня- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │тый в производстве│ │ │

│ │алкалоидов; аппа- │ │ │

│ │ратчик экстрагиро-│ │ │

│ │вания; мастер; ме-│ │ │

│ │ханик цеха (участ-│ │ │

│ │ка); старший мас- │ │ │

│ │тер │ │ │

│ │

│ Бревиколин, берберинбисульфат │

│ │

│443.│Аппаратчик получе-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния сильнодейству-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ющих алкалоидов и │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │кристаллических │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │гликозидов; аппа- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ратчик центрифуги-│ │ │

│ │рования; аппарат- │ │ │

│ │чик экстрагирова- │ │ │

│ │ния; мастер; ме- │ │ │

│ │ханик цеха (уча- │ │ │

│ │стка); старший │ │ │

│ │мастер; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │ │ │ │

│444.│Дробильщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ дроблении сырья: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ 1 │

│ │ │Белье нательное │ 2 комплекта │

│ │ │Ботинки кожаные │ 1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ 4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │ до износа │

│ │

│ Рутин, фламин │

│ │

│445.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │2 │

│ │кристаллизации; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик осажде-│Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ния; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │перегонки; аппа- │поглощающего типа │до износа │

│ │ратчик сушки; ап- │ │ │

│ │паратчик фильтра- │ │ │

│ │ции; аппаратчик │ │ │

│ │экстрагирования; │ │ │

│ │мастер; механик │ │ │

│ │цеха; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Флицид │

│ │

│446.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │кристаллизации; │ных гвоздях │1 пара │

│ │аппаратчик осажде-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ния; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │перегонки; аппа- │поглощающего типа │до износа │

│ │ратчик сушки; ап- │ │ │

│ │паратчик фильтра- │ │ │

│ │ции; аппаратчик │ │ │

│ │экстрагирования; │ │ │

│ │подсобный рабочий;│ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Зоокумарин, неодикумарин │

│ │

│447.│Аппаратчик алкили-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рования; аппарат- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │чик конденсации; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │аппаратчик крис- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │таллизации; аппа- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ратчик синтеза; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик сушки; │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик хлори- │поглощающего типа │до износа │

│ │рования; мастер; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Препараты фитохимические │

│ Ависан, анетин, даукарин, коргликон, кордигит │

│ плантаклюцид, раунатин, строфантин и др. │

│ │

│448.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │вания; аппаратчик │лотозащитной пропиткой │1 на 9 месяцев │

│ │осаждения; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик перколяции;│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │аппаратчик приго- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │товления химичес- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ких растворов; ап-│Очки защитные │дежурные │

│ │паратчик сушки; │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │аппаратчик фильт- │поглощающего типа │дежурный │

│ │рации; аппаратчик │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │экстрагирования; │поглощающего типа │дежурный │

│ │начальник смены │ │ │

│ │ │ │ │

│449.│Начальник участка │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│450.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ на │ │

│ │ник │ обслуживании и ремонте │ │

│ │ │ оборудования: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Галеновые препараты │

│ Бальзам Шостаковского (винилин) │

│ │

│451.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик перколяции;│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │аппаратчик приго- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │товления химичес- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ких растворов; ап-│Рукавицы КР │6 пар │

│ │паратчик фильтра- │ │ │

│ │ции; аппаратчик │ │ │

│ │экстрагирования; │ │ │

│ │мастер; механик │ │ │

│ │цеха; начальник │ │ │

│ │смены; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник │ │ │

│ │

│ Мыло К (препарат К) │

│ │

│452.│Аппаратчик перко- │Костюм суконный │1 │

│ │ляции; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │приготовления ме- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │дицинских масс и │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │мазей; мастер; ме-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ханик цеха; на- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │чальник смены; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Дезинсекталь, лизоформ, паста гексахлорановая, │

│ паста мыльно-сольвентная, пиретрум, │

│ эмульсия гексахлорана и ДДТ │

│ │

│453.│Аппаратчик перко- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ляции; аппаратчик │Белье нательное │2 комплекта │

│ │приготовления ме- │Фартук резиновый │2 │

│ │дицинских масс и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │мазей; мастер; ме-│Перчатки резиновые (кроме на- │ │

│ │ханик цеха; на- │чальника смены и механика цеха │дежурные │

│ │чальник смены; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │слесарь-ремонт- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Линименты │

│ │

│454.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товления медицинс-│Фартук резиновый │2 │

│ │ких масс и мазей; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │аппаратчик фильт- │Нарукавники резиновые │2 пары │

│ │рации │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с кислотами │ │

│ │ │ и щелочами дополнительно: │ │

│ │ │Костюм суконный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│455.│Мастер; механик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │смены; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │участка │ │ │

│ │ │ │ │

│456.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ по │ │

│ │ник │ обслуживанию и ремонту │ │

│ │ │ технологического обору- │ │

│ │ │ дования: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ Дусты аэрозольные, инсектициды, ДДТ, ДФА │

│ │

│457.│Аппаратчик перко- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ляции; аппаратчик │Белье нательное │1 комплект на │

│ │сушки; мастер; │ │9 месяцев │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ Гидроксал, жидкость Бурова (электролизом) │

│ │

│458.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │товления химичес- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ких растворов; │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │мастер; началь- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ник смены; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Мази, пластыри, пасты и растирания │

│ │

│459.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Фартук резиновый │2 │

│ │ких масс и мазей; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │мастер; начальник │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │смены; слесарь- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ремонтник │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Масла медицинские: │

│ беленое, камфарное, нейтральное и др. │

│ Смеси: парафино-масляная и др. │

│ (кроме мыльно-крезоловой смеси) │

│ │

│460.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │перколяции; аппа- │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ратчик приготовле-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ния медицинских │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │масс и мазей; ап- │поглощающего типа │до износа │

│ │паратчик сушки; │ │ │

│ │аппаратчик экстра-│ │ │

│ │гирования; мастер;│ │ │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник; укладчик- │ │ │

│ │упаковщик │ │ │

│ │

│ Масса БЛО, масса липкая для мух │

│ │

│461.│Аппаратчик осажде-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ния; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │смешивания; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик солеобразо-│Перчатки резиновые │3 пары │

│ │вания; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │сушки │ │ │

│ │ │ │ │

│462.│Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │смены; начальник │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │участка │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ Мыло гексахлорановое, мыло ДДТ, │

│ смесь мыльно-крезоловая │

│ │

│463.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Белье нательное │1 комплект │

│ │ких масс и мазей; │Фартук резиновый │дежурный │

│ │слесарь-ремонт- │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ник │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ Горчичники и лейкопластыри │

│ │

│464.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │ких масс и мазей; │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │аппаратчик рекупе-│ных гвоздях │1 пара │

│ │рации; аппаратчик │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │экстрагирования; │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │вальцовщик; намот-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │чик материалов и │ │ │

│ │полуфабрикатов; │ │ │

│ │резчик полуфабри- │ │ │

│ │катов изделий ме- │ │ │

│ │дицинского назна- │ │ │

│ │чения; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; шпре- │ │ │

│ │дингист │ │ │

│ │ │ │ │

│465.│Машинист расфасо- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вочно-упаковоч- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ных машин; мастер;│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │начальник смены, │ │ │

│ │занятый фасовкой │ │ │

│ │

│ Желатоза │

│ │

│466.│Аппаратчик гидро- │Халат хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │лиза │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Ингаляторы карманные │

│ │

│467.│Аппаратчик йодиро-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │осаждения; аппа- │ │ │

│ │ратчик пропитки; │ │ │

│ │зарядчик ингалято-│ │ │

│ │ров │ │ │

│ │

│ Капсулы желатиновые мягкие и жесткие │

│ │

│468.│Формовщик медицин-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ских препаратов, │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │полуфабрикатов и │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │изделий; мастер │ │ │

│ │

│ Карандаши медицинские │

│ │

│469.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ких масс и мазей │ │ │

│ │

│ Облатки крахмальные │

│ │

│470.│Приготовитель сме-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │сей и масс меди- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │цинского назначе- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ния; мастер; сле- │ │ │

│ │сарь-ремонтник; │ │ │

│ │формовщик медицин-│ │ │

│ │ских препаратов, │ │ │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │

│ Свечи, шарики │

│ │

│471.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления медицинс-│Фартук резиновый │1 │

│ │ких масс и мазей; │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │мастер; слесарь- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ремонтник; фор- │ │ │

│ │мовщик медицинс- │ │ │

│ │ких препаратов, │ │ │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │

│ Производство готовых лекарственных форм │

│ (таблетки, драже, капсулы, суспензии, │

│ инъекционные формы) │

│ │

│472.│Аппаратчик приго- │ При работе с препаратами │ │

│ │товления стериль- │ групп 4, 3: │ │

│ │ных растворов │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│473.│Аппаратчик приго- │ При работе с препаратами │ │

│ │товления химичес- │ группы 4: │ │

│ │ких растворов │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ всех групп на наружных ра- │ │

│ │ │ ботах зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│474.│Аппаратчик произ- │ При работе с препаратами │ │

│ │водства ферментов;│ групп 4, 3: │ │

│ │варщик сиропов, │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │соков, экстрак- │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │тов и плазмоза- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │меняющих препара- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тов; гранулиров- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │щик; дражировщик; │Респиратор │до износа │

│ │машинист мельниц; │Очки защитные │до износа │

│ │машинист-табле- │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │тировщик; просеи- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │вальщик; таблети- │ При работе с препаратами │ │

│ │ровщик │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопчато- │ │

│ │ │бумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопчато- │ │

│ │ │бумажные │12 пар │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Носки трикотажные │6 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │ │ │

│475.│Аппаратчик смеши- │ При работе с препаратами │ │

│ │вания │ группы 4: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│476.│Аппаратчик стери- │ При работе с препаратами │ │

│ │лизации; наполни- │ групп 4, 3: │ │

│ │тель ампул; стери-│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │лизаторщик матери-│Чувяки кожаные │2 пары │

│ │алов и препаратов │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ групп 2, 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │ │ │

│477.│Аппаратчик сушки │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 4: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаская │дежурная │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ всех групп на заморажи- │ │

│ │ │ вании дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Рукавицы меховые │дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │дежурная │

│ │ │ │ │

│478.│Дозировщик меди- │ При работе с препаратами │ │

│ │цинских препара- │ групп 4, 3: │ │

│ │тов; закатчик ме- │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │дицинской продук- │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ции; укладчик- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │упаковщик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│479.│Запайщик ампул │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ групп 4, 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Бахилы │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│480.│Капиллярщик │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 4: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│481.│Контролер продук- │ При выполнении работ на │ │

│ │ции медицинского │ браковке ампул: │ │

│ │назначения │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Напальчники резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│482.│Мастер; старший │Костюм хлопчатобумажный или │1 на 9 месяцев │

│ │мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │смены; начальник │Ботинки кожаные или │2 пары │

│ │участка; началь- │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ник цеха │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│483.│Машинист моечных │Костюм хлопчатобумажный или │2 │

│ │машин; мойщик по- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │суды и ампул │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Мойщику посуды и ампул │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│484.│Механик цеха; │ При работе с препаратами │ │

│ │слесарь-ремонт- │ групп 4, 3: │ │

│ │ник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Каска защитная │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Каска защитная │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Каска защитная │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ всех групп на наружных ра- │ │

│ │ │ ботах зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При работе с летучими, │ │

│ │ │ пахучими, раздражающи- │ │

│ │ │ ми и удушающими вещест- │ │

│ │ │ вами дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│485.│Наполнитель ампул │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ групп 4, 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│486.│Оплавщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│487.│Печатник флексо- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │графской печати │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│488.│Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│489.│Приемщик сырья, │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │полуфабрикатов и │Ботинки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │готовой продукции │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│490.│Просмоторщик ампул│Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │с инъекционными │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │растворами; прос- │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │моторщик продукции│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │медицинского наз- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │начения; контролер│Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │продукции медицин-│тобумажные │12 пар │

│ │ского назначения │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│491.│Рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ резке заусенцев: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ При работе с сильнодейст- │ │

│ │ │ вующими и ядовитыми ве- │ │

│ │ │ ществами дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Носки трикотажные или │6 пар │

│ │ │Гольфы трикотажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│492.│Разливщик стериль-│ При работе с препаратами │ │

│ │ных растворов │ групп 4, 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│493.│Резчик ампул и │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │трубок │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Напальчники резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│494.│Уборщик производ- │ В производстве препара- │ │

│ │ственных и слу- │ тов групп 4, 3: │ │

│ │жебных помещений │Костюм хлопчатобумажный или │1 на 9 месяцев │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ В производстве препара- │ │

│ │ │ тов групп 2, 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный или │1 на 9 месяцев │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ │ │

│495.│Укладчик продук- │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │ции медицинского │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │назначения; прос- │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │моторщик продук- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ции медицинского │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │назначения, заня- │Перчатки трикотажные хлопчато- │ │

│ │тый на просмотр- │бумажные │12 пар │

│ │ре тары │ │ │

│ │ │ │ │

│496.│Укладчик-упа- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ковщик │Чувяки кожаные │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При упаковке в крупную тару: │ │

│ │ │Ботинки кожаные вместо │ │

│ │ │чувяков кожаных │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные вместо │ │

│ │ │перчаток резиновых │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│497.│Укладчик-упа- │ При выполнении работ по фа- │ │

│ │ковщик и распре- │ совке сыпучих материалов: │ │

│ │делитель работ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ групп 4, 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Пневмошлем или │дежурный │

│ │ │Пневмомаска │дежурная │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ фасовке жидких и │ │

│ │ │ густых препаратов: │ │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ групп 4, 3: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 2: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │ При работе с препаратами │ │

│ │ │ группы 1: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Чувяки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные хлопча- │ │

│ │ │тобумажные │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Бахилы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ При фасовке препаратов │ │

│ │ │ в крупную тару: │ │

│ │ │Ботинки кожаные вместо │ │

│ │ │чувяков кожаных │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные вместо │ │

│ │ │перчаток резиновых │6 пар │

│ │

│ Примечания. К 1 группе препаратов относятся: ядовитые и│

│сильнодействующие медицинские препараты групп А и Б, проникающие│

│через неповрежденную кожу; медицинские препараты, способные│

│вызвать отдаленные эффекты (мутагенный, канцерогенный,│

│повреждающий репродуктивную функцию); медицинские препараты,│

│обладающие резко раздражающим, либо прижигающим действием, либо│

│фотосенсибилизирующим действием, либо вызывающие пигментацию и│

│обесцвечивание кожи, красящие. │

│ Ко 2 группе препаратов относятся: медицинские препараты,│

│обладающие сенсибилизирующим эффектом; малотоксичные медицинские│

│препараты, обладающие раздражающими свойствами. │

│ К 3 группе препаратов относятся: ядовитые и сильнодействующие│

│медицинские препараты (группа А и Б), не проникающие через│

│неповрежденную кожу. │

│ К 4 группе препаратов относятся: малотоксичные медицинские│

│препараты (не относящиеся к группам А и Б), не проникающие через│

│неповрежденную кожу и не действующие на нее. │

│ │

│ Эндокринные препараты (гормональные) │

│ │

│498.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Фартук резиновый │дежурный │

│ │осаждения; аппа- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ратчик приготов- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ления стерильных │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │растворов; аппа- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ратчик сушки; │ Аппаратчикам выпаривания, │ │

│ │аппаратчик филь- │ осаждения, приготовления │ │

│ │трации; аппа- │ стерильных растворов, сушки, │ │

│ │ратчик экстрагиро-│ фильтрации, экстрагирова- │ │

│ │вания; резчик │ ния и слесарю-ремонтнику │ │

│ │сырья; мастер; │ на наружных работах зимой │ │

│ │механик цеха; на- │ дополнительно: │ │

│ │чальник смены; на-│Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │чальник участка; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │

│ Галаскорбин, иманин, спленин, желудочный сок │

│ │

│499.│Аппаратчик экстра-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │гирования; мас- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │тер; начальник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │смены; слесарь- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ремонтник │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│500.│Механик цеха │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ VI. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ │

│ │

│ Бинты │

│ │

│501.│Аппаратчик сушки; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │заготовщик полу- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │фабрикатов перевя-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │зочных материалов;│ │ │

│ │машинист расфасо- │ │ │

│ │вочно-упаковоч- │ │ │

│ │ных машин; намот- │ │ │

│ │чик материалов и │ │ │

│ │полуфабрикатов; │ │ │

│ │приемщик сырья, │ │ │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │готовой продукции;│ │ │

│ │прессовщик перевя-│ │ │

│ │зочных материалов;│ │ │

│ │резчик полуфабри- │ │ │

│ │катов изделий ме- │ │ │

│ │дицинского назна- │ │ │

│ │чения │ │ │

│ │ │ │ │

│502.│Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │смены; начальник │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │участка │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ │ │

│503.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Перевязочные пакеты, салфетки │

│ │

│504.│Аппаратчик пропит-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ки; вальцовщик; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │заготовщик полу- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │фабрикатов перевя-│ │ │

│ │зочных материалов;│ │ │

│ │просмоторщик про- │ │ │

│ │дукции медицинско-│ │ │

│ │го назначения; │ │ │

│ │сборщик перевязоч-│ │ │

│ │ных материалов; │ │ │

│ │сварщик пластмасс;│ │ │

│ │стерилизаторщик │ │ │

│ │материалов и пре- │ │ │

│ │паратов; уклад- │ │ │

│ │чик-упаковщик │ │ │

│ │ │ │ │

│505.│Мастер │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ участке изготовления пе- │ │

│ │ │ ревязочных пакетов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ │ │

│506.│Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │участка изготовле-│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ния салфеток │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │ │ │

│507.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Кетгут │

│ │

│508.│Аппаратчик промыв-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ки; аппаратчик │Фартук резиновый │1 │

│ │пропитки; заклад- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │чик хирургического│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │шовного материала;│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │запайщик ампул; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │изготовитель кет- │ │ │

│ │гута; мастер; сле-│ │ │

│ │сарь-ремонтник; │ │ │

│ │стерилизаторщик │ │ │

│ │материалов и пре- │ │ │

│ │паратов; фиксатор-│ │ │

│ │щик; шлифовщик ме-│ │ │

│ │дицинских изделий │ │ │

│ │

│ VII. ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ │

│ │

│ Зубы стальные │

│ │

│509.│Модельщик выплав- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ляемых моделей │ │ │

│ │ │ │ │

│510.│Плавильщик │Костюм суконный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│511.│Шлифовщик меди- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │цинских изделий │ │ │

│ │

│ Зубы из пластмасс │

│ │

│512.│Комплектовщик по- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │луфабрикатов меди-│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │цинских изделий; │ │ │

│ │лакировщик; моде- │ │ │

│ │лировщик искус- │ │ │

│ │ственных зубов; │ │ │

│ │монтировщик искус-│ │ │

│ │ственных зубов; │ │ │

│ │приемщик сырья, │ │ │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │готовой продукции;│ │ │

│ │сортировщик; фор- │ │ │

│ │мовщик искусствен-│ │ │

│ │ных зубов; уклад- │ │ │

│ │чик-упаковщик; │ │ │

│ │шлифовщик медицин-│ │ │

│ │ских изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│513.│Подборщик расцве- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ток искусственных │Перчатки резиновые │до износа │

│ │зубов │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ Зубы фарфоровые │

│ │

│514.│Автоматчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│515.│Дробильщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ разбивке вручную крупных │ │

│ │ │ кусков сырья: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│516.│Калибровщик изде- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лий медицинского │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │назначения; моде- │ │ │

│ │лировщик искусс- │ │ │

│ │твенных зубов; │ │ │

│ │приготовитель сме-│ │ │

│ │сей и масс меди- │ │ │

│ │цинского назначе- │ │ │

│ │ния; подборщик │ │ │

│ │расцветок искусс- │ │ │

│ │твенных зубов; │ │ │

│ │приемщик сырья, │ │ │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │готовой продукции;│ │ │

│ │сортировщик; фор- │ │ │

│ │мовщик искусствен-│ │ │

│ │ных зубов; шлифов-│ │ │

│ │щик медицинских │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│517.│Обжигальщик фарфо-│Костюм суконный │1 │

│ │ровых и фаянсовых │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ Зуболечебные материалы │

│ │

│518.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления зубовра- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │чебных материалов │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │

│ Восковые и термопластические массы, │

│ воск технический и оттискные массы │

│ │

│519.│Аппаратчик варки; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик приго- │Фартук прорезиненный │1 │

│ │товления зубовра- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │чебных материалов;│ │ │

│ │вальцовщик; фор- │ │ │

│ │мовщик медицинских│ │ │

│ │препаратов, полу- │ │ │

│ │фабрикатов и изде-│ │ │

│ │лий │ │ │

│ │

│ Лейкоплавкий металл │

│ │

│520.│Плавильщик │Халат хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ Полиметилакрилаты и полистирол │

│ │

│521.│Аппаратчик дозиро-│Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │вания; аппаратчик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │полимеризации; ап-│Перчатки резиновые │дежурные │

│ │паратчик промывки;│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │аппаратчик рассе- │ │ │

│ │ва; аппаратчик │ │ │

│ │сушки; комплектов-│ │ │

│ │щик │ │ │

│ │

│ Медицинские изделия из пластмасс │

│ │

│522.│Литейщик пласт- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │масс; прессовщик │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │изделий из пласт- │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │масс │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│523.│Обработчик изделий│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс; шли-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │фовщик медицинских│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │ │ │

│ │

│ Препараты для зубопротезирования: │

│ АКР, ЭГ-массы 12, гипс зуботехнический │

│ для слепков и др. │

│ │

│524.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления зубовра- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │чебных материалов;│ │ │

│ │машинист-табле- │ │ │

│ │тировщик; прессов-│ │ │

│ │щик изделий из │ │ │

│ │пластмасс; шли- │ │ │

│ │фовщик медицинских│ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │

│ Амальгамы медные │

│ │

│525.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления зубовра- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │чебных материалов;│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │аппаратчик плавле-│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ния │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Медицинский цемент │

│ │

│526.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления химичес- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ких растворов │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│527.│Приготовитель сме-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │сей и масс медици-│Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │нского назначения │ │ │

│ │ │ │ │

│528.│Укладчик-упа- │ При выполнении работ на │ │

│ │ковщик │ фасовке и упаковке цемен- │ │

│ │ │ тной жидкости и порошка: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Производство карборундовых изделий │

│ │

│529.│Аппаратчик приго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товления зубовра- │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │чебных материалов;│ │ │

│ │аппаратчик прока- │ │ │

│ │ливания │ │ │

│ │ │ │ │

│530.│Формовщик медицин-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ских препаратов, │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │

│ Карборундовые сепарационные диски на │

│ вулканитовой связке и на металлической основе │

│ │

│531.│Аппаратчик приго- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │товления зубовра- │Фартук брезентовый │1 │

│ │чебных материалов │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│532.│Аппаратчик смеши- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; вальцовщик │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ Вальцовщику дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ │ │

│533.│Накатчик полиро- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вальных кругов; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │формовщик образив-│ │ │

│ │ных изделий на ке-│ │ │

│ │рамической связке;│ │ │

│ │формовщик абразив-│ │ │

│ │ных изделий на ба-│ │ │

│ │келитовой и эпок- │ │ │

│ │сидной связках │ │ │

│ │ │ │ │

│534.│Мастер цеха; на- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │чальник участка │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ Круги для бормашин, шлифмашин │

│ и карборундовые головки на металлическом стержне │

│ │

│535.│Приготовитель сме-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │сей и масс медици-│Перчатки резиновые │6 пар │

│ │нского назначения │ │ │

│ │ │ │ │

│536.│Формовщик медицин-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ских препаратов, │ При выполнении работы │ │

│ │полуфабрикатов и │ по формовке эластичных │ │

│ │изделий │ кругов дополнительно: │ │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Лед искусственный │

│ │

│537.│Машинист крана │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │(крановщик) │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │3 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │ │ │

│538.│Машинист холодиль-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ных установок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │

│ VIII. ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ПЕРЕЛИВАНИЯ И ВЗЯТИЯ КРОВИ │

│ │

│539.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ с │ │

│ │товления химичес- │ растворами перекиси водорода:│ │

│ │ких растворов │Комбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│540.│Дробильщик; маши- │Халат шелковый │2 │

│ │нист экструдера │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Колпак шелковый │2 │

│ │ │ │ │

│541.│Комплектовщик по- │Халат шелковый │2 │

│ │луфабрикатов меди-│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │цинских изделий; │Колпак шелковый или │2 │

│ │литейщик пласт- │Косынка шелковая │2 │

│ │масс; мастер; ма- │ │ │

│ │шинист гранулиро- │ │ │

│ │вания пластических│ │ │

│ │масс; начальник │ │ │

│ │смены; подсобный │ │ │

│ │рабочий; приемщик │ │ │

│ │сырья, полуфабри- │ │ │

│ │катов и готовой │ │ │

│ │продукции; сборщик│ │ │

│ │изделий из пласт- │ │ │

│ │масс; сборщик инъ-│ │ │

│ │екционных игл; │ │ │

│ │сварщик пластмасс;│ │ │

│ │техник-технолог; │ │ │

│ │ткач │ │ │

│ │ │ │ │

│542.│Машинист моечных │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │машин │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│543.│Машинист расфасо- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │вочно-упаковоч- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ных машин; инже- │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │нер-технолог; │ При работе на расфасо- │ │

│ │механик цеха │ вочно-упаковочных │ │

│ │(участка); на- │ машинах дополнительно: │ │

│ │чальник участка; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │просмоторщик про- │ │ │

│ │дукции медицинско-│ │ │

│ │го назначения; │ │ │

│ │старший мастер │ │ │

│ │ │ │ │

│544.│Прессовщик изде- │Халат шелковый │2 │

│ │лий из пластмасс │ При работе на штангпрессах: │ │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │ │ │

│545.│Резчик заготовок │Халат шелковый │2 │

│ │и изделий из плас-│Тапочки кожаные │1 пара │

│ │тических масс │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Колпак шелковый │2 │

│ │ │ │ │

│546.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ник │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│547.│Стеклодув │Халат шелковый │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │ │ │

│548.│Укладчик-упа- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │ковщик, занятый │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │фасовкой │Колпак шелковый │2 │

│ │

│ IX. УЧАСТОК СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС │

│ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ГАММА-УСТАНОВКАХ │

│ │

│549.│Аппаратчик стери- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лизации; дозимет- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │рист │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│550.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник; мастер; ме- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ханик цеха │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │(участка); │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │электромонтер по │ При работе в камере об- │ │

│ │ремонту и обслужи-│ лучения дополнительно: │ │

│ │ванию электрообо- │ Халат хлопчатобумажный │ дежурный │

│ │рудования │ │ │

│ │

│ X. ПРОИЗВОДСТВО ОПРАВ ДЛЯ ОЧКОВ │

│ │

│551.│Изготовитель очко-│Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │вых оправ; прес- │нагрудником │2 │

│ │совщик изделий из │ │ │

│ │пластмасс │ │ │

│ │ │ │ │

│552.│Протяжчик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ протяжке целлулоида: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│553.│Рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ заготовке материалов для │ │

│ │ │ оправ: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │2 пары │

│ │

│ XI. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС │

│ │

│554.│Аппаратчик подго- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │товки сырья и от- │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │пуска полуфабрика-│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │тов и продукции │Очки защитные │до износа │

│ │

│ │

│ XII. БАЛЛОНЫ СТЕКЛЯННЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ │

│ С ЗАЩИТНЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ │

│ │

│555.│Градуировщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│556.│Изготовитель тра- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │фаретов, шкал и │ │ │

│ │плат; оператор ус-│ │ │

│ │тановки вымерения │ │ │

│ │объема │ │ │

│ │ │ │ │

│557.│Печатник флексо- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │графской печати │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│558.│Рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ наплавке пластмассы на │ │

│ │ │ стекло: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │

│ XIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ │

│ │

│559.│Антикоррозийщик; │Костюм хлопчатобумажный или │1 на 9 месяцев │

│ │мастер │Костюм суконный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│560.│Аппаратчик обессо-│ При выполнении работ на │ │

│ │ливания воды; ап- │ получении дистиллирован- │ │

│ │паратчик перегон- │ ной воды: │ │

│ │ки │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │4 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│561.│Аппаратчик пере- │ При выполнении работ на │ │

│ │гонки │ регенерации растворителей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │ │ных гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│562.│Водитель электро- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │и автотележки │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│563.│Газогенераторщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │ │ных гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│564.│Кладовщик; подсоб-│ При выполнении работ на │ │

│ │ный рабочий │ складе горючих и смазочных │ │

│ │ │ материалов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ складе кислот, щелочей и │ │

│ │ │ других химических матери- │ │

│ │ │ алов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы КР │2 пары │

│ │ │ │ │

│565.│Освинцевальщик │Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │ │ │

│566.│Подсобный рабочий;│ При выполнении работ на │ │

│ │распределитель ра-│ транспортировке сырья, го- │ │

│ │бот │ товой продукции (кроме │ │

│ │ │ кислот и щелочей), на убор- │ │

│ │ │ ке отходов и тары из цехов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│567.│Пошивщик шорно- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │седельных изде- │ │ │

│ │лий; смазчик │ │ │

│ │ │ │ │

│568.│Промывальщик- │ При выполнении работ │ │

│ │пропарщик цис- │ на промывке и очистке │ │

│ │терн │ цистерн, резервуаров │ │

│ │ │ из-под нефтепродуктов, │ │

│ │ │ кислот и других едких │ │

│ │ │ химических веществ: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │дежурный │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│569.│Рабочий по благо- │Костюм брезентовый │1 │

│ │устройству (на ра-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ботах по удалению │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │нечистот вручную) │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│570.│Рабочий по стир- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ке и ремонту спец-│Фартук резиновый │дежурный │

│ │одежды │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│571.│Сатураторщик │Куртка хлопчатобумажная │1 на 1,5 года │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │ │ │

│572.│Слесарь-сан- │Костюм брезентовый │1 │

│ │техник │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│573.│Стерилизаторщик │ При выполнении работ на │ │

│ │материалов и пре- │ стерилизации в автоклаве: │ │

│ │паратов │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│574.│Такелажник │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ действующих цехах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│575.│Транспортировщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ доставке кислот и едких │ │

│ │ │ щелочей в цеха: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы суконные или │4 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│576.│Уборщик производ- │ Занятый на уборке цеха, │ │

│ │ственных помеще- │ душевой, уборной, бани, │ │

│ │ний │ умывальных комнат: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ На уборке цеха дополнительно:│ │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│577.│Футеровщик (кисло-│Костюм суконный │1 │

│ │тоупорщик) │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│578.│Электромонтер по │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслужи-│Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ванию электрообо- │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │рудования (кроме │ │ │

│ │предусмотренных по│ │ │

│ │отдельным произ- │ │ │

│ │водствам) │ │ │

│ │

│ К И П │

│ │

│579.│Слесарь механо- │ При выполнении работ по │ │

│ │сборочных работ │ сборке медицинских при- │ │

│ │ │ боров: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│580.│Слесарь по конт- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │рольно-измери- │Рукавицы комбинированные или │12 пар │

│ │тельным приборам │Рукавицы КР │12 пар │

│ │и автоматике; │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │мастер; слесарь- │ дополнительно: │ │

│ │ремонтник; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │электромонтер по │ Слесарю-ремонтнику │ │

│ │ремонту и обслужи-│ на наружных работах │ │

│ │ванию электрообо- │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │рудования │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ Электромонтеру дополнительно:│ │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│581.│Слесарь по конт- │ При выполнении работ в │ │

│ │рольно-измери- │ цехах, производящих пре- │ │

│ │тельным приборам │ параты с сильнодействую- │ │

│ │и автоматике; │ щими ядовитыми веществами: │ │

│ │механик цеха │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│582.│Слесарь-элек- │ При выполнении работ по │ │

│ │тромонтажник │ ремонту и наладке элект- │ │

│ │ │ ромедицинских приборов и │ │

│ │ │ аппаратуры: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│ │ │Растительное сырье │ │

│ │ │ │ │

│583.│Аппаратчик сушки; │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │приемщик сырья, │Рукавицы комбинированные или │6 пар │

│ │полуфабрикатов и │Рукавицы КР │6 пар │

│ │готовой продукции;│Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │резчик сырья; сор-│ │ │

│ │тировщик │ │ │

│ │ │ │ │

│584.│Дробильщик; мас- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │тер; машинист │Белье нательное │2 комплекта │

│ │мельниц; просеи- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │вальщик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│585.│Машинист моечных │ При выполнении работ на │ │

│ │машин │ промывке растительного │ │

│ │ │ сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Галоши резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│586.│Подсобный рабочий │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │

│ Регенерация активированного угля │

│ │

│587.│Аппаратчик регене-│Костюм суконный │1 на 9 месяцев │

│ │рации │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы суконные или │6 пар │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │

│ Фасовка │

│ │

│588.│Контролер продук- │ При выполнении работ на │ │

│ │ции медицинского │ участке фасовки медицин- │ │

│ │назначения; под- │ ских препаратов: │ │

│ │собный рабочий; │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │слесарь-ремонт- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные (кро- │ │

│ │ │ме контролера) │12 пар │

│ │ │ │ │

│589.│Начальник смены │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│590.│Укладчик-упаков- │ При фасовке сыпучих лекарст-│ │

│ │щик; мастер; расп-│ венных препаратов: │ │

│ │ределитель работ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ При фасовке жидких и гус- │ │

│ │ │ тых препаратов в мелкое │ │

│ │ │ стекло и в мелкую тару: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ При фасовке жидких и густых │ │

│ │ │ препаратов в крупную тару: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При фасовке сильно- │ │

│ │ │ действующих и ядови- │ │

│ │ │ тых химфармпрепаратов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При фасовке реакти- │ │

│ │ │ вов, индикаторов и │ │

│ │ │ красящих препаратов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Белье нательное │1 комплект │

│ │ │ │на 9 месяцев │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ На фасовке бийохинола: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│591.│Сортировщик │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на сортировке таблеток │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки медицинские │дежурные │

│ │ │Респиратор │дежурный │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │

│ Цехи и склады готовой продукции │

│ │

│592.│Заведующий скла- │ При выполнении работ с │ │

│ │дом; кладовщик │ сильнодействующими и │ │

│ │ │ ядовитыми веществами: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ Кладовщику на наружных │ │

│ │ │ работах зимой дополнительно:│ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│593.│Укладчик-упа- │ При выполнении работ на │ │

│ │ковщик │ упаковке в крупную тару: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │ На наружных работах зи- │ │

│ │ │ мой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ упаковке в мелкую тару: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│594.│Штемпелевщик эти- │ При выполнении работ на │ │

│ │кеток │ упаковке в мелкую тару: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 9 месяцев │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ Подготовка стеклянной и другой тары │

│ │

│595.│Контролер, прием- │ Занятые на подготовке стек- │ │

│ │щик сырья, полу- │ лянной тары: │ │

│ │фабрикатов и гото-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вой продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│596.│Машинист моечных │ Занятый на мойке бочек, │ │

│ │машин │ стеклянной и другой тары: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 9 месяцев│

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│597.│Мойщик посуды и │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ампул │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │

│ XIV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА │

│ И ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ │

│ │

│598.│Аппаратчик ионооб-│Костюм суконный или │ │

│ │менной очистки хи-│хлопчатобумажный │1 │

│ │мико-фармацевти- │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ческих препаратов;│Ботинки кожаные или │1 пара │

│ │аппаратчик синте- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │за; аппаратчик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │сушки; аппаратчик │Рукавицы комбинированные или │4 пары │

│ │ферментации препа-│Рукавицы КР │6 пар │

│ │ратов биосинтеза; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │аппаратчик хими- │ При работе с сильнодей- │ │

│ │ческой очистки │ ствующими ядовитыми ве- │ │

│ │препаратов биосин-│ ществами дополнительно: │ │

│ │теза; мастер; ме- │ Белье нательное │ 2 комплекта │

│ │ханик цеха; на- │ │ │

│ │чальник смены; │ │ │

│ │слесарь-ремонт- │ │ │

│ │ник │ │ │

│ │ │ │ │

│599.│Виварщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│600.│Контролер продук- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ции медицинского │Фартук резиновый │дежурный │

│ │назначения; пробо-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │отборщик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│601.│Лаборант-микро- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │биолог; лаборант │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │химического ана- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │лиза; начальник │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │микологической │ │ │

│ │лаборатории; │ │ │

│ │начальник мик- │ │ │

│ │робиологической │ │ │

│ │лаборатории; пре- │ │ │

│ │паратор производ- │ │ │

│ │ства биосинтети- │ │ │

│ │ческих лечебных │ │ │

│ │средств; препара- │ │ │

│ │тор производства │ │ │

│ │стекловидного │ │ │

│ │тела │ │ │

│ │ │ │ │

│602.│Лаборант химичес- │ При выполнении работ в │ │

│ │кого анализа │ цеховой лаборатории: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│603.│Лаборант химичес- │ При выполнении работ в │ │

│ │кого анализа; хи- │ химической и аналитиче- │ │

│ │мик │ ской лабораториях: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│604.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ │ │

│ │ │ в лаборатории: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ XV. ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ │

│ │

│605.│Лаборант; инже- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │нер; младший на- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │учный сотрудник; │нагрудником │дежурный │

│ │препаратор про- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │изводства биосин- │Нарукавники прорезиненные │до износа │

│ │тетических лечеб- │Очки защитные │до износа │

│ │ных средств; пре- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │паратор стекло- │Противогаз │до износа │

│ │видного тела; │ │ │

│ │химик │ │ │

│ │

│ Примечания к настоящим Нормам. 1. Средства индивидуальной│

│защиты (предохранительный пояс, диэлектрический резиновый коврик,│

│защитные очки, респиратор, противогаз и скафандр) должны│

│выдаваться как дежурные всем работникам в зависимости от характера и│

│условий выполняемых работ. │

│ 2. Выдача белья нательного работникам производств,│

│предусмотренных в настоящих Нормах, осуществляется при условии их│

│обязательного прохождения через санпропускник. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 10

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌───┬──────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи │

│п/п│ или должность │ индивидуальной защиты │на год (коли- │

│ │ │ │чество единиц │

│ │ │ │или комплек- │

│ │ │ │тов) │

├───┼──────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴──────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┤

│ I. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ │

│ КОНЦЕНТРАТОВ И КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ │

│ │

│ 1.│Аппаратчик выпари-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 2.│Мастер; механик; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │начальник смены │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│ 3.│Оператор выращива-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния дрожжей │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 4.│Оператор выращива-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния чистой культу-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ры дрожжей │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 5.│Оператор отстаива-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ния и теплообмена │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ 6.│Оператор приготов-│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ления растворов │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │питательной среды │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и солей │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│ 7.│Рабочий, обслужи- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вающий озонатор- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ную установку │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ 8.│Сепараторщик био- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │массы │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на мойке сепараторов │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 9.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ник │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│10.│Сушильщик дрожжей │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│11.│Укладчик-упаков- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │щик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ II. ПРОИЗВОДСТВО ФУРФУРОЛА │

│ │

│12.│Аппаратчик пере- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию фурфурольной │ │

│ │ │ установки: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки юфтевые взрывобезопасные│1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ III. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭФИРОВ │

│ │

│13.│Аппаратчик гидри- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик перегонки; ап-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │паратчик сушки; │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │машинист насосных │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │установок │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│14.│Аппаратчик охлаж- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дения; машинист │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │холодильных уста- │гвоздях │1 пара │

│ │новок │Противогаз фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│15.│Аппаратчик очист- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ки газа │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│16.│Аппаратчик полиме-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ризации │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │ │ных гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│17.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ник │Костюм суконный │1 на 2 года │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │

│ │

│ IV. ПРОИЗВОДСТВО ФУРИЛОВОГО И ТЕТРАГИДРАФУРИЛОВОГО │

│ СПИРТА │

│ │

│18.│Аппаратчик гидри- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рования; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик переработки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │отходов химическо-│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │го производства │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│19.│Машинист компрес- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │сорных установок │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│20.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│21.│Сливщик-разлив- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │щик │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Фартук брезентовый │дежурный │

│ │

│ V. ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАКТИВИТА │

│ │

│22.│Аппаратчик фильт- │Костюм суконный │1 на 9 месяцев│

│ │рации │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│23.│Реакторщик │Костюм суконный │1 на 9 месяцев│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│24.│Слесарь-ремонт- │Костюм суконный │2 │

│ │ник │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│25.│Сушильщик │Костюм суконный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Берет шерстяной │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ VI. ПРОИЗВОДСТВО АНТИБИОТИКОВ НЕМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, │

│ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, │

│ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ │

│ │

│26.│Аппаратчик ваку- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │умирования; аппа- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ратчик сушки │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по очистке сушилок │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │дежурный │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный из пыле- │ │

│ │ │непроницаемой ткани │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующе- │ │

│ │ │поглощающего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│27.│Аппаратчик выпари-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │осаждения; аппа- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ратчик фильтрации;│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик химиче-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ской очистки пре- │ При выполнении работ по │ │

│ │паратов биосинтеза│ мойке салфеток, рам и плит │ │

│ │ │ фильтра дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│28.│Аппаратчик дозиро-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; дробильщик;│Белье нательное │2 комплекта │

│ │машинист мельниц; │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │машинист расфасо- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │вочно-упаковоч- │Очки защитные │до износа │

│ │ных машин; просеи-│Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │вальщик; размоль- │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │щик; укладчик- │ │ │

│ │упаковщик │ │ │

│ │ │ │ │

│29.│Аппаратчик ионооб-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │менной очистки хи-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │мико-фармацевти- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ческих препаратов │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│30.│Аппаратчик приго- │ При выполнении работ по │ │

│ │товления химичес- │ обслуживанию щелочных и │ │

│ │ких растворов │ кислотных установок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с кис- │ │

│ │ │лотозащитной пропиткой с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Противогаз фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│31.│Аппаратчик сепари-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │рования │с водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│32.│Аппаратчик средо- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │варения; аппарат- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │чик стерилизации; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │слесарь-ремонт- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ник; стерилизатор-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │щик материалов и │Респиратор фильтрующепоглоща- │ │

│ │препаратов │ющего типа │до износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой в IV, III, II и │ │

│ │ │ I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │ │ │

│33.│Аппаратчик фермен-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тации препаратов │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │биосинтеза; иноку-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ляторщик │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по очистке ферментов │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │ │ │

│34.│Аппаратчик центри-│Халат хлопчатобумажный с во- │ │

│ │фугирования │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│35.│Лаборант-микро- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │биолог; препаратор│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │производства био- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │синтетических ле- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │чебных средств │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│36.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │ │ │

│ │ │ │ │

│37.│Машинист перегру- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │жателей │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│38.│Машинист холодиль-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ных установок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Противогаз фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │дежурный │

│ │

│ VII. ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРИТЕЛЕЙ │

│ │

│39.│Аппаратчик варки; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик смеши- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │вания; оператор │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │приготовления за- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │тора; стерилиза- │Очки защитные │до износа │

│ │торщик питательных│Респиратор фильтрующепоглоща- │ │

│ │сред │ющего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│40.│Аппаратчик пере- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │гонки │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по обслуживанию бутиловых │ │

│ │ │ колонн: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный вместо │1 │

│ │ │халата хлопчатобумажного │ │

│ │ │ │ │

│41.│Аппаратчик рекупе-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │рации; машинист │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │компрессорных ус- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тановок │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│42.│Аппаратчик фермен-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │тации затора; сле-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │сарь-ремонтник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│43.│Инокуляторщик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│44.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │ │ │

│ │ │ │ │

│45.│Машинист насосных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│46.│Приготовитель ме- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лассного сусла; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │приготовитель пи- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тательных раство- │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ров │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ │

│ │

│47.│Аппаратчик фильт- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │рации; машинист │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │расфасовочно- │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │упаковочных машин;│Фартук прорезиненный │1 │

│ │прессовщик-от- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │жимщик пищевой │ │ │

│ │продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│48.│Маркировщик; ук- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ладчик-упаковщик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│49.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │ │ │

│ │ │ │ │

│50.│Машинист газодув- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ных машин │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│51.│Машинист холодиль-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ных установок │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Противогаз фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │дежурный │

│ │ │ │ │

│52.│Оператор выращива-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ния дрожжей │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│53.│Оператор выращива-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ния культуры дрож-│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │жей │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│54.│Оператор приготов-│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ления растворов │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │питательной среды │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и солей │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│55.│Сборщик изделий │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │из древесины │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│56.│Сепараторщик био- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │массы │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ IX. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО СОЛОДА │

│ │

│57.│Аппаратчик сушки; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │сушильщик │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│58.│Выбивальщик мягкой│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тары; машинист │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │перегружателей; │Очки защитные │до износа │

│ │мельник; размоль- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │щик │ │ │

│ │ │ │ │

│59.│Мастер; механик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │цеха; начальник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │ │ │

│ │ │ │ │

│60.│Машинист дробиль- │Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │ных установок; со-│доотталкивающей пропиткой с │ │

│ │лодовщик │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│61.│Сепараторщик био- │Фартук хлопчатобумажный с во- │ │

│ │массы │доотталкивающей пропиткой с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию зерноочисти- │ │

│ │ │ тельных машин: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│62.│Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ник │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│63.│Транспортерщик │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │

│ X. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ │

│ │

│64.│Аппаратчик смеши- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вания; рабочий, │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │занятый на загруз-│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ке антибиотиков и │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │метонина, смешива-│ │ │

│ │нии и дроблении │ │ │

│ │витаминов, перера-│ │ │

│ │ботке минеральных │ │ │

│ │добавок │ │ │

│ │ │ │ │

│65.│Аппаратчик сушки │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│66.│Дробильщик │Комбинезон хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│67.│Маркировщик; ук- │Халат хлопчатобумажный из │ │

│ │ладчик-упаковщик │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ │ │

│68.│Мастер; начальник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│69.│Оператор главного │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │пульта управления;│Тапочки кожаные │2 пары │

│ │подсобный рабочий;│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │слесарь-ремонт- │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ник │ │ │

│ │

│ XI. ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ │

│ │

│70.│Аппаратчик выпари-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │вания │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│71.│Аппаратчик регене-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рации │Ботинки кожаные на латун- │ │

│ │ │ных гвоздях │1 пара │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│72.│Аппаратчик сепари-│Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │рования; аппарат- │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │чик центрифугиро- │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │вания │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│73.│Аппаратчик средо- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │варения │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│74.│Аппаратчик стери- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │лизации; аппарат- │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │чик ферментации │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │препаратов биосин-│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │теза │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │до износа │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на чистке и мойке ферментов │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук резиновый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│75.│Аппаратчик сушки │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│76.│Аппаратчик фильт- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рации; аппаратчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │химической очистки│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │препаратов биосин-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │теза │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующепоглоща- │ │

│ │ │ющего типа │до износа │

│ │ │ │ │

│77.│Весовщик; транс- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │портерщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│78.│Дробильщик; уклад-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │чик-упаковщик │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│79.│Лаборант-микро- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │биолог; оператор │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │выращивания чистой│Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │культуры дрожжей; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │лаборант; химик │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│80.│Начальник смены │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

│ │ │ │ │

│81.│Растильщик гриб- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ницы │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор фильтрующий │до износа │

└───┴──────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘

Приложение N 11

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВ БАКТЕРИЙНЫХ

И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, МАТЕРИАЛОВ, УЧЕБНЫХ

НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ПО ЗАГОТОВКЕ, ВЫРАЩИВАНИЮ

И ОБРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB87CBB6EE5016E7A6CE28C3397A721B31C731B4DD91828F65485C6CB0251B5V0d5L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи на │

│п/п │ или должность │ индивидуальной защиты │год (количество │

│ │ │ │единиц или комп- │

│ │ │ │лектов) │

├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤

│ I. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ │

│ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СОЦИАЛЬНОЙ │

│ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ │

│ │

│ 1. │Врач и средний ме-│Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │дицинский персонал│Перчатки резиновые │до износа │

│ │операционных, пе- │ При работе в операцион- │ │

│ │ревязочных и гип- │ ных с электроинструмен- │ │

│ │совальных комнат, │ тарием дополнительно: │ │

│ │родовых и пос- │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │леродовых палат; │ При работе кварцевых │ │

│ │средний медицинс- │ ламп дополнительно: │ │

│ │кий персонал фель-│Очки защитные │до износа │

│ │дшерско-акушер- │ │ │

│ │ских пунктов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 2. │Врач, средний и │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │младший медицинс- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │кий персонал фель-│Костюм меховой │1 на 4 года │

│ │дшерско-акушер- │Унты меховые │1 пара на 4 года │

│ │ских пунктов, вы- │Рукавицы меховые │1 пара на 2 года │

│ │езжающие на места │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │для обслуживания │ При работе в операцион- │ │

│ │населения в райо- │ ных с электроинструмен- │ │

│ │нах Крайнего Севе-│ тарием дополнительно: │ │

│ │ра и приравненных │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │к ним местностях │ При работе кварцевых │ │

│ │ │ ламп дополнительно: │ │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 3. │Врач, средний ме- │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │дицинский персонал│Перчатки резиновые │до износа │

│ │процедурных каби- │ │ │

│ │нетов, хирургиче- │ │ │

│ │ских, гинекологи- │ │ │

│ │ческих, урологиче-│ │ │

│ │ских, стоматологи-│ │ │

│ │ческих и кожно- │ │ │

│ │венерологических │ │ │

│ │отделений и каби- │ │ │

│ │нетов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 4. │Врач, средний и │Платье хлопчатобумажное или │3 на 3 года │

│ │младший медицинс- │Костюм хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │кий персонал, кас-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │телянша, сестра- │Тапочки кожаные на рези- │ │

│ │хозяйка, обслужи- │новой подошве или │1 пара │

│ │вающие инфекцион- │Тапочки кожаные на кожа- │ │

│ │ных, туберкулезных│ной подошве │1 пара │

│ │и лепрозных боль- │Чулки хлопчатобумажные или │2 пары │

│ │ных в стационарах │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Респиратор марлевый │до износа │

│ │

│ Примечание. Административно-хозяйственному персоналу противолепрозных│

│учреждений для работы на клиническом дворе должны выдаваться:│

│халат хлопчатобумажный, колпак или косынка хлопчатобумажные,│

│галоши, куртка на утепляющей прокладке, перчатки резиновые│

│технические, рукавицы комбинированные. Указанный комплект должен│

│находиться в проходной клинического двора лепрозория и не подлежит│

│выносу на хозяйственный двор. │

│ │

│ 5. │Врач и средний ме-│Очки защитные │до износа │

│ │дицинский персо- │ │ │

│ │нал, обслуживающие│ │ │

│ │больных трахомой │ │ │

│ │ │ │ │

│ 6. │Врач-отоларинго- │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │лог │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 7. │Врач, средний и │Костюм хлопчатобумажный │дежурный │

│ │младший медицин- │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ский персонал, │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │занятые на работах│Каска │дежурная │

│ │в шахтах │ На участках мокрых работ: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Каска с подшлемником │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 8. │Врач и средний ме-│Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │дицинский персо- │Галоши резиновые │дежурные │

│ │нал, занятые на │Перчатки резиновые │до износа │

│ │работе с трупами │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │и трупным мате- │Очки защитные │до износа │

│ │риалом │ │ │

│ │ │ │ │

│ 9. │Врач; средний и │ При выездах и выходах │ │

│ │младший медицинс- │ на участки и линии: │ │

│ │кий персонал │Плащ из ткани "плащ-па- │ │

│ │ │латка" с капюшоном или │дежурный │

│ │ │Плащ из ткани "дрилл-саржа" │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Полуботинки (ботинки) кожаные │1 пара │

│ │ │Сапоги зимние кожаные │1 пара на 2 года │

│ │ │ При обслуживании работников │ │

│ │ │ участков отгонного животно- │ │

│ │ │ водства дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │ В зимнее время в сельской │ │

│ │ │ местности дополнительно: │ │

│ │ │Тулуп в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │дежурный │

│ │ │Полушубок во II поясе │дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке в I поясе │дежурная │

│ │ │Валенки в особом, IV, III │ │

│ │ │и II поясах │1 пара на 3 года │

│ │ │ В районах Крайнего Севера и │ │

│ │ │ приравненных к ним местнос- │ │

│ │ │ тях: │ │

│ │ │Унты меховые вместо валенок │1 пара на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │ На время полетов в самолетах│ │

│ │ │ (вертолетах), связанных с │ │

│ │ │ оказанием медицинской помощи│ │

│ │ │ населению: │ │

│ │ │Костюм меховой │дежурный │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │дежурные │

│ │ │Унты с галошами │дежурные │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │дежурные │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Шлем кожаный на меху │дежурный │

│(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB87CBB6EE5016E7A6CE28C3397A721B31C731B4DD91828F65485C6CB0251B5V0d6L) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│ 10.│Врач и средний ме-│Костюм меховой │1 на 4 года │

│ │дицинский персо- │Унты меховые │1 пара на 4 года │

│ │нал, обслуживаю- │Рукавицы меховые │1 пара на 2 года │

│ │щие оленеводов, │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │охотников и ры- │ │ │

│ │баков в районах │ │ │

│ │Крайнего Севера │ │ │

│ │и приравненных │ │ │

│ │к ним местностях │ │ │

│ │ │ │ │

│ 11.│Врач и средний ме-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дицинский персо- │Сапоги кирзовые │1 пара на 1,5 года│

│ │нал, обслуживающие│Плащ из непромокаемой ткани с │ │

│ │магистральные тру-│капюшоном │дежурный │

│ │бопроводы │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│ 12.│Врач и средний ме-│Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │дицинский персо- │Ботинки кожаные │дежурные │

│ │нал, обслуживающие│Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │цехи металлургиче-│ │ │

│ │ских и химических │ │ │

│ │предприятий │ │ │

│ │ │ │ │

│ 13.│Врач и средний ме-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │дицинский персо- │Плащ из ткани "плащ-палатка" │ │

│ │нал, обслуживающие│с капюшоном │дежурный │

│ │геолого-съемоч- │Сапоги кирзовые │1 пара на 3 года │

│ │ные, поисковые, │Накомарник │до износа │

│ │топографо-геоде- │ При работе на террито- │ │

│ │зические, гидро- │ рии природных очагов │ │

│ │геологические, │ клещевого энцефалита: │ │

│ │геофизические и │Костюм противоэнцефалитный │ │

│ │другие разведыва- │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │тельные экспеди- │костюма хлопчатобумажного │1 │

│ │ции, партии и от- │ На время выезда в поле │ │

│ │ряды в полевых │ зимой дополнительно: │ │

│ │условиях │Полушубок в особом и IV поясах│дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в III, II и I поясах │дежурная │

│ │ │Валенки в особом, │ │

│ │ │IV, III и II поясах │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 14.│Врач, средний и │Фартук из просвинцованной ре- │дежурный │

│ │младший медицинс- │зины │ │

│ │кий персонал, ра- │Юбка из просвинцованной резины│дежурная │

│ │ботающие в рентге-│Перчатки из просвинцованной │ │

│ │новских кабинетах │резины │дежурные │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │дежурные │

│ │ │Очки для адаптации │до износа │

│ │ │ При проявлении рентгенов- │ │

│ │ │ ских пленок дополнительно: │ │

│ │ │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 15.│Врач, средний и │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │младший медицинс- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │кий персонал, ру- │Шапочка хлопчатобумажная │дежурная │

│ │ководители и спе- │ При работе с бета-излу- │ │

│ │циалисты, работа- │ чателями дополнительно: │ │

│ │ющие с закрытыми │Очки из органического стекла │дежурные │

│ │радиоактивными ис-│ │ │

│ │точниками │ │ │

│ │ │ │ │

│ 16.│Врач, средний и │ │ │

│ │младший медицинс- │ │ │

│ │кий персонал, ру- │ │ │

│ │ководители и спе-│ │ │

│ │циалисты, работа- │ │ │

│ │ющие с открытыми │ │ │

│ │радиоактивными ве-│ │ │

│ │ществами: │ │ │

│ │а) суммарной ак- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │тивностью до 1 кБк│Фартук пленочный │дежурный │

│ │(килобеккерель) │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Нарукавники пленочные │дежурные │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │б) суммарной ак- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │тивностью от 10 │Фартук пленочный или │дежурный │

│ │до 100 кБк (кило- │Полукомбинезон пленочный │дежурный │

│ │беккерель) │Нарукавники пленочные │дежурные │

│ │ │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │в) суммарной ак- │Комбинезон хлопчатобумажный │4 │

│ │тивностью от 1 до │Белье нательное хлопчатобумаж-│ │

│ │10 МБк (мегабек- │ное │2 комплекта │

│ │керель) │Фартук пленочный или │дежурный │

│ │ │Полукомбинезон пленочный или │дежурный │

│ │ │Пневмокостюм ЛГ-2 │дежурный │

│ │ │Тапочки кожаные или │1 пара │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Галоши или │дежурные │

│ │ │Бахилы │дежурные │

│ │ │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Носки хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные неокрашенные │4 пары │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │4 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │ │ │ │

│ 17.│Врач, средний и │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │младший медицинс- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │кий персонал лабо-│нагрудником │дежурный │

│ │раторий │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На мойке посуды │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши резиновые │дежурные │

│ │ │ При работе в химических │ │

│ │ │ и биохимических лабора- │ │

│ │ │ ториях дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 18.│Врач и средний ме-│Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │дицинский персонал│Очки защитные │до износа │

│ │светоэлектролечеб-│ │ │

│ │ных кабинетов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 19.│Врач, занятый от- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │пуском грязелечеб-│ │ │

│ │ных процедур │ │ │

│ │ │ │ │

│ 20.│Зубной техник │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 21.│Лифтер │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ стационарах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 22.│Младший медицинс- │Комбинезон хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │кий персонал, за- │Галоши резиновые │дежурные │

│ │нятый на работе с │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │трупами и трупным │Перчатки резиновые │до износа │

│ │материалом │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 23.│Младший медицинс- │Платье хлопчатобумажное или │2 на 2 года │

│ │кий персонал, за- │Костюм хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │нятый отпуском │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │грязелечебных про-│Сандалии кожаные │1 пара │

│ │цедур │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При транспортировке гря- │ │

│ │ │ зи внутри грязелечебниц │ │

│ │ │ и вытруске брезентов: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │сандалий кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 24.│Младший медицинс- │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │кий персонал, за- │Галоши резиновые │дежурные │

│ │нятый мойкой су- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ден, плевательниц │ │ │

│ │и другого медицин-│ │ │

│ │ского инвентаря │ │ │

│ │ │ │ │

│ 25.│Механик; слесарь -│ При выполнении работ │ │

│ │ремонтник; │ на смесителях и насосах │ │

│ │рабочий │ по ремонту, перекачке и │ │

│ │ │ подогреву сероводородной, │ │

│ │ │ радоновой и других мине- │ │

│ │ │ ральных вод и подаче их в │ │

│ │ │ ванны и душевые и по обс- │ │

│ │ │ луживанию штольни: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 26.│Парикмахер жен- │ При обслуживании больных в │ │

│ │ский; парикмахер │ инфекционных, противотубер-│ │

│ │мужской │ кулезных и противолепрозных│ │

│ │ │ учреждениях: │ │

│ │ │Платье хлопчатобумажное или │3 на 3 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │Респиратор марлевый │до износа │

│ │ │ │ │

│ 27.│Рабочие, занятые │Костюм хлопчатобумажный с ог- │ │

│ │у мусоросжигатель-│незащитной пропиткой или │1 │

│ │ных печей и печей │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │по кипячению ос- │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │татков пищи из ту-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │беркулезных и ин- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │фекционных учреж- │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │дений │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │ │ │

│ 28.│Рабочий, занятый │Костюм брезентовый или │2 на 2 года │

│ │добычей, обработ- │Костюм хлопчатобумажный с во- │ │

│ │кой грязи и ее │доотталкивающей пропиткой │2 на 2 года │

│ │транспортировкой │Фартук прорезиненный │1 │

│ │к грязелечебницам │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зи- │ │

│ │ │ мой в особом, IV, III, II и│ │

│ │ │ I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 29.│Рабочий, занятый │Костюм хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │на вытруске и мой-│Фартук прорезиненный │1 │

│ │ке брезентов в │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │грязелечебнице │Перчатки резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 30.│Рабочий, занятый │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │раздачей минераль-│Фартук клеенчатый │1 │

│ │ной воды на источ-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │никах │Колпак хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 31.│Средний медицинс- │Сандалии кожаные │1 пара │

│ │кий персонал, за- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │нятый отпуском │ │ │

│ │грязелечебных │ │ │

│ │процедур │ │ │

│ │ │ │ │

│ 32.│Средний и младший │Фартук непромокаемый с │ │

│ │медицинский персо-│нагрудником │дежурный │

│ │нал, занятый от- │Галоши резиновые │дежурные │

│ │пуском водолечеб- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ных процедур │ При приготовлении раствора │ │

│ │ │ для сероводородных ванн: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо галош │ │

│ │ │резиновых │до износа │

│ │ │ Дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При приготовлении раст- │ │

│ │ │ вора для радоновых ванн: │ │

│ │ │Фартук пластикатовый вместо │ │

│ │ │фартука непромокаемого с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Нарукавники пластикатовые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 33.│Средний и младший │ На наружных работах │ │

│ │медицинский персо-│ в особом, IV, III, II и │ │

│ │нал, обслуживающий│ I поясах зимой: │ │

│ │психически больных│Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │и больных туберку-│ │ │

│ │лезом │ │ │

│ │ │ │ │

│ 34.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ в │ │

│ │ник │ грязелечебнице: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │

│ II. САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ │

│ │

│ 35.│Врач, средний и │ При выездах и выходах │ │

│ │младший медицинс- │ на участки и линии: │ │

│ │кий персонал са- │Плащ из ткани "плащ-палатка" │ │

│ │нитарно-эпидеми- │с капюшоном │дежурный │

│ │ологических и дез-│Галоши резиновые или │дежурные │

│ │инфекционных стан-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ций │ При обслуживании персонала │ │

│ │ │ участков отгонного живот- │ │

│ │ │ новодства дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │ В зимнее время в сельской │ │

│ │ │ местности дополнительно: │ │

│ │ │Тулуп в особом, IV и │ │

│ │ │III поясах │дежурный │

│ │ │Полушубок во II поясе │дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в I поясе │дежурная │

│ │ │Валенки в особом, IV, III и │ │

│ │ │II поясах │1 пара на 3 года │

│ │ │ В районах Крайнего Севера и│ │

│ │ │ приравненных к ним │ │

│ │ │ местностях: │ │

│ │ │Унты меховые │1 пара на 4 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │ │ │

│ 36.│Врач и средний ме-│Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │дицинский персонал│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │санитарно-эпиде- │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │миологических │ │ │

│ │станций, обслужи- │ │ │

│ │вающие цехи метал-│ │ │

│ │лургических и хи- │ │ │

│ │мических предприя-│ │ │

│ │тий │ │ │

│ │ │ │ │

│ 37.│Врач, средний и │Платье хлопчатобумажное или │дежурное │

│ │младший медицинс- │Костюм хлопчатобумажный │дежурный │

│ │кий персонал, ра- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ботающие по профи-│Перчатки резиновые анатоми- │ │

│ │лактической дезин-│ческие или │дежурные │

│ │фекции │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При газовой дезинфек- │ │

│ │ │ ции дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ При работе в полевых │ │

│ │ │ условиях дополнительно: │ │

│ │ │Накомарник │до износа │

│ │ │ При обследовании и обработ-│ │

│ │ │ ке территории природных │ │

│ │ │ очагов клещевого энцефали- │ │

│ │ │ та: │ │

│ │ │Костюм противоэнцефалитный │ │

│ │ │вместо костюма хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ного или платья хлопчатобумаж-│ │

│ │ │ного │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые или │1 пара │

│ │ │Валенки вместо сапог резиновых│1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 38.│Врач, средний и │Платье хлопчатобумажное или │3 на 3 года │

│ │младший медицинс- │Костюм хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │кий персонал, за- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │нятые эвакуацией │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │инфекционных боль-│Чулки хлопчатобумажные или │2 пары │

│ │ных, в т.ч. на │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │станциях (отделе- │Респиратор │до износа │

│ │ниях) скорой и не-│ │ │

│ │отложной медицинс-│ │ │

│ │кой помощи │ │ │

│ │ │ │ │

│ 39.│Врач (в т.ч. ле- │ При выездах в очаги инфек- │ │

│ │чебно-профилак- │ ционных заболеваний: │ │

│ │тических учрежде- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ний), выезжающий │Респиратор марлевый │до износа │

│ │в очаги инфекцион-│Очки защитные │до износа │

│ │ных заболеваний │ При газовой дезинфек- │ │

│ │ │ ции дополнительно: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Противогаз │до износа │

│ │ │ │ │

│ 40.│Врач, средний и │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │младший медицинс- │Ботинки кожаные │дежурные │

│ │кий персонал, об- │Перчатки резиновые анатомиче- │ │

│ │служивающие дезин-│ские │до износа │

│ │фекционные камеры │Нарукавники из непромокаемой │ │

│ │и грязные отделе- │ткани │дежурные │

│ │ния санпропускника│Чулки хлопчатобумажные или │2 пары │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При работе в помещении │ │

│ │ │ дезинфекционной камеры │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При работе в дезинфекцион- │ │

│ │ │ ных камерах на открытом │ │

│ │ │ воздухе зимой дополнитель- │ │

│ │ │ но: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 41.│Врач, средний и │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │младший медицинс- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │кий персонал лабо-│нагрудником │дежурный │

│ │раторий │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На мойке посуды дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Галоши резиновые │дежурные │

│ │ │ При работе в химических │ │

│ │ │ и биохимических лабора- │ │

│ │ │ ториях дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 42.│Врач, средний и │Халат противочумного образца │дежурный │

│ │младший медицинс- │Пижама хлопчатобумажная или │3 на 3 года │

│ │кий персонал, ве- │Платье хлопчатобумажное для │ │

│ │теринарный врач, │женщин │3 на 3 года │

│ │биолог, энтомолог,│Тапочки кожаные │1 пара │

│ │зоолог, научный │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │сотрудник, вивар- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │щик, занятые в от-│Косынка противочумного образца│дежурная │

│ │делах, лаборатори-│Чулки хлопчатобумажные или │2 пары │

│ │ях и боксах особо │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │опасной инфекции │Респиратор │дежурный │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При выезде в очаги │ │

│ │ │ особо опасных инфекций │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │ │или │ │

│ │ │Платье хлопчатобумажное │3 на 3 года │

│ │ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │дежурные │

│ │ │Валенки в особом, IV, III и │ │

│ │ │II поясах │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 43.│Инженер и техник │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │санитарно-эпиде- │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │миологических │ │ │

│ │станций, контроли-│ │ │

│ │рующие эффектив- │ │ │

│ │ность работы вен- │ │ │

│ │тиляционных уста- │ │ │

│ │новок │ │ │

│ │ │ │ │

│ 44.│Работник, выполня-│Комбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │ющий лабораторные │Белье нательное │2 комплекта │

│ │работы, связанные │Носки хлопчатобумажные │ │

│ │с возможностью │неокрашенные │4 пары │

│ │поступления радио-│Тапочки кожаные или │2 пары │

│ │активных аэрозолей│Ботинки кожаные │2 пары │

│ │в воздух рабочего │Перчатки резиновые │до износа │

│ │помещения (работы │Шапочка хлопчатобумажная │2 │

│ │с радиоактивными │Респиратор ШБ-1 "Лепесток" │до износа │

│ │порошками, прием, │Полотенце │12 │

│ │сортировка и де- │ │ │

│ │зактивация спец- │ │ │

│ │одежды, загрязнен-│ │ │

│ │ной радиоактивными│ │ │

│ │веществами, выпа- │ │ │

│ │ривание радиоак- │ │ │

│ │тивных растворов и│ │ │

│ │т.д.) вне зависи- │ │ │

│ │мости от общей ак-│ │ │

│ │тивности │ │ │

│ │ │ │ │

│ 45.│Средний медицинс- │ При выезде на места: │ │

│ │кий персонал, за- │Платье хлопчатобумажное или │3 на 3 года │

│ │нятый дезинфекцией│Костюм хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │в очагах инфекци- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │онных заболеваний │Фартук непромокаемый с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые анатомиче- │ │

│ │ │ские │до износа │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Чулки хлопчатобумажные или │2 пары │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Берет или шлем │дежурный │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При газовой дезинфек- │ │

│ │ │ ции дополнительно: │ │

│ │ │Фильтрующий промышленный │ │

│ │ │противогаз с патроном марки А │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 46.│Средний и младший │ На время уборки помещения: │ │

│ │медицинский персо-│Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │нал, обслуживающие│Галоши резиновые │дежурные │

│ │чистое отделение │ │ │

│ │санпропускника │ │

│ │

│ Противочумные учреждения │

│ │

│ 47.│Врач санитарно- │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │карантинной службы│Перчатки резиновые │до износа │

│ │(отдела, отделения│ На наружных работах │ │

│ │или пункта) │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │Валенки в особом,IV, II, II, │ │

│ │ │I поясах │дежурные │

│ │ │ При выполнении работы в │ │

│ │ │ аэропортах на время выхода │ │

│ │ │ на старт: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │комбинированная с меховым │ │

│ │ │воротником вместо куртки на │ │

│ │ │утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Галоши резиновые на валенки │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 48.│Врач; средний и │Халат противочумного образца │6 на 2 года │

│ │младший медицинс- │Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │кий персонал; │палатка" │3 на 2 года │

│ │биолог; зоолог │Пижама │2 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Носки хлопчатобумажные или │2 пары на 4 месяца│

│ │ │Чулки хлопчатобумажные │2 пары на 4 месяца│

│ │ │Косынка противочумного образца│6 на 2 года │

│ │ │Респиратор марлевый │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Полотенце │2 на 2 года │

│ │ │ На время выезда дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Халат противочумного образца │2 на 2 года │

│ │ │Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │ │палатка" │1 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │1 комплект │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном│дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года │

│ │ │Чулки хлопчатобумажные или │3 пары │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │3 пары │

│ │ │Косынка противочумного образца│2 на 2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 3 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │Валенки │1 пара на 2 года │

│ │ │ В условиях работы на │ │

│ │ │ эпизоотиях и вспышках │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │

│ Примечание. Для зоологов, принимающих участие только в│

│санитарно-профилактической работе, нормы бесплатной выдачи│

│спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты│

│устанавливаются в соответствии с [пунктом 53](#Par15525) настоящих Норм. │

│ │

│ 49.│Водитель автомоби-│Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │ля, занятый на │палатка" │1 на 2 года │

│ │грузовой и специ- │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года │

│ │ализированной ма- │Рукавицы комбинированные с │ │

│ │шине; кучер │двумя пальцами │2 пары │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Валенки (водителям автомоби- │ │

│ │ │лей, занятым на машинах с нео-│ │

│ │ │тапливаемыми кабинами) │1 пара на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 50.│Рабочий, занятый │Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │на истребительных │палатка" │1 │

│ │работах в свежих │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года │

│ │эпизоотических │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │точках │Полотенце │2 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 51.│Работник, занятый │Халат противочумного образца │2 │

│ │на работах по им- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │мунизации животных│Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │ │палатка" │2 на 2 года │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Косынка противочумного образца│2 │

│ │ │Колпак │2 на 2 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Полотенце │2 на 2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 52.│Средний медицинс- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │кий персонал сани-│Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │тарно-карантин- │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ной службы (отде- │ На наружных работах в осо- │ │

│ │ла, отделения или │ бом, IV, III, II и I поясах│ │

│ │пункта) │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │ При выполнении работы в │ │

│ │ │ аэропортах на время выхода │ │

│ │ │ на старт: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │комбинированная с меховым │ │

│ │ │воротником вместо │ │

│ │ │куртки на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │Галоши резиновые на валенки │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 53.│Средний и младший │Перчатки резиновые │до износа │

│ │медицинский персо-│Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │нал, занятый на │Очки защитные │до износа │

│ │работах по уничто-│Противогаз │дежурный │

│ │жению грызунов │Полотенце │2 на 2 года │

│ │ │ На время выезда дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │ │палатка" │2 │

│ │ │Плащ из ткани "плащ-палатка" │ │

│ │ │с капюшоном │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │2 пары │

│ │ │ В условиях работы на │ │

│ │ │ эпизоотиях и вспышках: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │сапог кирзовых │1 пара на 2 года │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 3 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │Валенки │1 пара на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 54.│Средний и младший │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │медицинский персо-│Комбинезон из ткани "плащ- │ │

│ │нал, занятый при- │палатка" │2 на 2 года │

│ │готовлением отрав-│Перчатки резиновые │1 пара │

│ │ленных приманок │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Респиратор от пылевидных ядов │до износа │

│ │ │Противогаз │дежурный │

│ │ │Полотенце │2 на 2 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ III. АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ │

│ │

│ 55.│Кладовщик; подсоб-│ При выполнении работ на │ │

│ │ный рабочий │ приеме лекарственного │ │

│ │ │ растительного сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 56.│Младший медицин- │ При выполнении работ на │ │

│ │ский персонал │ мойке: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Галоши │дежурные │

│ │ │Очки защитные (при мытье │ │

│ │ │посуды из-под кислот) │до износа │

│ │ │ │ │

│ 57.│Подсобный рабочий │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 58.│Работник, занятый │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонтом очков │Напальчники резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 59.│Фармацевтический │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │персонал, непо- │нагрудником │дежурный │

│ │средственно заня- │ При работе с ядовитыми │ │

│ │тый изготовлением,│ веществами, оказывающими │ │

│ │контролем и фасов-│ раздражающее действие на │ │

│ │кой лекарств │ кожу, дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный вместо │ │

│ │ │фартука хлопчатобумажного с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые (при работе │ │

│ │ │с кислотами и щелочами) │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники резиновые │дежурные │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ IV. МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ │

│ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ │

│ │

│ 60.│Научный сотрудник,│Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │педагогический ра-│Галоши резиновые │дежурные │

│ │ботник и лаборант,│Перчатки резиновые │до износа │

│ │работающие в про- │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │зекторских и мор- │Очки защитные │до износа │

│ │гах с трупами и │ │ │

│ │трупным материалом│ │ │

│ │ │ │ │

│ 61.│Научный сотрудник │ На время полетов в само- │ │

│ │и педагогический │ летах (вертолетах), свя- │ │

│ │работник │ занных с оказанием меди- │ │

│ │ │ цинской помощи населению: │ │

│ │ │Костюм меховой │дежурный │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Унты с галошами │дежурные │

│ │ │Перчатки кожаные на меху │дежурные │

│ │ │Подшлемник хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Шлем кожаный на меху │дежурный │

│ │ │ │ │

│ 62.│Научный сотрудник,│Фартук из просвинцованной ре- │ │

│ │педагогический ра-│зины │дежурный │

│ │ботник, лаборант, │Юбка из просвинцованной резины│дежурная │

│ │руководители и │Перчатки из просвинцован- │ │

│ │специалисты, заня-│ной резины │до износа │

│ │тые на работе в │Перчатки хлопчатобумажные │дежурные │

│ │рентгеновских ка- │Очки для адаптации │до износа │

│ │бинетах │ При проявлении рентгеновс- │ │

│ │ │ ких пленок дополнительно: │ │

│ │ │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 63.│Научный сотрудник,│Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │педагогический ра-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │ботник, лаборант, │Шапочка хлопчатобумажная │дежурная │

│ │руководители и │ При работе с бета-излу- │ │

│ │специалисты, рабо-│ чателями дополнительно: │ │

│ │тающие с закрыты- │Очки из органического стекла │дежурные │

│ │ми радиоактивными │ │ │

│ │источниками │ │ │

│ │ │ │ │

│ 64.│Научный сотрудник,│ │ │

│ │педагогический ра-│ │ │

│ │ботник, лаборант, │ │ │

│ │руководители и │ │ │

│ │специалисты, рабо-│ │ │

│ │тающие с открытыми│ │ │

│ │радиоактивными ве-│ │ │

│ │ществами: │ │ │

│ │а) суммарной ак- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │тивностью до 1 кБк│Фартук пленочный │дежурный │

│ │(килобеккерель) │Нарукавники пленочные │дежурные │

│ │ │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │б) суммарной ак- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │тивностью от 10 до│Фартук пленочный или │дежурный │

│ │100 кБк (килобек- │Полукомбинезон пленочный │дежурный │

│ │керель) │Нарукавники пленочные │дежурные │

│ │ │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │в) суммарной ак- │Комбинезон хлопчатобумажный │4 │

│ │тивностью от 1 до │Белье нательное хлопчатобумаж-│ │

│ │10 МБк (мегабекке-│ное │2 комплекта │

│ │рель) │Фартук пленочный или │дежурный │

│ │ │Полукомбинезон пленочный или │дежурный │

│ │ │Пневмокостюм ЛГ-2 │дежурный │

│ │ │Нарукавники пленочные │дежурные │

│ │ │Перчатки хирургические │до износа │

│ │ │Тапочки кожаные или │1 пара │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Галоши или │дежурные │

│ │ │Бахилы │дежурные │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │ │

│ │ │неокрашенные │4 пары │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │4 │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Полотенце │12 │

│ │ │ │ │

│ 65.│Научный сотрудник;│Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │лаборант; руково- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │дители и специ- │нагрудником │дежурный │

│ │алисты лаборатории│Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ На мойке посуды дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Галоши резиновые │дежурные │

│ │

│ V. ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИЙНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ │

│ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 66.│Аппаратчик произ- │ При выполнении работ в │ │

│ │водства бактерий- │ холодильных камерах: │ │

│ │ных препаратов; │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │лаборант; мастер │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │ │Ботинки хромовые утепленные │1 пара │

│ │ │или │ │

│ │ │Галоши валяные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │Перчатки шерстяные │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 67.│Аппаратчик стери- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │лизации и рабочие,│Фартук клеенчатый │дежурный │

│ │занятые в авто- │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │клавной │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │3 на 2 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 68.│Бактериолог; био- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │лог; биохимик; ин-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │женер; контролер; │Косынка хлопчатобумажная или │2 на 2 года │

│ │лаборант; препара-│Колпак хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │тор; пробоотбор- │ │ │

│ │щик; просмоторщик │ │ │

│ │ампул с инъекцион-│ │ │

│ │ными растворами; │ │ │

│ │подсобный рабочий,│ │ │

│ │занятый в отделе- │ │ │

│ │нии, лаборатории, │ │ │

│ │цехе; слесарь- │ │ │

│ │ремонтник; техник;│ │ │

│ │укладчик-упаков- │ │ │

│ │щик; электромонтер│ │ │

│ │по ремонту и об- │ │ │

│ │служиванию элек- │ │ │

│ │трооборудования; │ │ │

│ │мастер; начальник │ │ │

│ │лаборатории; на- │ │ │

│ │чальник отделения;│ │ │

│ │начальник смены; │ │ │

│ │начальник участка;│ │ │

│ │начальник цеха │ │ │

│ │ │ │ │

│ 69.│Дозировщик меди- │ При выполнении работ в сте-│ │

│ │цинских препара- │ рильных боксах: │ │

│ │тов; закатчик ме- │Халат хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │дицинской продук- │Костюм хирургический │2 на 2 года │

│ │ции; запайщик ам- │Белье нательное │1 комплект │

│ │пул; наполнитель │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │ампул; укладчик- │Бахилы │2 пары │

│ │упаковщик; лабо- │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │рант; биолог; │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 3 года │

│ │микробиолог и ма-│Косынка хлопчатобумажная │3 на 3 года │

│ │шинист сублимаци- │Очки защитные │до износа │

│ │онных установок │Респиратор марлевый │до износа │

│ │ │ Запайщику ампул дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│ 70.│Кладовщик, рабо- │Халат хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │тающий в холодиль-│Фартук клеенчатый │1 │

│ │ной камере для │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │хранения полуфаб- │Косынка хлопчатобумажная или │3 на 3 года │

│ │рикатов и готовых │Колпак хлопчатобумажный │3 на 3 года │

│ │препаратов │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 71.│Лаборант и аппара-│ При выполнении работ в │ │

│ │тчики всех наиме- │ производстве бактерийных │ │

│ │нований │ препаратов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │ │Костюм хирургический │2 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │2 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 72.│Мойщик посуды и │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ампул │Косынка хлопчатобумажная или │3 на 2 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Фартук клеенчатый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ │ │

│ 73.│Печатник флексо- │ При выполнении работ по │ │

│ │графской печати │ маркировке ампул с гото- │ │

│ │ │ вой продукцией: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 74.│Работник, непо- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │средственно рабо- │Костюм хирургический │5 │

│ │тающий с возбуди- │Халат противочумного образца │4 │

│ │телями инфекцион- │Галоши резиновые │3 пары │

│ │ных заболеваний │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │I и II групп │Носки хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │6 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │6 на 2 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│ 75.│Работники пункта │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │сбора крови и сы- │Чувяки хромовые │2 пары │

│ │вороток │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Бахилы │2 пары на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │ │ │

│ 76.│Стерилизаторщик │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │материалов и пре- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │паратов │Тапочки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │3 на 2 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ │

│ │

│ 77.│Виварщик │ При выполнении работы в пи-│ │

│ │ │ томнике и виварии по непо- │ │

│ │ │ средственному обслуживанию │ │

│ │ │ лабораторных животных: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Фартук клеенчатый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │1 на 2 года │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ уходу за крупными подопыт- │ │

│ │ │ ными животными и обслужива-│ │

│ │ │ нием иммунизационных живот-│ │

│ │ │ ных: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │3 на 2 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │дежурная │

│ │ │ │ │

│ 78.│Работники иммуни- │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │зационных отде- │Фартук клеенчатый │дежурный │

│ │лений │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │

│ VII. ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ │

│ │

│ 79.│Виварщик │ При выполнении работ в ви- │ │

│ │ │ варии и террариуме: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Фартук клеенчатый │дежурный │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│ 80.│Возчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Плащ из ткани "плащ-палатка" │ │

│ │ │с капюшоном │дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы ватные │1 пара │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ При работе в мацерационном │ │

│ │ │ отделении дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│ 81.│Контролер нагляд- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ных пособий; окан-│Перчатки резиновые │до износа │

│ │товщик отпечатков;│ При работе во влажных │ │

│ │препаратор; рас- │ условиях дополнительно: │ │

│ │красчик диапозити-│Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │вов и фотоотпечат-│ │ │

│ │ков; мастер │ │ │

│ │ │ │ │

│ 82.│Мацератор │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ обработке костей челове- │ │

│ │ │ ка и крупных животных: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Платье хлопчатобумажное │3 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые медицинские│до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │дежурные │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ обработке костей мелких │ │

│ │ │ животных, птиц и рыб: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые медицинские│до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ │ │

│ 83.│Модельщик нагляд- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ных пособий │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ При работе во влажных │ │

│ │ │ условиях дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники непромокаемые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 84.│Монтировщик влаж- │ При выполнении работ по │ │

│ │ных препаратов │ изготовлению влажных │ │

│ │ │ (натуральных) препаратов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук непромокаемый с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ При варке замазки и раст- │ │

│ │ │ вора дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ 85.│Монтировщик кост- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ных препаратов; │Фартук непромокаемый с │ │

│ │монтировщик остео-│нагрудником │2 │

│ │логических коллек-│ При выполнении работы по │ │

│ │ций; монтировщик │ распиловке и сверлению │ │

│ │скелетов мелких │ костей дополнительно: │ │

│ │животных │Косынка хлопчатобумажная или │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│ 86.│Муляжист │ При выполнении работы по │ │

│ │ │ изготовлению муляжей и │ │

│ │ │ костновосковых препаратов, │ │

│ │ │ искусственных скелетов и │ │

│ │ │ моделей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ При работе с кислотами │ │

│ │ │ и щелочами дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │ При работе с пластмассой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 87.│Обрезчик анатоми- │ При выполнении работ по │ │

│ │ческого материала │ обработке костей человека │ │

│ │ │ и крупных животных: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Платье хлопчатобумажное │3 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │Перчатки резиновые медицинские│до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обработке костей мелких │ │

│ │ │ животных, птиц и рыб: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Перчатки резиновые медицинские│до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ │ │

│ 88.│Отборщик анатоми- │Костюм хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ческого материала │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │и работник, заня- │Белье нательное │2 комплекта │

│ │тый сбором, эваку-│Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ацией и захороне- │Плащ непромокаемый с капюшоном│дежурный │

│ │нием трупов и │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │трупных органов │Перчатки резиновые │до износа │

│ │человека и живот- │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ных │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │2 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │ Зимой при выезде на линию │ │

│ │ │ свыше 50 км дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │Валенки с галошами │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 89.│Подсобный рабочий │ При выполнении работы в ма-│ │

│ │и уборщик произ- │ церационном отделении: │ │

│ │водственных и слу-│Костюм хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │жебных помещений │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе в цехах, кроме │ │

│ │ │ мацерационного отделения: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При мытье полов дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ подсобному рабочему │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │ │ │

│ 90.│Препаратор биоло- │ При выполнении работы по │ │

│ │гических объектов │ обработке биосырья: │ │

│ │и лаборант │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │ │ │

│ 91.│Препаратор по мик-│Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │розоологии; заго- │Колпак хлопчатобумажный или │2 на 2 года │

│ │товитель блоков по│Косынка хлопчатобумажная │2 на 2 года │

│ │гистологии, цито- │ │ │

│ │логии, эмбриологии│ │ │

│ │ │ │ │

│ 92.│Препаратор скеле- │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │тов мелких живот- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ных │Перчатки резиновые медицинские│дежурные │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ │ │

│ 93.│Препаратор срезов │ При выполнении работ по │ │

│ │по анатомии │ обработке костей человека │ │

│ │ │ и крупных животных: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Платье хлопчатобумажное │3 на 2 года │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 года │

│ │ │Перчатки резиновые медицинские│до износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │дежурные │

│ │ │Полотенце │2 │

│ │ │ │ │

│ 94.│Приемщик биологи- │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ческих материалов │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │ │ │

│ 95.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ в │ │

│ │ник │ мацерационном отделении: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 96.│Таксидермист │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук непромокаемый с │ │

│ │ │нагрудником │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │1 │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │ │ │

│ 97.│Укладчик-упаков- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │щик │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│ 98.│Электромонтер по │ При выполнении работ в │ │

│ │ремонту и обслужи-│ мацерационном отделении: │ │

│ │ванию электрообо- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │рудования │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │

│ VIII. ЗАГОТОВКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И ОБРАБОТКА │

│ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК │

│ │

│ 99.│Заведующий загото-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │вительным пунктом;│Плащ непромокаемый с капюшоном│1 на 4 года │

│ │диспетчер │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│100.│Лаборант по выра- │ При выполнении работ по │ │

│ │щиванию медицинс- │разведению и выращиванию меди-│ │

│ │ких пиявок │цинских пиявок: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │ │ При выполнении работ на ба-│ │

│ │ │ зе летнего и зимнего хране-│ │

│ │ │ ния пиявок: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│дежурная │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ разведению и выращиванию │ │

│ │ │ пиявок в прудах и водоемах:│ │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 4 года │

│ │ │Сапоги резиновые с длинными │ │

│ │ │голенищами вместо галош рези- │ │

│ │ │новых │1 пара │

│ │ │ │ │

│101.│Научный сотрудник;│ При выполнении работ по │ │

│ │заведующий лабо- │ разведению и выращиванию │ │

│ │раторией │ медицинских пиявок: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │ │ │ │

│102.│Товаровед; уклад- │ При выполнении работ на │ │

│ │чик-упаковщик │ базе летнего и зимнего │ │

│ │ │ хранения пиявок: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │3 на 2 года │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │ │ │ │

│103.│Уборщик производ- │ При выполнении работ в │ │

│ │ственных и служе- │ помещениях: │ │

│ │бных помещений; │Халат хлопчатобумажный │2 на 2 года │

│ │подсобный рабо- │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │чий │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный или │3 на 2 года │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная │3 на 2 года │

│ │

│ IX. ПРАЧЕЧНЫЕ │

│ │

│104.│Аппаратчик белье- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вых сушильных ус- │Косынка хлопчатобумажная или │1 │

│ │тановок, гладиль- │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │щик, контролер, │ │ │

│ │маркировщик, за- │ │ │

│ │нятые в сушильно -│ │ │

│ │гладильных цехах │ │ │

│ │(отделениях); │ │ │

│ │приемщик заказов, │ │ │

│ │занятый на выдаче │ │ │

│ │чистого белья │ │ │

│ │ │ │ │

│105.│Аппаратчик мылова-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │рения │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│106.│Комплектовщик │ При выполнении работ в │ │

│ │белья; контролер │ отделениях приемки и сор- │ │

│ │качества обработки│ тировки грязного белья: │ │

│ │одежды и белья; │Халат хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │приемщик заказов; │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │подсобный рабочий;│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │учетчик │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │2 на 1,5 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│107.│Лаборант химико- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │бактериологическо-│Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │го анализа; химик │ │ │

│ │ │ │ │

│108.│Оператор стираль- │ При выполнении работ на │ │

│ │ных машин │ ручной и механизированной │ │

│ │ │ стирке, на замочке белья: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │ │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Портянки │2 пары │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │2 на 1,5 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │ │ │ │

│109.│Отжимщик белья на │Халат хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │центрифугах │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Портянки │2 пары │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │2 на 1,5 года │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 на 1,5 года │

│ │ │ │ │

│110.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ всех участках (кроме │ │

│ │ │ участка приемки белья): │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук непромокаемый │дежурный │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │ │в особом, IV, III и II поясах │по поясам │

│ │ │ │ │

│111.│Слесарь-ремонт- │ При выполнении работ по │ │

│ │ник; электромонтер│ ремонту и обслуживанию │ │

│ │по ремонту и об- │ прачечного оборудования, │ │

│ │служиванию элек- │ водопровода и канализации: │ │

│ │трооборудования │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │до износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│112.│Уборщик производ- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ственных и слу- │Галоши резиновые │1 пара │

│ │жебных помещений │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Косынка хлопчатобумажная или │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ X. ПРОТЕЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│113.│Комплектовщик │ При выполнении работы по │ │

│ │полуфабрикатов │ подбору металлических │ │

│ │медицинских из- │ полуфабрикатов для проте- │ │

│ │делий │ зов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│114.│Ординатор-орто- │Халат хлопчатобумажный │2 │

│ │пед-протезист; │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │инженер-проте- │ │ │

│ │зист; младшая ме- │ │ │

│ │дицинская сестра │ │ │

│ │по уходу за боль- │ │ │

│ │ными; техник- │ │ │

│ │протезист │ │ │

│ │ │ │ │

│115.│Пошивщик шорно- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │седельных изделий │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│116.│Рабочий │ При выполнении работ: │ │

│ │ │ По блоковке деталей из │ │

│ │ │ жесткой кожи: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │2 пары │

│ │ │ По изготовлению и подгонке │ │

│ │ │ глазопротезов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ По изготовлению гипсовых │ │

│ │ │ моделей для протезно- │ │

│ │ │ ортопедических изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ По изготовлению, ремонту и │ │

│ │ │ подгонке деревопротезов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │

│ XI. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ │

│ │

│117.│Водитель автомоби-│ При работе на санитарном │ │

│ │ля │ автомобиле: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ Зимой при работе на авто- │ │

│ │ │ мобиле с неотапливаемой │ │

│ │ │ кабиной дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 2,5 года │

│ │ │ │ │

│118.│Полотер │ При выполнении работ неме- │ │

│ │ │ ханизированным способом: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│119.│Электромеханик по │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслужи-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ванию медицинского│ При выходе и выезде в │ │

│ │оборудования; │ другие организации допол- │ │

│ │электромеханик по │ нительно: │ │

│ │ремонту и обслужи-│Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │ванию медицинского│ При выезде в другие │ │

│ │рентгеновского │ населенные пункты: │ │

│ │оборудования; │Тулуп в особом, IV и │ │

│ │электромеханик по │III поясах │дежурный │

│ │ремонту и обслужи-│Полушубок во II поясе │дежурный │

│ │ванию электронной │Куртка на утепляющей прокладке│ │

│ │медицинской аппа- │в других районах │дежурная │

│ │ратуры; электроме-│Валенки в особом, IV, III и │ │

│ │ханик по ремонту и│II поясах │дежурные │

│ │обслуживанию меди-│ │ │

│ │цинских оптических│ │ │

│ │приборов; электро-│ │ │

│ │механик по ремонту│ │ │

│ │и обслуживанию │ │ │

│ │наркозно-дыха- │ │ │

│ │тельной аппарату- │ │ │

│ │ры; руководители и│ │ │

│ │специалисты, непо-│ │ │

│ │средственно заня- │ │ │

│ │тые на монтаже, │ │ │

│ │демонтаже и ремон-│ │ │

│ │те медицинского │ │ │

│ │оборудования и ап-│ │ │

│ │паратуры │ │ │

│ │

│ Примечание. Работникам, должности которых предусмотрены в│

│[пунктах 13](#Par14956) и [37](#Par15227) настоящих Норм, а также работникам противочумных│

│учреждений при работе в районах, где наблюдается массовый лет│

│кровососущих насекомых или зараженных энцефалитным клещом,│

│в Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Карелия,│

│Республике Коми, Республике Татарстан, Удмуртской республике,│

│Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском│

│крае, Амурской области, Архангельской области, Вологодской│

│области, Иркутской области, Кемеровской области, Кировской│

│области, Курганской области, Нижегородской области, Новосибирской│

│области, Омской области, Пермской области, Самарской области,│

│Свердловской области, Тверской области, Томской области, Тюменской│

│области, Челябинской области, Читинской области выдается│

│дополнительно следующий комплект защитной одежды: │

│ │

│ │Рубашка верхняя из тонкого │ │

│ │трикотажного полотна │1 на 2 года │

│ │Рубашка нижняя из толстого │ │

│ │трикотажного полотна │1 на 2 года │

│ │Головная накидка, пропитан- │ │

│ │ная диэтилтолуамидом │1 на 2 года │

└───────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘

Приложение N 12

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.08.2008 N 416н утверждены [Типовые нормы](consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB87CBB6EE5016E736EEA81309BFA2BBB457F194AD6473FF11D89C7CB0655VBdDL) бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=0EFA368673FAD813BCB87CBB6EE5016E7368EE84349BFA2BBB457F194AD6473FF11D89C7CB0655VBd2L) Минздравсоцразвития России от 17.03.2009 N 118.

Приложение N 13

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи │

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │ (единицы, │

│ │ должность │ │ комплекты) │

├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┤

│ I. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА │

│ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА, ПРИ РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ │

│ РЫБЫ В ПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ БАРЕНЦЕВА, ГРЕНЛАНДСКОГО, │

│ НОРВЕЖСКОГО, СЕВЕРНОГО, ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ, │

│ В СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ АТЛАНТИЧЕСКОГО │

│ ОКЕАНА, А ТАКЖЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ СЕВЕРНЕЕ 42 ГРАД. │

│ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ И В АНТАРКТИКЕ ЮЖНЕЕ 40 ГРАД. │

│ ЮЖНОЙ ШИРОТЫ │

│ │

│1. │Бондарь; матрос │ При выполнении бондарных работ│ │

│ │ │ и ремонте тары: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │ │Костюм рыбацкий │1 на │

│ │ │ │5,5 месяца │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Белье теплое │2 комплекта │

│ │ │ │на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │ │Портянки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│2. │Боцман; мастер по до-│Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │быче рыбы; мастер по │Костюм рыбацкий │1 на 3,5 месяца│

│ │обработке рыбы; мат- │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │рос всех наименова- │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ний, кроме матроса- │Белье нательное │3 пары │

│ │водолаза, матроса │Сапоги кожаные │2 пары │

│ │(обработчика), матро-│Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │са (уборщика), матро-│Перчатки хлопчатобумажные │ │

│ │са (официанта); плот-│трикотажные │48 пар │

│ │ник; приемщик-сдат- │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │чик пищевой продук- │Портянки шерстяные │2 пары │

│ │ции; столяр │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ При выполнении работ на про- │ │

│ │ │ мысловых судах: │ │

│ │ │Сапоги жиростойкие вместо сапог │ │

│ │ │кожаных │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│3. │Буфетчик; матрос │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │(официант) │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │Передник │3 │

│ │ │ │ │

│4. │Бухгалтер; инженер │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │(экономист); инспек- │или халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тор; переводчик; сче-│Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │товод │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│5. │Водолаз всех наимено-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний; матрос-водо- │Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 2 года │

│ │лаз │Сапоги кожаные высокие │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Рукавицы кожаные │3 пары │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 на 32 месяца │

│ │ │ Шерстяное белье: │ │

│ │ │Свитер │1 на 16 месяцев│

│ │ │Рейтузы │1 на 16 месяцев│

│ │ │Феска │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки │3 пары │

│ │ │Чулки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Носки │3 пары │

│ │ │Чулки меховые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Варежки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │

│ Примечания к [пункту 5](#Par16454). 1. Шерстяное белье выдается в личное│

│пользование каждому водолазу и надевается только на время спуска в│

│воду. При работах на больших глубинах в особо холодное время│

│шерстяное белье выдается в двойном размере. │

│ 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье│

│выдается как дежурное по нормам водолазов. │

│ 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только│

│шерстяное белье: свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды - на срок - до│

│износа. │

│ │

│6. │Врач; медицинская │Халат медицинский │3 │

│ │сестра; фельдшер │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчато- │ │

│ │ │бумажные │3 │

│ │ │ │ │

│7. │Гидроакустик; началь-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ник радиостанции; на-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │чальник судового │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │пункта радиоконтроля;│ │8 месяцев │

│ │радиооператор всех │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │наименований; радио- │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │техник; электрорадио-│тажные │1 пара на │

│ │навигатор │ │20 дней │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Шапка вязаная │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│8. │Главный технолог; ин-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │женер по нормированию│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │труда; инженер- │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │электрик │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│9. │Заведующий продоволь-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ствием; начальник │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │снабжения; подшкипер │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│10. │Инженер по добыче ры-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │бы; инженер-техно- │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │лог │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│11. │Инспектор безопаснос-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ти мореплавания и │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │портового надзора; │Плащ прорезиненный │1 на 16 месяцев│

│ │капитан-наставник; │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │начальник промысловой│Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │экспедиции (флоти- │тажные │1 пара на │

│ │лии); начальник про- │ │20 дней │

│ │мыслового района │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│12. │Камбузник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│13. │Капитан-директор; │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │капитан; помощник ка-│Костюм утепленный для рыбаков │1 на 16 месяцев│

│ │питана всех наимено- │Плащ прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│14. │Кастелянша; санитар │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│15. │Кладовщик; подсобный │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │рабочий │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│16. │Матрос (обработчик) │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │ │Костюм рыбацкий │1 на 5,5 месяца│

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Белье теплое │3 комплекта │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │48 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │36 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Портянки шерстяные │6 пар │

│ │ │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│17. │Матрос (уборщик); │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │уборщик производс- │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │твенных и служебных │ │8 месяцев │

│ │помещений │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ При уборке мест общего пользо-│ │

│ │ │ вания дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │ │ │

│18. │Машинист печатной ма-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │шины; наборщик на на-│Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │борных строкоотливных│Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │машинах │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│19. │Машинист и кочегар │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │всех наименований │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │(кроме рабочего по │ │8 месяцев │

│ │стирке и ремонту спе-│Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │цодежды, машиниста │ │20 дней │

│ │компрессорных устано-│Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │вок) │Козырьковые очки │до износа │

│ │ │ │ │

│20. │Машинист компрессор- │Полуплащ из плащ-палатки │1 на 2 года │

│ │ных установок (водо- │Брюки на утепляющей прокладке │1 пара на │

│ │лазной помпы) │ │16 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 32 месяца │

│ │ │Рукавицы теплые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│21. │Механик всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний (кроме электро-│Костюм утепленный для рыбаков │1 │

│ │механика); механик- │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │наставник; машинист │ │8 месяцев │

│ │помповый (донкерман) │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│22. │Моторист всех наиме- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │нований; электрик и │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │электромеханик всех │Костюм утепленный для рыбаков │1 │

│ │наименований │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│23. │Пекарь всех наимено- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний; повар │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│24. │Рабочий по стирке и │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ремонту спецодежды │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│25. │Работник лаборатории │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │(начальник, бактерио-│Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │лог, дозиметрист, ла-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │борант, техник, хи- │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │мик); учетчик; та- │ │ │

│ │бельщик │ │ │

│ │ │ │ │

│26. │Слесарь всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│27. │Токарь │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│28. │Электрогазосварщик │Костюм хлопчатобумажный с огне- │ │

│ │ │защитной пропиткой │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ II. КИТОБОЙНЫЕ ФЛОТИЛИИ, ЗВЕРОБОЙНЫЕ СУДА │

│ АНТАРКТИЧЕСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНОВ │

│ │

│ 1. Китобойные и зверобойные суда │

│ │

│29. │Боцман; гарпунер всех│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │наименований, кроме │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │матроса-водолаза, │Костюм утепленный для рыбаков │2 │

│ │матроса (официанта), │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │матроса (уборщика), │Белье нательное шерстяное │2 комплекта на │

│ │марсового матроса │ │8 месяцев │

│ │ │Сапоги жиростойкие │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Портянки суконные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Варежки шерстяные │3 пары │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ Боцману и матросу дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Теплый вкладыш к рыбацкому костюму│1 на 16 месяцев│

│ │ │ Гарпунеру дополнительно: │ │

│ │ │Жилет меховой │1 на 16 месяцев│

│ │ │ На период перехода: │ │

│ │ │Сапоги кожаные вместо │ │

│ │ │сапог жиростойких │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│30. │Буфетчик; матрос │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │(официант) │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│31. │Камбузник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│32. │Капитан; инженер по │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │организации, эксплуа-│Костюм утепленный для рыбаков │1 на 16 месяцев│

│ │тации и ремонту судо-│Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 8 месяцев │

│ │вых приборов; помощ- │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ник капитана всех на-│ │16 месяцев │

│ │именований │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Жилет меховой │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│33. │Кочегар судна │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │Козырьковые очки │до износа │

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│34. │Матрос (уборщик) │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ При уборке мест общего поль- │ │

│ │ │ зования дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │ │ │

│35. │Машинист и моторист │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │всех наименований; │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 2 года │

│ │марсовый матрос │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│36. │Механик всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний (кроме электро-│Костюм утепленный для рыбаков │1 │

│ │механика) │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ На ремонте палубных механизмов│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│37. │Пекарь; повар │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 8 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│38. │Радиооператор; элект-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │рорадионавигатор │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│39. │Электромеханик и │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │электрик всех наиме- │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │нований │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │

│ Примечание. Работающим на бое морского зверя бесплатная│

│спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты│

│выдаются по нормам, предусмотренным в настоящем разделе для│

│соответствующих специальностей. │

│ │

│ │ Кроме того им выдаются допол- │ │

│ │ нительно: │ │

│ │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │Тулуп (2 шт.) на каждое судно │дежурный │

│ │Полушубок вместо куртки на утеп- │ │

│ │ляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │Сапоги резиновые с высокими голе- │ │

│ │нищами вместо сапог кожаных или │ │

│ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │16 месяцев │

│ │

│ 2. Китообрабатывающие базы и транспортные суда │

│ │

│40. │Боцман; матрос всех │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │наименований (кроме │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │занятых на выработке │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │муки, китового жира и│Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │на очистке танков) │Белье нательное шерстяное │3 комплекта │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│41. │Буфетчик; матрос │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │(официант) │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│42. │Водолаз; матрос-во- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │долаз │Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные высокие │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Рукавицы кожаные │3 пары │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 на 32 месяца │

│ │ │ Шерстяное белье: │ │

│ │ │Свитер │1 на 16 месяцев│

│ │ │Рейтузы │1 на 16 месяцев│

│ │ │Феска │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки │3 пары │

│ │ │Чулки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Носки │3 пары │

│ │ │Чулки меховые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Варежки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ Водолазу дополнительно: │ │

│ │ │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │ │Жилет меховой │1 на 16 месяцев│

│ │

│ Примечание. Шерстяное белье выдается в личное пользование│

│каждому водолазу и надевается только на время спуска в воду. При│

│работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное│

│белье выдается в двойном размере. │

│ │

│43. │Врач; медицинская │Халат медицинский │3 │

│ │сестра; фельдшер │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│44. │Главный механик фло- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │тилии; заместитель │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │главного механика │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │флотилии; капитан; │тажные │6 пар │

│ │капитан-директор; │Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 8 месяцев │

│ │помощник капитана- │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │директора (капитана) │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │всех наименований │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│45. │Главный технолог; ин-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │женер-теплотехник; │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │начальник цеха (кроме│Сапоги кожаные │1 пара │

│ │цеха разделки) │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│46. │Делопроизводитель; │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │машинистка; перевод- │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │чик; стенографистка; │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │секретарь; бухгалтер;│Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │счетовод; кассир │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│47. │Заведующий складом │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │промыслового снаряже-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ния; подшкипер │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │6 пар │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│48. │Заведующий складом; │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │начальник снабжения; │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │продавец в ларьке │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│49. │Инженер по добыче │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│50. │Инспектор по кадрам; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │нормировщик; табель- │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │щик; экономист │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│51. │Камбузник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│52. │Кастелянша; санитар │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│53. │Киномеханик; научный │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │сотрудник; редактор; │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │учетчик │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│54. │Кладовщик │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│55. │Машинист и моторист │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │всех наименований │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │Козырьковые очки │до износа │

│ │ │ │ │

│56. │Наборщик на наборных │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │строкоотливных маши- │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │нах; печатник │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│57. │Мастер на разделочной│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │палубе; матрос, заня-│Жилет меховой │1 на 16 месяцев│

│ │тый на разделке ки- │Белье нательное трикотажное │2 комплекта на │

│ │тов; машинист котлов │ │16 месяцев │

│ │ │Костюм из плащ-палатки │3 │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │ │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │Сапоги жиростойкие │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │36 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │дежурные │

│ │ │Портянки хлопчатобумажные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │36 пар │

│ │ │ │ │

│58. │Мастер │ При выполнении работ на выра- │ │

│ │ │ ботке муки и китового жира: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│59. │Мастер на мойке тан- │Костюм хлопчатобумажный │3 │

│ │ков; матрос, занятый │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │на мойке танков; ра- │Сапоги кожаные │2 пары │

│ │бочий, занятый на │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │мойке, очистке котлов│Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │и жировых танков от │тажные │24 пары │

│ │граксы │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │Полотенце │3 │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Портянки хлопчатобумажные │3 пары │

│ │ │ │ │

│60. │Матрос │ При выполнении кузнечных │ │

│ │ │ работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Фартук брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│61. │Матрос (уборщик) │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ При уборке мест общего поль- │ │

│ │ │ зования: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │ │ │

│62. │Матрос, машинист, за-│Костюм хлопчатобумажный │3 │

│ │нятые на выработке │Сапоги кожаные │1 на 8 месяцев │

│ │муки и китового жира │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │1 пара на │

│ │ │тажные │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│63. │Машинист компрессор- │Полуплащ из плащ-палатки │1 на 2 года │

│ │ных установок (водо- │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │лазной помпы) │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 32 месяца │

│ │ │Рукавицы теплые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│64. │Механик всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │3 │

│ │ваний (кроме электро-│Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │механиков); машинист │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │помповый (донкерман) │(только донкерману) │1 │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 8 месяцев │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│65. │Начальник радиостан- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ции; радиотехник; ра-│Свитер полушерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │диооператор; техник │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │автотелефонной стан- │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ции; электрорадиона- │ │8 месяцев │

│ │вигатор │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка вязаная │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│66. │Начальник цеха; учет-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │чик │Костюм рыбацкий │дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги жиростойкие │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│67. │Обувщик по ремонту │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │обуви │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Фартук брезентовый с нагрудником │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│68. │Плотник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│69. │Пекарь; повар │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 на 8 месяцев │

│ │ │Сетка кочегарская (3 шт.) │до износа │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│70. │Работник лаборатории │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │(начальник, бактерио-│Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │лог, дозиметрист, ла-│Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │борант, техник, хи- │ │16 месяцев │

│ │мик) │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│71. │Рабочий по стирке и │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ремонту спецодежды │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│72. │Слесарь всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний; электрогазо- │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 16 месяцев│

│ │сварщик │Свитер шерстяной │1 на 16 месяцев│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ Электрогазосварщику: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с огнеза- │ │

│ │ │щитной пропиткой вместо костюма │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│73. │Токарь │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│74. │Электромеханик и │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │электрик всех наиме- │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │нований │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │

│ Примечания к [разделам I](#Par16395) и [II](#Par16699). 1. Членам судовых команд, несущим│

│наружную вахту, выдаются: │

│ │

│ │Полушубок │дежурный │

│ │Валенки │дежурные │

│ │Галоши на валенки │дежурные │

│ │

│ 2. Ученикам китобойной флотилии спецодежда, спецобувь и другие│

│средства индивидуальной защиты выдаются по нормам, указанным в│

│данных разделах, в зависимости от места их обучения (работы). │

│ 3. Для команд зверобойных судов (шхун) по добыче морского│

│зверя в северных бассейнах, практикантам, специалистам, работникам│

│научно-исследовательских институтов на период экспедиции, экипажам│

│судов перспективной разведки и научно-исследовательских институтов│

│выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и другие средства│

│индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в настоящих разделах│

│для соответствующих специальностей. │

│ │

│ III. КРАБОЛОВНЫЕ ФЛОТИЛИИ │

│ │

│ 1. Добывающий флот │

│ │

│75. │Матрос-ловец крабо- │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │ловного мотобота │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ │Сапоги жиростойкие │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │48 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │36 пар │

│ │ │Нарукавники │3 пары │

│ │ │Наколенники │6 пар │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│76. │Моторист краболовного│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │мотобота │Костюм рыбацкий │дежурный │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│77. │Старшина краболовного│Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │мотобота │Костюм утепленный для рыбаков │1 │

│ │ │Сапоги жиростойкие │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │

│ 2. Обработка крабов │

│ │

│78. │Аппаратчик стерилиза-│Фартук прорезиненный с нагрудником│3 │

│ │ции консервов; весов-│Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │щик; машинист зака- │ │8 месяцев │

│ │точных машин; контро-│Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │лер; слесарь-ре- │тажные │36 пар │

│ │монтник, занятый на │ │ │

│ │обслуживании техноло-│ │ │

│ │гического оборудова- │ │ │

│ │ния │ │ │

│ │ │ │ │

│79. │Варщик, занятый на │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │варке крабов; лебед- │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │чик; машинист крана │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │(крановщик) │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│80. │Мастер │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│81. │Машинист моечных ма- │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │шин, занятый на мойке│Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │тары; обработчик кра-│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │бов, занятый на сор- │ │8 месяцев │

│ │тировке и укладке │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │крабового мяса; при- │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │емщик; сортировщик- │ │20 дней │

│ │разборщик, занятый на│Напальчники резиновые │48 пар │

│ │сортировке банок │ │ │

│ │ │ │ │

│82. │Обработчик крабов, │Костюм рыбацкий │1 на 5,5 месяца│

│ │занятый на мойке кра-│Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │бового сырья (мяса) │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │Напальчники резиновые │48 пар │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │48 пар │

│ │ │ │ │

│83. │Обработчик крабов, │Костюм рыбацкий │1 на 5,5 месяца│

│ │занятый на отцепке │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │крабов и их разноске,│Фартук прорезиненный с нагрудником│3 │

│ │на разделке и разнос-│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ке крабовых ножек │ │8 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │48 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │36 пар │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│84. │Обработчик крабов, │Костюм рыбацкий │1 на 5,5 месяца│

│ │занятый на разделке │Костюм утепленный для рыбаков │1 на 8 месяцев │

│ │(резке) крабов │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 на 8 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │36 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │48 пар │

│ │ │Напальчники резиновые │48 пар │

│ │ │ При срыве панциря дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│85. │Приемщик-сдатчик │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │пищевой продукции, │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │занятый на приемке │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │крабов │Фартук прорезиненный с нагрудником│3 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │3 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │36 пар │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│86. │Рабочий, занятый на │Фартук прорезиненный с нагрудником│3 │

│ │прокладке банок пер- │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │гаментом, протирке │ │8 месяцев │

│ │банок │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │36 пар │

│ │ │ │ │

│87. │Уборщик производс- │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │твенных и служебных │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │помещений │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │

│ Примечание к [разделу III](#Par17252). Членам экипажей судов краболовных│

│флотилий, не указанных в настоящем разделе, спецодежда, спецобувь│

│и другие средства индивидуальной защиты выдаются по нормам,│

│предусмотренным для соответствующих специальностей [разделов I](#Par16395) и [IV](#Par17403)│

│в зависимости от районов промысла. │

│ │

│ IV. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА │

│ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА ПРИ РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ РЫБЫ │

│ В МОРСКИХ РАЙОНАХ, НЕ УКАЗАННЫХ В [РАЗДЕЛЕ I](#Par16395), И НА ДОБЫЧЕ │

│ ЗВЕРЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА │

│ │

│ 1. Добывающие, поисковые и экспериментальные суда │

│ │

│88. │Боцман, мастер по до-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │быче рыбы; матрос │Костюм рыбацкий │4 │

│ │всех наименований │Сапоги жиростойкие │2 пары │

│ │(кроме матроса по об-│Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │работке рыбы; матроса│тажные │36 пар │

│ │(официанта); матро- │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │са-водолаза; матро- │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │са (уборщика); матро-│Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │са, занятого на добы-│ На наружных работах зимой до- │ │

│ │че морского зверя); │ полнительно: │ │

│ │плотник; старшина; │Костюм утепленный для рыбаков │по поясам │

│ │столяр │ │ │

│ │ │ │ │

│89. │Бондарь; матрос, за- │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │нятый на бондарных │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │работах и ремонте та-│ │8 месяцев │

│ │ры │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ │ │ │

│90. │Буфетчик, матрос │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │(официант) │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │Передник │3 │

│ │ │ │ │

│91. │Водолаз; матрос-во- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │долаз │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные высокие │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Рукавицы кожаные │3 пары │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 пара на │

│ │ │ │32 месяца │

│ │ │ Шерстяное белье: │ │

│ │ │Свитер │1 на 16 месяцев│

│ │ │Рейтузы │1 на 16 месяцев│

│ │ │Феска │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки │3 пары │

│ │ │Чулки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Носки │3 пары │

│ │ │Чулки меховые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Варежки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │

│ Примечания. 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование│

│каждому водолазу и надевается только на время спуска в воду. При│

│работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное│

│белье выдается в двойном размере. │

│ 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье│

│выдается как дежурное по норме водолаза. │

│ 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается│

│только шерстяное белье: свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды со сроком│

│носки - до износа. │

│ │

│92. │Врач; медицинская │Халат медицинский │3 │

│ │сестра; фельдшер │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│93. │Гидроакустик; началь-│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ник радиостанции; на-│Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │чальник судового │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │пункта радиоконтроля;│ │ │

│ │радиооператор всех │ │ │

│ │наименований; радио- │ │ │

│ │техник; электрорадио-│ │ │

│ │навигатор │ │ │

│ │ │ │ │

│94. │Заведующий продоволь-│Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ствием; начальник │ │16 месяцев │

│ │снабжения; подшкипер │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│95. │Инженер-технолог │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│96. │Камбузник │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│97. │Капитан-директор; │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │капитан (шкипер); по-│Сапоги кожаные │1 пара │

│ │мощник капитана всех │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │наименований │тажные │6 пар │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │по поясам │

│ │ │ │ │

│98. │Капитан-наставник, │Костюм хлопчатобумажный │1 на 16 месяцев│

│ │капитан-флагман │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│99. │Кастелянша; санитар │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│100.│Кладовщик; подсобный │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │рабочий │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│101.│Кочегар судна; маши- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │нист и моторист всех │Костюм рыбацкий │дежурный │

│ │наименований; механик│Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │всех наименований; │ │8 месяцев │

│ │слесарь; токарь │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │ Третьему механику: │ │

│ │ │Сапоги кожаные вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│102.│Мастер по обработке │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │рыбы; матрос по обра-│Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │ботке рыбы │Сапоги жиростойкие │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │48 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │36 пар │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │3 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│103.│Матрос, занятый на │Тулуп на бригаду (2 шт.) │дежурный │

│ │добыче морского зверя│Полушубок │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ │ │

│104.│Матрос (уборщик) │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ При уборке мест общего │ │

│ │ │ пользования: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│105.│Машинист рыбомучной │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │установки │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажный трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│106.│Механик-наставник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Костюм рыбацкий │дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│107.│Пекарь всех наимено- │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний; повар │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│108.│Приемщик плавсредств │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые рыбацкие │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│109.│Рабочий по стирке и │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ремонту спецодежды │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│110.│Электрогазосварщик │Костюм хлопчатобумажный с огнеза- │ │

│ │ │щитной пропиткой │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │

│ Примечания к [подразделу 1](#Par17408) раздела IV. 1. Для южных районов│

│вместо сапог кожаных и сапог жиростойких выдаются сапоги резиновые│

│рыбацкие - на 12 месяцев, портянки хлопчатобумажные - на 9 месяцев. │

│ 2. Члены береговых бригад, занятые обслуживанием промысловых│

│судов в период междурейсовых стоянок, получают спецодежду,│

│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам,│

│предусмотренным в данном разделе для соответствующих специальностей. │

│ │

│ 2. Плавучие заводы (базы); │

│ транспортно-буксирный, приемный, рефрижераторный, │

│ учебный, технический, ледокольный, нефтеналивной флот; │

│ портовый флот; плавучие холодильники; плавучие │

│ краны; рыболовно-надзорный флот │

│ │

│111.│Багермейстер; помощ- │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ник багермейстера │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │всех наименований; │ │8 месяцев │

│ │боцман; капитан (шки-│Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │пер, старшина); по- │ │1,5 месяца │

│ │мощник капитана всех │ На наружных работах зимой │ │

│ │наименований │ дополнительно: │ │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│112.│Бондарь; матрос, за- │Костюм брезентовый │1 на 8 месяцев │

│ │нятый на бондарных │Сапоги кирзовые │1 на 8 месяцев │

│ │работах и ремонте та-│Рукавицы брезентовые │24 пары │

│ │ры; плотник; столяр │ │ │

│ │ │ │ │

│113.│Буфетчик; матрос │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │(официант) │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│114.│Бухгалтер; инспектор;│Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │инженер (экономист); │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │переводчик; счетовод │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│115.│Водолаз; матрос-во- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │долаз │Плащ прорезиненный с капюшоном │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные высокие │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Перчатки кожаные │3 пары │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 на 32 месяца │

│ │ │ Шерстяное белье: │ │

│ │ │Свитер │1 на 16 месяцев│

│ │ │Рейтузы │1 на 16 месяцев│

│ │ │Феска │1 на 16 месяцев│

│ │ │Перчатки │3 пары │

│ │ │Чулки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Носки │3 пары │

│ │ │Чулки меховые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Варежки │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │

│ Примечания. 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование│

│каждому водолазу и надевается только на время спуска в воду. При│

│работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное│

│белье выдается в двойном размере. │

│ 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное│

│белье выдается как дежурное по норме водолазов. │

│ 3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается│

│только шерстяное белье: свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды на срок -│

│до износа. │

│ │

│116.│Врач; медицинская │Халат медицинский │3 │

│ │сестра; фельдшер │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│117.│Главный технолог; ин-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │женер по нормированию│Сапоги кожаные │1 пара │

│ │труда; инженер- │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │электрик; начальник │тажные │1 пара на │

│ │цеха │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│118.│Девиатор │ При выполнении работ в порту: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Портянки байковые │3 пары │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 2 года │

│ │ │Валенки с галошами │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │

│ Примечание. При работе в Балтийском, Баренцевом, Белом,│

│Охотском, Японском, Беринговом морях и северо-западной части│

│Тихого океана вместо куртки на утепляющей прокладке выдается полупальто│

│на меху как дежурное. │

│ │

│119.│Дневальный │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук белый │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│120.│Заведующий продоволь-│Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ствием; начальник │ │16 месяцев │

│ │снабжения; подшкипер │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│121.│Инженер-технолог │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│122.│Камбузник │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│123.│Кастелянша; санитар │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │3 │

│ │ │ │ │

│124.│Кладовщик; подсобный │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │рабочий склада │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│125.│Кочегар судна │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Сетка кочегарская │3 на 8 месяцев │

│ │ │Козырьковые очки │до износа │

│ │ │ │ │

│126.│Лебедчик; рулевой │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│127.│Матрос всех наимено- │Костюм рыбацкий │1 на 3,5 месяца│

│ │ваний, кроме матроса │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │(уборщика), матроса │ │8 месяцев │

│ │(официанта), матро- │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │са-водолаза; мастер │ │1,5 месяца │

│ │по обработке рыбы; │ При работе на рыбоприемных и │ │

│ │приемщик рыбы │ рыбообрабатывающих судах: │ │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │3 пары │

│ │ │Сапоги рыбацкие резиновые вместо │ │

│ │ │сапог кирзовых │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│128.│Матрос (уборщик); │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │уборщик производс- │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │твенных и служебных │ │8 месяцев │

│ │помещений │ При уборке мест общего поль- │ │

│ │ │ зования дополнительно: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│129.│Машинист и моторист │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │всех наименований │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│130.│Механик всех наимено-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний (кроме электро-│Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │механиков) │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ │ │

│131.│Пекарь всех наимено- │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ваний; повар │Передник хлопчатобумажный │3 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │3 на 8 месяцев │

│ │ │ │ │

│132.│Приемщик плавсредств │Костюм рыбацкий │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые рыбацкие │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 16 месяцев│

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│133.│Работник лаборатории │Халат хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │(начальник, бактерио-│Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │лог, дозиметрист, ла-│ │ │

│ │борант, техник, хи- │ │ │

│ │мик); учетчик; та- │ │ │

│ │бельщик │ │ │

│ │ │ │ │

│134.│Рабочий, занятый на │Полуплащ из плащ-палатки │1 на 2 года │

│ │обслуживании компрес-│Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │сорных установок │ │16 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 32 месяца │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 16 месяцев│

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 32 месяца │

│ │ │Рукавицы теплые │1 пара на │

│ │ │ │16 месяцев │

│ │ │ │ │

│135.│Рабочий по стирке и │Халат хлопчатобумажный │3 │

│ │ремонту спецодежды │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │ │ │

│136.│Радиооператор │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│137.│Электрик всех наиме- │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │нований; электрора- │Сорочка хлопчатобумажная │1 на 8 месяцев │

│ │дионавигатор │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │ │ │

│138.│Электрогазосварщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 на 8 месяцев │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│139.│Электромеханик всех │Костюм хлопчатобумажный │1 на 8 месяцев │

│ │наименований │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │1,5 месяца │

│ │

│ Примечания к [подразделам 1](#Par17408) и [2](#Par17644) раздела IV. 1. Членам судовых команд,│

│несущим наружную вахту, выдаются: │

│ │

│ │Плащ непромокаемый │дежурный │

│ │Полушубок │дежурный │

│ │Валенки │дежурные │

│ │Галоши на валенки │дежурные │

│ │

│ 2. Членам экипажей судов, работающим на промысле в│

│экваториальных и тропических водах, выдаются спецодежда, спецобувь│

│и другие средства индивидуальной защиты по предусмотренным в│

│данных подразделах нормам с удвоенным сроком носки и, кроме того,│

│дополнительно: │

│ │

│ │Брюки из облегченной ткани │1 на 8 месяцев │

│ │Майка трикотажная │3 │

│ │Полуботинки текстильные │1 пара на │

│ │ │8 месяцев │

│ │Панама │3 │

│ │

│ 3. Прибрежный лов │

│ │

│140.│Рыбак прибрежного ло-│Костюм рыбацкий │1 │

│ │ва │Сапоги резиновые рыбацкие │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 2 года │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │по поясам │

│ │ │ На обработке рыбы дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │

│ Примечание к [пункту 140](#Par17931). В зависимости от условий труда вместо│

│костюма рыбацкого, зюйдвестки и фартука прорезиненного могут│

│выдаваться: │

│ │

│ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │Плащ непромокаемый │1 на 2 года │

│ │Фартук прорезиненный с нагрудником│дежурный │

│ │

│141.│Рыбак прибрежного ло-│Полушубок │1 на 4 года │

│ │ва, занятый на под- │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │ледном лове │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Варежки │2 пары │

│ │

│ Примечание к [пункту 141](#Par17950). В зависимости от условий труда вместо│

│полушубка, валенок, сапог резиновых и галош резиновых могут│

│выдаваться: │

│ │

│ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │Плащ непромокаемый │1 на 2 года │

│ │Сапоги кожаные рыбацкие │1 пара на │

│ │ │2 года │

│ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │

│142.│Рыбак прибрежного ло-│Костюм рыбацкий │1 │

│ │ва, занятый на под- │Плащ прорезиненный │1 на 2 года │

│ │ледном и прибрежном │Полушубок │1 на 2 года │

│ │лове в районах Край- │Фартук прорезиненный (при обра- │ │

│ │него Севера и мест- │ботке рыбы) │1 │

│ │ностях, приравненных │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │к районам Крайнего │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │Севера │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 2 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Накомарник │1 на 3 года │

│ │ │Очки защитные │1 на 3 года │

│ │ │ │ │

│143.│Мастер; техник, заня-│Плащ прорезиненный │1 на 2 года │

│ │тый на добыче рыбы; │Сапоги резиновые рыбацкие │1 пара на │

│ │начальник тони, ры- │ │2 года │

│ │боприемного пункта │ │ │

│ │ │ │ │

│144.│Машинист промысловых │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │машин и механизмов │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │

│ 4. Обработка рыбы │

│ │

│145.│Аппаратчик витамини- │ На жировых заводах: │ │

│ │зации жира; аппарат- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │чик гидролиза жира и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │печени; аппаратчик │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │облучения жира; аппа-│тажные │12 пар │

│ │ратчик рафинации жи- │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ров и масел; аппарат-│ В витаминных цехах: │ │

│ │чик экстрагирования; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │машинист дробильных │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │установок, занятый на│Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │дроблении печени; ма-│тажные │12 пар │

│ │шинист насосных уста-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │новок, занятый на пе-│ │ │

│ │рекачке жира; пла- │ │ │

│ │вильщик пищевого жи- │ │ │

│ │ра; размольщик, заня-│ │ │

│ │тый на измельчении │ │ │

│ │рыбной муки; сепара- │ │ │

│ │торщик, занятый на │ │ │

│ │сепарировании жира; │ │ │

│ │сушильщик, занятый на│ │ │

│ │сушке рыбной муки; │ │ │

│ │фильтровальщик (филь-│ │ │

│ │тровщик), занятый на │ │ │

│ │фильтрации жира; хо- │ │ │

│ │лодильщик пищевой │ │ │

│ │продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│146.│Аппаратчик стерилиза-│Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ции; обработчик рыбы,│Ботинки на деревянной подошве │2 пары │

│ │занятый на переноске │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │грузов с помощью │ │20 дней │

│ │тельфера; термостат- │ │ │

│ │чик │ │ │

│ │ │ │ │

│147.│Бланшировщик; обра- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ботчик рыбы, занятый │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │разморозкой рыбы │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│148.│Бондарь-укупорщик │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│149.│Грузчик │ При выполнении работ в базовых│ │

│ │ │ портпунктах, рыбных портах и │ │

│ │ │ на предприятиях при обработке │ │

│ │ │ судов: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Наспинники │дежурные │

│ │ │Наплечники │дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│150.│Маркировщик │Фартук хлопчатобумажный с нагруд- │ │

│ │ │ником │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│151.│Машинист закаточных │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │машин; обработчик ры-│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │бы, занятый на накол-│ │9 месяцев │

│ │ке, нанизке, посоле, │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │на разливе масла и │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │томата, разборке- │тажные │36 пар │

│ │сортировке, разделке;│ В зимнее время дополнительно: │ │

│ │подготовитель пищево-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │го сырья и материа- │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │лов; укладчик-упа- │ │ │

│ │ковщик, занятый на │ │ │

│ │укладке и упаковке │ │ │

│ │фасованной рыбопро- │ │ │

│ │дукции │ │ │

│ │ │ │ │

│152.│Обработчик рыбы │ При выполнении работ на раз- │ │

│ │ │ делке-резке рыбы вручную: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │36 пар │

│ │ │ При выполнении работ на вылив-│ │

│ │ │ ке (выкидке рыбы): │ │

│ │ │Костюм рыбацкий │2 │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ │Сапоги резиновые рыбацкие │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │Зюйдвестка │1 на 2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │24 пары │

│ │ │ При выливке рыбонасосными │ │

│ │ │ установками: │ │

│ │ │Костюм рыбацкий │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ на раз- │ │

│ │ │ делке-резке рыбы на машинах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │24 пары │

│ │ │ При выполнении работ на вяле- │ │

│ │ │ нии-сушке рыбы, рыбной про- │ │

│ │ │ дукции: │ │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│153.│Обработчик рыбы, за- │ На мокрых работах: │ │

│ │нятый на укладке про-│Фартук прорезиненный с нагрудником│2 пары │

│ │дукции в бочки, ящики│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │и другую тару; сорти-│ │9 месяцев │

│ │ровщик в производстве│Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │пищевой продукции; │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │укладчик продуктов │тажные │36 пар │

│ │консервирования │ На сухих работах: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │36 пар │

│ │ │ Всем в зимнее время допол- │ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ │ │

│154.│Оператор коптильной │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │установки; механик; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │слесарь-ремонтник, │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │занятый в витаминном │ │ │

│ │и жировом производс- │ │ │

│ │твах │ │ │

│ │ │ │ │

│155.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ накладке крышек на банки: │ │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ на про- │ │

│ │ │ тирке банок и прокладке банок │ │

│ │ │ пергаментом: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый с нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│156.│Приемщик-сдатчик │Плащ брезентовый │дежурный │

│ │пищевой продукции, │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │занятый на автотранс-│ В зимнее время в IV, III, │ │

│ │портировке и сдаче │ II поясах дополнительно: │ │

│ │рыбы и рыбопродуктов │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │ │Валенки │дежурные │

│ │ │Галоши резиновые │дежурные │

│ │ │ Для гужевого транспорта в зим-│ │

│ │ │ нее время в IV, III, II поясах│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │ │ │

│157.│Рабочий, занятый на │Костюм рыбацкий │1 │

│ │погрузке-разгрузке │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │живой рыбы; рабочий, │Сапоги резиновые │12 пар │

│ │занятый на живорыбных│Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │базах │ │ │

│ │

│ 5. Обработка морского зверя │

│ │

│158.│Плавильщик пищевого │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │жира; машинист дроби-│Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ных машин; обработчик│Сапоги кожаные │1 пара │

│ │морского зверя, заня-│Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │тый засолкой; обра- │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ботчик морского зве- │ На съемке, посоле шкур, строж-│ │

│ │ря, занятый мездрени-│ ке сала и отжимке: │ │

│ │ем шкур морского зве-│Костюм прорезиненный вместо │ │

│ │ря; обработчик мор- │костюма хлопчатобумажного │1 │

│ │ского зверя, занятый │ │ │

│ │на разделке (резке) │ │ │

│ │морского зверя; под- │ │ │

│ │собный рабочий, заня-│ │ │

│ │тый на сборке и пода-│ │ │

│ │че отходов; прессов- │ │ │

│ │щик-отжимщик пище- │ │ │

│ │вой продукции │ │ │

│ │

│ 6. Обработка морских продуктов │

│ │

│159.│Аппаратчик варки же- │Костюм прорезиненный │1 │

│ │латина; гасильщик из-│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │вести; резчик, заня- │ │9 месяцев │

│ │тый на резке агарово-│Перчатки резиновые │1 пара │

│ │го студня │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│160.│Аппаратчик выпарива- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ния; сушильщик пище- │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │вой продукции, заня- │ │ │

│ │тый на сушке агара, │ │ │

│ │агароидного раствора,│ │ │

│ │агарового студня; об-│ │ │

│ │работчик морепродук- │ │ │

│ │тов, занятый на чист-│ │ │

│ │ке агара │ │ │

│ │ │ │ │

│161.│Варщик пищевого сырья│ При выполнении работ на варке │ │

│ │и продуктов │ морепродуктов: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│162.│Обработчик морепро- │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │дуктов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При химической обработке мор- │ │

│ │ │ ской капусты только: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ При выполнении работ на сорти-│ │

│ │ │ ровке морепродуктов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │ │тажные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ на раз- │ │

│ │ │ ливе агарового бульона, на │ │

│ │ │ отжимке морских водорослей на │ │

│ │ │ прессах с их загрузкой и вы- │ │

│ │ │ грузкой: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│163.│Отбельщик агарового │Костюм прорезиненный │1 │

│ │студня │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│164.│Подсобный рабочий │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │ │Галоши резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │

│ 7. Утилизация отходов │

│ │

│165.│Аппаратчик выпарива- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ния; аппаратчик полу-│Ботинки кожаные │2 пары │

│ │чения пата; аппарат- │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │чик экстрагирования, │тажные │1 пара на │

│ │занятый на экстракции│ │20 дней │

│ │жира; варщик пищевого│Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │сырья и продуктов, │ │20 дней │

│ │занятый на варке кле-│ │ │

│ │евого бульона; обра- │ │ │

│ │ботчик рыбы, занятый │ │ │

│ │изготовлением сухого │ │ │

│ │рыбьего клея; подго- │ │ │

│ │товитель пищевого │ │ │

│ │сырья и материалов, │ │ │

│ │занятый на сепариро- │ │ │

│ │вании рыбной муки; │ │ │

│ │прессовщик-отжимщик │ │ │

│ │пищевой продукции; │ │ │

│ │прессовщик рыбной му-│ │ │

│ │ки; размольщик, заня-│ │ │

│ │тый на измельчении │ │ │

│ │рыбной муки; сепара- │ │ │

│ │торщик, занятый на │ │ │

│ │сепарировании жира; │ │ │

│ │сливщик-разливщик; │ │ │

│ │фильтровальщик (филь-│ │ │

│ │тровщик), занятый на │ │ │

│ │фильтрации жира │ │ │

│ │ │ │ │

│166.│Варщик пищевого сырья│Костюм прорезиненный │1 │

│ │и продуктов, занятый │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │на варке рыбной муки;│Сапоги кожаные │1 пара │

│ │плавильщик пищевого │Перчатки хлопчатобумажные трико- │ │

│ │жира │тажные │12 пар │

│ │ │Колпак или косынка хлопчатобумаж- │ │

│ │ │ные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│167.│Подсобный рабочий, │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │занятый на уборке │Фартук прорезиненный с нагрудником│2 │

│ │производственных по- │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │мещений и сборке от- │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ходов; транспортиров-│Рукавицы брезентовые │1 пара │

│ │щик │ │ │

│ │ │ │ │

│168.│Слесарь-ремонтник │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │

│ Примечания к [подразделам 1](#Par17408), [2](#Par17644), [3](#Par17929), [4](#Par17997), [5](#Par18180), [6](#Par18200), [7](#Par18260) раздела IV.│

│1. Всем работающим на обработке рыбы в холодное время года на│

│открытом воздухе выдаются: │

│ │

│ │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │Брюки на утепляющей прокладке │дежурные │

│ │

│ 2. Работающим в профессиях и должностях, перечисленных в│

│[пунктах 88](#Par17410), [97](#Par17508), [102](#Par17554), [108](#Par17614), [111](#Par17650), [126](#Par17787), [127](#Par17797), [132](#Par17842) и [140](#Par17931) настоящих Норм,│

│на рыбных промыслах в Каспийском, Черном, Азовском морях, а также│

│реках, озерах и водоемах в районах, не вошедших в климатические│

│пояса, куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей│

│прокладке (костюмы утепленные для рыбаков) выдаются на срок носки 3 года. │

│ │

│ 8. Рыбоводно-мелиоративные работы │

│ │

│169.│Государственный инс- │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │пектор рыбоохраны │Сапоги кирзовые │дежурные │

│ │всех наименований │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ IV поясе и на озере Байкал │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │ │ │

│170.│Ихтиолог; рыбовод │Костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые рыбацкие │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ IV, III и II поясах дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Галоши резиновые на валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ IV поясе и на озере Байкал │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │дежурный │

│ │ │ │ │

│171.│Работник промерных │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │партий; рабочий на │Сапоги резиновые рыбацкие │1 пара │

│ │мелиоративных работах│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │и на эксплуатационных│ На наружных работах зимой в │ │

│ │участках мелиоратив- │ IV, III и II поясах дополни- │ │

│ │ных систем │ тельно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Галоши резиновые на валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ При обкосе жесткой раститель- │ │

│ │ │ ности прудов и площадок │ │

│ │ │ только: │ │

│ │ │Сапоги резиновые рыбацкие │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│172.│Сигналист; смотритель│Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │огней │ На наружных работах зимой до- │ │

│ │ │ полнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│173.│Сторож │Плащ прорезиненный │дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой до- │ │

│ │ │ полнительно: │ │

│ │ │Тулуп в особом, IV, III, │ │

│ │ │II поясах │дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │

│ V. СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ │

│ ОРУДИЙ ЛОВА, ТАКЕЛАЖА И ПАРУСНОГО СНАРЯЖЕНИЯ │

│ │

│174.│Варщик аппрета; заго-│Костюм хлопчатобумажный с кисло- │ │

│ │товщик химических │тозащитной пропиткой или халат │ │

│ │растворов и красок; │хлопчатобумажный с кислотозащит- │ │

│ │красильщик; отжимщик │ной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с нагрудником│1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│175.│Возчик, занятый пере-│Фартук хлопчатобумажный с нагруд- │ │

│ │возкой сетематериа- │ником │1 │

│ │лов; подготовщик се- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тематериалов │ │ │

│ │ │ │ │

│176.│Выгребальщик костры; │Халат хлопчатобумажный из пылене- │ │

│ │рабочий, занятый на │проницаемой ткани │1 │

│ │раструске пакли │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│177.│Изготовитель подбор и│Костюм брезентовый │1 │

│ │гужиков; изготовитель│Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │орудий лова │Рукавицы брезентовые │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │ │ │

│178.│Красильщик, занятый │Костюм брезентовый │1 │

│ │на крашении и пропит-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ке сетематериалов и │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │нитей консервирующими│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │составами │Респиратор │до износа │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│179.│Оператор чесального │Халат хлопчатобумажный из пыле- │ │

│ │оборудования; рабочий│непроницаемой ткани │1 │

│ │чесального цеха; ре- │ │ │

│ │монтировщик сетеизде-│ │ │

│ │лий; укладчик-упа- │ │ │

│ │ковщик; чистильщик │ │ │

│ │оборудования, занятый│ │ │

│ │на чистке оборудова- │ │ │

│ │ния чесальных, кру- │ │ │

│ │тильных и приготови- │ │ │

│ │тельных машин │ │ │

│ │ │ │ │

│180.│Отварщик │Костюм хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│181.│Очесывальщик бараба- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │нов; оператор разрых-│Респиратор │до износа │

│ │лительно-трепальной │Очки защитные │до износа │

│ │машины │ │ │

│ │ │ │ │

│182.│Подсобный рабочий │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │ │ │

│183.│Сетевязальщик │Фартук хлопчатобумажный с нагруд- │ │

│ │ │ником │2 │

│ │ │ │ │

│184.│Сушильщик, занятый на│Фартук хлопчатобумажный с нагруд- │ │

│ │льняных и сетевязаль-│ником │1 │

│ │ных производствах │Туфли на войлочной подошве │дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │

│ Примечания к [разделу V](#Par18390). 1. Работникам предприятий Министерства│

│сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, не│

│указанным в отраслевых нормах данного раздела, спецодежда,│

│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются при работе: │

│ на судоремонтных предприятиях - по нормам, установленным для│

│рабочих и служащих судоремонтных предприятий соответственно│

│морского и речного флота; │

│ в морских рыбных портах - по нормам, установленным для рабочих│

│и служащих портов морского транспорта; │

│ на жестянобаночных заводах (фабриках) - по нормам│

│жестянобаночного производства; │

│ на береговых холодильниках - по нормам холодильной│

│промышленности; │

│ на изготовлении и ремонте тары - по нормам│

│деревообрабатывающего производства. │

│ 2. Работникам, перечисленным в [пунктах 149](#Par18050), [151](#Par18074), [153](#Par18126) настоящих│

│Норм, а также весовщикам, кладовщикам холодильных камер и│

│морозилок, грузчикам холодильника, морозилки рефрижератора, камеры│

│предварительного охлаждения, дефростера, рабочим скороморозильного│

│аппарата и льдохранилища (водного льда) раздела "Холодильная│

│промышленность" [Типовых отраслевых норм](consultantplus://offline/ref=A5AEED9F2ADE9B2A52569835CBAB1EFC18119E843155289A30A1EA0DD3EC6582CAA3CC1EC5D37AC1W0d1L) бесплатной выдачи│

│специальной одежды, специальной обуви и других средств│

│индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и│

│молочной промышленности, кроме работников береговых рыбоконсервных│

│заводов, вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке может выдаваться│

│костюм утепленный для рыбаков с тем же сроком носки. │

│ │

│ VI. ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ И ЛАБОРАТОРИИ │

│ │

│ 1. Подводные аппараты │

│ │

│185.│Капитан (командир); │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │механик всех наимено-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ваний (кроме электро-│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │механика); подводный │Свитер шерстяной │1 │

│ │наблюдатель (инженер │Рейтузы шерстяные │1 │

│ │всех наименований, │Феска шерстяная │1 │

│ │научный сотрудник │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │всех наименований) │Чулки шерстяные │2 пары │

│ │ │Носки шерстяные │2 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм утепленный для рыбаков │по поясам │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │ В экваториальных и тропических│ │

│ │ │ водах дополнительно: │ │

│ │ │Комплект для рыбаков, работающих │ │

│ │ │в условиях тропиков │1 │

│ │ │Полуботинки с текстильным верхом │1 пара │

│ │ │ При техническом обслуживании │ │

│ │ │ подводных аппаратов дополни- │ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кислото-│ │

│ │ │защитной пропиткой │дежурный │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │

│ 2. Подводные лаборатории │

│ │

│186.│Капитан (коман- │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │дир); помощник капи- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │тана (командира) всех│Свитер шерстяной │1 │

│ │наименований; механик│Рейтузы шерстяные │1 │

│ │всех наименований; │Феска шерстяная │1 │

│ │электромеханик всех │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │наименований; подвод-│Чулки шерстяные │2 пары │

│ │ный наблюдатель (ин- │Носки шерстяные │2 пары │

│ │женер всех наименова-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ний, научный сотруд- │ На наружных работах зимой │ │

│ │ник всех наименова- │ дополнительно: │ │

│ │ний) │Костюм утепленный для рыбаков │по поясам │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 4 года │

│ │ │ В экваториальных и тропических│ │

│ │ │ водах дополнительно: │ │

│ │ │Комплект для рыбаков, работающих │ │

│ │ │в тропических условиях │1 │

│ │ │Полуботинки с текстильным верхом │1 пара │

│ │ │ При техническом обслуживании │ │

│ │ │ подводных лабораторий дополни-│ │

│ │ │ тельно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кислото-│ │

│ │ │защитной пропиткой │дежурный │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │ │Очки защитные │дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ При уборке мест общего пользо-│ │

│ │ │ вания дополнительно: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │ │ │

│187.│Врач; повар │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Свитер шерстяной │1 │

│ │ │Рейтузы шерстяные │1 │

│ │ │Феска шерстяная │1 │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │Чулки шерстяные │2 пары │

│ │ │Носки шерстяные │2 пары │

│ │ │ Врачу дополнительно: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Повару дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Передник хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │дежурный │

│ │ │Фартук прорезиненный │дежурный │

│ │

│ Примечания. 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование│

│каждому члену экипажа подводного аппарата и подводной лаборатории│

│и надевается только на время погружения на борту подводного│

│аппарата или подводной лаборатории, а также водолазном│

│снаряжении. При работах на больших глубинах и в особо холодное время│

│шерстяное белье выдается в двойном размере. │

│ 2. Дежурные средства индивидуальной защиты рекомендуется выдавать│

│не менее двух комплектов оптимальных размеров на каждый экипаж подводного│

│аппарата и подводной лаборатории. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 14

к Постановлению

Министерства труда

и социального развития

Российской Федерации

от 29 декабря 1997 г. N 68

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ

ВЫДАЧИ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГОСКОМТРУДА СССР

И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС, КОТОРЫЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам государственной торговли, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с дополнениями, изменениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4.

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим рыбной промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 5 ноября 1987 г. N 671/П-11.

4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций авиационной и оборонной промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4.

5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения, медицинских научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июля 1985 г. N 237/П-7, от 21 августа 1985 г. N 298/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11.

10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.

12. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового обслуживания, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.